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题目一：木质板材表面瑕疵智能识别与全自动分类系统

一、研究内容

1.高鲁棒性木质板材瑕疵智能识别算法研发。针对木质板材纹理复杂、缺陷形态多样、小目标缺陷易漏检的行业痛点，基于轻量化深度学习架构构建多尺度特征融合检测模型，强化毫米级缺陷的特征提取能力；建立覆盖实木、刨花板、纤维板、胶合板等多品类的板材缺陷数据集；适配工业现场光照波动、板材色差、运动模糊等复杂场景，实现缺陷的精准定位、分类与严重程度量化评估。

2.高速高精度双面视觉成像系统开发。设计适配流水线的在线视觉检测工位，搭建标准光源+多角度补光的成像方案，搭配高分辨率线阵相机实现板材正反两面全覆盖无死角采集；研发图像预处理算法，消除天然纹理干扰、表面反光与运动模糊，提升缺陷信噪比；集成边缘计算单元，实现检测数据本地实时处理，保障高速产线下的检测实时性与数据安全性。

3.全自动分类分拣执行机构与管控系统研制。对接检测系统的分级结果，开发全自动分拣执行机构，实现板材按质量等级自动分流、计数与码垛；构建分级规则引擎，可依据国家标准及企业定制化标准灵活调整分级策略；开发可视化管控平台，支持缺陷溯源、生产统计、异常报警等功能。

4.系统集成与工业产线适配验证。完成算法模型、视觉采集、分拣执行三大模块的一体化集成，开发标准化数据接口，支持与企业MES、ERP系统互联互通，实现质检数据全链路追溯；在木质板材生产企业开展产线适配改造与现场验证，针对多粉尘、连续生产的车间环境优化系统稳定性与可靠性，形成可复制推广的板材智能质检分级整体解决方案。

二、考核指标

1.缺陷识别核心性能指标。

可识别缺陷类型不少于12种，涵盖活结、死结、裂纹、孔洞、鼓泡、漏砂、胶斑、色差、崩边、划痕、金属异物、松软等主流表面缺陷，匹配人造板国家外观质量检测标准；

最小可识别缺陷尺寸：1mm×1mm；

缺陷识别准确率≥98.5%，漏检率≤0.5%，误检率≤1.5%；

检测速度适配产线线速≥60米/分钟，对应标准规格板（2440mm×1220mm）检测效率≥18张/分钟，支持双面同步检测。

2.全自动分类分拣指标

支持按“优等品、一等品、合格品、不合格品”4个等级自动分类，分级阈值与规则可通过后台灵活配置；

分类分拣准确率≥99%，分拣节拍与检测节拍完全匹配，无产能瓶颈；

适配板材规格范围：厚度8-30mm，宽度≤1300mm，长度≤2500mm；

支持分区自动码垛，单工位码垛高度≥1200mm，可直接对接后续打包工序。

3.系统稳定性与集成指标

系统连续无故障运行时长≥720小时，平均故障修复时间≤30分钟；

具备无人值守运行能力，支持缺料、卡板、设备异常等工况自动报警与停机保护；

提供OPC UA、MQTT等标准化工业接口，可无缝对接企业现有生产管理系统；

设备整体防护等级不低于IP54，适配木材加工车间多粉尘、常温高湿的生产环境。

4.成果转化与效益指标

申请发明专利不少于1项、实用新型专利不少于1项，取得软件著作权不少于1项；

完成至少1条工业化板材生产线的示范应用，连续稳定运行不少于3个月；

实现质检岗位人工替代率≥80%，产品分级一致性提升≥20%，次品流出率降低≥30%。
三、发榜单位

贵港市大数据发展和政务局（根据揭榜技术成果落实落地企业）。
四、发榜金额

人民币100万元（具体金额依据方案评审结果而定）
五、完成周期

完成时间不超过3年（可分期建设）。

题目二：多品类板材智能低碳烘干系统

一、研究内容

1.多品类板材烘干工艺自适应优化模型构建

针对胶合板、刨花板、中高密度纤维板、细木工板、旋切单板等多品类板材烘干工艺差异大、参数调优高度依赖人工经验的行业痛点，采集覆盖不同材种、厚度、初始含水率、产能工况下的温湿度、供热压力、风速、终含水率等全维度工艺数据；研发基于深度学习的含水率动态预测与多目标参数寻优算法，建立分品类、分规格的最优工艺参数矩阵，实现烘干温度曲线、风速档位、供热负荷、传送速度等核心参数的智能推荐与自适应切换，全面替代人工经验调参。

2.烘干全流程全域感知与闭环动态调控系统开发

在烘干窑入口、多区段腔体、出口部署温湿度、风速、氧含量、热流量等分布式传感网络，构建烘干全流程状态实时感知体系；研发边缘侧闭环动态调控引擎，基于板材初始状态、窑内实时工况与出口含水率反馈数据，动态调整供热阀门开度、风机变频运行策略与生产线传送速度，形成“感知-预测-调控-反馈”的闭环自适应控制；开发异常工况识别算法，对过烘、欠烘、烘干不均、设备异常等问题提前预警并自动修正参数，保障整窑板材烘干均匀性与质量稳定性。

3.余热深度回收与低碳能效管控关键技术攻关

搭建烘干全工序分项能耗与碳排放计量体系，实现供热系统、风机系统、传动系统、废气处理系统的能耗与碳排放实时精细化统计；研发多级余热回收与热能梯级利用技术，优化废气余热回收、冷凝水余热回用、新风预热等节能路径，提升系统综合热能利用率；构建多目标耦合优化模型，结合峰谷电价与碳排放配额开展智能负荷调度，在保障烘干质量达标与产能稳定的前提下，实现综合用能成本与碳排放双降。

4.系统集成与工业化产线适配验证

完成工艺优化AI模型、感知调控、低碳能效管理三大模块的一体化集成，开发可视化智能管控平台，支持工艺参数实时监控、质量追溯、能耗碳排统计分析、预测性维护、报表自动生成等功能；提供Modbus、OPC UA等标准化工业接口，实现与现有板材烘干生产线、企业MES、能源管理系统的互联互通；在本地木材加工企业开展产线适配改造与连续生产验证，针对高温高湿、多粉尘的车间环境优化系统防护等级与运行可靠性，形成可复制推广的多品类板材智能低碳烘干整体解决方案。

二、考核指标

1.烘干工艺质量核心指标

适配板材品类：胶合板、刨花板、中高密度纤维板、细木工板、旋切单板等不少于5类主流板材；适配板材厚度范围：0.2mm~30mm；

烘干后板材含水率控制精度稳定在目标值±1.5%以内，同窑次板材含水率均匀度偏差≤2%；

烘干成品合格率≥98.5%，过烘焦化、欠烘返潮、烘干变形等不合格品率≤1.5%；

同等质量要求下，单批次烘干周期缩短≥15%；

支持不同材种、厚度规格一键切换工艺方案，AI自动调参适配准确率≥95%，无需人工手动调试。

2.低碳能效与能耗管控指标

单位产品烘干能耗降低≥18%（以千克标准煤/立方米板材计量），单位产品碳排放强度降低≥15%；

烘干系统综合热能利用率提升≥22%，废气余热回收利用率≥30%；

能耗与碳排放分项计量精度不低于2级，全工序数据采集覆盖率 100%；

支持峰谷电价智能调度与碳配额优化运行，用电高峰时段能耗占比下降≥12%，企业烘干工序综合用能成本降低≥15%。

3.系统稳定性与集成适配指标

系统连续无故障运行时长≥720小时，平均故障修复时间≤30 分钟；

闭环调控响应延迟≤5秒，工况异常预警提前量≥10分钟；

适配连续式辊筒烘干窑、网带式烘干线、周期式烘干窑等主流烘干设备，改造安装不影响原有生产线正常运行；

具备缺料、堵板、设备故障自动报警与安全保护功能，支持无人值守运行；

提供标准工业通信接口，可无缝对接企业现有PLC控制系统与生产管理平台。

4.成果转化与效益指标

形成多品类板材智能烘干工艺技术规范1套、低碳烘干能效评价规范1套；

完成至少1条工业化板材烘干生产线的示范应用，连续稳定运行不少于3个月；

实现烘干岗位工艺调参与巡检人工替代率≥85%，单条示范产线年节约能耗与碳排放成本不低于40万元。
三、发榜单位

贵港市大数据发展和政务局（根据揭榜技术成果落实落地企业）。
四、发榜金额

人民币100万元（具体金额依据方案评审结果而定）
五、完成周期

完成时间不超过3年（可分期建设）。

题目三：面向木材加工行业的AI驱动CAD自动拆单与智能套料系统研发

一、研究内容

1.AI驱动的板材CAD图纸智能解析与自动拆单引擎研发。针对定制家具、整装木作、标准板材构件等木材加工主流场景，研发基于深度学习的CAD图纸智能解析引擎，支持DWG、DXF等主流CAD格式的自动读取与识别，精准提取构件尺寸、材质、封边要求、孔位信息、工艺约束等核心参数；内置木材加工行业工艺规则库，自动完成构件拆分、工程量统计、加工BOM清单生成与五金辅料核算，替代人工逐图拆单作业，解决人工拆单效率低、易错漏、工艺标准不统一的行业痛点。

2.考虑材性约束的智能优化套料算法攻关。针对木材加工出材率提升核心需求，研发融合启发式算法与深度强化学习的智能套料引擎，支持多订单混排、多规格板材混切、余料优先利用等复合生产场景；纳入木材纹理方向、色差分区、表面缺陷避让、锯缝损耗等行业专属约束条件，在保障加工工艺合规的前提下最大化板材利用率；支持自定义板材规格、材种、厚度参数，可根据企业库存板材动态调整套料方案，实现余料自动建档与循环复用。

3.加工工艺自动生成与数控设备联动适配。对接拆单与套料输出结果，内置木材加工工艺知识库，自动匹配开料、封边、打孔、开槽、铣型等加工工序路径，生成标准化工艺文件；研发多品牌数控开料机、加工中心的后置处理模块，自动生成适配设备的NC加工代码，实现“设计-拆单-套料-加工”全流程数据贯通，消除中间环节人工转译误差；开发加工状态反馈接口，支持生产实绩数据回传，形成设计生产闭环迭代优化。

4.系统集成与木材加工场景落地验证。完成图纸解析、自动拆单、智能套料、工艺生成四大核心模块的一体化集成，开发可视化操作客户端与后台管理系统，支持项目管理、订单跟踪、物料核算、余料管理等功能；提供标准化API接口，实现与企业ERP、MES、仓储管理系统的互联互通；在本地定制家具、整装木作、标准板材加工等典型企业开展场景验证与功能迭代，适配本地桉木、松木等主流材种加工特性，形成可复制推广的木材加工智能拆单套料整体解决方案。

二、考核指标

1.CAD自动拆单核心性能指标

支持DWG、DXF等主流CAD格式，适配定制柜体、木门、墙板、标准构件等不少于5类木材加工典型场景；

图纸构件识别准确率≥99%，尺寸参数提取误差≤0.1mm，加工BOM清单生成准确率≥98.5%；

单项目拆单效率较人工提升8倍以上，复杂定制订单拆单时间从小时级压缩至分钟级；

内置不少于200项木材加工工艺规则，支持封边、孔位、开槽等工艺要求的自动识别与落地。

2.智能套料效益指标

板材综合出材率较传统人工套料提升≥8%，较普通规则套料软件提升≥4%；

支持多订单混合套料、余料优先套料，余料循环利用率提升≥20%；

单批次百张构件套料运算时间≤30秒，支持实时调整参数并快速重算；

套料方案全面适配纹理方向、缺陷避让、锯缝损耗等专属约束，工艺合规率100%。

3.工艺生成与系统适配指标

自动生成开料、封边、打孔等完整加工工艺文件，工艺方案合规率≥98%；

适配不少于5类主流品牌数控开料设备，NC代码生成准确率≥99%，可直接导入设备投产；

提供标准化API接口，支持与主流ERP、MES 系统对接，数据交互响应延迟≤2秒；

系统操作门槛低，普通拆单员经10课时培训即可熟练上手。

4.成果转化与产业效益指标
完成至少3家不同类型木材加工企业的示范应用，连续稳定运行不少于3个月；

实现拆单岗位人工替代率≥70%，板材原材料损耗降低≥8%；

形成面向木材加工行业的智能拆单套料系统应用规范1套。
三、发榜单位

贵港市大数据发展和政务局（根据揭榜技术成果落实落地企业）。
四、发榜金额

人民币100万元（具体金额依据方案评审结果而定）
五、完成周期

完成时间不超过3年（可分期建设）。

题目四：木业加工制造全流程高质量数据集建设

一、研究内容

1.木业全流程数据集体系设计与统一标准规范制定

围绕木材加工全产业链核心工序，梳理从原木备料、旋切单板、板材烘干、热压成型、砂光处理到外观质检、分级分拣、成品入库的全链路数据需求，构建多模态数据集体系；对标国家人造板质量分级标准与行业AI研发通用需求，制定统一的数据采集规范、标注规则、元数据标准、质量评价体系与数据格式规范，明确缺陷分类、工艺参数、质量等级的统一判定口径，解决行业数据标准分散、标注口径不一、跨场景复用性差的痛点，为木业领域算法研发、工艺优化、质量管控提供标准化数据底座。

2.全工序多模态核心数据集采集

针对本地桉木、松木、橡胶木等主流材种，以及旋切单板、胶合板、刨花板、中高密度纤维板等核心产品，围绕木材加工全链路核心工序开展多源数据采集，构建覆盖生产全流程的多模态原始数据资源库。一是板材表面缺陷视觉数据采集，覆盖各品类全类型表面瑕疵，采集不同光照条件、不同产线运行速度、不同材种规格下的板材正反面高清图像数据，形成完整的视觉原始图像库；二是烘干、热压核心工序工艺数据采集，全量采集各工序温湿度、供热压力、生产线速度、初始与终含水率、热压时间、施胶量等全维度工艺参数，并同步关联对应批次产品的质量检测结果数据；三是核心生产设备工况数据采集，对接旋切机、热压机、烘干线、砂光机等核心生产设备控制系统，采集设备运行状态、运行参数、振动幅值、能耗数据、启停记录等全量工况数据；四是全链路质量追溯数据采集，打通原材料入厂、各工序加工、成品质检、入库出库各环节数据，建立单批次、单张板材的原材料信息、工艺参数、设备状态、质检结果的关联映射关系，形成全链路可追溯的数据链条。
3.工业级数据治理与质量管控体系构建

针对木业工业数据噪声多、缺陷样本不均衡、数据维度杂的特点，研发适配木业场景的数据清洗、去重、脱敏、增强算法，剔除异常值、重复数据与无效样本，通过生成式数据扩充技术优化小样本缺陷数据的类别平衡性；建立全流程数据质量管控机制，设置完整性、准确性、一致性、合规性四大维度量化评估指标，实现数据入库前的自动质检与人工抽检复核；搭建数据集版本管理系统，支持数据迭代更新与版本追溯，保障数据集的持续演进与产业端可复用性。

4.数据集服务化封装与产业场景验证

完成数据集的标准化封装，提供API接口调用、离线数据集交付、定制化数据处理等多种服务形式，适配算法训练、工艺仿真、质量分析等不同应用场景；对接本地木业企业与科研团队，在板材瑕疵识别、烘干工艺优化、智能分级分拣、设备预测性维护等典型AI场景开展落地验证，评估数据集对模型性能与工艺优化的支撑效果；建立数据集常态化运营与更新机制，持续接入产业端增量数据，形成“数据沉淀-算法迭代-产业提效”的正向循环，打造区域木业公共数据资产。

二、考核指标

1.体系规范与覆盖范围指标

覆盖原木备料、旋切、烘干、热压、砂光、质检分拣6类以上核心生产工序，形成视觉图像、工艺参数、设备工况、质量追溯4大类核心数据集，下设不少于8个子数据集；

制定《木业加工制造数据集标注规范》《木业工业数据质量评价标准》等不少于3项统一标准规范，缺陷分类、质量分级口径完全匹配国家人造板外观质量相关标准；

适配桉木、松木、橡胶木等不少于3类本地主流材种，覆盖旋切单板、胶合板、刨花板、中高密度纤维板4类核心板材产品。

2.数据集规模与核心质量指标

视觉质检数据集：有效标注图像不少于15万张，覆盖不少于12类典型表面缺陷，像素级标注准确率≥98%，缺陷类别标注一致率≥97%；

核心工艺数据集：有效工艺样本不少于10万条，单样本包含不少于 20 维工艺参数与对应质量标签，数据完整率≥99%；

设备工况数据集：覆盖旋切机、热压机、烘干线等不少于5类核心生产设备，有效运行数据样本不少于8万条；

全链路质量追溯数据：关联不少于5万张成品板材的全工序溯源信息，实现“原材料-工艺-设备-质检”全链路数据可匹配、可追溯。

3.数据治理与安全合规指标

数据集经过完整清洗去重，重复数据剔除率≥99%，异常值识别准确率≥95%；

完成小样本缺陷数据增强优化，数据集类别不均衡比例控制在10:1以内，满足深度学习模型训练要求；

全量数据完成脱敏脱密处理，符合国家数据安全相关法规要求，无企业商业机密与生产敏感信息泄露风险；

建立完善的数据集版本管理机制，支持至少3个版本的迭代追溯与增量更新。

4.成果转化与应用效益指标

支撑不少于3类木业AI场景的算法研发，使用本数据集训练的缺陷检测模型，准确率较通用公开数据集提升≥5%；

对接不少于5家本地木业企业、2家科研院校提供数据服务，初步形成区域木业公共数据底座；

建立常态化数据更新运营机制，可保障后续每年数据增量更新不低于总规模的20%。
三、发榜单位

贵港市大数据发展和政务局（根据揭榜技术成果落实落地企业）。
四、发榜金额

人民币50万元（具体金额依据方案评审结果而定）。
五、完成周期

完成时间不超过3年（可分期建设）。
题目五：旋切单板烘干工艺AI智能优化与能耗管控关键技术攻关

一、研究内容

1.烘干过程多源数据体系构建与AI工艺优化模型研发。针对桉木、松木等本地主流材种旋切单板厚度不均、初始含水率波动大、烘干工艺高度依赖人工经验的行业痛点，采集覆盖不同材种、厚度、产能工况下的温湿度、风速、供热压力、单板初始/终含水率、传送速度等全维度工艺数据；研发基于深度学习的烘干含水率动态预测模型与多目标参数寻优算法，建立分材种、分规格的最优工艺参数库，实现烘干温度、风机频率、线速度等核心参数的智能推荐，替代人工经验调参。

2.全流程实时感知与闭环动态调控系统开发。在烘干窑入口、窑内多区段、出口部署红外含水率、温湿度、风速、热流量等多节点传感网络，实现烘干全流程状态的实时采集与可视化；研发边缘侧实时调控引擎，根据单板初始含水率、窑内温场风场分布动态调整供热阀门开度、风机运行频率与生产线传送速度，形成“感知-预测-调控-反馈”的闭环自适应控制；开发异常工况识别算法，对过烘、欠烘、烘干不均等问题提前预警并自动修正参数。

3.能耗智能管控与能效优化关键技术攻关。搭建烘干工序分项能耗计量体系，实现供热系统、风机系统、传动系统的能耗实时采集与精细化统计；建立“能耗-质量-产能”耦合分析模型，量化不同工艺参数对烘干质量与能耗的影响规律；研发基于负荷预测的能效调度算法，优化供热与风机系统运行策略，结合余热回收装置实现热能梯级利用，同时支持峰谷电价下的生产负荷智能调度，降低综合用能成本。

4.系统集成与工业化产线适配验证。完成AI工艺优化模型、实时感知调控、能耗管控三大模块的一体化集成，开发可视化管控平台，支持工艺参数监控、质量追溯、能耗统计分析、报表自动生成等功能；提供Modbus、OPC UA等标准化工业接口，实现与现有单板烘干生产线、企业 MES、能源管理系统的互联互通；在本地木材加工企业开展产线适配改造与连续生产验证，针对高温高湿、多粉尘的车间环境优化系统可靠性，形成可复制推广的单板烘干智能优化整体解决方案。

二、考核指标

1.烘干工艺质量核心指标

适配材种：桉木、松木、橡胶木等主流旋切单板；适配单板厚度范围：0.2mm~3.0mm；

烘干后单板含水率控制精度：目标含水率±1.5%以内，同批次单板含水率均匀度偏差≤2%；

烘干成品合格率≥98%，过烘焦脆、欠烘返潮等不合格品率≤2%；

同等质量要求下，单批次烘干周期缩短≥12%；

支持不同材种、厚度规格一键切换工艺方案，无需人工手动调试参数。

2.能耗管控与能效指标

单位产品烘干能耗降低≥15%（以吨蒸汽/立方米单板或千克标准煤/立方米单板计量）；

余热回收利用率提升≥20%，烘干系统综合热能利用率提升≥18%；

能耗分项计量精度不低于2级，全工序能耗数据采集覆盖率100%；

支持峰谷电价智能调度，用电高峰时段能耗占比下降≥10%，企业烘干工序综合用能成本降低≥12%。

3.系统稳定性与集成指标

系统连续无故障运行时长≥720小时，平均故障修复时间≤30分钟；

具备工况异常、能耗异常、设备故障自动报警与安全保护功能，支持无人值守运行；

适配连续式辊筒烘干窑、网带式烘干线等主流烘干设备，改造安装不影响原有生产线正常运行；

提供标准工业通信接口，可无缝对接企业现有PLC控制系统与生产管理平台。

4.成果转化与效益指标
完成至少1条工业化旋切单板烘干生产线的示范应用，连续稳定运行不少于3个月；

实现烘干岗位工艺调参人工替代率≥80%，单条示范产线年节约能耗成本不低于30万元；

形成可推广的旋切单板烘干AI优化技术规范1套。
三、发榜单位

广西贵港市交通投资发展集团有限公司

四、发榜金额

人民币500万元（具体金额依据方案评审结果而定）。

五、完成周期

完成时间不超过3年（可分期建设）。

题目六：中国—东盟板材数字化交易AI智能撮合与产业大脑关键技术攻关

一、研究内容

1.板材交易专用行业大模型与跨境多语种交互技术研发

构建覆盖中国—东盟木业全产业链的行业知识库，整合全品类板材产品标准、跨境贸易规则、东盟各国关税政策、物流清关规范、检验检疫要求、质量分级标准等专业数据，训练面向板材垂直交易领域的行业大模型；研发适配东盟核心语种的实时商务交互引擎，支持中、英、越、泰、印尼、马来等多语种的文本、语音实时互译与商务洽谈辅助，提供产品参数解析、报价自动核算、贸易合规校验、单证智能生成等智能化服务，系统性破解跨境交易的语言壁垒与专业信息不对称痛点。

2.中国—东盟木材交易指数体系构建与智能预测模型研发

整合国内产区产能、线上线下交易数据、海关进出口数据、上游原材料价格、汇率波动、东盟市场供需等多源权威数据，构建科学规范的中国—东盟木材交易指数体系，编制形成现货价格指数、产业景气指数、跨境贸易活跃度指数三大核心指数，覆盖胶合板、旋切单板、刨花板、中高密度纤维板等核心品类，按产区、材种、贸易方式形成多维度细分指数；研发基于时序深度学习的指数智能预测模型，实现短、中、长期价格走势与产业景气度的精准预判；建立指数常态化发布机制，赋能交易定价、产能调度、库存管理与宏观产业监测，并为供应链金融货值评估提供基准依据。

3.供应链金融AI风控预警与区块链数字仓单智能监管体系构建

融合交易流水、物流轨迹、企业经营数据、征信数据、货物状态等多维度信息，构建木业供应链金融AI风控模型，实现企业信用动态画像、交易真实性核验、违约风险提前预警、货值波动实时监测等功能，为中小微木业企业融资提供轻量化风控支撑；结合物联网感知设备与区块链技术，搭建数字仓单监管系统，实现板材库存实时监控、货权可信确权、仓单全生命周期上链管理，防范重复质押、货权不清、货物置换等风险，支撑仓单质押、订单融资等金融场景安全落地；联动中国—东盟木材交易价格指数，建立质押物货值动态重估机制，实现风控阈值的自适应调整，提升金融服务的精准性与安全性。

4.供需智能匹配撮合算法优化与产业大脑平台集成落地验证

研发多维度智能撮合算法，基于板材品类、规格参数、价格区间、交付周期、物流路径、贸易条款等核心要素，实现供需双方的精准匹配与智能推荐，支持大额订单拆分与多供应商组合匹配；整合行业大模型服务、交易指数、撮合交易、金融风控、数字仓单、产业监测六大核心模块，搭建中国—东盟板材产业大脑平台，开发运营管理后台、企业端门户、移动端应用等多终端载体；提供标准化数据接口，对接海关单一窗口、物流平台、金融机构、企业ERP等外部系统；在贵港苏湾林木业交易中心开展示范应用，对接国内及东盟木业企业、贸易商、服务商，持续优化平台功能与服务能力，形成可复制推广的木业数字化交易产业大脑建设运营模式。

二、考核指标

1.核心技术性能指标

板材交易行业大模型：木业专业知识问答准确率≥95%，贸易合规校验准确率≥93%，支持主流板材品类参数智能解析与报价自动核算；

多语种交互：支持中、英、越南、泰国、印尼、马来西亚等不少于6种东盟核心语种，商务场景翻译准确率≥92%，支持语音实时交互；

供需智能撮合：供需匹配契合度≥90%，撮合响应时间≤2 秒，支持批量订单拆分与多供应商组合匹配；

交易指数预测：核心品类7日短期价格指数预测准确率≥90%，30日中期预测准确率≥85%，景气指数趋势预判吻合度≥88%；

AI风控预警：企业信用风险识别准确率≥93%，欺诈交易识别率≥95%，风险预警提前量≥7天，货值波动监测响应延迟≤1小时；

区块链数字仓单：仓单全生命周期数据上链，货权确权准确率100%，库存状态数据更新延迟≤10分钟，可有效防范重复质押风险。

2.中国—东盟木材交易指数建设指标

指数覆盖范围：涵盖胶合板、旋切单板、刨花板、纤维板、实木板材等不少于10类核心板材品类，覆盖国内主产区与东盟主要贸易国，细分维度不少于15项；

指数体系构成：形成现货价格指数、产业景气指数、跨境贸易活跃度指数3类核心指数，配套形成材种、规格、贸易方式等细分指数矩阵；

发布机制：实现指数每日更新发布，月度出具指数运行分析报告，年度发布产业白皮书；

行业采信：指数成为区域板材交易定价参考依据，接入平台企业定价参考覆盖率不低于70%，并可作为金融机构货值评估的基准数据源。

3.供应链金融与平台服务能力指标

对接不少于3家持牌金融机构，上线仓单质押、订单融资至少2类供应链金融产品，支持中小微木业企业线上化融资申请；

平台覆盖板材品类不少于30种，支持现货交易、订单交易、跨境保税交易等多种交易模式，覆盖供需对接、电子合同、物流跟踪、清关指引、结算辅助等跨境交易全流程；

产业大脑具备产业运行监测、产能分析、供需预警、产业链全景展示功能，可自动输出月度产业运行分析报告；

数字仓单系统监管库容不低于5万立方米，支持多品类板材的仓储监管与货权流转。

4.成果转化与产业效益指标

平台入驻国内及东盟木业企业、贸易商、服务商不少于200家，示范期内累计撮合交易额不低于5亿元，累计实现供应链融资投放不低于1亿元；

带动平台企业交易对接效率提升≥60%，跨境交易沟通成本降低≥40%，中小微企业融资审批效率提升≥50%，融资综合成本下降≥10%；

完成贵港本地木业交易场景示范落地，形成可面向中国—东盟木业园区复制推广的产业大脑建设运营方案。
三、发榜单位

广西贵港市交通投资发展集团有限公司

四、发榜金额

人民币400万元（具体金额依据方案评审结果而定）。

五、完成周期

完成时间不超过3年（可分期建设）。


