附件4

燃料电池汽车技术指标要求

1．燃料电池系统的额定功率不小于50kW，且与驱动电机的额定功率比值不低于50%。
2．燃料电池汽车所采用的燃料电池启动温度不高于-30℃。
[bookmark: _GoBack]3．燃料电池乘用车所采用的燃料电池堆额定功率密度不低于3.0kW/L，系统额定功率密度不低于400W/kg；燃料电池商用车所采用的燃料电池堆额定功率密度不低于2.5kW/L，系统额定功率密度不低于300W/kg。
4．燃料电池汽车纯氢续驶里程不低于300公里，对最大设计总质量31吨（含）以上的货运车辆，以及矿山、机场等场内运输车辆，经认定后可放宽至不低于200公里。
5．第1至第4点，需根据《燃料电池汽车测试规范》（装备中心〔2021〕367号）（链接地址：http://www.miit-eidc.org.cn/art/2021/6/11/art_1657_711.html）提供相应的检测报告。
6．燃料电池乘用车生产企业应提供不低于8年或12万公里（以先到者为准，下同）的质保，商用车生产企业应提供不低于5年或20万公里的质保。
