附件4
绿色工厂评价报告

申  报  单 位：








   
20  年    月    日
	一、企业基本信息表

	工厂名称
	

	通讯地址
	

	所属行业
	

	细分行业
	

	当企业细分行业是非重点行业时请填写）
	（按照国民经济行业分类填写所属细分行业和四位行业代码）

	单位性质
	(国有企业 (合资企业  (民营企业 (外资企业

	申报联系部门
	
	联系人
	

	联系电话
	
	电子邮箱
	

	企业工艺情况简介（200字）
	

	企业绿色发展情况简要介绍（500字）
	（包括能源低碳化、资源高效化、生产洁净化、产品绿色化、用地集约化等五个方面）

	
	


二、基本要求
	序号
	基本要求
	是否符合
要求
	证明材料索引
	证明材料要求

	1
	工厂应依法设立，近三年无下列情况：
①未正常经营生产（工商注销、连续停产12个月以上、被市场监督管理部门列入经营异常名单且未被移出等）；
②发生安全（含网络安全、数据安全）、质量、环境污染等事故以及偷漏税等违法违规行为；
③被动态调整出绿色制造名单；
④在国务院及有关部委相关督查工作中被发现存在严重问题；
⑤被列入工业节能监察整改名单且未按要求完成整改；
⑥企业被列为失信被执行人。
	
	
	包括但不限于：
1、企业营业执照；
2、信用中国、国家企业信用信息公示系统无违法违规相关页面截图；
3、中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）被执行人信息查询页面截图。

	2
	工厂应明确绿色制造相关管理层职责，制定绿色低碳发展中长期规划及年度量化目标。
	
	
	包括但不限于：
1、绿色工厂管理组织架构及职责分配相关制度文件；
2、经批准的工厂绿色低碳发展中长期规划；
3、规划中有关评价年的年度目标，评价年的年度目标、指标和实施方案及其达成统计。

	3
	工厂按照GB/T 19001、GB/T 23331、GB/T 24001、GB/T 45001或相关行业适用的其他标准建立、实施、保持并持续改进质量、环境、能源和职业健康安全管理体系。
	
	
	包括但不限于：
1、管理体系手册；
2、体系文件清单；
3、评价年体系内审及管理评审报告。


三、评价指标
	一级指标
	序号
	二级指标
	三级指标
	指标类型
	单位
	引领值
	基准值
	权重分值
	自评得分
	评分规则
	说明及证明材料索引
	证明材料要求
（包括但不限于以下内容）

	能源低碳化
	1
	能源消耗强度
	重点行业：分产品分别计算单位产品综合能耗
非重点行业：单位产值综合能耗
	逆向定量
	tce/产品单位或tce/万元
	（行业先进水平或适用国家强制性能源消耗限额1级水平）
	（行业平均水平或适用国家强制性能源消耗限额2级水平）
	8
	
	计算并根据单位产品综合能耗或单位产值综合能耗与本行业先进水平或适用国家强制性能源消耗限额 1 级水平对标情况赋分
	
	1、指标计算过程表及其附件
2、报统计部门《工业产销总值及主要产品产量》（B204-1）、《能源购进、消费与库存》（205-1表）
3、《能源加工转换与回收利用》（205-2表）（如有）、《主要耗能工业企业单位产品能源消费情况》（205-3表）（如有）、《能源生产、销售与库存》（205-6表）（如有）
4、《重点用能单位能源利用状况报告》（如有）

	
	2
	碳排放强度
	重点行业：按产品或工序分别计算
非重点行业：单位产值碳排放量
	逆向定量
	tCO2 /产 品单位或 tCO2 /万 元
	行业先进水平
	行业平均水平
	8
	
	计算并根据单位产品二氧化碳排放量或单位产值二氧化碳排放量与本行业先进水平对标情况赋分
	
	1、指标计算过程表及其附件
2、温室气体排放报告（依据相关核算标准给出的报告模板）
3、报统计部门《工业产销总值及主要产品产量》（B204-1）

	
	3
	可再生能源利用率
	可再生能源利用率
	正向定量
	%
	行业先进水平
	行业平均水平
	8
	
	计算并根据与本行业先进水平对标情况赋分
	
	1、指标计算过程表及其附件
2、报统计部门《能源购进、消费与库存》（205-1表）、《能源加工转换与回收利用》（205-2表）（如有）、《能源生产、销售与库存》（205-6表）（如有）
3、《可再生能源电力消费核算清单》
4、可再生能源消费凭证，例如绿色电力市场化交易合同、交易结算凭证、绿证（GEC）等可再生能源电力消费凭证，非电力形式可再生能源利用相关合同、协议等
注：《可再生能源电力消费核算清单》可由电力交易机构出具或企业自行整理填报（模板于系统下载）；如提供了电力交易机构出具的带签章、编号的核算清单，其内容覆盖的绿色电力市场化交易合同、交易结算凭证、绿证（GEC）等可再生能源电力消费凭证可免予提供；如企业自行整理填报，则需将相关凭证顺次整理并随附。

	
	4
	能碳管理系统平台功能符合数量
	能碳管理系统平台功能符合数量
	正向定量
	项
	8
	0
	6
	
	建成运行并根据系统平台对于能耗查询、能源消费量和强度计算、能源消费分析与用能策略推荐、能效对标、能流分析、能效平衡与优化、用能与碳排放预算管理、碳排放、碳足迹核算、供应链碳管理、碳核查支撑、碳资产管理等12项业务功能的符合数量赋分
	
	1、平台系统架构设计文档，说明与相关业务功能的对应关系
2、平台开发采购合同、部署验收报告（如有）
3、平台功能实现或效果验证材料，例如用户操作手册、功能截图（大屏看板、APP能耗实时展示等功能界面）等

	资源高效化
	5
	原材料消耗强度（或节约原材料）
	重点行业：分产品计算原材料消耗占比（非重点行业：按节约原材料指标需提供生产过程中减少原材料消耗或使用再生利用材料应用案例）
	逆向定量（或正向定性）
	原材料单位/产品单位或原材料单位/万元
	行业先进水平
	行业平均水平
	8
	
	计算并根据单位产品主要原材料消耗量或单位产值主要原材料消耗量与本行业先进水平对标情况赋分；或本单位减少原材料消耗或使用再生材料的应用案例情况赋分。
	
	重点行业：1、指标计算过程表及其附件
2、原材料消耗统计表
3、报统计部门《工业产销总值及主要产品产量》（B204-1）
非重点行业：1、提供本单位减少生产过程中原辅材料消耗的应用案例
2、提供本单位使用再生材料、回收再利用材料或可回收材料替代原生材料、不可回收材料改善应用案例

	
	6
	取水强度
	单位产值取水量（重点行业或有用工业用水定额标准的分产品单位计算）
	逆向定量
	m3/产品 单位或 m3/万元
	行业先进水平或适用工业用水定额先进值水平
	行业平均水平或适用工业用水定额通用值水平
	8
	
	计算并根据单位产品取水量或单位产值取水量与本行业先进水平或适用工业用水定额先进值对标情况赋分
	
	1、指标计算过程表及其附件
2、报统计部门《工业产销总值及主要产品产量》（B204-1）、《工业企业用水情况》（205-4表）
3、工业用水统计台账

	
	7
	工业用水重复利用率
	工业用水重复利用率
	正向定量
	%
	行业先进水平
	行业平均水平
	8
	
	计算并根据与本行业先进水平对标情况赋分
	
	1、指标计算过程表及其附件
2、报统计部门《工业企业用水情况》（205-4表）
3、重复用水量证明，例如循环水量、串联水量、废水处理回用水量等计量或记录台账
4、重复用水设施、关键区域现场实景照片

	
	8
	一般工业固体废物综合利用率
	一般工业固体废物综合利用率
	正向定量
	%
	行业先进水平
	行业平均水平
	6
	
	计算并根据与本行业先进水平对标情况赋分
	
	1、指标计算过程表及其附件
2、一般工业固体废物统计台账，包含年度产生量、综合利用量、综合利用往年贮存量等指标计算关键参数信息
3、报生态环境部门《工业企业污染物和温室气体排放及治理情况》（基101表）（如有）
4、综合利用证明，例如资源化技术方案、工艺流程图等自行利用说明；委外综合利用协议及综合利用单位资质证明、转移量确认单或相关凭证

	生产洁净化
	9
	生产工艺和设备先进性
	采用《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录》《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录》《国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录》《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录》《绿色技术推广目录》《国家重点推广的低碳技术目录》《国家污染防治技术指导目录》《产业结构调整指导目录》范围内的先进技术和设备的数量
	正向定量
	—
	采用节能、节水、节材、减污、降碳的先进适 用技术和设备
	—
	6
	
	提供已采用国家鼓励的节能、节水、资源综合利用、低碳、环保 等先进工艺技术和设备的相关 证明，依据与国家相关行政主管部门发布的推荐目录、行业规范条件等符合情况赋分
	
	1、采用相关生产工艺和设备的说明

	
	10

	绿色低碳改造升级
	近3年实施绿色低碳改造升级年平均项目数量
	正向定量
	项
	行业先进水平
	行业平均水平
	2
	
	提供近三年实施绿色低碳改造升级项目投入和成效相关证明，根据近三年绿色低碳改造升级项目数量与本行业先进水平对标情况赋分
	
	1、近三年绿色低碳改造升级项目清单（按项目完成时间在近三年计）
2、项目相关合同及立项、审批、验收材料（如有）
3、项目结题报告（包含节能、降碳、减污、节材等效益计算说明）（如有）

	
	
	
	绿色低碳改造升级项目投资额占比
	正向定量
	%
	行业先进水平
	行业平均水平
	2
	
	提供近三年实施绿色低碳改造 升级项目投入和成效相关证明，根据近三年绿色低碳改造升级项目投资额占三年总产值的比例与本行业先进水平对标情况赋分
	
	1、指标计算过程表及其附件
2、近三年绿色低碳改造升级项目清单（按项目完成时间在近三年计）
3、项目投资证明，例如项目合同、验收材料、支付凭证、专项审计报告等
4、报统计部门《工业产销总值及主要产品产量》（B204-1）

	
	11
	主要污染物产生或排放强度
	重点行业分别计算颗粒物、SO2、NOx、废水排放强度与行业先进水平对标情况赋分（非重点行业根据废水和废气等主要污染物年均排放浓度优于许可排放限值的最低比例情况赋分）
	逆向定量（正向定量）
	污染物单 位/产品 单位或污 染物单位 /万元
	行业先进水平
	行业平均水平
	6
	
	计算并根据单位产品或产值废水、废气及主要污染物产生量或排放量与本行业先进水平对标情况赋分
	
	1、指标计算过程表及其附件2、排污许可相关文件，例如排污许可证正本、副本，排污登记表3、排污许可证执行报告年报（如有）4、报生态环境部门《工业企业污染物和温室气体排放及治理情况》（基101表）（如有）5、污染物在线监测记录（包含年均排放浓度数据），如不能提供，请提交环境检测报告（原则上应保证全年监测频次不低于每季度1次，季节性生产单位应保证在生产期内监测次数不少于4次或不低于每月1次）6、污染物治理措施说明

	产品绿色化
	12
	绿色设计
	绿色设计典型应用案例
	正向定性
	—
	开展产品绿色设计
	—
	8
	
	提供依据 GB/T 24256 要求形成的产品绿色设计及验证报告，证明工厂围绕产品原材料选用、生产制造、包装运输、使用维护、废弃处置等阶段，对涉及的环境因素进行识别，并将环境因素引入产品设计和开发，以减少能源资源消耗和不利环境影响，经验证取得了良好的环境绩效
	
	1、绿色设计典型应用案例（围绕轻量化、无害化、长寿命、节能、易回收、可拆解、易再生等方面提供绿色设计典型应用案例，全面展示企业研发人员在设计环节运用绿色设计理念开展绿色设计）

	
	13
	产品碳足迹
	开展碳足迹核算或开展碳足迹核算产品类别占比情况
	正向定性
	—
	开展产品碳足迹量化
	—
	6
	
	依据 GB/T 24067 等适用的标准或规范开展主要产品碳足迹量化并提供报告，产品类别依据 GB/T 4754 并结合具体产品分类归类，根据已开展情况赋分
	
	1、指标计算过程表及其附件
2、报统计部门《工业产销总值及主要产品产量》（B204-1）
3、提供评价年相关产品碳足迹报告(参考GB/T 24067等相关依据标准给出的报告模板)

	
	14
	重点行业：绿色低碳标准引领（非重点行业：绿色产品）
	重点行业：参与标准数量（非重点行业：节能产品占比-有适用国家强制性标准时必选）
	正向定量
	项（或%）
	
	
	2
	
	
	
	重点行业：提供近5年参与的绿色低碳领域国际、国家、行业、地方标准发布稿关键页或全国标准信息公开平台截图证明
非重点行业：1、指标计算过程表及其附件
2、2级及以上能效产品产量台账
3、报统计部门《工业产销总值及主要产品产量》（B204-1）（适用时）

	用地集约化
	15
	土地产出率
	工厂容积率
	正向定量
	
	
	
	3
	
	
	
	1、指标计算过程表及其附件
2、项目建设工程规划许可证及附图
3、厂区总平面图

	
	
	
	建筑系数
	正向定量
	%
	
	
	2
	
	
	
	1、指标计算过程表及其附件

	
	
	
	单位用地面积产值
	正向定量
	产品单位 /m2或万 元/m2
	行业先进水平
	行业平均水平
	3
	
	计算并根据单位用地面积产能或单位用地面积产值与本行业或地方先进水平对标情况赋分
	
	1、指标计算过程表及其附件
2、报统计部门《工业产销总值及主要产品产量》（B204-1）

	自评得分合计
	


四、真实性承诺

	自我声明

	

	

	我单位郑重承诺：

	本次申报绿色工厂所提交的相关数据和信息均准确、真实、有效，如存在数据造假情况，愿承担由此产生的相应责任。

	

	

	

	

	                           法定代表人签字：          

	                                                           （公章）

	                                            日期：           


五、证明材料

（与基本要求及评价指标表中证明材料索引一栏对应）

附件4-1
绿色工厂通用建设指南

主要指标计算方法

1、能源消耗强度

“单位产品综合能耗”和“单位产值综合能耗”指标二选一：当有适用国家强制性能源消耗限额标准时，必须选择“单位产品综合能耗”进行计算填报；无适用国家强制性能源消耗限额标准时，选择“单位产值综合能耗”进行计算填报。

（1）单位产品综合能耗
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式中：

Eui——第i种产品的单位产品综合能耗，单位为吨标准煤每产品单位或千克标准煤每产品单位；

Ei——评价年工厂第i种产品的综合能耗（不含用作原料的能源），单位为吨标准煤（tce）或千克标准煤（kgce）；

Qi——评价年工厂第i种产品的合格产品产量，单位为产品单位。

对同时生产多种产品的情况，应按每种产品实际消耗的能源分别计算，在无法分别对每种产品进行计量、计算时，可折算成标准产品统一计算，或按产量与能耗量的比例分摊计算。

其中，涉及多种产品适用国家强制性能源消耗限额标准时，仅填写综合能耗排序前三以内的产品，即最多计算、填报适用国家强制性能源消耗限额标准的三类产品。

参考标准：

GB/T 2589 《综合能耗计算通则》

https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=53D1440B68E6D50B8BA0CCAB619B6B3E
（2）单位产值综合能耗
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式中：

Eg——单位产值综合能耗，单位为千克标准煤每万元（kgce/万元）；

E——评价年工厂的综合能耗（不含用作原料的能源），单位为千克标准煤（kgce）；

G——评价年工厂的总产值，单位为万元。

参考标准：

GB/T 2589 《综合能耗计算通则》

https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=53D1440B68E6D50B8BA0CCAB619B6B3E
2、单位产值二氧化碳排放量
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式中：

Cg——单位产值二氧化碳排放量，单位为千克二氧化碳每万元（kgCO2/万元）；

C——评价年工厂的二氧化碳排放量，应依据GB/T 32150、GB/T 32151（所有部分）或适用标准规范计算工厂的燃料燃烧排放、过程排放以及购入电力与热力产生的排放，单位为千克二氧化碳（kgCO2）；

G——评价年工厂的总产值，单位为万元。

其中，排放因子的取值原则如下：

a）全国电力平均二氧化碳排放因子（不包括市场化交易的非化石能源电量）采用中华人民共和国生态环境部发布的数据，如有更新，采用其最新发布的数值。

b）通过电力直供、市场化交易购入使用的非化石能源电力消费量的二氧化碳排放因子为零。

c）不同能源品种和能源活动类型的排放因子采用国家温室气体排放因子数据库排放因子。

参考标准：GB/T 32150-2015《工业企业温室气体排放核算和报告通则》

链接：https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=29DE620206A268D0E27B8739E332D70E
国家温室气体排放因子数据库链接：https://data.ncsc.org.cn/factoryes/index
3、可再生能源利用率

可再生能源利用率指工厂可再生能源消耗量与综合能耗的比值，按下式计算。
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式中：

r ——可再生能源利用率；

R ——评价年工厂可再生能源消耗量，单位为吨标准煤（tce）；

E ——评价年工厂主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的综合能耗（不含用作原料的能源），单位为吨标准煤（tce）。

注1：可再生能源指能够在较短时间内通过自然过程不断补充和再生的能源，包括水能、风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能等。可再生能源消耗量指工厂生产实际消费的各种可再生能源总量。其中，可再生能源电力消费包括建设可再生能源利用设施自发自用、通过市场化交易购入使用、具备专线直供电力交易结算凭证的可再生能源电力消费量，以及单独购买的可再生能源绿色电力证书（GEC）对应的电力消费量（以上依据市场化交易合同、交易结算凭证、可再生能源绿色电力证书或电力交易机构出具的可再生能源电力消费核算清单，遵循不重复计算原则统计）。
注2：绿电直连是指风电、太阳能发电、生物质发电等新能源不直接接入公共电网，通过直连线路向单一电力用户供给绿电，可实现供给电量清晰物理溯源的模式。绿电直连项目按照负荷是否接入公共电网分为并网型、离网型两类。并网型绿电直连项目以项目接入点作为计量、结算参考点，作为整体与公共电网进行电费结算。项目应具备分表计量条件，在内部发电、厂用电、自发自用、储能等关口安装符合相关标准和有关部门认可的双向计量装置。禁止绕越装设的各电能计量装置用电。项目电源和负荷不是同一投资主体的，双方之间交易电量及上网电量应按照绿证和绿色电力交易有关规定执行。

参考文件：国家发展改革委、国家能源局《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》（发改能源〔2025〕650号）

链接：https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202505/t20250530_1398138.html
4、能碳管理系统平台的功能符合项数

核查平台实现《工业企业和园区数字化能碳管理中心建设指南》中提出的以下业务功能数量：

1.能耗查询

2.能源消费量和强度计算

3.能源消费分析与用能策略推荐

4.能效对标

5.能流分析

6.能效平衡与优化

7.用能与碳排放预算管理

8.碳排放核算

9.产品碳足迹核算

10.供应链碳管理

11.碳核查支撑

12.碳资产管理

注：以上仅核查功能实现情况；是否集成在一个系统平台中不限定，例如可以通过“能管中心+碳排放管理系统”组合模式实现。

参考文件：《工业企业和园区数字化能碳管理中心建设指南》

链接：https://wap.miit.gov.cn/jgsj/jns/gzdt/art/2025/art_61d828207b8c4a32b6ca5db73f41b78b.html
5、取水强度

“单位产品取水量”和“单位产值取水量”指标二选一：当有适用工业用水定额国家标准时，必须选择“单位产品取水量”进行计算填报；无适用工业用水定额国家标准时，选择“单位产值取水量”进行计算填报。

注：只涉及生活取水、无工业用水的企业，不适用此指标，无需填报。
（1）单位产品取水量
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式中：

Vui——第i种产品的单位产品取水量，单位为立方米每产品单位（m3/产品单位）；

Vi——评价年工厂第i种产品的取水量（范围包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统，不包括基础设施建设和改造、消防、外供等），单位为立方米（m3）；

Qi——评价年工厂第i种产品的合格产品产量，单位为产品单位。

其中，涉及多种产品适用工业用水定额国家标准时，仅填写取水量排序前三以内的产品，即最多计算、填报适用工业用水定额国家标准的三类产品。

（2）单位产值取水量
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式中：

Vg——单位产值取水量，单位为立方米每万元（m3/万元）；

V——评价年工厂产品的取水量（范围包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统，不包括基础设施建设和改造、消防、外供等），单位为立方米（m3）；

G——评价年工厂的总产值，单位为万元。

6、工业用水重复利用率
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式中：

R——工业用水重复利用率；

Vr——评价年工厂使用的重复利用水量（包括循环利用的水量、直接和经处理后回收再利用的水量总和），单位为立方米（m3）；

V——评价年工厂的取水量（范围包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统，不包括基础设施建设和改造、消防、外供等），单位为立方米（m3）。

注：主要生产系统是指主要生产装置、设备、工艺等；辅助生产系统是指为主要生产系统服务的辅助生产系统（包括工业水净化单元、软化水处理单元、水汽车间、循环水厂、机修、空压站、污水处理厂、贮运、鼓风机站、氧气站、电修、检化验等）；附属生产系统是指在厂区内，为生产服务的各种服务、生活系统（如办公楼、科研楼、食堂、浴室、保健站、绿化、汽车队等）。

注：只涉及生活取水、无工业用水的企业，不适用此指标，无需填报。

7、一般工业固体废物综合利用率
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式中：

Kr——一般工业固体废物综合利用率；

Zr——评价年工厂一般工业固体废物综合利用量（不含外购），单位为吨（t）；

Z——评价年工厂一般工业固体废物产生量，单位为吨（t）；

Zw——评价年工厂综合利用往年贮存量，单位为吨（t）。

注：一般工业固体废物产生量是指工业企业实际产生的未列入《国家危险废物名录》或者根据国家规定的危险废物鉴别标准认定其不具有危险特性的一般工业固体废物的量。

一般工业固体废物产生量=（一般工业固体废物综合利用量-综合利用往年贮存量）+一般工业固体废物贮存量+（一般工业固体废物处置量-处置往年贮存量）+一般工业固体废物倾倒丢弃量。

综合利用往年贮存量指工业企业对往年贮存的工业固体废物进行综合利用的量。

处置往年贮存量指工业企业对往年贮存的工业固体废物进行处置的量。

一般工业固体废物综合利用量是指工业企业通过回收、加工、循环、交换等方式，从固体废物中提取或者使其转化为可以利用的资源、能源和其他原材料的固体废物量（包括当年利用的往年工业固体废物累计贮存量）。如用作农业肥料、生产建筑材料、筑路、充填及回填等。

一般工业固体废物处置量是指工业企业将工业固体废物焚烧和用其他改变工业固体废物的物理、化学、生物特性的方法，达到减少或者消除其危险成分的活动，或者将工业固体废物最终置于符合生态环境保护规定要求的填埋场的活动中，所消纳固体废物的量。处置方式包括填埋、焚烧、专业贮存场（库）封场处理、深层灌注及海洋处置（经海洋管理部门同意投海处置）等。

8、采用节能、节水、节材、减污、降碳的先进适用技术和设备数量

在与国家相关行政主管部门发布的推荐目录对标时，可匹配以下参考文件近三年内发布的版本。

参考文件：

《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录（2024年版）》

https://wap.miit.gov.cn/jgsj/jns/wjfb/art/2024/art_10093d4938f447cf8f8392340d78e79e.html

《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录（2023年）》

https://www.miit.gov.cn/jgsj/jns/gzdt/art/2023/art_d3ec2fd51c46489ea0eec0bedd3614f3.html

《国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录（2023年版）》

https://wap.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/gg/art/2023/art_5ceb7d5d3f8044e69ff76fdaa6913939.html

《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2023年版）》

https://wap.miit.gov.cn/jgsj/jns/wjfb/art/2023/art_e3a091b805c34b70b1cb2569c9dee6fd.html

《绿色技术推广目录（2024年版）》

https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202501/t20250120_1395788.html

《国家重点推广的低碳技术目录（第五批）》

https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202502/t20250212_1102102.html

2025年《国家污染防治技术指导目录》

https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202505/t20250529_1120301.html
产业结构调整指导目录（2024年本）

https://www.gov.cn/zhengce/202401/content_6924187.htm
9、绿色低碳改造升级

（1）近三年绿色低碳改造升级项目年平均数量

近三年绿色低碳改造升级项目年平均数量=近三年绿色低碳改造升级项目数量÷3

其中：1、绿色低碳改造项目应具有显著节能、降碳、减污、节材等效果；

2、近三年绿色低碳改造升级项目，按项目实际完成时间在近三年计；

3、如工厂运营不足三年，则按近三年中实际运营的完整自然年数量及其对应的改造升级项目数量计算年平均数量。

（2）近三年绿色低碳改造升级项目投资额占比


[image: image9.wmf]%

100

g

´

=

总

改

G

G


式中：

g——工厂近三年绿色低碳改造升级项目投资额占比，%；

G改——工厂近三年绿色低碳改造升级项目投资总额，单位为万元；

G总——工厂近三年总产值，单位为万元；

注：1、绿色低碳改造项目应具有显著节能、降碳、减污、节材等效果；

2、近三年绿色低碳改造升级项目，按项目实际完成时间在近三年计，其投资额按同口径计；

3、如工厂运营不足三年，则按近三年中实际运营的完整自然年数量对应的改造升级项目投资总额和产值总额计算。

10、主要污染物年均排放浓度优于许可排放浓度限值的最低比例

     按下式分别计算每类污染物年均排放浓度优于许可排放浓度限值的比例，而后取其中优标比例最低值计为本指标值：
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式中：

c优标——评价年工厂第i种主要污染物年均排放浓度优于许可排放浓度限值的比例；

Ci——评价年工厂第i种主要污染物许可排放浓度限值，单位为污染物排放浓度单位。

ci——评价年工厂第i种主要污染物年均排放浓度，单位为污染物排放浓度单位；

其中：

1、主要污染物种类，按下列污染物排放总量控制指标的适用类别计：

a）废水污染物：化学需氧量、氨氮、总氮、总磷；

b）废气污染物：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物；

2、主要污染物许可排放浓度限值，对于有排污许可证的企业，依据排污许可证确认；其他企业，参考环评批复文件要求确认；

3、主要污染物年均排放浓度，对于有污染物在线监测的企业，原则上以在线监测记录给出的年均排放浓度为准；其他情况，按照下式进行计算：
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式中：
si—统计期内，某种主要污染物年均排放浓度，单位为污染物排放浓度单位；
Si—统计期内，某种主要污染物总排放量，单位为污染物单位(查阅环境检测报告中的污染物排放浓度，结合生产时间、排放量等数据计算)；
Q—统计期内废气或废水排放总量，单位为立方米（m3）或升（L）。
其中，只计算有组织排放，如某一污染物涉及多个排放口，需按各个排口分别计算年均排放浓度优于许可排放浓度限值的比例，而后取优标比例最低值作为此类污染物的优标比例。

11、开展碳足迹核算的产品类别占比
开展碳足迹核算的产品类别占比=开展碳足迹核算的产品类别数量/评价年工厂产品类别总数×100%

其中，工厂产品类别总数，依据评价年报统计部门《工业产销总值及主要产品产量》（B204-1）中给出的对应国民经济GB/T 4754的小类数量计数。对应每个小类，有开展一项及以上产品碳足迹核算，视为开展了此类别产品碳足迹核算。

例如：铜冶炼企业副产硫酸，《工业产销总值及主要产品产量》（B204-1）表涉及3211 铜冶炼和2611 无机酸制造两个GB/T 4754小类，工厂的产品类别总数为2；如果只开展了铜产品的碳足迹核算并提交有效产品碳足迹报告，则该工厂开展碳足迹核算的产品类别比重为50%。
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12、节能产品占比
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式中：

W——评价年工厂生产的节能产品数量占比，%；

W节能产品——评价年工厂生产的节能产品数量，单位为产品单位；

W总 ——评价年工厂生产的全部合格产品数量，单位为产品单位。

注1：节能产品为符合适用国家强制性能效标准（以实施时间为准）中2级及以上的产品；合格产品数量按相同适用范围内的合格产品总数计。
注2：无相关适用强制性能效标准的企业，不适用此指标，无需填报。

13、单位用地面积产值
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式中：

g——单位用地面积产值，单位为万元每平方米（万元/m2）；

G——评价年工厂的总产值，单位为万元；

A用地——工厂总用地面积，按照土地权属、界址确定，单位为平方米（m2）。
14、建筑系数

建筑系数为工厂用地范围内各种建筑物、用于生产和直接为生产服务的构筑物以及堆场面积总和占厂区用地面积的比例，按下式计算。
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式中：

r ——工厂建筑系数，无量纲；

a总建筑物——工厂总建筑物占地面积，单位为平方米（m2）；

a总构筑物——工厂各种用于生产和直接为生产服务的总构筑物占地面积，单位为平方米（m2）；

a堆场——工厂堆场用地面积，单位为平方米（m2）；

A用地——工厂总用地面积，按照土地权属、界址确定，单位为平方米（m2）。

15、容积率

容积率为工厂总建筑面积与工厂总用地面积的比值，按下式计算。
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式中：

R——工厂容积率，无量纲；

A总建筑面积——工厂总建筑面积，参照GB/T 50353计算，其中，建筑物层高超过8m的，在计算容积率时该层建筑面积加倍计算，单位为平方米（m2）；

A用地——工厂总用地面积，按照土地权属、界址确定，单位为平方米（m2）。

附件4-2
绿色工厂指标计算过程表

	指标名称
	

	指标计算结果
	
	指标计算结果对应的单位
	

	指标计算对应的边界
	

	指标计算方法
	

	计算过程涉及的参数
	参数1
	名称
	数值
	单位
	对应的证明材料
	说明（针对参数1的说明）

	
	
	
	
	
	
	

	
	参数2
	名称
	数值
	单位
	对应的证明材料
	说明（针对参数2的说明）

	
	
	
	
	
	
	

	
	参数3
	名称
	数值
	单位
	对应的证明材料
	说明（针对参数3的说明）

	
	
	
	
	
	
	

	
	注：

1、如计算过程涉及参数多于3个请自行添加行；

2、如某个参数经过较为复杂过程计算得出，可参考本表格式新建表格对该参数计算过程予以说明；

3、未在该项指标的证明材料要求中提及，但计算过程中涉及的证明材料，应作为本表格附件附后，并与本表格一起上传。

	备注
	（如有其他需要说明的事项，请在此栏详细备注）


绿色工厂指标计算过程表（示例）

	指标名称
	单位产品综合能耗（消费型锂离子电池）

	指标计算结果
	9.2
	指标计算结果对应的单位
	kgce/kWh

	指标计算对应的边界
	2024年，XXXX公司全厂

	指标计算方法
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Eui——第i种产品的单位产品综合能耗，单位为千克标准煤每千瓦时（kgce/kWh）；
Ei——评价年工厂第i种产品的综合能耗（不含用作原料的能源），单位为千克标准煤（kgce）；
Qi——评价年工厂第i种产品的合格产品产量，单位为千瓦时（kWh）。

	计算过程涉及的参数
	参数1
	名称
	数值
	单位
	对应的证明材料
	说明（针对参数1的说明）

	
	
	消费型锂离子电池综合能耗
	2760
	tce
	《能源购进、消费与库存》（205-1表）
	工厂仅生产消费型锂离子电池，不需要根据产品类型对能耗进行拆分

	
	参数2
	名称
	数值
	单位
	对应的证明材料
	说明（针对参数2的说明）

	
	
	消费型锂离子电池合格产品产量
	300000
	kwh
	《工业产销总值及主要产品产量表》（B204-1表）
	产量扣除了容量小于1Ah的电池

	
	参数3
	名称
	数值
	单位
	对应的证明材料
	说明（针对参数3的说明）

	
	
	
	
	
	
	

	
	注：

1、如计算过程涉及参数多于3个请自行添加行；

2、如某个参数经过较为复杂过程计算得出，可参考本表格式新建表格对该参数计算过程予以说明。

3、未在该项指标的证明材料要求中提及，但计算过程中涉及的证明材料，应作为本表格附件附后，并与本表格一起上传。

	备注
	（如有其他需要说明的事项，请在此栏详细备注）


附件4-3
可再生能源电力消费核算清单

说明：企业可以申请由电力交易机构出具《可再生能源电力消费核算清单》及其明细（或《绿色电力消费核算清单》及其明细，具体以电力交易机构出具的为准），也可自行整理填报（优先第一种方式）。如提供了电力交易机构出具的核算清单，其内容覆盖的绿色电力市场化交易合同、交易结算凭证、绿证（GEC）等可再生能源电力消费凭证可免予提供；如自行整理填报，应依据附件模板格式要求编制，并将相关凭证顺次整理并随附。

如需对电力交易机构出具的核算清单做必要补充的，也可通过以上两种模式组合提供，其中，自行整理的部分，应依据附件相关适用明细模板编制，并随附相关凭证。

1.可再生能源电力消费核算清单样例
图1给出了可再生能源电力消费清单样例。

	可再生能源电力消费核算清单

XX有限公司

核算周期：xxxx年

账户ID:37XX030000                     统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXX
所在地：上海市                         详细地址：XX省XX市XX区XX路

	单位：兆瓦时

绿电交易
10000
绿证交易
15000
自发自用

2000
专线直供

700
可再生能源电力消费总量
27700
总用电量

100000
可再生能源电力消费占比

27.7%
明细见附件


	清单编号：BPX-PHDSH-20-202406061XXX                 XX电力交易中心

生成时间：xxxx年XX月XX日xxxx                   2025年XX月XX日

	


图1 可再生能源电力消费核算清单样例

2.可再生能源电力消费核算清单明细样例
表1－表4给出了可再生能源电力消费清单明细样例。

表1 绿电交易明细样例
	绿电交易明细                                                                   单位：兆瓦时

	
	序 号
	结算月份
	绿证编号
	合同名称
	供电方
	电量类型
	环境价值结算电量
	

	
	1
	2024年6月
	PFC22101234820015035010001000XX
	新疆XX新能源项目与XXXX有限公司合同
	新疆XX新能源
	风电
	10000
	

	
	合计
	10000
	

	表2 绿证交易明细样例

	绿证交易明细                                                                   单位：兆瓦时

	
	序 号
	交易日期
	绿证编号
	售方名称
	项目名称
	项目类型
	绿证交易平台
	折算电量
	

	
	1
	2024年6月13日
	PFC22106529280017024030001000XX
	上海XXX电力有限公司
	宁夏XXX200MW光伏项目
	光伏
	北京电力交易平台
	15000
	

	
	合计
	15000
	

	表3 自发自用明细样例

	自发自用明细                                                                   单位：兆瓦时

	
	序 号
	用电月份
	项目名称
	项目类型
	发电量
	上网电量
	自发自用电量
	

	
	1
	2024年6月13日
	上海XXX有限公司发电项目
	光伏
	3000
	1000
	2000
	

	
	合计
	3000
	1000
	2000
	

	


表4专线直供明细样例

	专线直供明细                                                                    单位：兆瓦时 

	
	序 号
	用电月份
	项目名称
	合同名称
	项目类型
	发电量
	上网电量
	交易结算电量
	

	
	1
	2024年6月13日
	上海XXX有限公司发电项目
	新疆XX新能源项目与XX有限公司合同
	光伏
	800
	100
	700
	

	
	合计
	800
	100
	700
	

	


附件

	可再生能源电力消费核算清单

XX有限公司

核算周期：xxxx年

所在地：XX市                   详细地址：XX省XX市XX区XX路

	单位：兆瓦时

绿电交易
绿证交易
自发自用

专线直供

可再生能源电力消费总量
总用电量

可再生能源电力消费占比

明细见附件


	编制时间：2025年XX月XX日                          


附件1 绿电交易明细                                               单位：兆瓦时
	序 号
	结算月份
	绿证编号
	合同名称
	供电方
	电量类型
	环境价值结算电量

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


附件2 绿证交易明细                                               单位：兆瓦时

	序 号
	交易日期
	绿证编号
	售方名称
	项目名称
	项目类型
	绿证交易平台
	折算电量

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


附件3 自发自用明细                                               单位：兆瓦时

	序 号
	用电月份
	项目名称
	项目类型
	发电量
	上网电量
	自发自用电量

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


附件4 专线直供明细                                               单位：兆瓦时

	序 号
	用电月份
	项目名称
	合同名称
	项目类型
	发电量
	上网电量
	交易结算电量

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	


附件4-4

现行工业用水定额国家标准参考清单
	序号
	标准号
	标准中文名称
	发布日期
	实施日期

	1
	GB/T 18916.1-2021
	取水定额 第1部分：火力发电
	2021年5月21日
	2021年12月1日

	2
	GB/T 18916.2-2022
	取水定额 第2部分：钢铁联合企业
	2022年7月11日
	2022年11月1日

	3
	GB/T 18916.3-2022
	取水定额 第3部分：石油炼制
	2022年12月30日
	2023年4月1日

	4
	GB/T 18916.4-2022
	取水定额 第4部分：纺织染整产品
	2022年7月11日
	2022年11月1日

	5
	GB/T 18916.5-2022
	取水定额 第5部分：造纸产品
	2022年12月30日
	2023年4月1日

	6
	GB/T 18916.6-2023
	取水定额 第6部分：啤酒
	2023年5月23日
	2023年9月1日

	7
	GB/T 18916.7-2023
	取水定额 第7部分：酒精
	2023年5月23日
	2023年9月1日

	8
	GB/T 18916.8-2025
	工业用水定额 第8部分：合成氨
	2025年4月25日
	2025年8月1日

	9
	GB/T 18916.9-2022
	取水定额 第9部分：谷氨酸钠（味精）
	2022年7月11日
	2022年11月1日

	10
	GB/T 18916.10-2021
	取水定额 第10部分：化学制药产品
	2021年12月31日
	2022年7月1日

	11
	GB/T 18916.11-2021
	取水定额 第11部分：选煤
	2021年12月31日
	2022年7月1日

	12
	GB/T 18916.12-2023
	取水定额 第12部分：氧化铝
	2023年5月23日
	2023年9月1日

	13
	GB/T 18916.13-2024
	工业用水定额 第13部分：乙烯和丙烯
	2024年3月15日
	2024年7月1日

	14
	GB/T 18916.14-2023
	取水定额 第14部分：毛纺织产品
	2023年11月27日
	2024年3月1日

	15
	GB/T 18916.15-2024
	工业用水定额 第15部分：白酒
	2024年9月29日
	2025年1月1日

	16
	GB/T 18916.16-2023
	取水定额 第16部分:电解铝
	2023年5月23日
	2023年9月1日

	17
	GB/T 18916.17-2016
	取水定额 第17部分：堆积型铝土矿生产
	2016年10月13日
	2017年5月1日

	18
	GB/T 18916.18-2015
	取水定额 第18部分：铜冶炼生产
	2015年10月13日
	2016年5月1日

	19
	GB/T 18916.19-2015
	取水定额 第19部分：铅冶炼生产
	2015年10月13日
	2016年5月1日

	20
	GB/T 18916.20-2016
	取水定额 第20部分：化纤长丝织造产品
	2016年10月13日
	2017年5月1日

	21
	GB/T 18916.21-2016
	取水定额 第21部分：真丝绸产品
	2016年10月13日
	2017年5月1日

	22
	GB/T 18916.22-2016
	取水定额 第22部分：淀粉糖制造
	2016年10月13日
	2017年5月1日

	23
	GB/T 18916.23-2015
	取水定额 第23部分：柠檬酸制造
	2015年10月13日
	2016年5月1日

	24
	GB/T 18916.24-2016
	取水定额 第24部分：麻纺织产品
	2016年12月13日
	2017年7月1日

	25
	GB/T 18916.25-2016
	取水定额 第25部分：粘胶纤维产品
	2016年12月13日
	2017年7月1日

	26
	GB/T 18916.26-2017
	取水定额 第26部分：纯碱
	2017年5月12日
	2017年12月1日

	27
	GB/T 18916.27-2017
	取水定额 第27部分：尿素
	2017年5月12日
	2017年12月1日

	28
	GB/T 18916.28-2017
	取水定额 第28部分：工业硫酸
	2017年5月12日
	2017年12月1日

	29
	GB/T 18916.29-2017
	取水定额 第29部分：烧碱
	2017年5月12日
	2017年12月1日

	30
	GB/T 18916.30-2017
	取水定额 第30部分：炼焦
	2017年11月1日
	2018年5月1日

	31
	GB/T 18916.31-2017
	取水定额 第31部分：钢铁行业烧结/球团
	2017年11月1日
	2018年5月1日

	32
	GB/T 18916.32-2017
	取水定额 第32部分：铁矿选矿
	2017年9月29日
	2018年4月1日

	33
	GB/T 18916.33-2018
	取水定额 第33部分：煤间接液化
	2018年5月14日
	2018年12月1日

	34
	GB/T 18916.34-2018
	取水定额 第34部分：煤炭直接液化
	2018年5月14日
	2018年12月1日

	35
	GB/T 18916.35-2018
	取水定额 第35部分：煤制甲醇
	2018年5月14日
	2018年12月1日

	36
	GB/T 18916.36-2018
	取水定额 第36部分：煤制乙二醇
	2018年5月14日
	2018年12月1日

	37
	GB/T 18916.37-2018
	取水定额 第37部分：湿法磷酸
	2018年5月14日
	2018年12月1日

	38
	GB/T 18916.38-2018
	取水定额 第38部分：聚氯乙烯
	2018年5月14日
	2018年12月1日

	39
	GB/T 18916.39-2019
	取水定额 第39部分:煤制合成天然气
	2019年6月4日
	2019年10月1日

	40
	GB/T 18916.40-2018
	取水定额 第40部分：船舶制造
	2018年12月28日
	2019年4月1日

	41
	GB/T 18916.41-2019
	取水定额 第41部分：酵母制造
	2019年3月25日
	2019年7月1日

	42
	GB/T 18916.42-2019
	取水定额 第42部分：黄酒制造
	2019年6月4日
	2019年10月1日

	43
	GB/T 18916.43-2019
	取水定额 第43部分：离子型稀土矿冶炼分离生产
	2019年10月18日
	2020年2月1日

	44
	GB/T 18916.44-2019
	取水定额 第44部分：氨纶产品
	2019年8月30日
	2019年12月1日

	45
	GB/T 18916.45-2019
	取水定额 第45部分：再生涤纶产品
	2019年8月30日
	2019年12月1日

	46
	GB/T 18916.46-2019
	取水定额 第46部分：核电
	2019年10月18日
	2020年2月1日

	47
	GB/T 18916.47-2020
	取水定额 第47部分：多晶硅生产
	2020年3月31日
	2020年10月1日

	48
	GB/T 18916.48-2020
	取水定额 第48部分：维纶产品
	2020年3月31日
	2020年10月1日

	49
	GB/T 18916.49-2020
	取水定额 第49部分：锦纶产品
	2020年3月31日
	2020年10月1日

	50
	GB/T 18916.50-2020
	取水定额 第50部分：聚酯涤纶产品
	2020年3月31日
	2020年10月1日

	51
	GB/T 18916.51-2020
	取水定额 第51部分：对二甲苯
	2020年11月19日
	2021年6月1日

	52
	GB/T 18916.52-2020
	取水定额 第52部分：精对苯二甲酸
	2020年11月19日
	2021年6月1日

	53
	GB/T 18916.53-2021
	取水定额 第53部分：食糖
	2021年5月21日
	2021年12月1日

	54
	GB/T 18916.54-2021
	取水定额 第54部分：罐头食品
	2021年5月21日
	2021年12月1日

	55
	GB/T 18916.55-2021
	取水定额 第55部分：皮革
	2021年8月20日
	2022年3月1日

	56
	GB/T 18916.56-2021
	取水定额 第56部分：毛皮
	2021年5月21日
	2021年12月1日

	57
	GB/T 18916.57-2021
	取水定额 第57部分：乳制品
	2021年12月31日
	2022年7月1日

	58
	GB/T 18916.58-2021
	取水定额 第58部分：钛白粉
	2021年12月31日
	2022年7月1日

	59
	GB/T 18916.59-2021
	取水定额 第59部分：醋酸乙烯
	2021年12月31日
	2022年7月1日

	60
	GB/T 18916.60-2021
	取水定额 第60部分：有机硅
	2021年12月31日
	2022年7月1日

	61
	GB/T 18916.61-2022
	取水定额 第61部分：赖氨酸盐
	2022年12月30日
	2023年4月1日

	62
	GB/T 18916.62-2022
	取水定额 第62部分：水泥
	2022年10月12日
	2022年10月12日

	63
	GB/T 18916.63-2022
	取水定额 第63部分：平板玻璃
	2022年10月12日
	2022年10月12日

	64
	GB/T 18916.64-2022
	取水定额 第64部分：建筑卫生陶瓷
	2022年12月30日
	2023年4月1日

	65
	GB/T 18916.65-2024
	工业用水定额 第65部分：饮料
	2024年11月28日
	2025年3月1日

	66
	GB/T 18916.66-2024
	工业用水定额 第66部分：石材
	2024年9月29日
	2025年1月1日

	67
	GB 45669.1-2025
	黄河流域工业用水定额 第1部分：火力发电
	2025年4月25日
	2025年6月1日

	68
	GB 45669.2-2025
	黄河流域工业用水定额 第2部分：选煤
	2025年4月25日
	2025年6月1日

	69
	GB 45669.3-2025
	黄河流域工业用水定额 第3部分：煤制烯烃
	2025年4月25日
	2025年6月1日

	70
	GB 45669.4-2025
	黄河流域工业用水定额 第4部分：水泥
	2025年4月25日
	2025年6月1日

	注：访问“全国标准信息公共服务平台”可查看标准全文。


附件4-5

现行强制性能效国家标准参考清单
	序号
	标准号
	标准中文名称
	发布日期
	实施日期

	1
	GB 30253-2024
	永磁同步电动机能效限定值及能效等级
	2024年9月29日
	2025年10月1日

	2
	GB 36893-2024
	空气净化器能效限定值及能效等级
	2024年9月29日
	2025年10月1日

	3
	GB 21456-2024
	家用和类似用途厨房电器能效限定值及能效等级
	2024年8月23日
	2025年9月1日

	4
	GB 30254-2024
	高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级
	2024年8月23日
	2025年9月1日

	5
	GB 44015-2024
	冷库（箱）和压缩冷凝机组能效限定值及能效等级
	2024年4月29日
	2025年2月1日

	6
	GB 19577-2024
	热泵和冷水机组能效限定值及能效等级
	2024年4月29日
	2025年2月1日

	7
	GB 20052-2024
	电力变压器能效限定值及能效等级
	2024年4月29日
	2025年2月1日

	8
	GB 43630-2023
	塔式和机架式服务器能效限定值及能效等级
	2023年12月28日
	2025年1月1日

	9
	GB 21520-2023
	显示器能效限定值及能效等级
	2023年5月23日
	2024年6月1日

	10
	GB 21518-2022
	交流接触器能效限定值及能效等级
	2022年12月29日
	2024年1月1日

	11
	GB 19044-2022
	普通照明用荧光灯能效限定值及能效等级
	2022年12月29日
	2024年1月1日

	12
	GB 32030-2022
	潜水电泵能效限定值及能效等级
	2022年12月29日
	2024年1月1日

	13
	GB 17896-2022
	普通照明用气体放电灯用镇流器能效限定值及能效等级
	2022年12月29日
	2024年1月1日

	14
	GB 40876-2021
	商用电磁灶能效限定值及能效等级
	2021年10月11日
	2022年11月1日

	15
	GB 40879-2021
	数据中心能效限定值及能效等级
	2021年10月11日
	2022年11月1日

	16
	GB 21454-2021
	多联式空调（热泵）机组能效限定值及能效等级
	2021年10月11日
	2022年11月1日

	17
	GB 12021.9-2021
	电风扇能效限定值及能效等级
	2021年10月11日
	2022年11月1日

	18
	GB 24850-2020
	平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级
	2020年7月23日
	2021年8月1日

	19
	GB 18613-2020
	电动机能效限定值及能效等级
	2020年5月29日
	2021年6月1日

	20
	GB 24500-2020
	工业锅炉能效限定值及能效等级
	2020年5月29日
	2021年6月1日

	21
	GB 19761-2020
	通风机能效限定值及能效等级
	2020年5月29日
	2021年6月1日

	22
	GB 19153-2019
	容积式空气压缩机能效限定值及能效等级
	2019年12月31日
	2020年7月1日

	23
	GB 21455-2019
	房间空气调节器能效限定值及能效等级
	2019年12月31日
	2020年7月1日

	24
	GB 28736-2019
	电焊机能效限定值及能效等级
	2019年12月31日
	2020年7月1日

	25
	GB 38448-2019
	智能坐便器能效水效限定值及等级
	2019年12月31日
	2021年1月1日

	26
	GB 38449-2019
	蓄热式轧钢加热炉能效限定值及能效等级
	2019年12月31日
	2020年7月1日

	27
	GB 38450-2019
	普通照明用LED平板灯能效限定值及能效等级
	2019年12月31日
	2021年1月1日

	28
	GB 26920.3-2019
	商用制冷器具能效限定值和能效等级 第3部分：制冷自动售货机
	2019年12月17日
	2021年1月1日

	29
	GB 38383-2019
	洗碗机能效水效限定值及等级
	2019年12月17日
	2021年1月1日

	30
	GB 37483-2019
	污水处理用旋转曝气机能效限定值及能效等级
	2019年4月4日
	2020年11月1日

	31
	GB 30255-2019
	室内照明用LED产品能效限定值及能效等级
	2019年4月4日
	2020年11月1日

	32
	GB 37485-2019
	污水处理用潜水推流式搅拌机能效限定值及能效等级
	2019年4月4日
	2020年11月1日

	33
	GB 37479-2019
	风管送风式空调机组能效限定值及能效等级
	2019年4月4日
	2020年11月1日

	34
	GB 37478-2019
	道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级
	2019年4月4日
	2020年11月1日

	35
	GB 19576-2019
	单元式空气调节机能效限定值及能效等级
	2019年4月4日
	2020年11月1日

	36
	GB 37484-2019
	除尘器能效限定值及能效等级
	2019年4月4日
	2020年11月1日

	37
	GB 35971-2018
	空气调节器用全封闭型电动机-压缩机能效限定值及能效等级
	2018年2月6日
	2019年3月1日

	38
	GB 20054-2015
	金属卤化物灯能效限定值及能效等级
	2015年12月10日
	2017年1月1日

	39
	GB 26920.2-2015
	商用制冷器具能效限定值和能效等级 第2部分：自携冷凝机组商用冷柜
	2015年12月10日
	2017年1月1日

	40
	GB 32284-2015
	石油化工离心泵能效限定值及能效等级
	2015年12月10日
	2017年1月1日

	41
	GB 32311-2015
	水电解制氢系统能效限定值及能效等级
	2015年12月10日
	2017年1月1日

	42
	GB 12021.2-2015
	家用电冰箱耗电量限定值及能效等级
	2015年9月18日
	2016年10月1日

	43
	GB 32028-2015
	投影机能效限定值及能效等级
	2015年9月18日
	2016年10月1日

	44
	GB 32049-2015
	家用和类似用途交流换气扇能效限定值及能效等级
	2015年9月18日
	2016年10月1日

	45
	GB 20665-2015
	家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级
	2015年5月15日
	2016年6月1日

	46
	GB 31276-2014
	普通照明用卤钨灯能效限定值及节能评价值
	2014年10月10日
	2015年9月1日

	47
	GB 30978-2014
	饮水机能效限定值及能效等级
	2014年7月24日
	2015年6月1日

	48
	GB 21521-2014
	复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级
	2014年4月28日
	2015年1月1日

	49
	GB 30531-2014
	商用燃气灶具能效限定值及能效等级
	2014年4月28日
	2015年1月1日

	50
	GB 30720-2014
	家用燃气灶具能效限定值及能效等级
	2014年3月27日
	2015年4月1日

	51
	GB 20943-2013
	单路输出式交流－直流和交流－交流外部电源能效限定值及节能评价值
	2013年9月18日
	2014年9月1日

	52
	GB 12021.4-2013
	电动洗衣机能效水效限定值及等级
	2013年6月9日
	2013年10月1日

	53
	GB 29539-2013
	吸油烟机能效限定值及能效等级
	2013年6月9日
	2013年10月1日

	54
	GB 29541-2013
	热泵热水机（器）能效限定值及能效等级
	2013年6月9日
	2013年10月1日

	55
	GB 28380-2012
	微型计算机能效限定值及能效等级
	2012年5月11日
	2012年9月1日

	56
	GB 28381-2012
	离心鼓风机能效限定值及节能评价值
	2012年5月11日
	2012年9月1日

	57
	GB 26969-2011
	家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级
	2011年7月19日
	2012年8月1日

	58
	GB 26920.1-2011
	商用制冷器具能效限定值及能效等级 第1部分：远置冷凝机组冷藏陈列柜
	2011年7月19日
	2012年5月1日

	59
	GB 24848-2010
	石油工业用加热炉能效限定值及能效等级
	2010年6月30日
	2010年12月1日

	60
	GB 21519-2008
	储水式电热水器能效限定值及能效等级
	2008年4月1日
	2008年11月1日

	61
	GB 19762-2007
	清水离心泵能效限定值及节能评价值
	2007年11月2日
	2008年7月1日

	62
	GB 19573-2004
	高压钠灯能效限定值及能效等级
	2004年8月5日
	2005年2月1日

	注：访问“全国标准信息公共服务平台”可查看标准全文。


附件4-6

现行强制性能源消耗限额国家标准参考清单
	序号
	标准号
	标准中文名称
	发布日期
	实施日期

	1
	GB 45247-2025
	燃气-蒸汽联合循环发电机组单位产品能源消耗限额
	2025年1月24日
	2025年8月1日

	2
	GB 21258-2024
	燃煤发电机组单位产品能源消耗限额
	2024年9月29日
	2025年4月1日

	3
	GB 29141-2024
	工业硫酸、稀硝酸和冰醋酸单位产品能源消耗限额
	2024年5月28日
	2025年6月1日

	4
	GB 32032-2024
	金矿开采、选冶和金精炼单位产品能源消耗限额
	2024年4月29日
	2025年5月1日

	5
	GB 31830-2024
	甲苯二异氰酸酯和二苯基甲烷二异氰酸酯单位产品能源消耗限额
	2024年4月29日
	2025年5月1日

	6
	GB 31825-2024
	制浆造纸单位产品能源消耗限额
	2024年4月29日
	2025年5月1日

	7
	GB 31335-2024
	铁矿开采和选矿单位产品能源消耗限额
	2024年4月29日
	2025年5月1日

	8
	GB 29995-2024
	煤基活性炭和兰炭单位产品能源消耗限额
	2024年4月29日
	2025年5月1日

	9
	GB 29140-2024
	纯碱单位产品能源消耗限额
	2024年4月29日
	2025年5月1日

	10
	GB 21257-2024
	烧碱、聚氯乙烯树脂和甲烷氯化物单位产品

能源消耗限额
	2024年4月29日
	2025年5月1日

	11
	GB 32051-2024
	钛白粉和氧化铁颜料单位产品能源消耗限额
	2024年4月29日
	2025年5月1日

	12
	GB 30530-2024
	二甲基硅氧烷单位产品能源消耗限额
	2024年4月29日
	2025年5月1日

	13
	GB 30251-2024
	炼化行业单位产品能源消耗限额
	2024年4月29日
	2025年5月1日

	14
	GB 30180-2024
	煤制烯烃、煤制天然气和煤制油单位产品能源消耗限额
	2024年4月29日
	2025年5月1日

	15
	GB 29449-2024
	轮胎和炭黑单位产品能源消耗限额
	2024年4月29日
	2025年5月1日

	16
	GB 21345-2024
	黄磷单位产品能源消耗限额
	2024年4月29日
	2025年5月1日

	17
	GB 29436-2023
	甲醇、乙二醇和二甲醚单位产品能源消耗限额
	2023年11月27日
	2024年12月1日

	18
	GB 29145-2023
	钨精矿、钼精矿和焙烧钼精矿单位产品能源消耗限额
	2023年11月27日
	2024年12月1日

	19
	GB 21344-2023
	化肥行业单位产品能源消耗限额
	2023年11月27日
	2024年12月1日

	20
	GB 21343-2023
	电石、乙酸乙烯酯、聚乙烯醇、1，4-丁二醇、双氰胺和单氰胺单位产品能源消耗限额
	2023年11月27日
	2024年12月1日

	21
	GB 21252-2023
	建筑卫生陶瓷和耐磨氧化铝球单位产品能源消耗限额
	2023年11月27日
	2024年12月1日

	22
	GB 21347-2023
	工业硅和镁单位产品能源消耗限额
	2023年9月8日
	2024年10月1日

	23
	GB 25323-2023
	有色重金属冶炼企业单位产品能源消耗限额
	2023年5月23日
	2024年6月1日

	24
	GB 21351-2023
	变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额
	2023年5月23日
	2024年6月1日

	25
	GB 21350-2023
	铜及铜合金加工材单位产品能源消耗限额
	2023年5月23日
	2024年6月1日

	26
	GB 21341-2022
	铁合金单位产品能源消耗限额
	2022年12月29日
	2024年1月1日

	27
	GB 25324-2022
	铝用炭素单位产品能源消耗限额
	2022年12月29日
	2024年1月1日

	28
	GB 29448-2022
	海绵钛和钛锭单位产品能源消耗限额
	2022年12月29日
	2024年1月1日

	29
	GB 21346-2022
	电解铝和氧化铝单位产品能源消耗限额
	2022年12月29日
	2024年1月1日

	30
	GB 29447-2022
	多晶硅和锗单位产品能源消耗限额
	2022年12月29日
	2024年1月1日

	31
	GB 16780-2021
	水泥单位产品能源消耗限额
	2021年10月11日
	2022年11月1日

	32
	GB 40878-2021
	葡萄糖酸钠单位产品能源消耗限额
	2021年10月11日
	2022年11月1日

	33
	GB 40877-2021
	硅酸铝纤维及制品单位产品能源消耗限额
	2021年10月11日
	2022年11月1日

	34
	GB 31823-2021
	码头作业单位产品能源消耗限额
	2021年10月11日
	2022年11月1日

	35
	GB 21340-2019
	玻璃和铸石单位产品能源消耗限额
	2019年10月14日
	2020年5月1日

	36
	GB 38263-2019
	水泥制品单位产品能源消耗限额
	2019年10月14日
	2020年5月1日

	37
	GB 30526-2019
	烧结墙体材料和泡沫玻璃单位产品能源消耗限额
	2019年10月14日
	2020年5月1日

	38
	GB 36889-2018
	聚酯涤纶单位产品能源消耗限额
	2018年11月19日
	2019年12月1日

	39
	GB 36887-2018
	合成革单位产品能源消耗限额
	2018年11月19日
	2019年12月1日

	40
	GB 36890-2018
	日用陶瓷单位产品能源消耗限额
	2018年11月19日
	2019年12月1日

	41
	GB 36891-2018
	莫来石单位产品能源消耗限额
	2018年11月19日
	2019年12月1日

	42
	GB 36892-2018
	刚玉单位产品能源消耗限额
	2018年11月19日
	2019年12月1日

	43
	GB 36888-2018
	预拌混凝土单位产品能源消耗限额
	2018年11月19日
	2019年12月1日

	44
	GB 21370-2017
	炭素单位产品能源消耗限额
	2017年11月1日
	2018年11月1日

	45
	GB 33654-2017
	建筑石膏单位产品能源消耗限额
	2017年5月12日
	2018年6月1日

	46
	GB 32047-2015
	啤酒单位产品能源消耗限额
	2015年9月11日
	2016年10月1日

	47
	GB 32050-2015
	电弧炉冶炼单位产品能源消耗限额
	2015年9月11日
	2016年10月1日

	48
	GB 32044-2015
	糖单位产品能源消耗限额
	2015年9月11日
	2016年10月1日

	49
	GB 30183-2013
	岩棉、矿渣棉及其制品单位产品能源消耗限额
	2013年12月31日
	2014年12月1日

	50
	GB 30184-2013
	沥青基防水卷材单位产品能源消耗限额
	2013年12月31日
	2014年12月1日

	51
	GB 30182-2013
	摩擦材料单位产品能源消耗限额
	2013年12月31日
	2014年12月1日

	52
	GB 30185-2013
	铝塑板单位产品能源消耗限额
	2013年12月31日
	2014年12月1日

	53
	GB 21342-2013
	焦炭单位产品能源消耗限额
	2013年10月10日
	2014年10月1日

	54
	GB 21256-2013
	粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额
	2013年10月10日
	2014年10月1日

	55
	GB 29444-2012
	煤炭井工开采单位产品能源消耗限额
	2012年12月31日
	2013年10月1日

	56
	GB 29438-2012
	聚甲醛单位产品能源消耗限额
	2012年12月31日
	2013年10月1日

	57
	GB 29435-2012
	稀土冶炼加工企业单位产品能源消耗限额
	2012年12月31日
	2013年10月1日

	58
	GB 29445-2012
	煤炭露天开采单位产品能源消耗限额
	2012年12月31日
	2013年10月1日

	59
	GB 29450-2012
	玻璃纤维单位产品能源消耗限额
	2012年12月31日
	2013年10月1日

	注：访问“全国标准信息公共服务平台”可查看标准全文。
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