附件5                                       

绿色工业园区评价报告

申  报  单  位：








   
20   年    月    日
	一、园区基本信息表

	园区名称
	

	园区内企业数量
	

	园区地址
	

	申报单位联系人
	
	职务
	

	联系电话
	
	电子邮箱
	

	园区内绿色工厂

数量
	国家级（家）
	省级（家）
	市级（家）

	
	
	
	

	园区工业总产值（万元）
	

	园区工业增加值（万元）
	

	园区主导制造业类型及其产值（选择产值占比最高的3个主导行业，行业选择参考《国民经济行业分类》（GB/T4754））
	
	产值（万元）
	

	
	
	产值（万元）
	

	
	
	产值（万元）
	

	申报园区绿色低碳发展亮点（请在200字内概述园区绿色低碳工作亮点）
	


二、基本要求
	（一）工业园区基本要求

	序号
	基本要求
	是否符合
要求
	证明材料索引
	证明材料要求

	1
	以产品制造为主要功能，工业增加值占园区生产总值比重超过50%。
	
	
	1、指标计算过程

2、支撑指标计算基础数据证明材料

	2
	化工园区通过省级人民政府或其授权机构认定。
	
	
	1、适用时，提供省级人民政府或其授权机构认定证明材料


	3
	近三年，未发生重大及以上生产安全事故、质量事故、突发环境事件。
	
	
	1、关于园区内近三年未发生重大及以上生产安全事故、质量事故、突发环境事件的证明


	4
	完成国家或地方政府下达的节能减排指标、碳排放控制指标。
	
	
	所下达指标完成情况的计算过程表

国家或地方政府下达节能减排指标、碳排放控制指标证明材料（若仅下达节能减排指标、碳排放控制指标之一，提供下达指标的证明材料）


	5
	环境质量达到国家或地方行政主管部门规定的环境功能区环境质量标准。
	
	
	1、园区环境质量与国家或地方行政主管部门规定的环境功能区环境质量标准对比表及其证明材料


	6
	各类重点污染物排放总量均不超过国家或地方行政主管部门的总量控制要求。
	
	
	1、各类重点污染物排放总量情况与国家或地方行政主管部门总量控制要求对比表

2、国家或地方行政主管部门各类重点污染物排放总量控制要求证明材料

3、园区重点污染物排放总量证明


	7
	明确履行绿色发展工作职责的机构，且工作人员不少于2名。
	
	
	1、园区设立履行绿色发展工作职责机构及其人员文件


	8
	编制并落实工业园区绿色发展规划，以及节能、节水、资源综合利用、碳排放管理等制度。
	
	
	1、园区绿色发展相关规划

2、园区节能管理制度

3、园区节水管理制度

4、园区资源综合利用相关制度

5、园区碳排放管理制度


	9
	建立绿色信息发布平台，定期发布园区建设和改造、碳排放、主导产业清洁生产（节材、节水、节能、环保等）、废弃物资源化利用技术等信息。
	
	
	1、园区绿色信息发布平台网址及其发布信息首页截图

	10
	推动园区内企业充分利用余压余热余冷、再生资源。
	
	
	1、推动园区内企业充分利用余压余热余冷、再生资源措施的说明或相关文件


	（二）园区内企业基本要求

	1
	近三年，未发生重大及以上生产安全事故、质量事故、突发环境事件。
	
	
	1、关于园区内企业近三年未发生重大及以上生产安全事故、质量事故、突发环境事件的证明


	2
	主要污染物及特征污染物稳定达到国家和地方相应的污染物排放标准限值。
	
	
	1、园区内企业主要污染物及特征污染物排放情况汇总表


	3
	未使用或生产列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的落后生产工艺技术、装备及产品。
	
	
	1、园区内企业未使用或生产列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的落后生产工艺技术、装备及产品的证明


	4
	废水达到集中处理要求后应进入安装有自动在线监控装置的污水集中处理设施（园区内或园区外）。
	
	
	1、园区污水集中处理设施介绍（请配图说明）

	5
	产生的固体废物全部妥善处置、综合利用或安全贮存。
	
	
	1、园区企业固体废物汇总表（含处置、综合利用和安全贮存情况）


三、评价指标
	一级指标
	序号
	二级指标
	指标类型
	单位
	适用范围
	权重分值
	自评得分
	说明及证明材料索引
	证明材料要求
（包括但不限于以下内容）

	产业发展
	1
	近三年工业总产值年均增长率
	正向定量
	％
	/
	4
	
	
	1、指标计算过程

2、近四年园区工业总产值证明

	
	2
	省以上绿色工厂总产值占园区工业总产值比例
	正向定量
	％
	/
	7
	
	
	1、指标计算过程

2、园区省层面以上绿色工厂企业产值统计表

3、园区工业总产值统计表

	
	3
	高新技术企业工业总产值占园区工业总产值比例
	正向定量
	%
	/
	7
	
	
	1、指标计算过程

2、园区高新技术企业及其产值统计表（含高新技术企业编号）

3、园区工业总产值统计表

	能源利用
	4
	能源产出率
	正向定量
	万元/tce
	重点用能行业产值占园区工业总产值超过70%
	7
	
	
	1、指标计算过程

2、园区重点用能行业企业产值统计表

3、园区工业总产值统计表

4、园区工业增加值证明

5、园区工业企业综合能源消耗统计表

	
	
	
	
	
	重点用能行业产值占园区工业总产值处于50%-70%之间
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	其他
	
	
	
	

	
	5
	可再生能源利用率
	正向定量
	%
	/
	7
	
	
	1、指标计算过程

2、园区工业企业可再生能源消费统计表

3、园区工业企业综合能源消耗统计表

	
	6
	单位产品能源消耗达到2级以上企业综合能源消耗占比
	正向定量
	%
	园区内有可对标国家强制性能源消耗限额的企业
	6
	
	
	1、指标计算过程

2、单位产品能源消耗达到2级以上企业综合能源消耗统计表（含企业综合能耗、单位产品能耗、对标国家强制性能源消耗限额标准名称、2级值）

3、可对标国家强制性能源消耗限额标准企业综合能源消耗统计表（含企业综合能耗、对标国家强制性能源消耗限额标准名称）

	
	
	
	
	
	园区内无可对标国家强制性能源消耗限额的企业
	
	
	
	

	资源利用
	7
	水资源产出率
	正向定量
	元/m3
	重点用水行业产值占园区工业总产值超过70%
	7
	
	
	1、指标计算过程

2、园区重点用水行业工业企业产值统计表

3、园区工业总产值统计表

4、园区工业增加值证明

5、园区工业企业新鲜水用量统计表

	
	
	
	
	
	重点用水行业产值占园区工业总产值处于50%-70%之间
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	其他
	
	
	
	

	
	8
	土地资源产出率
	正向定量
	亿元/km2
	/
	6
	
	
	1、指标计算过程

2、园区工业增加值证明

3、园区工业用地总面积证明

	
	9
	一般工业固体废弃物综合利用率
	正向定量
	%
	/
	7
	
	
	1、指标计算过程

2、园区一般工业固体废弃物综合利用量、总产生量、综合利用往年贮存一般工业固体废弃物量统计表

	基础设施
	10
	新建工业建筑中绿色建筑的比例
	正向定量
	%
	有新建工业建筑
	3
	
	
	1、指标计算过程

2、园区新建工业建筑中绿色建筑面积统计表

3、园区新建工业建筑面积统计表

	
	
	
	
	
	无新建工业建筑
	
	
	
	

	
	11
	新建公共建筑中绿色建筑的比例
	正向定量
	%
	有新建公共建筑
	3
	
	
	1、指标计算过程

2、园区新建公共建筑中绿色建筑面积统计表

3、园区新建公共建筑面积统计表

	
	
	
	
	
	无新建公共建筑
	
	
	
	

	
	12
	建设园区工业绿色微电网
	正向定性
	/
	/
	5
	
	
	1、所符合指标计算过程

2、所符合指标计算基础数据及证明材料

	
	13
	建设园区能碳管理中心
	正向定性
	/
	/
	5
	
	
	1、平台系统架构设计文档，说明与相关业务功能的对应关系

2、平台开发采购合同、部署验收报告（如有）

3、平台功能实现或效果验证材料，例如用户操作手册、功能截图（大屏看板、APP能耗实时展示等功能界面）等

	生态环境
	14
	单位工业增加值废水排放量
	逆向定量
	t/万元
	重点用水行业产值占园区工业总产值超过70%
	6
	
	
	1、指标计算过程

2、园区重点用水行业工业企业产值统计表

3、园区工业总产值统计表

4、园区工业增加值证明

5、园区工业企业废水排放量统计表

	
	
	
	
	
	重点用水行业产值占园区工业总产值处于50%-70%之间
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	其他
	
	
	
	

	
	15
	主要污染物排放弹性系数
	弹性系数
	/
	近三年工业增加值年均增长率>0%
	6
	
	
	1、指标计算过程

2、近四年园区主要污染物排放量统计表

3、近四年园区工业增加值证明

	
	
	
	
	
	近三年工业增加值年均增长率<0%
	
	
	
	

	
	16
	单位工业增加值二氧化碳排放量
	逆向定量
	tCO2/万元
	重点用能行业产值占园区工业总产值超过70%
	7
	
	
	1、指标计算过程

2、园区重点用能行业企业产值统计表

3、园区工业企业产值统计表

4、园区工业增加值证明

5、园区工业二氧化碳排放量计算过程

	
	
	
	
	
	重点用能行业产值占园区工业总产值处于50%-70%之间
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	其他
	
	
	
	

	
	17
	二氧化碳排放弹性系数
	弹性系数
	/
	近三年工业增加值年均增长率>0%
	7
	
	
	1、指标计算过程

2、近四年园区工业增加值证明

3、近四年园区二氧化碳排放量计算过程

	
	
	
	
	
	近三年工业增加值年均增长率<0%
	
	
	
	

	自评得分合计
	


四、真实性承诺

	自我声明
我单位郑重承诺：

本次申报绿色工业园区所提交的相关数据和信息均准确、真实、有效，如存在数据造假情况，愿承担由此产生的相应责任。

                           申报单位负责人签字：          

                                     （申报单位公章）

                                            日期：           




五、证明材料

（与基本要求及评价指标表中证明材料索引一栏对应）

附件5-1
绿色工业园区评价指标计算方法

A.1 近三年工业总产值年均增长率

近三年工业总产值年均增长率的计算公式见式（A.1）：
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式中：

[image: image2.wmf]1

R

——近三年工业总产值年均增长率；

[image: image3.wmf]1

A

——评价年园区工业总产值（评价年所处基期不变价格），单位为万元；

[image: image4.wmf]2

A

——评价年减3年所在年份的园区工业总产值（评价年所处基期不变价格），单位为万元。

A.2 省以上绿色工厂总产值占园区工业总产值比例

园区省以上绿色工厂总产值与园区工业总产值的比值，其计算公式见式（A.2）：
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式中：

[image: image6.wmf]2

R

——省以上绿色工厂总产值占园区工业总产值比例；

[image: image7.wmf]C

——评价年省以上绿色工厂总产值（评价年所处基期不变价格），单位为万元；

[image: image8.wmf]1

A

——评价年园区工业总产值（评价年所处基期不变价格），单位为万元。

A.3 高新技术企业工业总产值占园区工业总产值比例

园区高新技术企业工业总产值与园区工业总产值的比值，其计算公式见式（A.3）：
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式中：

[image: image10.wmf]3

R

——高新技术企业工业总产值占园区工业总产值的比例；

[image: image11.wmf]D

——评价年高新技术企业工业总产值（评价年所处基期不变价格），单位为万元；

[image: image12.wmf]1

A

——评价年园区工业总产值（评价年所处基期不变价格），单位为万元。

注：高新技术企业指依据《高新技术企业认定管理办法》认定的工业范畴的高新技术企业。

A.4 能源产出率

园区工业企业单位综合能耗量产生的工业增加值，其计算公式见式（A.4）：
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式中：

[image: image14.wmf]4

R

——能源产出率，单位为万元每吨标准煤（万元/tce）；

[image: image15.wmf]1

AG

——评价年园区工业增加值（评价年所处基期不变价格），单位为万元；

[image: image16.wmf]F

——评价年园区工业企业综合能源消耗总量，单位为吨标准煤（tce）。

园区工业企业综合能源消耗总量指工业园区内工业企业工业生产实际消费的各种能源（扣除能源加工转换产出和能源回收利用等重复因素以及原料用能）的总和，按照GB/T 2589计算当量值。

A.5 可再生能源利用率

园区工业企业可再生能源消耗量与园区工业企业综合能耗总量的比值，其计算公式见式（A.5）：
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式中：

[image: image18.wmf]5

R

——可再生能源利用率；

[image: image19.wmf]G

——评价年园区工业企业可再生能源消耗量，单位为吨标准煤（tce）；

[image: image20.wmf]F

——评价年园区工业企业综合能源消耗总量，单位为吨标准煤（tce）。

注：可再生能源指能够在较短时间内通过自然过程不断补充和再生的能源，包括水能、风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能等。可再生能源消耗量指工厂生产实际消费的各种可再生能源总量。其中，可再生能源电力消费包括建设可再生能源利用设施自发自用、通过市场化交易购入使用、具备专线直供电力交易结算凭证的可再生能源电力消费量，以及单独购买的可再生能源绿色电力证书（GEC）对应的电力消费量（以上依据市场化交易合同、交易结算凭证、可再生能源绿色电力证书或电力交易机构出具的可再生能源电力消费核算清单，遵循不重复计算原则统计），以当量值统计。

A.6 单位产品能源消耗达到2级以上企业综合能源消耗占比

园区单位产品能源消耗达到2级以上工业企业综合能源消耗总量与可对标国家强制性能耗限额标准工业企业综合能源消耗总量的比值，其计算公式见式（A.6)：
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式中：

[image: image22.wmf]6

R

——单位产品能源消耗达到2级以上企业综合能源消耗占比；

[image: image23.wmf]1

H

——评价年园区单位产品能耗达到2级以上工业企业综合能源消耗总量，单位为吨标准煤（tce）；

[image: image24.wmf]2

H

——评价年园区可对标国家强制性能耗限额标准工业企业综合能源消耗总量，单位为吨标准煤（tce）。

注：单位产品能源消耗达到2级以上指工业企业涉及到国家强制性能耗限额标准中的指标值均优于2级要求。

A.7 水资源产出率

园区工业企业消耗单位新鲜水量创造的工业增加值，其计算公式见式（A.7）：


[image: image25.wmf]I
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式中：

[image: image26.wmf]7

R

——水资源产出率，单位为元每立方米(元/m3)；

[image: image27.wmf]1

AG

——评价年园区工业增加值（评价年所处基期不变价格），单位为元；

[image: image28.wmf]I

——评价年园区工业企业用新鲜水量，单位为立方米（m3）。

注：园区工业企业用新鲜水量指工业园区内工业企业的用水单元或系统取自任何水源被该企业第一次用于生产和生活的水量总和，不包括生活用水单独计量且生活污水单独排放（不与工业废水混合）的部分。

A.8 土地资源产出率

园区单位工业用地面积产生的工业增加值，其计算公式见式（A.8）：
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式中：

[image: image30.wmf]8

R

——土地资源产出率，单位为亿元每平方千米（亿元/km2)；

[image: image31.wmf]1

AG

——评价年园区工业增加值（评价年所处基期不变价格），单位为亿元；

[image: image32.wmf]J

——评价年园区工业用地总面积，单位为平方千米（km2）。

注：园区工业用地总面积指工业园区建设规划范围内按照土地规划作为工业用地并已投入生产的土地面积，包括工矿企业的生产车间、库房及其附属设施等的用地，以及专用的铁路、码头和道路等用地，不包括露天矿用地。

A.9 一般工业固体废弃物综合利用率

园区一般工业固体废弃物综合利用量与一般工业固体废弃物总产生量及综合利用往年贮存量之和的比值，其计算公式见式（A.9）：
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式中：

[image: image34.wmf]9

R

——一般工业固体废弃物综合利用率；

[image: image35.wmf]1

K

——评价年一般工业固体废弃物综合利用量，单位为吨（t）；

[image: image36.wmf]2

K

——评价年一般工业固体废弃物总产生量，单位为吨（t）；

[image: image37.wmf]3

K

——综合利用往年贮存一般工业固体废弃物量，单位为吨（t）。

注：一般工业固体废弃物综合利用量指工业园区内工业企业产生的和园区外运送至园区内的，通过回收、加工、循环、交换等方式转化为可以利用的资源、能源和其他原材料的一般工业固体废弃物量（包括综合利用往年的一般工业固体废弃物贮存量）。一般工业固体废弃物产生量包括园区内工业企业产生的一般工业固体废弃物量，以及园区外运送至园区内的一般工业固体废弃物量。

A.10 新建工业建筑中绿色建筑的比例

园区新建工业建筑中绿色建筑面积与新建工业建筑面积的比值，其计算公式见式（A.10）：
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式中：

[image: image39.wmf]10

R

——新建工业建筑中绿色建筑的比例；

[image: image40.wmf]1

L

——评价年园区新建工业建筑中绿色建筑的面积，单位为平方米（m2）；

[image: image41.wmf]2

L

——评价年园区新建工业建筑面积，单位为平方米（m2）。

新建工业建筑指评价年的上一年度已完成建筑工程竣工并在评价年内正常运行管理满一年的工业建筑。新建工业建筑中的绿色建筑为按照GB/T 50878评价，获得二星及以上评级的工业建筑。

A.11 新建公共建筑中绿色建筑的比例

园区新建公共建筑中绿色建筑面积与新建公共建筑面积的比值，其计算公式见式（A.11）：
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式中：

[image: image43.wmf]1

1

R

——新建公共建筑中绿色建筑的比例；

[image: image44.wmf]1

M

——评价年园区新建公共建筑中绿色建筑的面积，单位为平方米（m2）；

[image: image45.wmf]2

M

——评价年园区新建公共建筑面积，单位为平方米（m2）。

新建公共建筑指在评价年内完成建筑工程竣工的公共建筑。新建公共建筑中的绿色建筑为按照GB/T 50378评价，获得二星及以上评级的公共建筑。

A.12 建设园区工业绿色微电网

园区建有以智慧能源管控为基础，综合开发利用太阳能、风能等可再生能源，以及余热余压余气等资源，并结合储能系统，实现工业企业、园区内电、热等多种形式能源高效互补利用的工业绿色微电网。园区工业绿色微电网应实现稳定运行，并每符合以下7项指标中1项指标得2分，符合3项指标及以上得满分：

可再生能源消费量占园区能源消费总量的比例达到15%以上，或可再生能源、工业余热余压等余能利用、能源梯级利用（含热电联产、燃气分布式能源等）等合计占园区能源消费总量的比例达到30%以上；

可再生能源装机规模达到10MW以上；

可再生能源就地消纳比例（可再生能源消费量占可再生能源发电量的比例）达到80%以上；

电力负荷调节能力（可根据电力系统需要变动其输出功率的负荷占电力最大负荷的比例）达到5%以上；

新型储能装机规模（包括电化学储能、飞轮储能、压缩空气储能、氢（氨）储能等）达到1MW以上；

可再生能源制氢或工业副产氢年生产规模达到5000吨以上，并实现就近利用；

工业余能利用率（实现回收利用的工业余热、余压、余气及其他余能占理论可利用余能量的比例）达到60%以上。

工业余能利用率依据GB/T 1028确定。

A.13 建设园区能碳管理中心

园区通过采用人工智能、工业互联网和物联网、智能传感等信息通信技术，实现能耗和碳排放数据采集、监测、核算、分析、预测、预警、决策支持等功能。园区能碳管理中心应实现稳定运行，并每符合以下12项功能中的1项功能得1分，符合5项指标及以上得满分。

能耗查询；

能源消费量和强度计算；

能源消费分析与用能策略推荐；

能效对标；

能流分析；

能效平衡与优化；

用能与碳排放预算管理；

碳排放核算；

产品碳足迹核算；

供应链碳管理；

碳核查支撑；

碳资产管理。

A.14 单位工业增加值废水排放量

园区工业企业产生单位工业增加值排放的工业废水量，其计算公式见式（A.12）：
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式中：

[image: image47.wmf]12

R

——单位工业增加值废水排放量，单位为吨每万元（t/万元）；

[image: image48.wmf]O

——评价年园区工业企业废水排放总量，单位为吨（t）；

[image: image49.wmf]1

AG

——评价年园区工业增加值（评价年所处基期不变价格），单位为万元。

注：企业梯级利用的废水和园区内居民排放的生活污水不计入园区工业企业废水排放。

A.15 主要污染物排放弹性系数

园区工业企业排放的各类污染物排放弹性系数的算术平均值，其计算公式见式（A.13）：


[image: image50.wmf]n

BA

R

n

k

k

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

=

1

13

 ……………………………（A.13）

式中：

[image: image51.wmf]13

R

——主要污染物排放弹性系数；

[image: image52.wmf]k

BA

——第[image: image53.wmf]k

种污染物排放弹性系数，其计算公式见式（A.14）；

[image: image54.wmf]n

——主要污染物种类数量。

注：主要污染物指国家政策明确要求总量减排和控制的污染物，包括化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物等。
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式中：

[image: image56.wmf]BA

——某种污染物排放弹性系数；

[image: image57.wmf]1

AE

——近三年某种污染物排放量年均增长率，其计算公式见式（A.15）；

[image: image58.wmf]1

AB

——近三年工业增加值年均增长率，其计算公式见式（A.16）。
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式中：

[image: image60.wmf]1

AE

——近三年某种污染物排放量年均增长率；

[image: image61.wmf]1

AF

——评价年的某种污染物排放量，单位为吨（t）；

[image: image62.wmf]2

AF

——评价年减3年所在年份的某种污染物排放量，单位为吨（t）。
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式中：

[image: image64.wmf]1

AB

——近三年工业增加值年均增长率；

[image: image65.wmf]1

AG

——评价年园区工业增加值（评价年所处基期不变价格），单位为万元；

[image: image66.wmf]2

AG

——评价年减3年所在年份的园区工业增加值（评价年所处基期不变价格），单位为万元。

A.16 单位工业增加值二氧化碳排放量

园区工业企业产生单位工业增加值排放的二氧化碳量。其计算公式见式（A.17）：
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式中：

[image: image68.wmf]14

R

——单位工业增加值二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳每万元（tCO2/万元）；

[image: image69.wmf]S

——评价年园区工业二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

[image: image70.wmf]1

AG

——评价年园区工业增加值（评价年所处基期不变价格），单位为万元。

园区工业二氧化碳排放量按照附录B计算。
A.17 二氧化碳排放弹性系数

园区工业企业的二氧化碳排放量年均增长率与工业增加值年均增长率的比值，其计算公式见式（A.18）:
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式中：

[image: image72.wmf]15

R

——二氧化碳排放弹性系数；

[image: image73.wmf]T

——近三年二氧化碳排放量年均增长率，其计算公式见式（A.19）；

[image: image74.wmf]1

AB

——近三年工业增加值年均增长率，其计算公式见式（A.16）。
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式中：

[image: image76.wmf]T

——近三年二氧化碳排放量年均增长率；

[image: image77.wmf]S

——评价年园区工业二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

[image: image78.wmf]1

S

——评价年减3年所在年份的园区工业二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）。

园区工业二氧化碳排放量按照附录B计算。
附件

工业园区工业二氧化碳排放核算方法

1 工业园区工业核算方法

工业园区工业二氧化碳排放量的核算地理边界以园区实际管辖范围为准，包括四至范围内的化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放、工业生产过程产生的二氧化碳排放、调入调出电力和热力产生的二氧化碳排放，其计算公式见式（1）：


[image: image79.wmf]热力

电力

生产过程

用作燃料

E

E

E

E

E

+

+

+

=

 ……………（1）

式中：

[image: image80.wmf]E

——园区工业二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

[image: image81.wmf]用作燃料

E

——化石能源用作燃料产生的二氧化碳排放量（见2.1），单位为吨二氧化碳（tCO2）；

[image: image82.wmf]生产过程

E

——工业生产过程产生的二氧化碳排放量（见2.2），单位为吨二氧化碳（tCO2）；

[image: image83.wmf]电力

E

——电力调入调出产生的间接二氧化碳排放量（见2.3），单位为吨二氧化碳（tCO2）；

[image: image84.wmf]热力

E

——热力调入调出产生的间接二氧化碳排放量（见2.4），单位为吨二氧化碳（tCO2）。

2 工业园区工业每种二氧化碳排放的核算方法 

2.1化石能源用作燃料产生的二氧化碳排放量

化石燃料在氧化燃烧过程中产生的二氧化碳排放，燃烧后不再产生其他含碳二次能源，包括煤品、油品、天然气等化石燃料在各种类型的固定和移动设备中发生氧化燃烧过程产生的排放，其计算公式见式（2）：
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式中：

[image: image86.wmf]用作燃料

E

——化石能源用作燃料产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

[image: image87.wmf]i

Z

——第[image: image88.wmf]i

种化石能源消费量，固体燃料或液体燃料的单位为吨（t），气体燃料的单位为万标准立方米（104Nm3）；

[image: image89.wmf]i

B

——第[image: image90.wmf]i

种化石能源的低位发热量，固体燃料或液体燃料的单位为吉焦每吨（GJ/t），气体燃料的单位为吉焦每万标准立方米（GJ/104Nm3）；

[image: image91.wmf]i

BB

——第[image: image92.wmf]i

种化石能源的单位热值含碳量，单位为吨碳每吉焦（tC/GJ）；

[image: image93.wmf]i

BC

——第[image: image94.wmf]i

种化石能源的碳氧化率；

44/12——二氧化碳与碳的相对分子质量之比；

[image: image95.wmf]n

——消费的化石能源品种总数。

注：化石能源的低位发热量见GB/T 2589及GB/T 32151（所有部分）；单位热值含碳量和碳氧化率参考值见GB/T 32151（所有部分）。

2.2 工业生产过程产生的二氧化碳排放量

工业生产过程中除燃料燃烧之外的物理或化学变化产生的二氧化碳排放，GB/T 32151（所有部分）中涉及的行业工业生产过程可按照标准或指南中相应方法计算，未涉及的行业按照式（3）计算:
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式中：

[image: image97.wmf]生产过程

E

——工业生产过程产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

[image: image98.wmf]i

Z

A

——第[image: image99.wmf]i

种含碳原料、辅料、材料投入量，固体或液体原料、辅料、材料的单位为吨（t），气体原料、辅料、材料的单位为万标准立方米（104Nm3）；

[image: image100.wmf]i

BB

——第[image: image101.wmf]i

种含碳原料、辅料、材料的含碳量，固体或液体原料、辅料、材料的单位为吨碳/每吨（tC/t），气体原料、辅料、材料的单位为吨碳每万标准立方米（tC/104Nm3）；

[image: image102.wmf]j

ZB

——第[image: image103.wmf]j

种含碳调出物的调出量，固体或液体调出物的单位为吨（t），气体调出物的单位为万标准立方米（104Nm3）；

[image: image104.wmf]j

BC

——第[image: image105.wmf]j

种含碳调出物的含碳量，固体或液体调出物的单位为吨碳每吨（tC/t）；气体调出物的单位为吨碳每万标准立方米（tC/104Nm3）；

[image: image106.wmf]n

——投入的含碳原料、辅料、材料品种数；

[image: image107.wmf]N

——含碳调出物的品种数；

44/12——二氧化碳与碳的相对分子质量之比。

注：含碳原料、辅料、材料和调出物的含碳量参考值见GB/T 32151（所有部分）。

2.3 电力调入调出产生的二氧化碳排放量

工业园区从区域外向区域内调入或从区域内向区域外调出的电力所对应的电力生产环节产生的二氧化碳排放，其计算公式见式（4）：
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式中：

[image: image109.wmf]电力

E

——电力调入调出产生的间接二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

[image: image110.wmf]i

ZC

——园区调入的第[image: image111.wmf]i

种电力量，单位为万千瓦时（万kWh）；

[image: image112.wmf]i

BD

——第[image: image113.wmf]i

种电力的碳排放因子，单位为吨二氧化碳每万千瓦时（tCO2/万kWh）；

[image: image114.wmf]j

ZD

——园区调出的第[image: image115.wmf]j

种电力量，单位为万千瓦时（万kWh）；

[image: image116.wmf]j

BE

——第[image: image117.wmf]j

种电力的碳排放因子，单位为吨二氧化碳每万千瓦时（tCO2/万kWh）；

[image: image118.wmf]n

——园区调入的电力种类数；

[image: image119.wmf]N

——园区调出的电力种类数。

注：园区调入调出的电力包括来自公共电网的电力、直接供应的非化石能源电力、绿证绿电交易获取的可再生能源电力等。直接供应的非化石能源电力、绿证绿电交易获取的可再生能源电力，其电力碳排放因子为0；除此之外的电力，碳排放因子采用中华人民共和国生态环境部发布的全国电力平均二氧化碳排放因子（不包括市场化交易的非化石能源电量），如有更新，采用其最新发布的数值。

2.4 热力调入调出产生的二氧化碳排放量

工业园区从区域外向区域内调入或从区域内向区域外调出的热力所对应的热力生产环节产生的二氧化碳排放，其计算公式见式（5）：


[image: image120.wmf](
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式中：

[image: image121.wmf]热力

E

——热力调入调出产生的间接二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

[image: image122.wmf]i

ZE

——园区调入的第[image: image123.wmf]i

种热力量，单位为吉焦（GJ）；

[image: image124.wmf]i

BF

——第[image: image125.wmf]i

种热力的碳排放因子，单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO2/GJ）；

[image: image126.wmf]j

ZF

——园区调出的第[image: image127.wmf]j

种热力量，单位为吉焦（GJ）；

[image: image128.wmf]j

BG

——第[image: image129.wmf]j

种热力的碳排放因子，单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO2/GJ）；

[image: image130.wmf]n

——园区调入的热力种类数；

[image: image131.wmf]N

——园区调出的热力种类数。

注：园区调入调出的热力包括来自化石能源产生的热力、非化石能源产生的热力。化石能源产生的热力，热力碳排放因子可采用实测值或热力碳排放因子缺省值（0.11tCO2/GJ）；来自非化石能源产生的热力，热力碳排放因子为0。
附件5-2
绿色工业园区指标计算过程

	指标名称
	

	指标计算结果
	
	指标计算结果对应的单位
	

	指标计算对应的边界
	

	指标计算方法
	

	计算过程涉及的参数
	参数1
	名称
	数值
	单位
	说明（针对参数1的说明）

	
	
	
	
	
	

	
	参数2
	名称
	数值
	单位
	说明（针对参数2的说明）

	
	
	
	
	
	

	
	参数3
	名称
	数值
	单位
	说明（针对参数3的说明）

	
	
	
	
	
	

	
	注：

1、如计算过程涉及参数多于3个请自行添加行；

2、如某个参数经过较为复杂过程计算得出，可参考本表格式新建表格对该参数计算过程予以说明；

3、未在该项指标的证明材料要求中提及，但计算过程中涉及的证明材料，应作为本表格附件附后，并与本表格一起上传。

	备注
	（如有其他需要说明的事项，请在此栏详细备注）


绿色工业园区指标计算过程（示例）

	指标名称
	近三年工业总产值年均增长率

	指标计算结果
	4.00
	指标计算结果对应的单位
	%

	指标计算对应的边界
	2024年，XX园区四至边界内

	指标计算方法
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式中：

[image: image133.wmf]1

R

——近三年工业总产值年均增长率；

[image: image134.wmf]1

A

——评价年园区工业总产值（评价年所处基期不变价格），单位为万元；

[image: image135.wmf]2

A

——评价年减3年所在年份的园区工业总产值（评价年所处基期不变价格），单位为万元。 



	计算过程涉及的参数
	参数1
	名称
	数值
	单位
	说明（针对参数1的说明）

	
	
	2024年园区工业总产值
	2250000
	万元
	

	
	参数2
	名称
	数值
	单位
	说明（针对参数2的说明）

	
	
	2021年园区工业总产值
	2000000
	万元
	

	
	参数3
	名称
	数值
	单位
	说明（针对参数3的说明）

	
	
	
	
	
	

	
	注：

1、如计算过程涉及参数多于3个请自行添加行；

2、如某个参数经过较为复杂过程计算得出，可参考本表格式新建表格对该参数计算过程予以说明。

3、未在该项指标的证明材料要求中提及，但计算过程中涉及的证明材料，应作为本表格附件附后，并与本表格一起上传。

	备注
	（如有其他需要说明的事项，请在此栏详细备注）


附件5-3
现行国家强制性能源消耗限额标准清单

	序号
	标准号
	标准名称

	1
	GB 45247-2025
	燃气-蒸汽联合循环发电机组单位产品能源消耗限额

	2
	GB 21258-2024
	燃煤发电机组单位产品能源消耗限额

	3
	GB 29141-2024
	工业硫酸、稀硝酸和冰醋酸单位产品能源消耗限额

	4
	GB 21257-2024
	烧碱、聚氯乙烯树脂和甲烷氯化物单位产品能源消耗限额

	5
	GB 32051-2024
	钛白粉和氧化铁颜料单位产品能源消耗限额

	6
	GB 30180-2024
	煤制烯烃、煤制天然气和煤制油单位产品能源消耗限额

	7
	GB 32032-2024
	金矿开采、选冶和金精炼单位产品能源消耗限额

	8
	GB 21345-2024
	黄磷单位产品能源消耗限额

	9
	GB 29449-2024
	轮胎和炭黑单位产品能源消耗限额

	10
	GB 29995-2024
	煤基活性炭和兰炭单位产品能源消耗限额

	11
	GB 31830-2024
	甲苯二异氰酸酯和二苯基甲烷二异氰酸酯单位产品能源消耗限额

	12
	GB 31335-2024
	铁矿开采和选矿单位产品能源消耗限额

	13
	GB 31825-2024
	制浆造纸单位产品能源消耗限额

	14
	GB 29140-2024
	纯碱单位产品能源消耗限额

	15
	GB 30530-2024
	二甲基硅氧烷单位产品能源消耗限额

	16
	GB 30251-2024
	炼化行业单位产品能源消耗限额

	17
	GB 21343-2023
	电石、乙酸乙烯酯、聚乙烯醇、1，4-丁二醇、双氰胺和单氰胺单位产品能源消耗限额

	18
	GB 21344-2023
	化肥行业单位产品能源消耗限额

	19
	GB 29145-2023
	钨精矿、钼精矿和焙烧钼精矿单位产品能源消耗限额

	20
	GB 29436-2023
	甲醇、乙二醇和二甲醚单位产品能源消耗限额

	21
	GB 21252-2023
	建筑卫生陶瓷和耐磨氧化铝球单位产品能源消耗限额

	22
	GB 21347-2023
	工业硅和镁单位产品能源消耗限额

	23
	GB 25323-2023
	有色重金属冶炼企业单位产品能源消耗限额

	24
	GB 21351-2023
	变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额

	25
	GB 21350-2023
	铜及铜合金加工材单位产品能源消耗限额

	26
	GB 29447-2022
	多晶硅和锗单位产品能源消耗限额

	27
	GB 25324-2022
	铝用炭素单位产品能源消耗限额

	28
	GB 21341-2022
	铁合金单位产品能源消耗限额

	29
	GB 29448-2022
	海绵钛和钛锭单位产品能源消耗限额

	30
	GB 21346-2022
	电解铝和氧化铝单位产品能源消耗限额

	31
	GB 31823-2021
	码头作业单位产品能源消耗限额

	32
	GB 40878-2021
	葡萄糖酸钠单位产品能源消耗限额

	33
	GB 40877-2021
	硅酸铝纤维及制品单位产品能源消耗限额

	34
	GB 16780-2021
	水泥单位产品能源消耗限额

	35
	GB 30526-2019
	烧结墙体材料和泡沫玻璃单位产品能源消耗限额

	36
	GB 38263-2019
	水泥制品单位产品能源消耗限额

	37
	GB 21340-2019
	玻璃和铸石单位产品能源消耗限额

	38
	GB 36888-2018
	预拌混凝土单位产品能源消耗限额

	39
	GB 36892-2018
	刚玉单位产品能源消耗限额

	40
	GB 36891-2018
	莫来石单位产品能源消耗限额

	41
	GB 36890-2018
	日用陶瓷单位产品能源消耗限额

	42
	GB 36887-2018
	合成革单位产品能源消耗限额

	43
	GB 36889-2018
	聚酯涤纶单位产品能源消耗限额

	44
	GB 21370-2017
	炭素单位产品能源消耗限额

	45
	GB 33654-2017
	建筑石膏单位产品能源消耗限额

	46
	GB 32044-2015
	糖单位产品能源消耗限额

	47
	GB 32047-2015
	啤酒单位产品能源消耗限额

	48
	GB 32050-2015
	电弧炉冶炼单位产品能源消耗限额

	49
	GB 30182-2013
	摩擦材料单位产品能源消耗限额

	50
	GB 30183-2013
	岩棉、矿渣棉及其制品单位产品能源消耗限额

	51
	GB 30184-2013
	沥青基防水卷材单位产品能源消耗限额

	52
	GB 30185-2013
	铝塑板单位产品能源消耗限额

	53
	GB 21256-2013
	粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额

	54
	GB 21342-2013
	焦炭单位产品能源消耗限额

	55
	GB 29435-2012
	稀土冶炼加工企业单位产品能源消耗限额

	56
	GB 29438-2012
	聚甲醛单位产品能源消耗限额

	57
	GB 29444-2012
	煤炭井工开采单位产品能源消耗限额

	58
	GB 29445-2012
	煤炭露天开采单位产品能源消耗限额

	59
	GB 29450-2012
	玻璃纤维单位产品能源消耗限额


注：标准文本可从“国家标准全文公开系统”查询（https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/index）

附件5-4

重点用能行业、重点用水行业

重点用能行业包括化学原料和化学制品制造业，黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，非金属矿物制品业，石油、煤炭及其他燃料加工业。

重点用水行业包括石油、煤炭及其他燃料加工业，化学原料和化学制品制造业，黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，纺织业，造纸和纸制品业，食品制造业。

细分行业的所属行业大类参照《国民经济行业分类》（GB/T 4714-2017）确定
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