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第一章  总论

1.1 规划背景

盘南产业园区成立于2013年2月，位于盘州市南部，盘南区域中南部，北距盘州市政府所在地红果50公里，南距黔西南州政府所在地兴义市30公里。盘南产业园区前身是被纳入《贵州省“十二五”产业园区发展规划》中的“盘县保田工业园区”，主要涉及保田镇和大山镇境内的甘河、上保田、新格、下保田、新营、鹅毛寨、高山、新光等自然村。六盘水盘南产业园区管理委员会于2020年4月启动了园区的规划修编工作，园区控规按照“一轴、两心、五组团”的空间结构布局，其中“一轴”即沿盘南大道形成的综合功能发展轴；“两心”即在中兴路与盘南达到交叉口区域，形成集商业、办公、居住、文化娱乐和体育等功能为一体的城市结合核心，以高速铁路保田站为依托，形成以交通集散、商业、办公等功能为主的城市门户中心；“五组团”即保田综合功能组团、高铁新区功能组团和三个产业功能组团（鹅毛寨产业功能组团、高山产业功能组团、瓦窑田产业功能组团）。2020年9月，盘州市人民政府批复同意《盘南产业园区核心区控制性详细规划》，规划总面积40.49平方公里。

盘州市境内矿产资源丰富，现已探明的矿产资源有煤、铁、铜、黄金等20多种，其中煤炭资源以储量大、品种全、质量优等特点著称，现已探明储量105亿吨，远景储量380亿吨，储量分别占六盘水市、贵州省的60%和15%，境内有盘江精煤公司、盘县电厂、盘南电厂、响水煤矿、松河煤矿等大中型煤电企业及89个地方煤炭企业，是贵州省乃至全国的重点产煤县（市）和“黔电送粤”重要电源点，被誉为“煤电之都”。
随着新光电厂、盘江精煤、威箐焦化等化工企业进驻园区，盘南产业园化工产业的发展已初具雏形。为延伸盘南化工产业链，实现化工产业的升级转型、可持续发展，优化六盘水市化工产业集聚，特在盘南产业园区内建设六盘水盘南化工园区。盘南化工园区依托区域丰富的煤炭资源发展煤焦化及化产深加工产业，即以焦化产业为基础，大力发展以焦炉煤气制LNG、化产深加工等为代表的新型煤化工产业。为顺应国家相关产业发展政策，优化盘南化工园区产业布局，合理确定盘南化工园区（以下简称园区）发展的产业、规模和发展方向，指导今后一段时期内化工园区产业高质量发展，特编制《六盘水盘南化工园区产业发展规划》。
1.2 规划的必要性和意义

1.2.1 规划是落实国务院《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》的需要
国务院《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》中指出： “八、强化重点领域安全保障和风险防范：（二十八）提升能源安全保障能力。加强清洁能源开发利用，建设新型综合能源基地。在毕节、六盘水、黔西南布局建设大型煤炭储配基地，打造西南地区煤炭保供中心。加快现役煤电机组节能升级和灵活性改造，推动以原址扩能升级改造及多能互补方式建设清洁高效燃煤机组。”科学、规范地发展六盘水盘南化工园区，符合《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》精神，是落实国务院档精神、高质量发展贵州省化工产业、科学发展化工园区的需要。

1.2.2 规划是具体落实贵州省千亿级工业产业振兴行动方案的需要

贵州省十大千亿级工业产业振兴行动方案提出：“（五）现代化工产业。大力发展化工新材料、精细磷化工、现代煤化工、橡胶制品、钡盐等现代化工产业，加快提升产学研深度融合水平和技术竞争力，着力推进全行业清洁生产和关联行业的耦合联产，努力建设全国主要的磷化工产业基地、重要的现代煤化工基地和新兴的精细化工基地。1.持续优化产品结构。推动煤化工产品高端化，大力发展烯烃/芳烃产品、煤制清洁燃料，优化发展焦化产品。”。
六盘水盘南化工园区以新型煤化工为代表的现代化工产业高质量和绿色发展，是当地经济发展的需要，也是推动全省十大千亿级工业产业振兴的具体措施，对区域工业产业和全省整体现代化工产业的振兴发展均具有非常重要的意义。

1.2.3 规划是《贵州省“十四五”工业发展规划》、《贵州省现代化工产业发展规划（2019-2025年）》和《贵州省煤化工产业发展规划（2019-2025年）（2022年修订）》的具体落实

《贵州省“十四五”工业发展规划》提出：积极推进煤化工新型化。以煤炭资源高效利用为主攻方向，改造提升传统煤化工产业，应用先进原煤气化技术重点改造传统甲醇、合成氨装置，采用先进技术改造现有生产装置。加快发展煤制聚乙醇酸（PGA）、煤制烯烃、芳烃、乙二醇等煤基材料及聚酯材料、可降解塑料等产品。
《贵州省现代化工产业发展规划（2019－2025年）》提出：“推动煤化工产业新型化。按照生态优先、有序开发、规范发展的要求，优化存量，培育增量，推进煤炭资源的高效清洁转化。改造提升传统煤化工产业，应用先进煤气化技术重点改造传统甲醇、合成氨装置；采用先进的干法熄焦、焦炉气利用技术改造现有生产装置。培育发展现代煤化工产业，重点发展煤制烯烃、乙二醇、聚酯类新材料等精深加工产品。实现全省煤化工发展从过度依赖资源向市场主导转变、从资源消耗向创新驱动转变，从低附加值向高附加值转变、从耗能污染向环境友好转变，提高企业经济效益和市场竞争力，促进贵州省煤化工产业健康有序发展。

《贵州省煤化工产业发展规划（2019－2025年）（2022年修订）》提出：“（一）推动产业集聚融合发展。根据‘量力而行、量水而行、量环境承载能力而行’的布局要求，依托合成氨气化装置改造、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤焦化一体化等重大项目建设，按照‘产业园区化、装置大型化、生产柔性化、产品多元化’的模式，合理控制总量，突出技术特色，努力建设具有先进水平的煤化工产业集聚区和生产基地。鼓励煤化电热一体化、多联产发展，促进煤化工与煤炭开采、电力、石油化工、冶金建材、磷化工、氟化工、化纤等产业融合发展，构建循环经济产业链和产业集群，提升资源能源利用效率。（三）培育壮大现代煤化工。充分利用贵州省煤炭、水、交通区位等要素资源优势，坚持高起点谋划、差异化发展，加快发展一批市场需求旺盛、技术含量较高的现代煤化工产品，加快构建具有市场竞争力的现代煤化工产业体系。稳步推进现代煤化工关键技术产业化示范工程，加快煤制烯烃及后加工有机产品、煤制乙二醇及聚酯纤维、煤焦油精深加工等现代煤化工项目建设，适时推进芳烃项目建设，弥补产业短板。”
六盘水盘南化工园区的产业发展是落实《贵州省“十四五”工业发展规划》、《贵州省现代化工产业发展规划（2019-2025）》和《贵州省煤化工产业发展规划（2019-2025年）（2022年修订）》的具体举措。

1.2.4 规划是具体落实《六盘水“十四五”工业发展规划》、《六盘水市煤化工产业发展规划（2019-2025）》和《六盘水市焦化产业发展规划（2022-2025年）》的需要

《六盘水“十四五”工业发展规划》指出，“4.现代化工。开展煤炭资源精深加工和绿色循环利用。始终坚持‘立足煤、做强煤、不唯煤’发展方略，聚焦自身资源禀赋，紧扣新国发2号文赋予贵州‘四区一高地’的战略定位，全力打造‘煤-焦-气-化’一体化精深加工特色产业示范区。充分利用焦化副产品，引导产业逐步向二甲苯、纯苯、非芳烃、工业萘、尼龙高端材料及高导热材料中间相泡沫碳等精细化工产品产业链延伸，实现传统焦化产业向精细化工、清洁能源、工程塑料及化纤原料产业的转型升级，构建以煤焦油、粗苯和焦炉煤气为核心的焦化循环经济产业链。”
《六盘水市煤化工产业发展规划（2019-2025）》指出，结合六盘水市科技、经济、社会发展，围绕煤化工产业重点规划项目，实现资源的合理配置，以调整产业结构提高效益，发挥政府和生产企业的积极性，建立结构合理、优化组合，多维支撑的六盘水市煤化学工业项目布局体系，推动六盘水市煤化工产业持续、健康、协调发展。六盘水市煤化工产业依托六枝、盘北经济开发区、盘南产业园区等基地聚集发展。

《六盘水市焦化产业发展规划（2022-2025年）》指出，“充分利用六盘水市煤炭、交通区位等要素优势，坚持高起点谋划、差异化发展，加快发展一批市场需求旺盛、技术含量较高的焦化下游产品，加快构建具有市场竞争力的焦化产业体系。转化煤焦油、粗苯、焦炉煤气等焦化副产品，生产精细化学品、高附加值碳材料、LNG及氢能等清洁能源、尼龙高端材料，以及重要的化工原料，实现传统焦化产业向精细化工、清洁能源、工程塑料及化纤原料产业的转型升级。大力发展基础焦化产品深加工，提升产品附加值和经济效益。”
因此，本规划是具体落实《六盘水“十四五”工业发展规划》、《六盘水市煤化工产业发展规划（2019-2025）》和《六盘水市焦化产业发展规划（2022-2025年）》的重要体现。
1.2.5 规划是具体落实《盘州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的需要

《盘州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出：“加速推动传统产业优化升级，充分发挥盘州煤炭资源优势,按照‘立足煤，做足煤，不唯煤’的总体思路，推动传统产业提质增效，加快推进煤电产业优化升级，大力发展煤焦化产业，做大做强建材产业，努力建成西南地区重点能源化工生产集聚地。依托煤电焦等传统产业优化升级，围绕上下游产业链联动，延链、补链、建设全产业链产业集群。积极推进煤焦化精细化工，围绕煤焦化液态和气态两条产业链，推进煤焦油精深加工、煤焦油加氢制柴油、针状焦、炭纤维、尼龙、粗苯精制等项目建设，推进煤焦化及副产品向下游链条延伸。引进国内外煤化工优强企业有序发展现代煤化工产业，积极开发生产精细化学品、液化天然气、高附加值碳材料等产品”。

本规划对于落实实施《盘州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，打造具有产业特色的煤精细化工园区，又快又好的发展盘州市地方经济具有极其重要的意义。
1.2.6 充分利用优势资源和产业基础，发展地方经济

盘州市当地具有丰富煤炭等矿产资源，特别是局部地区非常集中的、优质、独特的焦煤资源，是发展炼焦产业的基础，适度扩大焦化产业规模，对焦化副产品进行精细、深度加工，生产精细化工、新材料和高端专用化学品，提高附加值，形成焦煤资源的开发和深加工一体化的产业体系。依托该优势资源，当地已经建成了国内具有较高水平的煤焦化产业基础。
本规划充分利用盘州市当地资源和现有的产业基础，发展新型煤化工产业，提高产品附加值，提高资源的利用效率，可最大限度的体现资源的使用价值，变资源优势为经济优势，对于提升地方化学工业发展水平、促进地方经济的快速发展非常重要。

1.2.7 对于提高园区化发展水平意义重大 

本规划在严格贯彻《贵州省主体功能规划》的基础上，按照《盘州市国土空间总体规划（2021-2035年）》的要求，对六盘水盘南化工园区的土地进行科学、有效地利用，对发展产业进行科学布局，努力实现产业、园区规范化发展，对于促进化工产业的集约化、园区化发展同样具有重要的意义。

1.3 规划编制依据

1）国务院《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》（国发[2022]2号）；

2）《国家生态文明试验区（贵州）实施方案》（中共中央办公厅、国务院办公厅于2017年印发）；

3）《国务院办公厅关于促进开发区改革和创新发展的若干意见》（国办发[2017]7号）；

4）《国务院安委会办公室关于进一步加强化工园区安全管理的指导意见》（安委办[2012]37号）；

5）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，2021年3月；

6）《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》（国发〔2021〕23号）；

7）《化工园区建设标准和认定管理办法（试行）》（工信部联原[2021]220号）；

8）中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》（厅字[2020]3号）；

9）《工业和信息化部关于促进化工园区规范发展的指导意见》（工信部原[2015]433号）；

10）应急管理部关于印发《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》和《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》的通知（应急[2019]78号）； 

11）《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》（工信部联原[2022]34号）；

12）国务院《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》（国办发〔2016〕57号）；

13）国务院办公厅《关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的指导意见》（国办发[2017]77号）；

14）《关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》工信部等五部委联合发布〔2017〕178 号；

15）国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年版）》；

16）《关于〈焦化行业规范条件〉的公告》（工业和信息化部公告 2020 年第28号）；

17）《化工园区综合评价导则》（2020年）；

18）《化工园区开发建设导则第三部分：化工园区规划》（T/CPCIF 0054.3-2021）；

19）《绿色化工园区评价通则》（T/CPCIF 0051-2020）；

20）《“十四五”危险化学品安全生产规划方案》；

21）《贵州省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

22）中共贵州省委办公厅 贵州省人民政府办公厅《关于全面加强危险化学品安全生产工作的实施意见》（黔委厅字[2020]24号）；

23）《贵州省省级开发区条例》，2012年5月25日；

24）《贵州省十大千亿级工业产业振兴行动方案》（黔府发〔2018〕33号）；

25）《贵州省“十四五”工业发展规划》；

26）《中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于印发<促进开发区改革和创新发展的意见>的通知》（黔委厅字[2018]25号）；

27）《贵州省现代化工产业发展规划（2019-2025年）》；

28）《贵州省煤化工产业发展规划（2019-2025年）》（2022年修订）；

29）《贵州省大健康产业“十四五”发展规划（2021—2025年）》；

30）《关于印发贵州省化工园区建设标准和认定管理实施细则（试行）的通知》（黔工信[2023]15号）；

31）《贵州省产业转移指导目录（2016年本）》；

32）《节约集约用地论证分析专章编制与审查工作指南（试行）》（自然资办函[2023]473号）；

33）《省自然资源厅 省工业和信息化厅 省科技厅 省商务厅关于强化开发区规划引领推动土地节约集约利用的指导意见》（黔自然资发[2021]14号）；

34）《六盘水市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

35）《六盘水“十四五”工业发展规划》；

36）《六盘水市焦化产业发展规划（2022-2025年）》；

37）《盘州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

38）《盘州市国土空间总体规划（2021-2035年）》。

1.4 规划范围及时限

六盘水盘南化工园区包括两个片区，分别为新光片区和高山片区，具体介绍如下：

1.4.1 规划范围

六盘水盘南化工园区为“一园两区”的空间结构，“一园”即六盘水盘南化工园区，“两区”即新光片区和高山片区。

新光片区位于盘州大山镇、保田镇。西、南抵威红公里，北至盘兴高铁，东至鹅毛寨村。

高山片区位于盘州大山镇。西至高山村，东和南紧邻高山公路，北抵独家村南侧。

1.4.2 规划面积

盘南化工园区规划面积约1.676平方公里，其中新光片区规划面积约1.445平方公里，高山片区规划面积约0.231平方公里。

1.4.3 规划时限

规划按照“统一规划、分步实施、远近结合、灵活调整”的原则，规划期限确定为2023～2035年，其中近期：2023-2025年，远期：2026-2035 年。

第二章  产业发展基础
2.1 盘州市发展概况

2.1.1 总体经济发展

“十三五”时期，面对风险挑战和不稳定不确定因素明显增多的复杂局势，盘州市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决贯彻落实习党和国家重要指示精神，在市委、市政府的坚强领导下，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，守好三条底线，打好三大攻坚战，实施三大战略行动，各项工作迈上新的台阶，经济社会发展取得历史性成就。

2022年，全市地区生产总值660.84亿元，增长0.9%。第一产业增加值78.42亿元，增长3.7%；第二产业增加值345.67亿元，下降0.7%，其中，工业增加值301.61亿元，下降0.6%，建筑业增加值45.17亿元，下降1.6%；第三产业增加值236.75亿元，增长2.1%第一产业、第二产业、第三产业增加值占地区生产总值比重为11.9：52.3：35.8。与上年相比，一产占比提高0.2个百分点，二产和三产占比均下降0.1个百分点。人均地区生产总值61798元，增长1.1%。

2022年，盘州市农林牧渔业总产值134.39亿元，增长4.1%，其中，农业总产值94.3亿元，林业总产值13.07亿元，牧业总产值21.1亿元，渔业总产值0.3亿元，农林牧渔服务业总产值5.62亿元。农林牧渔业增加值82.34亿元，增长3.8%。

2022年，盘州市全市工业增加值301.61亿元，下降0.6%，其中：规上工业增加值下降0.7%。2022年规上工业企业营业收入608.47亿元，增长6.9%；营业收入超过5亿元的企业23家，其中，营业收入超过10亿元的企业12家；利润总额101.70亿元，增长43.3%，利润总额超过0.5亿元的企业22家，超过亿元的企业17家。亏损企业51家，亏损额5.66亿元。全市全年建筑业实现增加值45.17亿元，下降1.6%。市内资质等级以上建筑业企业产值40.68亿元，增长11.1%。

2022年，固定资产投资下降8.0%。其中，第一产业投资下降26.8%，第二产业投资增长4.2%，第三产业投资下降15.4%。工业投资增长3.5%,房地产开发投资下降30.1%。商品房销售面积94.32万平方米，增长1.5%。

2022年，盘州市实现社会消费品零售总额149.9亿元，下降1.0%。批发业销售额296.3亿元，增长10.8%；零售业销售额119.3亿元，增长5.7%；住宿业营业额4.7亿元，下降5%；餐饮业营业额26.5亿元下降0.3%。2022年末“四上”在库企业515家，其中：规模以上工业181家资质以上建筑业54家，批发业81家，零售业35家，住宿业18家，餐饮业21家，房地产业58家，重点服务业67家。

2022年全年财政总收入83.58亿元，下降3.4%。一般公共预算收入43.95亿元，下降2.1%。一般公共预算支出113.89亿元，增长5.7%。其中教育支出27.12亿元，增长2.4%；社会保障和就业支出7.8亿元，增长0.6%；卫生健康支出6.17亿元，增长3.9%；公共安全支出3.68亿元，增长3.0%；科学技术支出3.8亿元，增长0.2%；文化旅游体育与传媒支出0.68亿元，下降10.9%；节能环保支出9.12亿元，增长24.0%；农林水支出22.71亿元，增长0.3%；住房保障支出8.08亿元，增长15.5%；九大民生类支出合计89.16亿元占一般公共预算支出的比重为78.3%。

2022年，引进内资新建投资项目201个，项目投资总额183.53亿元，实际到位资金147.26亿元，引进内资续建投资项目33个项目投资总额218.19亿元，实际到位资金34.78亿元。

2.1.2 工业发展现状

2022年，盘州市工业经济平稳运行，全年规上工业总产值完成734.95亿元、增速14.5%，规上工业增加值完成345.21亿元、上报增速6.4%，完成工业投资243亿元。市场主体不断壮大，全市工业企业突破3500户，规模以上工业企业在库194户，亿级以上企业64户（含百亿级以上企业1户，十亿级以上企业14户），中鼎高精铜箔、邦虎金属、缔谊制药获省“专精特新”企业认定，累计达5户，入库科技型中小企业完成14户。支柱产业作用突出，规上原煤、精煤、焦炭、水泥、发电量分别完成4446.93万吨、1744.36万吨、214.32万吨、144.23万吨、235.9亿度，其中，原煤、精煤分别增长17.65%、11.66%。新兴产业快速发展，装备制造、物联网、农产品加工、新材料等产业产值分别突破30亿元、4亿元、10亿元和4亿元，装备制造业产值增速超过50%。项目建设稳步推进，推进新型工业化项目214个，总投资1374.94亿元，其中纳入“四化”领域重大项目72个，总投资709.82亿元，年度计划投资141.32亿元，完成投资151.37亿元，占年度计划投资的107.1%；纳入六盘水市新型工业化“四个十”项目14个，总投资224.04亿元，年度计划投资25.94亿元，完成投资27.5亿元。园区支撑更加有力，2022年经济开发区（产业园区）实现规上工业总产值463.09亿元，占全市规上工业总产值63%。招商引资有序开展，重点跟进工业类招商引资项目91个，引资额117.37亿元，到位资金110.09亿元。两化融合不断深入，建设5G基站553个，全年预计建成575个；培育融合标杆项目3个，融合示范项目16个，带动企业38家；组织申报服务型制造示范平台1个、示范项目2个，大数据产业发展试点示范项目3个。创新水平持续提升，新增高新技术企业11家，累计达19家，反馈R&D研发投入达5.48亿元，增速达99.2%，完成技术合同成交额11亿元，完成入库科技型中小企业14家。

2.2 产业基础

2.2.1 盘南产业园区现状工业基础及发展情况
1、规划范围及定位

（1）规划范围

盘南产业园区位于盘南区域中南部，总用地面积约40.49平方公里，东至保田镇枯鲁木小寨、南至保田镇新营、西至大山镇岩头寨、北至大山镇滑石板，涉及保田镇与大山镇两个乡镇，涉及甘河、上保田、新格、下保田、新营、鹅毛寨、高山、新光等自然村。
（2）规划定位

盘南产业园区坚持绿色生态发展理念，发挥煤炭资源优势，将现代能源作为园区首位产业，以电力设施建设、电力生产、电力供应为主攻方向，全力推进盘江新光2×660MW燃煤发电项目建设；将现代化工（主攻方向：煤焦化＋新型煤化工）及新型建筑材料（主攻方向：新型防水材料＋装配式建筑材料）作为潜力产业发展，推进园区向新型工业化发展，走高质量发展道路。

盘南产业园区划分为5个功能组团，其中：

保田综合功能组团位于产业园区东部，面积918.49hm2，扩大现状保田镇区，发展辅助产业，完善镇区内商贸服务业、生态休闲旅游业，为产业园区提供销助产业支撑。充分发挥高速公路便利的交通优势，加强专业市场的建设，形成盘南乃至周边区域专业商品集散、交易中心；在城市公共主中心区域加强商业服务设施的建设，提升公共中心凝聚力，各类新建居住区中心应配套相应的商业服务设施，逐步完善城市功能。

高铁新区功能组团位于产业园区东南部，面积924.97hm2，依托保田高铁站，组团在空间上相对独立，且北侧临近保田综合功能区，处于城市主导风向，由于产业园区产业多样化，设计煤炭产业链及延伸产业、高新技术产业、新能源等产业，未来人才需求量大。故高铁新区功能组团以发展配套产业为主发展职业教育、科技研发、高等专科院等职能，为盘南产业园区及周边区域提供专业技术人才，配套方面可依托北侧保田综合功能组团。

鹅毛寨产业功能组团面积399.97hm2，重点发展新型建材、精细化工、装备制造业、仓储物流、节能环保、高新技术等产业；先期通过精细化工企业入驻，可进一步带动下游产业及关联产业的发展，形成聚集规模效应，中后期可发展延伸产业和低污染、高新技术产业等。

高山产业功能组团位于园区西北部，面积1472.29hm2，依托丰富的煤炭资源，发展产业园区的主导产业，以煤炭开采、煤层气开发、煤电一体化产业为主，充分考虑周边已经引进的化工项目和现有招商引资动向，引导煤化工下游产业链的引进工作；完善主导产业的产业链构架。

瓦窑田产业功能组团位于产业园区南部，面积334.20hm2，依托威红铁路的瓦窑田站设立，组团在空间上相对独立，方便主导产业货运进货运出的便捷运输方式，故该组团主要发展煤炭深加工产业以及煤电一体化产业。
2、产业发展情况

（1）基础设施建设情况
盘南产业园区按照“九通一平”标准，以规划路网为龙头，坚持以产兴城，产城融合的城镇化发展之路。着力完善配套设施，新建盘南大道约14.57公里；新建出水洞水库，库容6800万立方米，已开始蓄水；现有110kV变电站一座，园区建成10kV双回供电线路15公里；建成标准厂房2万平方米，在建5.2万元平方米；建成公租房466套，每套约60平方米。

（2）产业发展情况

盘南产业园区坚持绿色生态发展理念，发挥煤炭资源优势，将现代能源作为园区首位产业，以电力设施建设、电力生产、电力供应为主攻方向，全力推进盘江新光2×660MW燃煤发电项目建设；将现代化工（主攻方向：煤焦化+新型煤化工）及新型建筑材料（主攻方向：新型防水材料＋装配式建筑材料）作为潜力产业发展，推进园区向新型工业化发展，走高质量发展道路。目前已累计引进12家企业，目前已建成10家，在建2家，累计到位资金51.27亿元。

盘南化工园区位于盘南产业园区西南部，规划范围内已经落地的企业仅有在建的六盘水威箐焦化有限公司、贵州盘江精煤股份有限公司两家企业，均为煤焦化产业，不涉及非化工项目。

（3）近三年主要经济指标

2020年，盘南产业园区完成工业总产值（2000万元口径）86亿元；2021年，全区完成工业总产值（2000万元口径）108亿元；2022年，全区完成工业总产值（2000万元口径）98亿元。

2.2.2 存在问题

主导产业还未完全健全，产业规模较小。煤化工产业正在加紧推进，但还未形成大型成熟的园区。
焦化产业有一定基础，但产业结构和产品结构不甚合理，副产的煤焦油和粗苯化工产品没有深加工，产业和产品结构有待于提升和改善。产业园区内产业间相互关联度较低，产业集聚度不高，缺少龙头企业带动。产业布局分散，未能形成产业集群。
3、基础设施还有待进一步完善。生活性配套设施总量缺乏，园区内文体设施缺乏，商业服务设施较少。生产性服务业缺乏，后续发展动力不足，创新研究、人才培育、仓储物流等功能缺失。基础设施总量不足，缺少物流集散中心、货运停车场、污水处理厂、给水厂等设施。

4、水、电等资源条件保障还需进一步加强，园区产业的发展需要可靠的水、电等资源条件的保障，目前这些资源条件的保障能力还不充足。

5、园区内项目大都是上游大宗原料项目，还缺乏下游延伸发展项目。随着我国“碳达峰、碳中和”目标的提出，许多省份提出能耗“双控”的目标，对产业链上游的大宗项目管控越来越严格，倒逼企业延伸发展下游产业链，规划发展煤化工下游产业迫在眉睫。

6、人才和科技的支撑能力有待加强。盘州市化工产业人才相对缺乏，化工产业的发展需要专门的技术和管理人才，特别是高端、精细化工产业的发展，需要有科研、技术人才作为支撑。

7、招商引资难度大。当前，各地土地、人才、资金等关键要素竞争日益激烈，经济产业转型升级方面的竞争加剧，与省内外和周边园区相比，园区在产业发展、资源条件等方面，竞争优势较少，导致了招商引资难度加大。

2.3 资源条件

2.3.1 矿产资源

盘州市境内资源丰富。境内现已探明的矿产资源有煤、铁、铜、黄金等20多种，其中煤炭资源以储量大、品种全、质量优等特点著称，现已探明储量105亿吨，远景储量380亿吨，储量分别占六盘水市、贵州省的60%和15%，境内有盘江精煤公司、盘县电厂、盘南电厂、响水煤矿、松河煤矿等大中型煤电企业及89个地方煤炭企业，是贵州省乃至全国的重点产煤县（市）和“黔电送粤”重要电源点，被誉为“煤电之都”，丰富的煤炭资源为新型煤化工产业的发展提供了强有力的资源保障。。

2.3.2 水资源

盘州市水资源丰富，境内河流分布广泛，境内河流水系分南、北盘江两个水系，均属珠江流域西江水系，境内大致以老厂、珠东、苍龙、山岚、火铺、平关、石脑一线为南、北盘江流域的分水岭。南、北盘江的支流呈放射状分布全境，全市集水面积20km2以上的河流有34条，其中干流4条：拖长江、乌都河、马别河和小黄泥河。

北盘江水系包括西北及东北的拖长江和乌都河两条干流及其19条支流，干支流总长472.4km，流域面积2856km2，占总土地面积的70.41%。

南盘江水系包括境内南部及东南部的新桥河（小黄泥河）和楼下河（马别河）两条干流及其11条支流，干支流总长219.5km，流域面积1200km2，占总土地面积的29.59%。

拖长江属珠江流域北盘江的一级支流，全流域集水面积1220km2，主河道河长85.6km，主河道平均坡降7.75‰，其中盘州市境内流域集水面积1132.7km2。在盘州市境内的主要支流有沙陀河、鸡场河、茨菇河、大营河、酒基河等。

乌都河属珠江流域北盘江一级支流，全流域集水面积1997km2，主河道106km，主河道平均坡降1.2‰，其中盘州市境内流域集水面积1721.2km2。在盘州市境内的主要支流有朱昌河、小坝河、乌图河等。

小黄泥河（新桥河）为珠江流域南盘江一级支流黄泥河的一级支流，发源于盘州市石桥镇中寨，河源高程2304.0m。由西北向东南流，经关平、乐民、响水镇等，在保田镇岔河处进入兴义市境，经阿依、新坪田，又在威舍镇杨家冲流入云南省境内，于黄泥河镇汇入黄泥河。全流域集水面积1450km2，其中盘州市境内流域集水面和495km2。小黄泥河上游河段称响水河，中游河段称新桥河，下游河段称巴马河等，全长45.25km。新桥水库以上流域面积502km2，多年平均流量12.8m3/s。在盘州市境内的主要支流有红岩河、雨打河等。

马别河（楼下河、马岭河）为珠江流域南盘江下游段的大支流之一，发源于贵州省盘州市老厂，流经普安县、兴义市、兴仁市，于芭皓注入南盘江。主要支流有波余河、青山小河、猪场河、木朗河、大渡河、纳省小河、泥堡小河、顶效小河等。河流全长142.5km，流域面积2924km2，落差1374m，河口平均流量75.7m3/s，平均比降千分之9.6。马别河流域以农业为主。

六盘水盘南化工园区涉及的河流为小黄泥河。

2.3.3 土地资源
截至2022年，盘州市山地面积占总面积的82.4%，丘陵地占9.2%，坝地占2.4%。宜林宜牧土地373.5万亩（量算亩，下同），占土地总面积的61.3%，宜耕地面积145.5万亩，占土地总面积的23.9%。其中较好的耕地仅4.7万亩，占耕地面积的10%，多分布在海拔1000～1900米之间。

盘南产业园区总用地面积约为4049.92公顷，其中城市建设用地面积约为2205.36公顷，城市建设用地中占比最高的为工业用地，面积约为919.32公顷，约占城市建设用地的41.69%。
盘南化工园区总规划面积约1.676平方公里，依据盘州市国土空间规划，园区范围全部在城镇开发边界内。园区内不涉及生态保护红线和永久基本农田，不涉及自然保护区，水源保护地等约束性内容。

园区占用林地主要为三级和四级保护林地，不涉及国家级公益林地，园区拟用地范围内及周边无国家级重点保护野生动物及其栖息地、用地范围内无国家级重点野生保护植物、古树名木、大树、珍稀树种。

2.4 环境容量

（1）大气环境质量现状

根据《2022年六盘水市生态环境状况公报》，2022年，盘州市环境空气质量实际监测天数为364天，环境空气质量综合指数（AQI）优良天数为363天，环境空气质量优良率为99.7%，综合指数2.26，综合指数与上年相比下降0.30（2021年盘州市环境空气综合指数2.56），首要污染物为臭氧。2021年盘州市基本污染物环境空气监测数据统计如下：

表2-3  2022年盘州市基本污染物环境质量现状统计结果

	污染物名称
	年评价指标
	评价标准/（μg/m3）
	现状浓度/（μg/m3）
	占标率/%
	达标情况

	SO2
	年平均
	60
	4
	6.67
	达标

	NO2
	年平均
	40
	13
	32.5
	达标

	PM10
	年平均
	70
	27
	38.57
	达标

	PM2.5
	年平均
	35
	18
	51.43
	达标

	CO
	24h平均第95百分位数
	4000
	900
	22.5
	达标

	O3
	日均最大8h平均第90百分位数
	160
	120
	75
	达标


根据2022年盘州市环境监测站基本污染物环境空气统计监测数据，盘州市二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、臭氧和一氧化碳六项基本污染物的年平均浓度和特定百分位数浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，区域大气环境质量良好。根据《六盘水市盘南化工园区总体规划（2023-2035）环境影响报告》，2022年12月园区环境监测背景浓度如下：

表2-4  园区大气容量计算背景浓度及标准限值

	污染物
	背景浓度（mg/m3）
	标准浓度限值（mg/m3）

	SO2
	0.0062
	0.06

	NOX
	0.009
	0.05

	PM10
	0.025
	0.07

	PM2.5
	0.02
	0.035

	TVOC
	0.00000055
	0.6


经核算，至2022年12月止，化工园区现有大气环境容量为：SO23808.55t/a，NO22012.06t/a，PM102730.66t/a，PM2.5862.31t/a，TVOC12934.64t/a。截止2023年6月，化工园区内未进行项目建设。
根据规划方案，到2025年底，园区拟入驻项目大气污染排放总量为：SO2735.86t/a，NOX122.785t/a，PM10522.98t/a，PM2.5261.49t/a，TVOC60t/a；到2035年底，园区拟入驻企业大气污染排放总量为：SO2230.24t/a，NOX7.32t/a，PM1035.328t/a，PM2.517.664t/a，TVOC60t/a；到2035年底，尚剩余环境容量为SO22447.13t/a，NOX1274.765t/a，PM101940.242t/a，PM2.5467.101t/a，TVOC12869.01t/a。
表2-5  大气污染物排放总量与区域环境容量对比表（t/a）

	片区
	污染物
	区域大气环境容量
	大气污染物排放总量
	剩余总量

	
	
	
	2023~2025年底
	2026~2035年底
	

	高山片区
	SO2
	1764.52
	0
	230.24
	1534.28

	
	NOx
	932.20
	0
	7.32
	924.88

	
	PM10
	1265.13
	0
	35.328
	1229.802

	
	PM2.5
	399.51
	0
	17.664
	381.846

	
	TVOC
	5992.70
	0
	60
	5932.7

	新光片区
	SO2
	2076.65
	735.86
	0
	1340.79

	
	NOx
	1097.10
	122.785
	0
	974.315

	
	PM10
	1488.92
	522.98
	0
	965.94

	
	PM2.5
	470.18
	261.49
	0
	208.69

	
	TVOC
	70527.63
	0
	0
	70527.63


表2-6   大气污染物排放总量与园区环境容量对比表（t/a）

	片区
	污染物
	区域大气环境容量
	区域拟建、在建大气污染物排放总量
	大气污染物排放总量
	剩余总量

	
	
	
	
	2023~2025年底
	2026~2035年底
	

	化工园区
	SO2
	3808.55
	395.32
	735.86
	230.24
	2447.13

	
	NOx
	2012.06
	607.19
	122.785
	7.32
	1274.765

	
	PM10
	2730.66
	232.11
	522.98
	35.328
	1940.242

	
	PM2.5
	862.31
	116.055
	261.49
	17.664
	467.101

	
	TVOC
	12934.64
	5.63
	0
	60
	12869.01


根据大气环境容量与污染物总量对比结果，在规划年限内，在满足拟入驻企业正常生产情况下，区域大气环境尚有容量。

本产业规划要求园区在后续开发过程中，应遵循主导产业发展目标，严格控制与主导产业不相符企业入驻，要求入区企业必须符合国家和地方相关法律、法规要求，坚持高标准、高起点、严要求的原则，选用具有国际、国内先进水平并对环境污染程度低的清洁生产工艺，禁止起点低、规模小、污染严重、高耗能、高水耗以及不符合产业政策的项目进入园区内。对于已入驻企业，在后续发展过程中，应加强管理和监督，引进先进可靠的污染物处理工艺和设备，进一步削减现有企业污染物排放总量。对于拟入驻企业，应根据本环评建议的建设时序有序进行建设，确保在园区发展和企业建成后不会对大气环境质量造成冲击。确保园区规划建成健康、可持续发展的生态型园区。

（2）水环境质量现状

根据《2022年六盘水市生态环境状况公报》，六盘水作为责任城市的有22个地表水监测断面（12个国控断面，10个省控断面）；另有5个长江及重要支流水生态环境质量专项监测断面。2022年22个地表水监测责任断面中21个达到或优于Ⅲ类水质，优良率为95.4%；与上年相同。

2022年，12个国控地表水监测断面中11个达到或优于Ⅲ类水质，优良率为91.7%；与上年相同。其中龙场、岔河口、月亮河汇口前3个断面达到I类水质；发耳、乌都河、腊龙、立火、黄泥河、黄果树、坝陵河7个断面达到Ⅱ类水质；小云尚大桥1个断面达到Ⅲ类水质；老鹰坡1个断面为Ⅳ类水质，超标项目为总磷，浓度为0.21毫克/升，超标倍数为0.05。

2022年，10个省控地表水断面（垂线）均达到或优于Ⅲ类水质，优良率为100%，与上年相同。其中龙贵地水库、双桥水库2个断面（垂线）达到I类水质；法德大桥、大格纽、岩脚寨、金竹沟、黔中水利、玉舍水库、坡桑、虹桥8个断面(垂线)达到Ⅱ类水质。

2022年，5个长江经济带地表水断面均达到或优于Ⅲ类水质，优良率为100%，与上年相同。其中岔河、落水洞2个断面达到I类水质；岩脚寨、虹桥、大格纽3个断面达到Ⅱ类水质。

六盘水盘南化工园区涉及的主要河流为小黄泥河，本次规划依据产业特点及引进企业要求，高山片区和新光片区严禁污水排放，由生产企业处理后全部回用，正常情况下不会对小黄泥河水质产生影响，但园区企业在生产过程中应加强事故排放防范措施，禁止违规操作，杜绝事故废水排放；进一步提高园区入驻企业工业废水的循环水利用率，加大中水回用的力度，优先引进不排水或少排水的企业入驻，加大环保基础设施特别是园区配套管网的建设力度，加快推进企业清洁生产审核等。

（3）声环境质量现状

园区现状噪声主要为工业生产噪声，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准要求。

（4）生态环境质量现状

六盘水盘南化工园区属于山地地貌类型，低丘缓坡绵延整个经开区，植被覆盖率较高，形成空间上非常连贯的生态屏障和绿色走廊。现状用地以建设用地为主，处于人类开发活动范围内，并无原始植被生长和珍贵野生动物活动。

2.5 物流交通

盘州市位于贵州省西部、六盘水市西南部，地处滇黔桂三省区结合部，是贵州省的西大门，国土面积4056平方公里。东邻普安县，南接兴义市，西连云南省富源县、宣威市，北邻水城区。交通区位优势突出，是贵州面向云南和东南亚开放的桥头堡；是中国南方能源战略基地；是云贵交通、能源、商贸、物流、旅游的重要节点，是毕水兴经济带的中心腹地。
盘州市交通快捷便利。盘州市自古以来就是由黔入滇的交通要道。2021年，盘州市通车里程6802千米。其中，高速公路176千米，国道242千米，省道578千米，县道1255千米，乡道1780千米，村道2771千米。320国道、国家高速公路G60镇胜段横穿东西，212省道和S77水兴高速公路纵贯南北，贵昆铁路盘西支线、南昆铁路、水红铁路在市中心城区交汇，沪昆高铁通车，盘兴铁路加快推进，安盘高速、官山机场开工建设。盘州官山机场，位于鸡场坪镇、两河街道，按照4C级民用机场进行建设，规划建设用地3765亩，航站楼8000平方米、停车场7000平方米。

2.6 城市建设

截至2022年底，盘州市常住人口城镇化率41.6%，中心城区面积达57.3平方公里。2022年，实施城镇基础设施重点项目114个，完成投资47.93亿元，改造完成棚户区5240户、老旧小区2867户、背街小巷16条、地下管网59.09公里，新增城市道路8.45公里。

盘南产业园区新建盘南大道约14.57公里；新建出水洞水库，库容6800万立方米，已开始蓄水；园区电力资源丰富，已建成盘南电厂4×600MW、鹅毛寨光伏电站200MW项目，已建成10kV双回供电线路15公里；新建标准厂房5.2万平方米，建成公租房466套；道路交通方面，园区已盘兴路、盘南大道、新格路、高山公路、富民路为主干路的三横两纵的主干路网；电力工程方面，园区周边有盘州110kV龙山变电站和35kV大山变电站；供水工程方面，园区已建成日供3000吨自来水工程；排水工程方面，园区已建成甘河污水处理厂和鹅毛寨污水处理厂分片区收集处理集中居住区域生活污水；通信工程方面，区域电信局、联通公司、移动公司等已高密度架设信号基站，网络信号可覆盖园区，区内通讯状况较好；园区已具备了企业入驻条件。
《贵州省盘县县城总体规划（2013-2030）》，规划形成“三基地、一带、多节点”的工业发展格局，依托红果—两河、盘北、盘南开发区，形成全省主要的工业集聚区，盘南资源深加工基地，重点发展煤电化、建材与金属制造，重点打造“煤—焦—(焦炭、焦炉气、焦 油)—新材料”产业链。根据《盘南产业园区核心区控制性详细规划调整（2020-2030年）》，盘南产业园区核心区规划形成“一轴、两心、五组团”的空间结构，包括保田综合功能组团、高铁新区功能组团和三个产业功能组团（鹅毛寨产业功能组团、高山产业功能组团、瓦窑田产业功能组团。其中高山产业功能组团依托化工园区资源禀赋，重点打造“煤—焦—(焦炭、焦炉气、焦油)—新材料”产业链，以建设“高、特、优、新”产业链为目标，将盘南化工园区建成以新型煤化工为基础，化工新材料为特色的贵州省重要的化工新材料循环经济型生产基地，六盘水盘南化工园区位于产业园区核心区高山产业功能组团，属于盘南产业园区核心区的园中园，六盘水盘南化工园区的建设与《贵州省盘县县城总体规划（2013-2030）》、《盘南产业园区核心区控制性详细规划调整（2020-2030年）》相符合。

第三章  发展环境分析

3.1 产业环境

3.1.1 国内化工行业发展现状及趋势

3.1.1.1 总体发展形势

我国化学工业经过三十多年发展取得了巨大成就，全行业生产总值已占据世界第二位，其中化学工业总产值已居世界首位，为我国经济和社会发展做出了重要贡献。但与发达国家相比，在技术创新、产业结构、绿色发展等方面仍有一定差距。

2022年，百年变局和世纪疫情叠加，全球增长放缓和局部矛盾突出，面对复杂严峻局面，我国化工行业在党中央国务院的坚强领导下，在国家发改委、工信部、国资委、商务部、财政部、海关总署、国家能源局等国家部委的工作部署和业务指导下，积极应对诸多超预期因素冲击，行业总体实现平稳运行，为国家能源安全和经济社会发展提供了坚实保障。但是，行业同时也面临着较强的需求收缩、供给冲击和预期转弱压力，运行走势呈现出较强的高位回落态势，外部因素的不平衡发展也加剧了内部间的分化。

3.1.1.2 行业运行情况

行业增加值小幅增长。2022年，全行业规模以上企业工业增加值同比增长1.2%，增速比2021年回落4.1个百分点。三大主要板块分化明显：油气开采业增加值同比增长5.4%，增速比上年加快3.2个百分点；炼油业增加值同比大幅下降8%，增速同比回落10个百分点；化工行业增加值同比增长5.7%，同比回落1.8个百分点。化工行业9大子行业中，5个同比增长，基础化学原料、农药、煤化工增长较快，合成材料和专用化学品小幅增长；4个同比下降，化学矿、化肥、涂颜料、橡胶制品均为小幅下降。
化工生产放缓。2022年，我国化工行业产能利用率为76.7%，同比下降1.4个百分点，主要化学品生产总量同比下降0.4%。重点化学品以小幅下降为主：乙烯产量2897.5万吨，同比下降1%；合成材料总产量下降，其中合成树脂小幅增长1.5%，合成橡胶下降5.7%，合成纤维单（聚合）体下降6.5%；农药原药产量（折100%）249.7万吨，同比下降1.3%。
需求总体不振，表观消费增速回落。2022年，受宏观经济放缓、能源高价格、疫情超预期及房地产持续下滑等因素影响，化工下游需求总体疲软。主要化学品表观消费总量同比下降1.4%。统计局数据显示，全年基础化学原料表观消费总量同比下降0.05%，其中乙烯表观消费量3088.8万吨，同比下降0.8%；硫酸下降1.5%；烧碱下降3.3%；纯碱下降4.7%。合成材料表观消费总量约2.17亿吨，同比下降4.8%，其中合成树脂下降1.5%；合成橡胶下降2.3%；合成纤维单（聚合）体下降10.5%。相对看，农用化学品需求良好。
成本支撑价格总体上涨，下游明显弱于上游。2022年，主要化学品市场受外部因素影响，价格先扬后抑，波动较大，全年累计看，价格总水平上涨。国家统计局价格指数显示，化学原料和化学品制造业同比上涨7.7%。从走势看，上半年涨幅较大，三季度高位震荡为主，四季度整体回落明显。由于原料价格影响，化工品价格依然维持高位运行，但下游需求疲软，上涨动力不足，涨幅较大程度低于上游原料。市场监测显示，在48种主要无机化学原料中，全年市场均价同比上涨的有41种，占比86%；在87种主要有机化学原料中，全年市场均价同比上涨的有50种，占比58%；在32种主要合成材料中，全年市场均价同比上涨的有17种，占比54%。
效益保持基本稳定，盈利能力下滑。截止到2022年底，石油和化工行业规模以上企业28760家，累计实现营业收入16.56万亿元，同比增长14.4%，创历史新高，实现利润总额1.13万亿元，同比下降2.8%，基本保持历史高位。与全国规模工业比，收入增速高8.5个百分点，利润降幅低1.2个百分点，占工业的比重分别为12%和13.4%，比上年均有所提升。2022年，全行业营收利润率为6.8%，同比下降1.2个百分点，比全国规模工业高出0.7个百分点；化工行业累计实现收入和利润分别为9.56万亿元和7289.2亿元，同比分别增长10.1%和下降8.1%。化工行业中，煤化工扭亏为盈，化学矿采选利润增超1倍，化肥和农药利润增长突出，基础化学原料和专用化学品制造略有下降；合成材料、涂（颜）料和橡胶制品下降明显。
外贸进出口保持较快增长，结构继续优化。2022年，我国石油和化工行业对外贸易持续较快增长，进出口总额创历史新高。海关数据显示，全行业进出口总额全行业进出口总额突破万亿美元达到1.05万亿美元，同比增长21.7%，增速比上年回落17个百分点，占全国进出口总额的16.6%。其中：出口总额3564.8亿美元，同比增长20.6%；进口总额6901.3亿美元，增长22.2%，贸易逆差3336.5亿美元，同比扩大24.0%。2022年，成品油出口量连续三年下降，出口3442.8万吨，大幅下滑14.6%。全国化肥出口实物量2474.1万吨，同比下降24.8%。橡胶制品出口额611.9亿美元，同比增长5.8%，仍为化工出口大户，占比17.2%，基本稳定。外贸结构优化：有机化学品和合成材料连续第二年进口下降，出口大增，净进口量下降明显。2022年，有机化学品进口量同比下降26.6%，出口量同比增长11.3%，净进口量2280.4万吨，同比大幅减少45.7%；合成材料进口量同比下降9.7%，出口量同比增长12.3%，净进口量2130.4万吨，同比减少24.5%。
投资呈现良性增长态势。2022年，化学原料和化学制品制造业完成投资同比增长18.8%，增速同比提高3.1个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业完成投资同比下降10.7%，去年为同比增长8.0%。2022年，全国工业投资同比增长10.3%，制造业投资同比增长9.1%，油气开采和化工投资增速明显超出全国工业和制造业平均水平，为后期我国能源保供和原料自给提升打下坚实基础。
3.1.1.3 产业布局及结构调整

“十三五”以来，我国化工行业产业布局结构调整成果显著。传统煤化工布局分散状况得到改善，现代煤化工产业向资源地集中；原料产地化肥比重提高到70%，专用化肥等深加工产品和精细化学品向消费地集中；从地域分布看，山东、江苏、广东、浙江、上海、福建等沿海六省市的化工行业产值占全国化工行业总产值的一半以上。中部、西北和西南地区依靠资源优势，在本地企业持续壮大的同时，积极吸引东部地区企业产业转移，化工产业迅速发展，整体增速超过全国平均水平，在全国的地位显著上升。

近年来，我国化工行业结构调整逐步加快。新型材料、专用化学品、精细化学品等附加值较高的行业引领增长。其中，新型材料、专用化学品制造、涂（颜）料制造业增速明显高于其它行业。基础化学原料增速明显放缓。部分行业产品结构进一步优化。安全环保方面监管趋严，城镇人口密集区高风险危险化学品生产企业搬迁改造加速，化工生产企业进入化工园区的比例进一步提升。

3.1.1.4 面临的形势

化学工业投资大、产品链长，受新冠疫情和原材料大幅度波动的影响更为突出。突出表现在以下方面：

一是金融系统性风险加大。世界银行、联合国、国际货币基金组织等国际权威机构发布的报告显示，2020年全球经济增速为10年来最低，目前处于十年制造业的低位，同时受疫情影响的叠加效应，可用的金融工具调节空间不大，导致金融系统性风险加大。

二是地缘政治面临严峻挑战。贸易摩擦仍将持续。美国利用种种手段扼制中国发展的势头愈燃愈烈，短期内问题很难解决；美欧仍在僵持之中；一些深层次问题难以化解。俄罗斯和乌克兰战争使各方矛盾进一步激化。化工行业作为全球配置资源和市场的行业，地缘政治将极大影响行业的发展。

三是我国化工行业处于行业调整恢复阶段。从行业周期来看，“十四五”将是我国化工行业的恢复增长阶段，2021年主要化学品市场价格大幅波动，导致化工行业效益波动。疫情对消费的影响逐步向化工行业蔓延，同时全球经济系统性风险的叠加效应，化工行业受到较大影响。

3.1.1.5 存在主要问题

化工行业除了面临宏观经济的共性矛盾外，还要面对行业自身的特殊困难，集中体现以下方面。

➢结构性矛盾十分突出

化工行业的供大于求是结构性过剩。结构性矛盾突出表现在三个方面：

（1）行业贸易逆差十分严重。2020年以来，贸易逆差加大，国内市场仍有着巨大的产品需求，只是行业供给能力出现了问题。（2）基础产业产能过剩的矛盾十分突出。化肥、烧碱、纯碱、轮胎、电石等行业企业多，推进绿色发展的工作十分艰巨。（3）企业和行业创新能力还十分薄弱。目前制约行业转型升级的主要是创新能力薄弱，而创新能力提升又不可能一蹴而就，必须循序渐进。

（2）大部分基础产业供大于求的矛盾十分突出，部分产品国内供应能力不足。化肥、烧碱、纯碱、轮胎、电石等行业企业量大人多，“僵尸”企业多、控制发展总量的难度大，化解供大于求矛盾的工作十分艰巨。

（3）企业和行业创新能力还十分薄弱。目前制约行业转型升级的主要是创新能力薄弱，而创新能力的提升又不可能一蹴而就，必须循序渐进，需要一个过程。

➢资源、环境和安全的严峻考验

化工企业通过加大环保措施力度，污染物减排已经取得了良好效果。化工行业万元产值污染物排放强度逐年下降，但由于资源约束和产业总体规模不断扩大，污染物总量减排难度加大。另外，我国化工行业结构调整持续开展，能耗相对较高的现代煤化工加速发展，因此节能和二氧化碳减排的压力依然很大。此外，化工园区安全、环保问题持续受到关注。整体而言行业面对的社会舆论压力大，行业形象亟待重塑。

3.1.1.6 发展趋势

党的十九届五中全会提出，“十四五”我国经济发展高质量发展，要全实现创新能力显著提升，产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高的目标。化工行业的发展将紧紧围绕这一目标发展。

A、行业规模进一步发展扩大

我国化工行业规模将进一步扩大生产，以满足不断增加的市场需求。与同时期发达国家和地区相比，我国大部分的化工产品消费能力还有一定的增长空间，特别是化工新材料和高端专用化学品。预计今后几年，国内大多数化工产品的消费量可保持年均3～5%以上增长速度，其中化工新材料、高端专用化学品等的年均增长率在5～8%，将是今后一段时间内的投资热点。因此，尽管一些产品已供大于求，但化工行业仍需进一步扩大生产，加快发展自我满足率偏低的化工新材料、精细化工等高端化学品等，以此来满足不断增长的市场需求。

B、供给能力进一步优化提升

当前，国内化工行业发展的主要影响因素在于供给侧。全行业将进一步通过淘汰“僵尸企业”等措施，化解过剩产能，同时进一步促进产业优化重组，加快发展新能源、新材料等战略性新兴产业和生产性服务业，着力培育新的行业经济增长点，从而提高优质产品和服务的供给能力，更好地满足正在快速升级的市场需求。

C、产业结构进一步优化调整

优化调整产品结构，提升高端产品供应能力。大力开拓化工新材料、专用化学品、高端装备制造、新能源、节能环保、信息生物等高端市场。需要努力突破高端产品制约的瓶颈，在化工新材料、信息用电子化学品、食品添加剂和保鲜包装材料、纺织后处理剂、印染助剂、新型涂料、医药原材料、日用化学品等专用化学品的供给能力方面取得大的突破，进一步提高自给率和占有率，加大产品升级调整的力度，努力缩小同发达国家的差距，实现“中国制造2025”的规划目标。国家战略性新兴产业需要品种繁多的精细化工和专用化工产品与之配套，配套的新型化工产品（化工新型材料、化工新能源、储能材料、纳米材料、高端专用化学品等）需求呈明显上升趋势，这些将成为化工行业新的经济增长点。

D、产业布局进一步合理配置，化工园区发展逐步走向科学化

化工行业结合《全国主体功能区规划》，通过重大项目建设，统筹优化全国产业布局。综合资源、市场、生态环境和交通运输等生产力要素条件，使我国化工行业逐步向优势地区集中。

化工行业将进一步推进产业布局园区化、聚集化，规范园区建设标准，强化园区一体化发展水平，提高园区的安全与环保水平，实现园区与周边环境的协调发展，使园区成为化工行业健康发展的载体。

E、节能减排、绿色发展、环保要求更加严格

我国化工行业过去一直是工业污染大户，废水排放量占全国工业废水排放量之首，废渣、废气排放量近几年仍以较高的增长速度在增长，对环境的污染日益严重，有相当一部分企业走的是先污染后治理、甚至不治理之路，因此化工行业环保问题较为突出。

“绿色化工”从源头上消除污染，合理利用资源和能源、降低生产成本，实现可持续发展，符合循环经济发展要求。

化工行业为高耗能行业，对全国节能减排具有重要的影响。同时石化化工行业三废排放量大，也是环境保护重点关注行业。根据当前行业的发展水平和存在的问题，今后一段时期，行业的节能减排和环境保护将面临更高的要求。

F、创新发展持续深入

化工行业的创新发展的将更加深入开展，行业内将涌现出一大批优秀科技成果，自主创新能力继续提高，行业关键技术、共性技术和核心技术与重大装备的创新能力和水平不断提高。同时，绿色发展日趋向好，一批新的标准体系出台，绿色工厂、绿色园区建设持续前行。生产技术水平进一步提升，物耗能耗继续降低，装置规模和集中度都明显改善。创新继续成为化工行业发展的第一动力。

3.1.2 省内化工行业运行情况

现代化工产业是我省十大工业产业之一，也是我省国民经济支柱产业之一，在国民经济和社会发展中具有重要地位和作用。贵州省依托丰富的磷、煤、重晶石、锰矿、汞等矿产资源，经过多年的发展，已经初步形成了以磷化工、煤化工、钡盐、汞回收、橡胶加工等为主体的产业基础，其中磷化工产业在国际国内具有重要影响，为国内磷化工行业发展做出重要贡献；煤化工产业在我国南方地区具有重要地位，煤气化装置在国内处于领先水平；钡盐、汞回收和橡胶加工是贵州省特色化工产业，产业规模均位居全国前列。贵州省化工产业已经形成了以磷矿采选、磷酸、磷肥、合成氨、乙二醇、醇醚、钡盐及其下游加工系列产品为主的产品结构体系。近年来，贵州省化工产业保持平稳增长态势，产业规模和效益不断提升，综合实力显著增强。其中，湿法净化磷酸生产规模及市场占有率居全国第一；从磷矿加工过程中回收碘、氟资源加工无水氟化氢技术为世界首创，生产规模全国第一；磷肥产量位居全国第二。

贵州省煤化工产业经多年发展，具备了较好的产业基础，形成了以煤焦化、煤制合成氨、尿素等为主的传统煤化工产业体系，初步形成了以煤制乙二醇、煤制甲醇等为重点的现代煤化工产业体系。现有煤化工企业主要分布在六盘水、毕节和黔西南等地。同时，为配套化肥产业发展，开阳县、息烽县、桐梓县、福泉市等地布局有较大规模合成氨生产企业。据统计，2022年，全省规模以上煤化工企业完成总产值275.38亿元，同比增长5.5%，占全省规模以上现代化工企业总产值的21.52%，完成税收6亿元，规模以上煤化工企业68个，用工人数1.28万人。煤化工已成为贵州省化工行业的重要支柱。

3.1.3 国内化工园区发展现状及趋势

3.1.3.1 发展现状

（1）园区数量较为庞大

根据中国石油和化学工业联合会化工园区工作委员会所做的全国调研统计，截至2020年底，全国重点化工园区或以石油和化工为主导产业的工业园区共有616家（包含未发布化工园区认定名单省份的以化工为主的工业区），其中国家级化工园区（包括经济技术开发区、高新区）48家。从区域分布来看，东部地区203家，占比32.95%；中部地区192家，占比31.17%；西部地区170家，占比27.60%；东北地区51家，占比8.28%。目前，我国化工园区基本形成了长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区、中部、西部及东北地区的发展格局，依托各自资源优势与产业特点，形成了各具特色的产业园区。

布局调整初见成效

“十三五”期间，按照国家发展和改革委员会、工业和信息化部印发的《石化产业规划布局方案》、《现代煤化工创新发展布局方案》要求，全国化工园区布局调整初见成效，大型炼化一体化项目向沿海石化基地集中，地方依托自身优势发展特色产业。
（3）集约化程度显著提高

“十三五”以来，通过要素集聚、产业协同和基地化发展，化工园区集约化程度显著提高。截至2020年底，全国已形成石油和化学工业产值超过千亿的超大型园区17家，产值在500亿~1000亿的大型园区35家，100亿~500亿的中型园区219家，产值小于100亿的小型园区345家。虽然超大型和大型园区的数量仅占我国化工园区总数量的8.4%，但二者的产值占比接近50%。中小型化工园区在我国仍占较大比重，且大多数园区仍处于项目招商和建设初期阶段。随着危险化学品生产企业搬迁入园、园区规范化工作的进一步推进，石化行业集约化程度将进一步提高，特别是向布局合理、管理规范的大中型园区集中的趋势将更加明显。

3.1.3.2 发展趋势

随着化工园区的规范化建设和管理步入正轨，提升化工园区本质安全和绿色发展水平，促进化工产业高质量发展，成为新阶段化工园区的重要发展方向。中国石油和化学工业联合会发布的《化工园区“十四五”发展指南及2035年中长期发展展望》中，提出了化工园区“十四五”的总体目标为：规范化发展向高质量发展跃升，围绕化工园区产业发展提升、绿色化建设、智慧化建设、标准化建设和高质量发展示范的“五项重点工程”，五大世界级石化产业集群初具轮廓，重点培育70个具有一流竞争力的化工园区，打造“5个50”，即：建成50个园区科创中心、创建50家“绿色化工园区”、新建50家“智慧化工园区”、制定并颁布50项化工园区管理与建设标准和培育50项高质量发展示范工程。

3.1.4 省内化工园区发展现状及趋势

3.1.4.1 发展现状

（1）化工园区布局主要依托资源分布情况而布局

一是依托黔中地区的两大磷矿矿带--开阳磷矿、瓮福磷矿和已经形成的开阳--息烽、瓮安--福泉两大磷化工产业集聚区布局开阳现代化工园区、息烽磷煤生态工业基地、瓮安经济开发区化工园区和黔南高新技术产业开发区（化工园区）。二是依托毕节、六盘水煤炭资源水资源相对集中，布局两个大型煤化工产业集聚区，毕节重点发展现代煤化工产业，六盘水重点发展以煤焦化、煤焦油和煤层气综合利用。三是依托黔东南重晶石资源及安顺现有产业基础，以黔东南和安顺为重点布局钡化工为主导产业的化工园区。四是依托铜仁万山区汞资源及现有产业基础布局汞产业为主导产业的化工园区。

（2）化工园区发展水平较低

化工行业的项目布局主要是在各级政府批复的经济技术开发区、循环经济园区、基地或集中区等，没有单独设立单纯的化工园区，属于产业混合型的工业园区、集中区或开发区；对于如何更好的管理安全要求高、环境污染影响比较大的化工行业提出了更高的要求；省内仍然有一些独立于开发区、集中区之外的化工企业单独布局，没有依托的基础设施，所有公用工程及基础设施均自行配套，给集中管理带来一定的困难。

（3）化工园区认定与重点监控点同步推进

2021年，按照《贵州省化工园区认定办法（试行）》，贵州省认定了6家化工园区和1家新建化工园区；2022年，按照《贵州省化工园区认定办法（试行）》，参照《化工园区建设标准和认定管理办法（试行）》，贵州省认定了1家化工园区和4家新建化工园区。即便如此，贵州省仍有很多化工企业不在化工园区内，为保障企业安全稳定运行，全面提升我省化工产业安全和绿色发展水平，贵州省工业和信息化厅督促各市州完成重点监控点认定管理办法，并先后认定了化工重点监控点。

3.1.4.2 发展趋势

（1）化工园区政策趋于严谨

为深入贯彻落实工信部等六部委《化工园区建设标准和认定管理办法（试行）》，进一步规范我省化工园区认定和标准化建设，提升化工园区安全发展和绿色发展水平，贵州省出台了《贵州省化工园区建设标准和认定管理实施细则（试行）》。同时，我省将强化化工园区规划编制，借鉴发达国家化工产业规划、建设经验，基于可持续发展视角合理编制园区规划，完善园区标准体系顶层设计，科学谋划好化工园区的总体规划和产业发展规划。通过强化顶层设计和规划引领促进化工园区差异化发展，推动我省化工产业高质量发展。

（2）化工园区专业管理水平不断提升

明确职能定位，强化专业管理。积极推动体制机制改革与创新，进一步强化化工园区专业人才队伍建设，避免形式主义，推进化工园区安全、应急、环保等职能配置，以“发挥市场化运作”为导向，充分发挥开发运营公司在化工区土地开发、招商引资、基础设施建设和企业服务等方面的主体作用。同时加快完善园区管委会专业人才引进制度，尽快建立适合园区发展需要的专业化管理队伍。

（3）化工园区趋于创新式、集群式发展

不断推动传统产业转型升级，加大战略新型产业培育力度，提高化工园区产业关联度水平和产业集聚程度，以骨干企业和龙头项目为核心向下游延伸延长产业链，推动园区循环产业发展，促进区域间协同发展，不断提高资源利用率，打造特色产业示范基地。

（4）化工园区趋于绿色化、智慧化发展

深入推进绿色发展理念，深入开展化工园区循环化改造、实现园区内产业链循环化、资源利用高效化、污染治理集中化，推动园区绿色化、低碳化；全力推进大数据技术与园区现代化深度融合、迭代演进，加快园区信息系统和公共数据互联互通、开放共享，建设“可共享”、“可溯源”的智慧监管系统，开展智慧化工园区创建，切实提升化工园区管理水平和管理效率。

3.1.5 焦化行业发展现状及趋势

3.1.5.1 国内焦化行业发展现状

（1）产能情况

据中国炼焦行业协会综合统计，截至2020年底，全国焦化生产企业共542家，其中重点地区（京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原）249家，非重点地区293家。全国焦炭产能6.34亿吨，其中常规焦炉产能5.44亿吨，半焦（兰炭）产能7618万吨，热回收焦炉产能1441万吨。我国的焦炭产能主要分布在山西、河北、山东、陕西、内蒙古等省份，其中山西省焦炭产能1.33亿吨，河北省焦炭产能8100万吨。

（2）产量情况

据国家统计局数据显示，2020年我国焦炭累计产量达到4.71亿吨，2020年我国各省焦炭产量统计见表3-1。

表3-1  2020年我国各省焦炭产量统计
	地区
	焦炭产量（万吨）
	焦炭同比（%）
	焦炭输出量（万吨）

	天津
	175.4
	10.7
	-924.05

	河北
	4825.5
	-4.4
	-6626.4

	山西
	10493.7
	5.6
	7449.15

	内蒙古
	4222.5
	13
	3032.1

	辽宁
	2297.1
	0.7
	-1320.5

	吉林
	368.7
	9.2
	-335.15

	黑龙江
	1062.7
	-1.2
	631.15

	上海
	540.6
	-1.6
	-165.05

	江苏
	1312.9
	-1.9
	-3698.55

	浙江
	213.2
	2.1
	-213.2

	安徽
	1228.4
	5.2
	-40.25

	福建
	223.5
	10.7
	-329.6

	江西
	688.5
	4.2
	-477.55

	山东
	3162.6
	-32
	-599

	河南
	1847.8
	-9
	463.05

	湖北
	801.2
	-3.9
	-562.5

	湖南
	604
	3
	-448.7

	广东
	597
	1
	-482.35

	广西
	811.8
	11.3
	83.25

	重庆
	279.7
	8.2
	-39.2

	四川
	1074.2
	0.8
	5.8

	贵州
	428.4
	9.4
	244.1

	云南
	1093.3
	9.6
	156.65

	陕西
	4896.5
	3.5
	4280.4

	甘肃
	516.8
	15
	125.65

	青海
	182.6
	-4.4
	102.45

	宁夏
	920.8
	11.3
	760.8

	新疆
	2246.9
	9.1
	1667.75

	合计
	47116.1
	/
	/


2020年我国焦炭产量47116.1万吨，同比基本持平，主要受新冠肺炎疫情、环保等因素制约影响。受钢铁产量以及入炉焦比下降影响，我国焦炭产量从2014年开始增产乏力，2015年产量急剧下降，2016年有所企稳，2017年下行，2018年企稳，2019年增长，2020年持平。

（3）去产能情况

近十年来，我国加快推进焦化淘汰落后产能工作。“十二五”期间，我国共淘汰落后焦炭产能8016万吨/年，“十三五”化解过剩产能超过5000万吨/年。从2010年开始我国焦炉大型化建设步伐加快，一部分落后装备被先进装备替代。2014年开始焦炭产能呈现下降趋势，机械化焦炉、热回收焦炉、半焦炉等产能均出现不同程度的减少。在去产能、环保、市场等多重因素倒逼下竞争力弱的焦炭产能逐渐退出。

2014年4月1日起实施的《焦化行业准入条件（2014年修订）》规定了炼焦项目建设要落实新增产能与淘汰产能等量或减量置换方案，至此焦化行业全面进入减量化发展时期。2020年6月11日《焦化行业规范条件》实施，替代《焦化行业准入条件2014年修订》，没有产能指标要求，但是煤炭指标、能耗指标、环保容量等对新增项目限制。目前河北明确焦化产能置换比例为1：1.25，山西、江苏、河南严格控制新增产能，内蒙古于2021年初叫停了焦化项目审批。
自2018年6月27日国务院发布《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）以来，重点区域加大独立焦化企业淘汰力度，京津冀及周边地区实施“以钢定焦”，严防“地条钢”死灰复燃。在《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》政策指导下，河北省于2018年-2020年共淘汰1000万吨/年焦化产能，总产能控制在8000万吨/年左右。在《京津冀及周边地区秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》指导下，京津冀及周边地区2018-2019年列入去产能的钢铁企业，一并退出配套的烧结、焦炉、高炉等设备。2018年，河北省钢铁产能压减1000万吨/年以上，山西省压减225万吨/年，山东省压减355万吨/年，河南省压减150万吨/年以上。河北、山西省全面启动炭化室高度在4.3米及以下、运行寿命超过10年的焦炉淘汰工作；河北、山东、河南省要按照2020年底前炼焦产能与钢铁产能比达到0.4左右目标，制定“以钢定焦”方案，加大独立焦化企业淘汰力度。

与此同时，越来越严格环保政策也促使淘汰了一批一般水平（4.3m）焦炉，减量置换了一批先进水平焦炉。据初步统计，2020年先进水平（包含领先水平）焦炉产能相比2019年所占比例上升了4.5个百分点。

（4）进出口情况

2020年，我国进口焦炭250万吨，同比增长6倍以上；出口焦炭349万吨，同比下降46.5%，主要受国外需求疲弱、国内供应偏紧的影响。冶金焦炭进口是国内外两种资源供需变化的一个新情况，应给予必要的关注，但总体上看，进口焦炭数量与国内产量相比数量较小，对国内焦炭市场供需状况影响较小。

（5）消费情况

我国焦炭产品主要应用于钢铁、化工、机械、有色等行业。2020年，焦炭表观消费量47017万吨，同比增加1.2%钢铁行业消费40700万吨，占86.6%；化工行业消费3900万吨，占8.3%；机械行业消费950万吨，占2%；有色行业消费860万吨，占1.83%；其他行业消费及损耗607万吨，占1.3%。

钢铁行业消费中，炼铁（含铸造铁）消费焦炭32540万吨（占钢铁行业焦炭消费总量比例80%），铁合金生产消费焦炭2010万吨，烧结生产消费焦炭6150万吨。

3.1.5.2 省内焦化行业发展现状

（1）焦炭产量情况

2020年，省内正常生产焦化企业4家，设计产能规模为465万吨/年，焦炭产量为428.40万吨，完成生产总值84.3亿元，产能利用率为92.54%，占全省现代化工总产值的7.1%。2020年省内焦化企业焦炭产量见表3-2。

表3-2  2020年我省焦炭产量统计
	序号
	焦化企业
	产能规模（万吨/年）
	焦炉炉型

	1
	贵州盘江电投天能焦化有限公司
	200
	4.3米捣固焦炉2×50孔

5.5米捣固焦炉2×65孔

	2
	贵州省盘州市宏盛煤焦化有限公司
	120
	5.5米捣固焦炉2×65孔

	3
	首钢水城钢铁（集团）有限责任公司
	100
	5.5米顶装焦炉2×50孔

	4
	贞丰县久盛能源有限责任公司
	45
	2.515米热回收焦炉8×12孔


（2）化产品生产情况

贵州盘江电投天能焦化有限公司建设有5万吨/年苯加氢、12万吨/年焦炉煤气制液化天然气（LNG）、600kg/天氢气提纯装置，对焦化过程中产生的粗苯、焦炉煤气等副产品进行加工利用。2020年，盘江天能焦化生产煤焦油6.5万吨、粗苯1.93万吨、硫铵0.82万吨、LNG5.7万吨。首钢水城钢铁（集团）有限责任公司对煤焦油进行深加工，实现了改质沥青、工业萘、蒽油、炭黑等终端产品。2020年，水钢焦化生产改质沥青1.78万吨、工业萘0.28万吨、蒽油0.61万吨。2020年，贵州省盘州市宏盛煤焦化有限公司生产粗苯0.96万吨、煤焦油3万吨、焦炉煤气1.9亿标方。

3.1.5.3 发展趋势

面向“十四五”及今后更长期的高质量发展要求，我国焦化行业将不断深入贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，加快落实去产能、提水平、调布局、促集群，促进全行业技术水平提升和整体转型升级。

（1）去产能。“十三五”期间我国已化解焦化过剩产能5000-7000万吨/年，预计到2025年将再退出7000-8000万吨/年过剩产能，主要促进因素是环保退出、以钢定焦、减量置换等。

（2）提水平。主要体现在焦炉炉型的大型化、装备先进化、生产高效化、污染防治全流程协同化。主要措施包括:增加炭化室高度（顶装7m-8m，捣固6.25m-6.78m），改善焦炉整体密封及隔热，提高弱粘结性炼焦煤配入比例以降低生产成本，减少焦炉生产时氮氧化物产生量，减少烟尘和粉尘排放，对无组织排放有效治理、实现清洁生产。

（3）调布局。根据市场需求，结合各省区节能政策调整，制定行业布局调整规划，促进产能布局优化和合理转移。

（4）促集群。焦化企业与上下游企业间整合重组，建成大型煤焦化工集团，焦化循环经济园区发展模式成为主流方向。

（5）产业升级及延伸加工。强化化产的回收及精深加工，延伸焦化深加工产业链，优化产品结构，生产市场前景较好的化工新材料及专用、精细化学品，促进焦化产业的延伸发展和产业的转型升级。

（6）绿色发展。全面实施环保提升工程，环保、节能、高标准、高效率。主要措施包括：进一步强化煤气净化脱硫，选用合适的催化剂和吸收液，增加脱硫塔能力或增加二、三级脱硫，增加碱洗，增加有机硫去除装置等；提高干熄焦热效率，促进装置大型化等；加强上升管余热利用；加强烟道气脱硫脱硝及余热回收利用；加强酚氰污水（废水）深度处理和循环利用等。

（7）协同发展。鼓励“煤-焦-钢”和“煤-焦-化”联合发展模式，与钢铁、化工、轻工建筑、交通运输、装备制造等相关产业间耦合发展，实现借力转型升级。

（8）创新发展。利用“互联网+焦化业”创新生产模式和商业模式，降低生产、经营等各环节成本，发展供应链金融、云仓储物流等新业态。

（9）低碳发展。加快摸清焦化行业碳排放家底，及时开展节能低碳诊断，制定碳达峰行动计划，完善能源管控体系，建设能源管控中心。

3.2 政策符合性

化工行业产业政策主要依照国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》（2019年本），其中对鼓励类、限制类和淘汰类产品、规模和技术都有详细规定。同时，针对石化化工各子行业如炼化、煤化工、天然气化工等也出台了一系列产业政策。

本规划主要涉及新型煤化工产业，以400万吨/年煤焦化装置为基础，发展焦炉煤气制LNG、化产深加工等产业，依据《产业结构调整指导目录》（2019本），不属于限制类和淘汰类项目。

表3-7 煤化工相关产业政策

	序号
	文件
	内容

	1
	《产业结构调整指导目录》（2019本，国家发展改革委令第29号）
	限制类：

顶装焦炉炭化室高度<6.0米、捣固焦炉炭化室高度<5.5米，100万吨/年以下焦化项目；热回收焦炉捣固煤饼体积<35立方米，企业生产能力<100万吨/年（铸造焦<60万吨/年）焦化项目；半焦炉单炉生产能力<10万吨/年，企业生产能力<100万吨/年焦化项目


第四章  规划总体要求

4.1 指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察贵州重要讲话精神和党的二十大、二十届二中全会、全国两会精神，全面落实“碳达峰、碳中和”战略目标和中央生态环境保护督察要求，按照省“十四五”时期奋力实现工业大突破总体要求，落实市委七届十二次全会“一二三四五”发展思路，以高质量发展为统揽，以建设全国产业转型升级示范区为契机，依托盘州市能源资源优势，以产业转型升级和资源高效利用为主线，以创新为发展动能，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，围绕“四新”主攻“四化”，以化工园区绿色低碳循环发展为导向，牢牢守住发展和生态两条底线，以补链、延链、强链、增链为抓手，坚持安全环保、节能减排、因地制宜，充分利用园区现有良好产业基础，着力培育现代煤化工、精细化工产业，大力建设特色鲜明的化工园区，不断夯实盘州市化工产业发展基础，精准优化化工园区产业布局，持续释放化工园区发展动能，奋力打造绿色低碳循环化工试验示范区，引领盘州产业绿色转型发展，为六盘水市及盘州市在闯新路、开新局、抢新机、出新绩中彰显担当、贡献力量。

4.2 基本原则

——坚持绿色发展。坚持采用先进、绿色生产工艺和技术，推进节能、节水技术，实现清洁生产和污染排放最小化。加大环保投入，完善环保设施，严格控制污染物产生和排放，保护生态环境，实现环境与经济、社会可持续发展。产业的发展符合国家环境保护政策和绿色发展的要求。
——坚持安全发展。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，全面加强安全发展意识，强化化工安全生产责任制，完善和优化安全发展制度体系，进一步加强化工安全生产基础能力和安全事故应急处理能力建设，切实降低安全风险，提升安全生产水平。

——坚持高端化发展。坚持产业定位符合国家产业政策，产品高端、精细化，市场前景好；产业链上下游衔接流畅，实现深度加工。

——坚持创新驱动。坚持改革引领、创新驱动发展，将创新作为持续健康发展的核心推动力，瞄准产业重大需求，强化原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新。结合自身优势条件，依托周边现有产业基础、企业技术研究中心、实验室等创新平台，推进科学技术研发和科技成果产业化，形成产学研发展模式，不断提升企业的技术创新能力，全力构筑化工产业的核心竞争力，实现跨越发展。
——坚持产业融合。坚持融合聚集要素、融合带动发展思路，依托化工园区首位产业和主导产业，持续推动建联、延链、补链、强链，不断提升化工产业链发展水平，构建横向成链、纵向成面的化工产业发展格局，积极推动化工产业与六盘水市新能源材料产业联动发展，以产业融合培育化工产业生态圈。

——坚持循环经济。坚持循环经济“减量化、再利用、资源化”的“3R”原则，实现资源的提质利用和高质利用，形成产业集聚效应，培育发展高效循环利用的产业链，实现可持续发展。

第五章  产业发展规划

5.1 发展思路

2021年8月30日，盘州市人民政府同意在盘南产业园区内设立盘南化工园区（盘州府复[2021]59号）。六盘水盘南化工园区的产业发展充分利用区域的煤炭资源及产业优势，以焦化产业为基础，大力发展以焦炉煤气制LNG、化产深加工等为代表的新型煤化工产业，打造特色化工园区。

5.2 发展目标

依托六盘水丰富的煤炭资源，经过2年左右的时间，成功将园区申报为化工园区，并在新光片区引进入住焦化企业。到2035年，努力把六盘水盘南化工园区建设成为贵州省新型煤化工基地。建设成产业链完整、生产技术先进、产业高端化、产品精细化程度高、产品市场前景好，经济效益好、循环经济发展措施得当、基础设施齐全、公用工程配套完善、高效、绿色的化工园区。到2035年，新增投资达到41.1亿元，年产值新增118亿元，年利税新增5.55亿元。园区清洁生产水平大大提高，确保实现安全环保发展，全部污染物达标排放，主要污染物排放满足总量控制要求，固废实现充分综合利用。

5.3 产业定位及发展方向

盘州市在探明储量的矿产资源中，优势资源是煤炭资源，其储量资源与目前国内其它地方相比具备明显优势。六盘水盘南化工园区发展的产业定位于新型煤化工产业，以六盘水威箐焦化有限公司、贵州盘江精煤股份有限公司为龙头，以焦化产业为主导，围绕焦炉煤气综合利用和化产深加工等产业发展方向，重点发展煤焦化及其下游关联产业，布局新型煤化工为代表的焦炉煤气制LNG、化产深加工等项目，打造新型煤化工产业链。产业发展规划如下：

六盘水盘南化工园区规划400万吨/年焦化项目、规划化产综合利用项目等项目，包括400万吨/年焦炭、19万吨/年煤焦油、6万吨/年液态二氧化碳、6万吨/年粗苯、5.2万吨/年硫铵、0.92万吨/年硫磺、8万吨/年LNG、5.8万m3/h发电用净化焦炉煤气、12.6万吨/年纯苯、2.4万吨/年甲苯、0.7万吨/年二甲苯、0.125万吨/年溶剂油、0.375万吨/年精酚油、0.01万吨/年吡啶、0.06万吨/年二甲酚、0.06万吨/年苯酚、0.035万吨/年邻甲酚、0.05万吨/年间对位甲酚、0.5万吨/年K酸、0.5万吨/年H酸、0.1万吨/年甲萘胺、0.75万吨/年苯酐、0.15万吨/年喹啉、0.115万吨/年甲氧基芴、0.5万吨/年蒽醌、0.25万吨/年咔唑、1万吨/年轻质白油、5万吨/年针状焦、6.25万吨/年炭黑等产品。

5.4 园区发展产业链
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图5-1 新型煤化工产业链图（单位：万吨/年）

5.5 园区规划项目

表5-1 化工园区规划项目表

	序号
	产业
	项目名称
	产品
	规模（万吨）
	总投资（万元）
	产值（万元）
	利税（万元）
	规划时限
	所在片区

	1
	新型煤化工
	400万吨/年焦化项目
	焦炭
	400
	300000
	760000
	35720
	近期
	新光片区

	
	
	
	焦油
	19
	
	53200
	2500.4
	
	

	
	
	
	粗苯
	6
	
	32400
	1522.8
	
	

	
	
	
	液体二氧化碳
	6
	
	1380
	64.86
	
	

	
	
	
	硫磺
	0.92
	
	800
	37.6
	
	

	
	
	
	硫铵
	5.2
	
	4420
	207.74
	
	

	
	
	
	发电用净化焦炉煤气
	5.8万m3/h
	
	18400
	864.8
	
	

	
	
	
	LNG
	8
	
	32000
	1504
	
	

	2
	
	化产综合利用项目
	纯苯
	12.6
	111000
	78120
	3671.64
	远期
	高山片区

	
	
	
	甲苯
	2.4
	
	18000
	846
	
	

	
	
	
	二甲苯
	0.7
	
	5390
	253.33
	
	

	
	
	
	酚油（中间产品）
	5
	
	－
	－
	
	

	
	
	
	溶剂油
	0.125
	
	1120
	52.64
	
	

	
	
	
	精酚油
	0.375
	
	3150
	148.05
	
	

	
	
	
	吡啶
	0.01
	
	200
	9.4
	
	

	
	
	
	二甲酚
	0.06
	
	600
	28.2
	
	

	
	
	
	苯酚
	0.06
	
	460
	21.62
	
	

	
	
	
	邻甲酚
	0.035
	
	300
	14.1
	
	

	
	
	
	间对位甲酚
	0.05
	
	500
	23.5
	
	

	
	
	
	K酸
	0.5
	
	15000
	705
	
	

	
	
	
	H酸
	0.5
	
	15000
	705
	
	

	
	
	
	甲萘胺
	0.1
	
	7000
	329
	
	

	
	
	
	苯酐
	0.75
	
	6370
	299.39
	
	

	
	
	
	喹啉
	0.15
	
	1650
	77.55
	
	

	
	
	
	甲氧基芴
	0.115
	
	4020
	188.94
	
	

	
	
	
	蒽油（中间产品）
	4.5
	
	－
	－
	
	

	
	
	
	蒽醌
	0.5
	
	16500
	775.5
	
	

	
	
	
	咔唑
	0.25
	
	8000
	376
	
	

	
	
	
	轻质白油
	1
	
	4000
	188
	
	

	
	
	
	沥青(中间产品)
	14
	
	－
	－
	
	

	
	
	
	针状焦
	5
	
	55000
	2585
	
	

	
	
	
	炭黑
	6.25
	
	37500
	1762.5
	
	


第六章  初步空间规划

6.1 空间结构

六盘水盘南化工园区为“一园两区”的空间结构。

“一园”即六盘水盘南化工园区。

“两区”即新光片区和高山片区。

园区规划面积约1.676平方公里，其中新光片区规划面积约1.445平方公里；高山片区规划面积约0.231平方公里。

6.2 产业功能区

6.2.1 新光片区
新光片区规划面积1.445平方公里，位于位于盘州大山镇、保田镇。规划范围西、南抵威红公路，北至盘兴高铁，东至鹅毛寨村。

新光片区以六盘水威箐焦化有限公司、贵州盘江精煤股份有限公司为龙头，重点发展煤焦化，布局焦炉煤气制LNG，近期规划建设400万吨/年焦炭、19万吨/年煤焦油、6万吨/年液态二氧化碳、6万吨/年粗苯、5.2万吨/年硫铵、0.92万吨/年硫磺、8万吨/年LNG、5.8万m3/h发电用净化焦炉煤气。配套建设危化品停车场、消防站等相应的基础设施。

6.2.2 高山片区

高山片区规划面积0.231平方公里，位于盘州大山镇。规划范围东至高山村，西和南紧邻盘兴高铁，北抵独家村南侧。

高山片区以重点发展煤化工化产深加工产业，远期规划12.6万吨/年纯苯、2.4万吨/年甲苯、0.7万吨/年二甲苯、0.125万吨/年溶剂油、0.375万吨/年精酚油、0.01万吨/年吡啶、0.06万吨/年二甲酚、0.06万吨/年苯酚、0.035万吨/年邻甲酚、0.05万吨/年间对位甲酚、0.5万吨/年K酸、0.5万吨/年H酸、0.1万吨/年甲萘胺、0.75万吨/年苯酐、0.15万吨/年喹啉、0.115万吨/年甲氧基芴、0.5万吨/年蒽醌、0.25万吨/年咔唑、1万吨/年轻质白油、5万吨/年针状焦、6.25万吨/年炭黑等产品。配套建设危化品停车场等相应的基础设施。

6.3 公共管理服务设施

园区管理服务设施需满足整个园区的行政管理、信息咨询、金融服务、环境监测、应急响应、医疗急救、小型商贸服务等功能，形成园区公共管理与公共服务中心，同时依托先进化工企业优越的人才与设备条件，提供人才培训、信息服务等，适时建设具有影响力的产业研发中心和专业孵化器，通过产业技术创新提高园区核心竞争力。
6.4 安全防护距离和缓冲带

化工园区与城市建成区、人口密集区、重要设施等防护目标之间应保持足够的安全防护距离，留有适当的缓冲带，将化工园区安全与周边公共安全的相互影响降至风险可以接受。化工园区应进行选址安全评估，化工园区与城市建成区、人口密集区、重要设施等防护目标之间安全防护距离应满足要求。缓冲带建议大于等于200米，条件允许可大于等于500米。缓冲带范围内严禁建设居住区、学校、医院等环境敏感设施，同时应控制园区周围村庄及城镇进一步向园区靠近发展。
6.5 土地开发控制

6.5.1 建设用地控制指标

园区内工业项目建设用地控制指标应符合当地关于投资强度、容积率、建筑系数、行政办公及生活服务设施用地所占比重、绿地率、亩均产值、亩均税收等控制指标的有关规定。

6.5.2 土地开发计划

化工园区土地资源宝贵，应集约节约利用，可根据招商情况和项目实际需求进行滚动开发。园区项目落地应符合各功能区规划的产业发展方向，不得随意布局。园区近期建设重点应放在公用工程设施和重大交通设施建设上，并做好园区的专项规划工作，为随后项目建设创造良好的条件。

6.6 节约集约用地

化工园区的建设应认真贯彻“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策。园区内项目建设用地指标应符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕）对工业项目用地的相关规定。建议项目采取以下节约用地的措施，以达到节约用地的目的。

（1）合理的厂址选择：项目选址不占用耕地，尽量减少拆迁工程量，节约和集约利用土地资源。选择具有一定规模、基础配套设施较为完善的工业园区，可充分利用现有的交通运输设施、公用工程设施，充分依托就近的生活福利设施、医疗卫生设施，大中修及汽车运输采用社会化，以减少厂区占地，为项目的建设节约资金和土地成本。

（2）合理的生产规模：用地规模和项目的生产规模基本成正比的关系，项目确定合理的生产规模为确保集约用地提供了基本条件。项目建设用地应与国内其他类似生产规模的项目用地相当。 

（3）先进的工艺技术方案：工艺选择上采用先进的工艺技术和设备技术，尽可能选择流程简单、投资省、安全、易于操作、占地面积少的工艺方案。 

（4）合理的总平面布置：遵照国家和各地方提出的节约和集约利用土地资源的政策，根据企业的性质、规模、生产流程、交通运输、地形地质、气象等条件及所在区域的总体规划和工厂的发展规划，本着有利生产、方便管理的原则，在满足国家有关防火、安全、环境保护等规范的前提下，严格控制厂区用地面积。 

第七章  环境影响篇章或者说明

7.1 规划实施对环境可能造成影响的分析、预测和评估
7.1.1 资源环境承载能力分析

根据《六盘水盘南化工园区总体规划（2023~2035）环境影响报告书》，从区域电力保障性、土地资源、水资源、煤炭资源和生态资源承载力对资源的承载力进行分析，结果表明，区域电力资源可满足园区规划用电需求，本化工园区的规划不会加剧土地资源的供给压力，本规划用水不会对区域城市用水保障产生较大影响，区域丰富的煤炭资源可以对园区规划提供保障。园区的建设将破坏原有的生态系统，但是通过增加规划区的绿化带和绿地的建设，可以弥补对原有生态系统的破坏，不会影响整个生态系统的稳定性，能够满足保护生态红线的要求。

根据大气环境容量与污染物总量对比结果，在规划年限内建设项目有序入驻，在满足拟入驻企业正常生产情况下，区域大气环境尚有容量。目前小黄泥河剩余环境容量尚有，但为了进一步保护小黄泥河的生态环境，园区应进一步提高入驻企业工业废水的循环水利用率，并加强园区配套管网和污水处理厂的建设，严格把控企业污水治理措施，加快推进清洁生产审核，进一步降低排水对小黄泥河的影响，排放的污染物控制在小黄泥河水剩余环境容量范围之内。

7.1.2 不良环境影响的分析和预测

依据《六盘水盘南化工园区总体规划（2023~2035）环境影响报告书》，大气、地表水、地下水、声、土壤环境和固体废物处置影响、生态影响、环境风险分析和预测结论如下：
1、大气环境分析和预测
根据大气环境容量与污染物总量对比结果，在规划年限内，在满足拟入驻企业正常生产情况下，区域大气环境尚有容量。根据预测结果，在规划年限内，拟入驻项目主要大气污染物对敏感点的预测值能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。

化工园区按规划有序规范的建设，不会降低敏感点所在区域环境功能，大气污染物对各保护目标的影响在其承受能力范围内。

2、地表水环境预测评价

按照化工园区总体规划排水方案，新光片区和高山片区项目产生的废水均自行处理后全部回用不外排，不设废水排放口，对小黄泥河无影响。不会改变小黄泥河水环境剩余容量。

3、地下水环境影响分析

区域地下水类型有碳酸盐岩溶水、基岩裂隙水及第四系孔隙水三大类型。规划区域地下水排泄基准面为小黄泥河。园区企业污废水、初期雨水渗漏；固体废物堆置的渗出液渗透至地下；有害气体未经处理被雨水淋溶而随雨水渗入地下会对地下水造成影响。为降低规划区的发展对地下水的影响，建议园区在基础设施的建设和企业的建设过程中，需实行分区防渗措施，做好环境风险防范措施；对区内出露井泉、岩溶地下水及落水洞等敏感区域加以保护。

4、声环境影响分析

化工园区在发展过程中，对周围声环境的影响主要来自引进企业的工业设备噪声和交通噪声，只要化工园区引进企业严格执行本次规划所提出的噪声污染防治要求，通过采取合理布局工业场地、选用低噪设备、对产噪设备进行消声、吸声、隔音、减振，同时加强厂区绿化等措施，噪声对周围环境的影响不大。

5、固体废物处置影响分析

化工园区在发展过程中，固体废物主要包括企业生产工程中产生的一般工业固体废物、危险废物以及生活垃圾。一般工业固体废物尽量回收综合利用，危险废物委托有资质单位处置，生活垃圾交由当地环卫部门处置；固体废物处置遵循“减量化、资源化、无害化”的原则，对周围环境影响不大。

6、土壤环境预测评价

根据土壤地面漫流预测结果，400万吨/年焦化项目建成运营至30年后，周围影响区域土壤中的苯并[a]芘、苯和氰化物的累积量仍然满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类建设用地风险筛选值标准要求。但是，项目在运营过程中仍需加强各项污染防治措施的力度，将对周围环境的影响降到最低。随着规划的进一步实施，化工园区入驻企业增多，土壤中主要污染物浓度可能会累积增加，为保护园区土壤环境，园区需要求企业在生产过程中加强原料间、危险物质储存间/区的管理，减少污染物的挥发、渗漏。加强固体废物的安全处置，尤其加强危险废物贮运过程中的管理力度，避免二次污染。加强区域绿化建设，以减少土壤污染物的输入，降低有害物质对土壤的影响。

7、生态影响

目前化工园区内没有珍惜濒危动植物，化工园区的建设对自然景观的影响，仅存在于地表形态的改变，是在人为活动下，有计划的对自然景观的改造。规划的绿地景观建设，将使园区的自然景观由于无序状态演替为较为有序的景观状态。化工园区的建设将破坏原有的生态系统，但是，通过增加规划区的绿化带和绿地的建设，可以弥补对原有生态系统的破坏，不会影响整个生态系统的稳定性。

规划实施后，规划的土地利用结构、性质将发生根本性的变化，由农业用地变为工业场地、道路广场用地及绿地，原本的农业生态系统将被工业-城市复合生态系统所取代。化工园区的开发建设将会对本区域及周边地区的生态环境造成一定的影响，但规划提出了有效的生态减缓、补偿、恢复措施，可以将化工园区建设对周围生态环境的影响降低至最低程度。

8、环境风险

本化工园区规划的主导产业为煤化工。化工园区在常管理中，应根据突发环境风险事故应急预案要求，对重点风险源的重大危险单元进行应急管理和事故风险防范。化工园区引进企业在生产装置及其公用工程设计、施工、运行和维护的过程中采用先进的生产技术和成熟可靠的抗风险措施。

7.1.3 相关规划的环境协调性分析

通过分析，化工园区总体规划与《盘南产业园区核心区控制性详细规划调整（2020-2030 年）》（化工园区 2021 年版）规划相符；与社会经济及产业发展规划相符；与城市发展规划相符；与“三线一单”及环境保护规划（三线一单、《贵州省“十三五”环境保护规划》《贵州省人民政府<关于发布贵州省生态保护红线的通知>》（黔府发[2018]16 号）、《贵州省饮用水源环境保护办法》相符；对于拟入驻企业，通过分析均相符。

化工园区建设须满足《化工园区建设标准和认定管理办法（试行）》（工信部联原[2021]220 号）、《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015）及《化工园区综合评价导则》（GB/T 39217-2020）的相关要求。

综合分析表明，园区产业定位和资源环境依托性与区域城市总体发展原则相一致，与上层位规划要求相符，与周边环境规划相协调，与环境保护规划基本相容，符合区域“三线一单”及政策管控要求。

7.2 预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

7.2.1 大气环境影响减缓对策和措施

1、工艺废气排放治理措施

①严格控制含有机污染物和恶臭物质的排放，必须达标排放，减少对大气的污染。对生产装置排放的废气，积极采取回收、吸附、吸收、焚烧或燃料回收系统等处理方法，保证处理效果。

②严格控制无组织排气排放。储罐可采用浮顶罐或拱顶罐加氮封、密闭装车等措施减少气体损失。在生产过程中加强管理，定期检修，使“跑、冒、滴、漏”降至最低。

③有效防止企业产生的含尘废气污染，推荐采用布袋除尘器等技术成熟的治理设施，并达标排放。

④严格限制排放恶臭气体的项目的引进，区内产生恶臭气体的企业应采取密闭生产、管线收集、加盖等措施将无组织恶臭排放面源转化为有组织排放源，并实施集中处理后有组织达标排放。

⑤按照《中华人民共和国大气污染防治法》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《贵州省大气污染防治条例》、《贵州省大气污染防治行动计划实施方案》《关于印发<贵州省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案>的通知》等相关要求，加强对区内企业的环境保护管理，对环保措施不符合最新环保法律法规及政策要求的企业进行限期整改要求，大力推行实施ISO14000环境管理体系，加强对园区现有企业及拟引进企业生产废气治理设施的监管工作，确保环保设施的正常运行。

2、挥发性有机物（VOCs）控制措施

园区内企业生产过程中产生的挥发性有机物（VOCs）应严格执行《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告，2013年第31号）、《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理实施方案>的通知》（生态环境部 环大气[2019]53号）、《关于印发<贵州省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案>的通知》（黔环通[2019]154号）的要求，认真落实规定的防治技术措施。

挥发性有机物（VOCs）污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则，在生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用。

①源头控制挥发性有机物（VOCs）的排放，采取鼓励与强制相结合的手段引导企业使用非挥发性溶剂工艺取代挥发性溶剂工艺，采用成熟的生产工艺，提高自控水平；加强挥发性有机物（VOCs）末端控制，采用合理工艺对无法回收利用的有机污染物进行处理，减少VOCs的排放；推进园区VOCs排放环境监测常态化，鼓励企业实施VOCs无组织废气在线监测，实时反映各项环境监控参数的状况和变化趋势，准确预警和及时响应环境突发事件。

②鼓励采用先进的清洁生产技术，并重点识别、排查工艺装置和管线组件中VOCs泄漏的易发部位。

③对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复计划，定期检测，及时修复，防止或减少“跑、冒、滴、漏”现象的发生。

④对生产装置排放的含VOCs工艺排气宜优先回收利用，不能（或不能完全）回收利用的经处理达标后排放；应急情况下的泄放气可导入燃烧塔（火炬）燃烧，经充分燃烧后排放。

⑤废水收集和处理过程中产生的含VOCs废气经收集处理达标后排放。

⑥加强表面涂装工艺VOCs排放的控制。全面提高水性、高固体份、粉末、紫外光固化涂料等低VOCs含量涂料的使用比例，降低表面涂装VOCs的排放。

⑦依据《关于印发<“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案>的通知》（环大气[2017]121号）的要求，针对区内相关企业开展涉及VOCs排放的“散乱污”企业的专项排放工作，建立管理台账，实施分类处置，并依据排查结果，开展企业VOCs综合治理工程。

3、强化园区环境监管，严控防护距离

园区管理部门应制定合理有效的企业废气治理设施监察管理制度，定期检查区内各企业废气收集、处理系统的运行情况及处理效果，并记录备案，及时对废气处理设施运行不正常的企业提出相应整改要求。引进企业应按各项目环评要求，严格执行防护距离管控措施。

4、近期拟入驻重点企业大气污染控制措施

通过环境容量核算，规划区的大气剩余环境容量（控制指标SO2、NOx、PM10）尚有一定的空间，但为保障园区在发展过程中的大气环境质量，建议对入驻企业建设时序进行调整，确保在园区发展和企业建成后对大气环境造成冲击。

7.2.2 地表水环境影响减缓对策和措施

1、水污染防治原则

水污染防治遵循以下原则：①雨污分流、清污分流的原则；②规划两级处理，两级把关原则；③废水尽可能回用原则；④先进处理工艺优先原则。

2 、运营期水污染减缓措施

（1）推进清洁生产，选择生产工艺和设备时，应尽量采用不产生或少产生污染物的生产工艺，从源头上降低污水产生。

（2）新光片区布局煤焦化项目，产生的废水均自行处理后全部回用不外排，项目不设废水排放口。

（3）高山片区布局化产深加工项目，要求引进污/废水零排放企业入驻，企业污废水自行处理后全部回用，不设废水排放口。

（4）为保证事故状态下污水收集，规划区内企业需在厂区内设置事故池等应急储存设施。

（5）为避免外排雨水污染区外水环境，规划区内企业需设置初期雨水池收集初期雨水，经过处理后全部回用不外排，后期雨水经雨水管道总排放口排入园区雨水管网；雨水管道总排放口设置监测与截断设施，一旦发现雨排水水质超标及时阻截在厂区内处理，避免污染扩大。

7.2.3 地下水环境影响减缓对策和措施

根据区域水文地质图及地下水现状调查结果表明，化工园区排泄基准面为小黄泥河（新桥河段）；因此，规划区引进的企业，特别是涉及有机原料和危险废物生产、产生及处置的企业，应做好生产过程中的地下水污染防治措施。企业地下水污染防治措施应按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的生产、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。

1、源头控制措施

（1）为了防止规划区内企业的建设对地下水造成污染，从原料产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理设施等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其渗入地下水中，即从源头到末端全方位采取控制措施。

（2）完善区内雨水管网铺设，建议所有穿过污水处理构筑物壁的管道及废水管道应预先设置防水套管，防水套管的环缝隙采用不透水的柔性材料填塞；定期检查雨污管线的密封性，严防污水排放过程中“跑、冒、滴、漏”事故的发生，杜绝污水渗漏。

（3）加强园区内生活垃圾和工业固体废物的科学治理和妥善处置。生活垃圾定期收集转运；工业固体废物要贯彻“减量化、资源化、无害化”原则，对危险废物要妥善收集后交由有危废处置的专门机构收集处置，防止二次污染。严禁生活垃圾、工业固体废物随意丢弃、堆放，临时堆放地点必须有构筑物遮挡，场地地面为水泥铺设，同时要定期检查堆场地坪破裂情况，以尽量减少雨水淋溶，降低污染物渗入地下的几率。

（4）区内危险品储罐要做好防渗防腐处理，并定期开展对危险品储罐的检查，保证设备运行正常；加强对员工操作流程和安全生产意识的培训，防止由于人为因素导致的事故排放对地下水的影响。

2、分区防控措施

依据各入区企业可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，对照评价区地质和水文地质条件，将入区企业厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

（1）重点防渗区：污染地下水环境的物料泄漏不容易及时发现和处理的区域应进行重点防渗处理；“重点防渗区”防渗采取等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB 18598-2019）执行，其中危废临时存放场所需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的防渗要求。

（2）一般防渗区：指裸露地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏容易及时发现和处理的区域。一般防渗区防渗参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中Ⅱ类场的要求，一般防渗区需设置人工材料防渗层，人工材料的渗透系数应小于1.0×10-7cm/s。

（3）简单防渗区：指基本不会对地下水环境造成污染的区域，采取一般地面硬化即可，铺设配筋混凝土加防渗剂的防渗地坪，切断污染地下水的途径。

3、地下水开采控制措施

（1）禁止园区内企业的地下水开采进行工业补给；严禁一切形式的渗井、渗坑排放污水和废水。

（2）为了尽可能充分保护区域宝贵的地下水资源及地下水环境，在园区规划发展和企业运营过程中，应加强水资源动态监测，为地下水环境动态管理提供基础资料。

（3）建立向环境保护行政主管部门报告制度。

7.2.4 声环境影响减缓对策和措施

1 、工业噪声治理措施

（1）合理布局

产生高噪声的工业企业选址应布置于园区中距离居民区较远的位置，厂内高噪声设备或高噪声车间远离厂界，并充分利用厂房、建构筑物遮挡隔声，厂区内外道路植树绿化，以减轻噪声影响。

（2）控制噪声源

严格控制企业厂界噪声，新设备选择低噪声先进设备，因地制宜，采取安装消音器、隔声罩、减震底噪，建隔声间、隔声门窗，车间装设吸声材料等多种措施。

（3）加强管理

要求企业加强高噪声设备及其隔声降噪设施的运行管理，及时维护，使其经常处于正常运行状态。

2、交通噪声治理措施

（1）合理规划和建筑物合理布局

据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第二章第十二条的规定，城市规划部门在确定建筑物布局时，应当依据国家声环境质量标准和民用建筑设计规范，合理划定建筑物与交通干线的防噪声距离，并提出相应的规划设计要求。

（2）加强交通道路管理

加强园区内道路的交通管理，切实执行废旧机动车辆限期淘汰制度，禁止尾气和噪声排放超标的机动车上路。区内车辆需控制汽车鸣笛和车辆的行驶速度。

（3）道路两侧种植绿化防护林带

在道路沿线尽可能利用空地，有组织地进行绿化，尽量种植常绿、密集、宽厚的林带，所选用的树种、株、行距等应考虑吸声、降噪的要求，这样即美化环境，又具有隔声功能。

7.2.5 固体废物防治措施

根据固体废物的性质特点，本着“减量化、资源化、无害化”的处理原则，提出如下固废污染防治措施：

1、一般工业固体废物处置

积极推行清洁生产，减少固体废物产生量。同时依据循环经济原则，鼓励工业固体废物资源利用，加快固体废物资源化进程，提高综合利用率。规划区焦化装置，焦炉机侧、推焦地面除尘站收集的粉尘回用于配煤中炼焦不外排，干熄焦粉尘外售综合利用，烟道气脱硫系统产生的脱硫渣外售综合利用。处置利用率达到100%。

2、危险废物

规划产生的危险废物主要包括：焦化项目产生的焦油渣、酸焦油、精制残渣、焦炭脱硫废液，以及废弃化学品、生产废水处理污泥和废机油等。

（1）危险废物安全贮存

规划区内企业应规范建设危废暂存间，危废暂存间的建设和管理须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求进行。

（2）危险废物的处置

规划区危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物管理暂行办法》、《危险废物转移管理办法》等有关规定文件的要求以及“减量化、资源化和无害化”的原则进行管理，在保证最大回收利用率和资源化的条件下，不能综合利用的危险废物委托有资质的危废处理单位进行最终处置，安全处置率必须达到100%。

3、生活垃圾

园区内生活垃圾通过市政环卫系统进行集中收集处置。

7.2.6 土壤环境保护措施

（1）保护优先，源头减量。加强空间布局管控，开展污染源排查整治，切断污染物进入土壤环境的途径，防范新增污染。
（2）加强企业污染管理。制定重点监管企业和园区周边区域土壤监测计划，监测结果作为环境执法和风险预警的重要依据。

（3）禁止在废水、废气和废渣处置过程中将污染物向土壤环境转移。
（4）加强涉重金属行业污染防控。严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，加大对涉重金属企业的监督检查力度。

（5）规范工业废物处置。加强园区固体废物堆存场所存在问题企业“防扬散、防流失、防渗漏”三防整治任务。
7.2.7 环境监管措施

1、成立园区专门环境保护管理机构。加大环境监管力度，实现环境保护精细化管理。园区内企业通过清洁生产验收率100%，企业环评和“三同时”执行率100%。

2、建立园区一体化风险防控体系。组织编制园区突发环境事件应急预案，按规定报所在地的环保部门备案。组织对环境应急预案进行专项培训，定期组织开展应急演练。建立园区综合性或者专业环境应急救援队伍，储备必要的环境应急物资和装备。在污染源、风险源、环境质量监控等平台的基础上建立应急平台，实现企业、园区、政府互联互通、应急联动。

3、畅通公众沟通渠道，实施责任关怀，建设和谐园区与周边群众关系。

7.2.8 环境风险防控体系

1、建设环境安全风险预警体系

园区要针对环境安全风险建设预警体系。园区管理机构应该组织建设有毒有害气体环境风险预警体系，建设园区环境风险防范设施。

2、环保应急机构设置

园区内建设应急指挥中心，以各企业监控平台、园区在线监控中心、大气自动监测预警点及地表水自动监测预警点等污染源、风险源、环境质量监控平台为基础，建立数字化、信息化的园区应急响应平台。同时建立环境应急处置队伍。

3、突发环境事件应急预案编制

编制突发环境事件应急预案，并及时向市环保部门备案。园区内所有投产（含试生产）企业应开展应急预案的编制、评估、发布、备案、演练工作，并做好与园区整体应急预案的对接。

4、主要风险防控措施

（1）在园区规划边界外与居民区之间设置“隔离带”。园区建成范围和“隔离带”内不得规划建设学校、医院、居民住宅等环境敏感目标。并根据园区周边环境情况在隔离带内建设不少于50米宽的绿化防护林。

（2）入区企业应做好水环境风险防范措施，规划在园区内设立“装置—企业—园区”的三级防控体系。

（3）园区涉及的易燃易爆、有毒有害化学品种类较多，事故状况下，有毒有害物质的挥发对周围大气环境造成污染，对人身健康造成伤害。各企业应根据项目环评要求落实各项环境风险的防控措施，采取必要的防火、防爆、防泄漏措施，建立严格的安全生产制度。各入区企业应保证项目防护距离内无敏感点，做好大气风险防范工作，制定应急预案，预防风险事故的发生。

（4）园区建立完善的地下水监测系统，加强地下水水质监测。各企业应按要求采取有效的防渗措施和地下水监控措施。制定地下水风险事故应急响应预案，明确风险事故状态下应采取的封闭、截流等措施，提出防止受污染的地下水扩散和对受污染的地下水进行治理的具体方案。

7.2.9 园区生态环境保护一体化措施建议
（1）实现源头规划控制、过程清洁生产、后期末端治理的全程管控。通过区域综合治理，腾出环境容量，统筹协调重点污染物排放总量控制指标，形成园区环境保护与生态发展的和谐统一。建立环境污染公共监测预警机制，园区统筹应对突发环境事件，做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。

（2）实行园区重点污染物排放总量控制。进一步明确重点污染物排放总量，将园区重点污染物控制指标和项目重点污染物控制指标作为入园项目环评审批的前置条件，确保项目建成后，园区重点污染物排放总量符合总量控制目标要求。鼓励通过技术升级、结构调整、循环经济和技术创新等措施减少园区重点污染物排放总量。通过先进技术改造提升，加快节能减排循环利用，推进固废资源化利用，全面提升园区环保水平。
第八章  安全生产规划
8.1 消防规划

8.1.1 消防站规划
1、消防站

根据《城市消防站建设标准》（建标152-2017），消防站的布局以接到出动指令后5分钟内消防队可以到达辖区边缘为原则确定。消防站的辖区面积：设在城市的消防站，一级站不宜大于7平方公里，二级站不宜大于4平方公里，小型站不宜大于2平方公里，设在近郊区的普通站不应大于15平方公里；特勤站兼有辖区灭火救援任务的，其辖区面积同一级消防站。

根据《石油化工企业设计防火标准》第4.2.10条规定：消防站的服务范围应按行车路程计，行车路程不宜大于2.5公里，并且接火警后消防车到达火场的时间不宜超过5分钟，对丁、戊类的局部场所，消防站的服务范围可加大到4公里。

规划按照“全面覆盖、重点保护”的原则，消防站服务范围按照接到火警后消防车到达火场的时间不超过5分钟，行车路程不宜大于2.5公里确定，同时消防站服务范围不大于7平方公里。

按照上述标准规范要求，结合规划区产业性质、所在地理位置及周边协作条件，规划在高山片区建设1座消防站、位于高山片区东北面，新光片区建设1座消防站、位于新光片区北部，消防站的选址均不在区域主导风向下风向，地形相对平坦、地质条件符合消防站建设要求。根据《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》要求，消防站应参照不低于《城市消防站建设标准》中特勤消防站的标准进行设置。园区应急物资储备库结合消防站建设。

2、气防站

新光片区气防站宜与现状企业消防站联合建设，设置在威箐焦化消防站内，高山片区新建消防站配套建设气防站。

8.1.2 消防设施规划
1、消防通道

依靠园区道路网系统设置环形消防车通道，道路建设标准（宽度、负载、净空高度、转弯半径）须保证火灾时各种消防车辆能够快速行驶，及时赶到火灾现场，为灭火救援赢得时间；消防道路不得设置路障或影响道路通行的其他设施；化学危险品运输须实现人货分流、专道运输；园区消防道路的建设应与企业装置建设同步。
2、消防给水及消火栓系统

（1）园区配备完善的水消防设施，包括消防管网、消防栓等。

（2）按照规范要求配置室外消火栓。按照《城市消防站建设标准》的要求，园区内各主次干道的消火栓间距严格按照120~150米要求布置，各厂区的消火栓的保护半径不应超过120米，并且在园区给水中保证消防用水。消火栓尽量靠近十字路口。辅助生活和办公区内消火栓间距一般不得大于120米，保护半径不超过150米，宽度在60米以上的道路应在两侧均设置消火栓。无市政消火栓、无消防车通道的建筑密集区应修建消防蓄水池。

（3）根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014），建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定，保护半径不应大于150米，每个室外消火栓的出流量宜按10~15升/秒计算。工艺装置区等采用高压或临时高压消防给水系统的场所，其周围应设置室外消火栓，数量应根据设计流量经计算确定，且间距不应大于60米。当工艺装置区宽度大于120米时，宜在该装置区内的路边设置室外消火栓。甲、乙、丙类液体储罐区等构筑物的室外消火栓，应设在防火堤或防护墙外，数量应根据每个罐的设计流量经计算确定，但距罐壁15米范围内的消火栓，不应计算在该罐可使用的数量内。

（4）在园区内消防水管网设计成环状，新光片区场地高差较大区域形成，高压消防水管网，高山片区采用低压消防和局部高压结合的消防水系统。稳高压消防水环状管网的供水压力维持在0.4-0.9兆帕，低压消防水系统可以利用生产水供水系统。

（5）可燃气体、可燃液体量大的甲、乙类设备的高大框架和设备群宜设置水炮保护，设置位置距保护对象不宜小于15米。

（6）在罐区设固定式喷淋冷却水系统，以满足工业区内消防要求。

（7）配套建设一定数量的消防泵房等设施。每个消防水泵站宜配套设置稳高压消防水泵、消防水储罐。消防水泵房应设双动力源，当采用内燃机作为备用动力源时，内燃机的油料储备量应满足机组连续运转6小时的要求。消防泵站可以与生产或生活的水泵房合建。

（8）消防用水采取城市给水管网供水方式。各片区分别用保田水库、清底河水库。

按照《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）要求，在城市给水中应满足消防给水需要。园区消防用水主要由市政管网、消防水池、天然水源及其他形式供水，给水管网的管径要满足生产、生活和消防用水量要求。
3、消防供电

确定消防电源、消防用电负荷等级，消防输配线电路和消防配电的要求，以保证消防设施的用电可靠性，及时有效扑灭生产装置、罐区及仓库等建筑物各种类型火灾。园区内罐区消防用电设备应按照一级负荷供电，一级负荷供电来源与设备供电电源一致。埋地电缆应直埋敷设，如采用电缆沟应冲砂敷设；架空电力线路与周边设施的安全间距应满足相应防火规范要求。

4、消防通信

结合园区应急救援指挥中心，设置消防通信指挥系统。园区消防通信指挥系统覆盖整个园区，联通区、市各级指挥中心，并具有受理火灾及其它灾害事故报警、灭火救援指挥调度等功能。消防通信指挥系统应符合《消防通信指挥系统设计规范》（GB50313-2013）规定。

5、消防体系

园区消防规划应纳入上位规划与其他市政基础设施统一规划、统一设计、统一建设的要求，结合园区发展的具体情况，本着布局合理、急需先行、分期分批逐步实施的原则，建成设备、功能齐全、指挥灵活、反应迅速的消防体系，形成由区域、园区、企业三级组成的完善的消防体系。

6、园区内工程建设项目应按照国家法律法规要求办理建设项目消防设计审查验收或备案手续方可投入使用。

8.2 安全生产

8.2.1 安全生产监管体系

建立适应园区性质的管委会；属地政府应在化工园区内设立安全生产监管机构，强化危险化学品安全生产监管职责，落实落细监管执法责任，配齐配强专业执法力量，督促企业落实安全生产主体责任。政府主管部门在化工园区开发建设的同时，同步建设相应的安全监管体系。建立安全宣传教育及培训专业机构；建立安全生产信息化系统。

8.2.2 安全布局和封闭管理

按照“分类控制、分级管理、分步实施”要求，结合产业结构、产业链特点、安全风险类型等实际情况，分区实行封闭化管理，建立门禁系统和视频监控系统，对易燃易爆、有毒有害化学品等物料、人员、车辆进出实施全过程监管。化工园区与城市建成区、人口密集区、重要设施等防护目标之间保持足够的安全防护距离，留有适当的缓冲带。

根据《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》第 3.5 条规定：化工园区安全生产管理机构应依据化工园区整体性安全风险评估结果和相关法规标准的要求，划定化工园区周边土地规划安全控制线，并报送化工园区所在地设区的市级和县级地方人民政府规划主管部门、应急管理部门。第3.6条规定：化工园区所在地设区的市级和县级地方人民政府规划主管部门应严格控制化工园区周边土地开发利用，土地规划安全控制线范围内的开发建设项目应经过安全风险评估，满足安全风险控制要求。

化工园区周边土地规划安全控制线划定主要依据包括：

（1）不小于相关标准规范规定的安全间距。

（2）不小于园区现有、在建项目3×10-7/年个人风险等值线的范围。

（3）综合考虑相关重大事故后果影响范围。

建议六盘水盘南化工园区周边土地规划安全控制线最终以《六盘水盘南化工园区整体性安全风险评估报告》为准，考虑园区后期会入驻新项目，事故风险可能会叠加，建议园区周边安全控制线要动态划分，及时备案。
8.2.3 安全及劳动防护科技研究与应用体系

贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针；本着突出重点、紧密结合化工基地的特点和以人为本的原则，整合和引导社会科技资源，构建与社会主义市场经济相适应的安全生产科技保障体系，增强科技创新能力，提高科技对安全生产的贡献率，全面提升安全生产科技水平，推动经济和社会的可持续发展。制定安全生产及劳动防护科技示范工程，从中选择对安全生产及劳动防护有重大意义的新技术，作为重中之重，加大推广力度。同时，通过充分调研和论证，及时淘汰技术落后、安全保障程度低、存在潜在危险的技术装备。对存在重大事故隐患的技术装备，予以限时、强制性淘汰。

8.2.4 安全应急救援

1、安全应急体制

化工园区应设置应急指挥机构，统一领导化工园区突发事件的应急处置、事故抢险、社会救援等工作；协调相关镇街、相关单位或部门应急处置机构的关系，指挥应急处置机构成员单位按照各自职责开展应急救援工作。

2、应急救援队伍

建立化工园区应急救援队伍，逐步形成以消防应急队伍、应急管理队伍、应急专业队伍、应急专家队伍、医疗救护队伍和社会应急力量相结合的综合应急救援队伍。进一步加强企业应急救援队伍建设，逐步形成专、兼职队伍相结合的突发事件应急救援队伍。

3、应急物资储备

按照国家标准和园区应急预案的要求，配备应急物资，主要有卫生药品及医疗器械类、防汛抗旱类、消防救援类、危化防护类、通讯保障类、工程机械类、应急监测类、抢险抢修类等。重点配备化工园区应对特重大、复杂事故救援任务所需要的救援车辆、抢险救援装备、监测侦检设备、通信指挥设备、个人防护装备、后勤保障设备等装备器材。

8.2.5 实训基地

安全实训基地建设于特勤消防站内，化工安全技能实训基地对标应急管理部《化工安全技能实训基地建设指南（试行）》相关要求，完善化工实训设施、加大培训教材开发、共享专业师资和数字资源，进一步加大对新《安全生产法》和化工安全相关法律、法规、规范、标准等内容的培训，提升参训人员的理论修养和法律意识。园区管理委员会每年定期召开研讨会，根据培训反馈，更好地、适时地调整合作的各项事宜，稳步推进基地建设。

8.2.6 园区外部土地规划安全控制线

根据《化工园区安全风险排查治理导则》第3.5条规定：化工园区安全生产管理机构应依据化工园区整体性安全风险评估结果和相关法规标准的要求，划定化工园区周边土地规划安全控制线，并报送化工园区所在地设区的市级和县级地方人民政府规划主管部门、应急管理部门。第3.6条规定：化工园区所在地设区的市级和县级地方人民政府规划主管部门应严格控制化工园区周边土地开发利用，土地规划安全控制线范围内的开发建设项目应经过安全风险评估，满足安全风险控制要求。

因此，六盘水盘南化工园区外部土地规划安全控制线，最终根据《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《贵州省化工园区建设标准和认定管理实施细则（试行）》、《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2018）、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）等有关法律法规、标准规范和园区整体性安全风险评估报告结果进行确定。

8.3 防灾减灾
8.3.1 防震规划

1、抗震设防标准

园区所处地区抗震设防地震烈度为6度，设计基本地震加速度值0.05g，设计地震分组为第二组。园区生命线工程、易引发次生灾害工程及重要公共设施工程应按提高一度，按7度设计。

2、抗震措施

（1）地震安全性评价

园区内以下建设工程须按规定进行地震安全性评价：

1）国家重大建设工程；

2）受地震破坏后可能引起水灾、火灾、爆炸或者强腐蚀性物质大量泄漏或者其他严重次生灾害的建设工程，包括堤防和贮存易燃易爆、剧毒或者强腐蚀性物质的设施以及其他可能发生严重次生灾害的建设工程；

3）对本行政区域有重大价值或者有重大影响的其他建设工程。

根据《地震安全性评价管理条例》第十一条第二款：受地震破坏后可能引发水灾、火灾、爆炸、剧毒或者强腐蚀性物质大量泄露或者其他严重次生灾害的建设工程，包括水库大坝、堤防和贮油、贮气、贮存易燃易爆、剧毒或者强腐蚀性物质的设施以及其他可能发生严重次生灾害的建设工程，必须进行地震安全性评价。因此建议园区应进行地震安全性评价，得出准确的工程场地地质情况，确保本区域抗震安全。

（2）抗震救援交通系统建设

构建以区域交通干线、园区主干路为骨架的抗震救援对外交通系统。同时区域内要增加次干路和支路的密度，完善园区道路网络系统，形成完整的抗震救援交通系统。

（3）基础设施建设

园区供水、供电、通讯、供热等基础设施是一个庞大的防护体系，应采用多水源、多电源、多线路、多套管网等手段提高区域安全可靠性。同时须建立相应抢修专业队伍，防止震灾时次生灾害蔓延。

（4）次生灾害控制

重点保护次生灾害危险源，如生产易燃、易爆、剧毒化学品的单元和储存库等。避震疏散场所距次生灾害危险源的距离应满足国家现行重大危险源和防火的有关标准规范要求；四周有次生火灾或爆炸危险源时，应设防火隔离带或防火树林带。

（5）建设工程抗震规划

区内重要建设工程须按规定进行地震安全性评价，并保证安全评价提出的防震措施得到贯彻。建设工程应严格按抗震要求进行设计兴建，且抗震设防要贯穿建设的全过程。生命线系统的主要设备进行抗震加固，达到抗震设防标准。

针对化工项目“易燃、易爆、剧毒”等特点，制定相应防震抗震措施，加强建设工程抗震设防技术审查制度，力求把地震影响减少到最小程度。

建立健全地震防灾指挥系统，统管地震预防、安全教育及救助等工作，提高对抗震防灾工作的认识。

制定抗震防灾规划，防止次生灾害规划，震前应急准备及震后救灾规划，避震疏散计划等。

（6）应急避难场所规划建设

区域避难场所规划建设要求：地震应急避难场所利用周边空旷场地，疏散距离宜500米以内，步行大约10分钟之内可以到达，最远不大于1500米。

避震疏散场所每位避震人员的平均有效避难面积，应符合：紧急避震疏散场所人均有效避难面积不小于1平方米，但起紧急避震疏散场所作用的超高层建筑避难层（间）的人均有效避难面积不小于0.2平方米；固定避震疏散场所人均有效避难面积不小于2平方米。

应急疏散通道：区内各级道路为应急疏散通道，应符合避震疏散要求。园区主、次干路为主要的疏散救援通道，要合理控制道路交叉口附近建筑物高度及建筑后退红线距离，满足疏散要求。。

8.3.2 防洪、防涝规划 

1、设防标准

园区内企业为大中型的化工企业，当遭受洪灾害或堤防失事后，对化工企业等将造成巨大损失，影响十分严重，对环境也会造成难于恢复的影响，因此根据《防洪标准》（GB 50201-2014）规定的工矿企业防护区的等级和防洪标准，园区防洪标准为100年一遇设防。

防涝按照10年一遇标准，防山洪按照20年一遇标准。

2、防洪措施

（1）沿附近临靠山体道路设置截洪沟，山洪排入截洪沟后，在标高最低点通过规划导洪沟，再排入区域内雨水排洪干管和水系。

（2）加固原有的泄洪河道，增加排水设施，提高河岸线抗御风险的能力。“上游蓄水”：利用主行洪河道上游水库、塘坝，对其进行加固、挖深，发挥其滞洪、削峰的作用，在汛期中能够对流域内洪水进行截流，分批定时溢洪，避免在同一时间段、短时间内所有洪水同时进入主行洪河道。封山育林，合理耕种，做好水土保持工作，从根本上控制洪水径流。“下游泄洪”：应对河道进行彻底清障、清淤，对不满足要求的河道、冲沟进行拓宽、加深、加固，沿河两岸留足绿化带和防汛通道。

（3）沿河重要地段修建安全可靠的防洪堤，植树造林，减少水土流失。

（4）对可能发生的各种不同类型的洪水预先制定防御对策和计划安排，以备在防汛抢险中做到有计划、有准备、有措施，并在实施中，结合工情，水情变化情况，不断进行修订和完善。

（5）建立预警预报系统，根据实时雨情信息和降雨预报过程，及时接收重要河流重点防洪地区的洪水预报。

（6）建立决策支持系统，根据所收集的实时降雨量、内外河水位，及计算预报的洪涝流量与水位资料，结合区域防洪治涝工程情况，作出不同洪涝情况下的防洪治涝决策；对超标准洪涝制订不同的应急措施，供区域防洪治涝领导小组决策，保证决策的科学性、准确性与经济性。

（7）防洪及治涝预案应由园区统一指挥，按六盘水市防洪预案的有关规定操作。

3、建议

建议化工园区尽快开展防洪排涝专项规划。
第九章  职业卫生规划

依据《职业病防治法》、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》及职业卫生监督管理地方性法规等法律法规的要求，进一步完善职业卫生技术标准及管理制度。同时要求入园企业按相关法律法规规定编制职业卫生报告。
在强化监管力度的同时，加大职业危害的防范的投入，及时整治改善职业危害超标场所，改善劳动条件。特别要加强对化工等职业危害较严重的行业的检测设施的投入，以促进企业不断改善作业场所的劳动卫生条件。大量推广普及新技术、新设备、新工艺、新材料的“四新”工程，及时淘汰技术落后、安全保障程度低、存在潜在危险的技术装备。对存在重大事故隐患的技术装备，予以限时、强制性淘汰。

督促企业加大科研投入，不断改进和完善生产工艺，采用低毒或无毒的原料替代有毒、高毒原料，从根本上消除危害因素。

根据自身规模和产业结构需要，建立完善的安全生产和生态环境的监测监控和风险预警体系，相关监测监控数据应接入地方监测预警系统。控制生产过程产生的各类职业危害因素，改善劳动条件，以保障职工的身体健康，促进生产发展。工程设计应认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针。企业总平面的功能分区应按照厂前区内设置行政办公用房、生产区内布置生产车间和辅助用房的原则确定。

第十章  公用工程规划

公用工程是维持化工装置正常运行的辅助设施，是保障化工园区可持续发展的一个关键性的设施。园区建设须按照“三同时”原则同步配套给水、排水、电力、燃气、环卫等公用工程设施建设。园区配套公用工程规划如下：

10.1 给水工程规划

10.1.1 水源概况

园区生活供水主要来自保田水厂（设计3000m3/d，实际供水1000m3/d），水源来自清底河水库（总库容1011万m3，设计供水能力1638万m3/a），园区规划期末园区生活用水585m3/d，供水能力能满足园区的生活用水需求。

工业供水已有水源有清底河水库。清底河水库（总库容1011万m3，设计工业供水量1638万m3/a），新设供水水源出水洞水库为园区主要供水水源（总库容6884.2万m3，设计工业供水量8772.2万m3/a）。已于2022年下闸蓄水，供水管道即将开工建设。
10.1.2 水源规划

六盘水盘南化工园区每年需原水量为488万立方米（生活用水20万立方米/年，生产用水468万立方米/年）。根据对园区周边供水水源分布及近几年供水水源供水状况，园区以清底河水库和出水洞水库为主要供水水源，供水是有保障。规划建议园区合理开发配置地表水源，充分利用再生水、雨水等非常规水资源，加强节约用水，保障供水安全，形成“多水源供水、丰枯相济、余缺互补”的水资源优化配置格局。

10.1.3 给水厂规划

根据用水量测算及园区现状供水情况，园区生活用水由高山水厂供给，工业用水基础设施规划建设，以出水洞水库和响水水库主要供水水源，敷设给水管道供给园区用水，规划期末园区需新鲜水量为14775立方米/天（生活用水585立方米/天，生产用水14189立方米/天），考虑再生水回用后，需新鲜水量为5910立方米/天。

10.2 排水工程规划

10.2.1 污水处理规划

根据《化工园区建设标准和认定管理办法（试行）》（工信部联原〔2021〕220号）等政策标准要求，化工园区应按照分类收集、分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（依托骨干企业）及专管输送的配套管网，园区内废水做到应纳尽纳、集中处理和达标回用不外排。

（1）污水处理模式

所有生产废水和生活污水经企业内部处理全部回用。

（2）接管标准

有行业标准的企业需在企业预处理达到行业间接排放标准，无行业标准的企业需预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。对于第一类污染物，一律在车间或车间处理设施排放口采样，其最高允许浓度必须达到行业标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1标准。

10.2.2 再生水回用

高山片区和新光片区产生的废水经处理后全部回用。

10.2.3 排水系统规划

园区污水可划分为：生产及生活废水、初期雨水、事故废水。

（1）生产及生活污水

收集管网按照“一企一管”的原则规划，园区生产及生活污水经企业处理后全部回用。

（2）初期雨水

为防止初期雨水外流造成污染，在各装置区设置初期雨水收集设施，收集的初期雨水与生产及生活污水一起经处理后全部回用。

（3）事故水

规划在园区内设立“装置—企业—园区”的三级防控体系，首先在各装置界区内采取有效的防范措施（包括防火堤、围堰及初期雨水收集池等），组成第一级防控体系；企业内部建设雨水监控池、事故水池及事故水收集系统，组成第二级防控体系；园区内雨水管网排放口设置截止阀等应急截断设施，构成第三级防控体系。在园区地势较低处设置应急事故水池，收集事故污水；且在雨水管道进入受纳水体（如河道、沟渠、洼地等）之前。事故应急水池的规模应根据各企业事故源的设备容量、事故时消防水量、可能进入应急储存设施的降雨量等因素综合确定。按园区各企业同一时间只发生1次突发环境事件的原则考虑，其容积不宜小于最大的一个事故源企业超出其防控能力可能排放到园区的事故水量；园区与周边环境敏感区有水利联系的，宜考虑增加一处不利事故源的量。应急事故水池规模的具体计算方法参考《化工园区事故应急设施（池）建设标准》（T/CPCIF 0049-2020）。

本次规划在两个区域分别设置公共应急事故池，公共应急事故水池建在污水处理厂内部，设计规模根据具体情况在建设时论证。

10.3 电力工程规划

10.3.1 用电负荷预测

化工园区用地属于化学工业用地，总体规划包括工业用地、公用工程用地、行政办公用地、仓储用地、道路广场用地及绿化用地等。

根据《城市电力规划规范》（GB/T50293-2014）和工业区规划的特点，本规划采用负荷密度法和项目相结合的方法进行用电负荷预测。用电负荷预测充分考虑到石化工业用电的特征，并参考国内外现有的化工区单位建设用地用电现状水平，力求准确地预测工业区用电负荷。

根据上述指标和方法，化工园区新增用电负荷总预测值约为9万kW。详见电负荷表：

表10-1  电负荷预测表

	片区
	用地分类
	用电负荷（万kW）

	高山片区
	化产深加工用地
	1.21 

	
	公共设施用地用电
	0.47 

	
	小计
	1.68 

	新光片区
	煤化工产业用地
	7.32 

	
	公共设施用地用电
	0.15 

	
	小计
	7.46 

	合计
	9.14 


10.3.2 供电设施规划

1、供电电源选择

园区现有供电电源为盘州110kV龙山变电站和110kV大山变电站、35kV保田变电站。

2、供电规划

根据现有供电现状，新光片区现有企业使用110kV大山变电站供电，高山片区建成后使用盘州110kV龙山变电站。到2035年，规划建设220kV变电站一座。

园区建成后，用电负荷较大且高度集中，建设变电站将使得地区的电源结构趋于合理，使得变电设施更加接近负荷中心，对于提高整个园区的供电安全性和可靠性十分必要，对于更合理地规划园区内电力线路、降低线损也十分有益。

上述供电设施规划宜根据园区开发建设情况分期建设。

规划供电线路按照园区公共管架共架敷设，无管廊处沿道路埋地敷设。

10.3.3 化工园区区内电网规划

化工园区内供电电压等级主要为110kV、10kV。

考虑到化工生产对供电可靠性要求较高，要求园区内各用户与变电站之间均采用双回路电源供电方式。各用户根据需要分别建设110kV、10kV变电所。

10.3.4 高压走廊规划

根据电力规划有关规范，园区110kV及以上高压架空线路均应设置高压保护走廊，高压走廊根据入驻企业电压使用等级确定。

10.4 燃气工程规划

目前尚无燃气管道接入六盘水盘南化工园区的计划，园区内未布设天燃气管道，暂不考虑燃气规划。

10.5 环卫工程规划

10.5.1 垃圾收集清运方式

垃圾采用分类收集，集中处理的方式，由现状混合垃圾逐步向分类收集过渡。垃圾由小型垃圾收运车运送至垃圾转运站，经转运站简易筛分、回收、压缩后通过大型运输车辆转送至城市垃圾处理厂统一处理。 

一般性工业废弃垃圾须经专门收集，集中处理，运输过程应采用封闭式，力求垃圾存放和转运不外露。

10.5.2 环卫设施规划

1、垃圾转运站：根据规划，规划区内布置1座小型生活垃圾转运站，转运规模30吨/日—80吨/日，每座转运站面积一般不超过500平方米。负责区域内垃圾收集，并转输至规划的城市生活垃圾处理场进行最终处置。垃圾中转站要求与相邻建筑物保持不小于15米的防护距离。 

2、公厕：在人流量大的街道和商业区，公共厕所的配置间距为300～500米；一般街道上公共厕所的间距不大于800米；工业区可按间距800～1000米设置。公厕主要布置在沿街两侧交通方便处。 

3、车辆清洗站：在规划区内按《城镇环境卫生设施设置标准》的相关规定在进入城区的主要道路附近地段设置车辆清洗站，车辆清洗站宜与加油(气)站、停车场等合并设置。规划共需建2座车辆清洗站。 

4、废物箱：生活垃圾收集点的服务半径不宜超过70米，市场、交通客运枢纽及其他产生生活垃圾量较大的设施附近应单独设置生活垃圾收集点。

10.6 化工园区安全风险智能化管控平台建设

化工园区智能化管控平台建设坚持以有效防范化解重大安全风险为目标，突出安全基础管理、重大危险源安全管理、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制、特殊作业管理、封闭化管理和敏捷应急等基本功能，强化感知、网络、安全等基础设施建设，推进信息共享、上下贯通，推动科技创新、工业互联网产业生态、安全生产在园区内外的渗透及融合发展，实现不同企业、不同部门、不同层级之间的协同联动，助力化工园区安全发展高质量发展。

本园区指挥中心设在消防站内，重点建设大屏显示系统，主要由三大子系统构成：信号源子系统、控制子系统、LED显示屏子系统。除了三大子系统以外，根据具体应用情况还包括配电子系统、通讯传输子系统、视频编辑子系统等。
第十一章  规划支撑条件

六盘水盘南化工园区发展战略的实施，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察贵州重要讲话精神和党的二十大、二十届二中全会、全国两会精神，全面落实省委省政府、市委市政府关于新型工业化暨开发区高质量发展工作决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，围绕“四新”主攻“四化”，以化工园区绿色低碳循环发展为导向，牢牢守住发展和生态两条底线，以高端化、绿色化、集约化为主攻方向，以化工园区为载体，以化工龙头企业和示范项目为抓手，以科技创新为驱动，充分利用区域优势的煤炭资源及产业基础，以焦化产业为基础，大力发展以焦炉煤气制LNG、化产深加工等为代表的新型煤化工产业，打造特色化工园区。同时，还必须大力争取国家、省、市和其它外部力量支持，引导社会资源，保障规划顺利实施。
11.1 矿产资源

六盘水市是贵州省煤炭资源储量较大的地区，资源非常丰富，远景储量844亿吨，探明储量233.24亿吨（居贵州省第二位），具有储量大、煤种全、品质优的特点，主要煤种有气煤、肥气煤、肥煤、焦煤、瘦煤、贫煤及无烟煤等，其中炼焦煤占全市探明总储量的52%，占全省的88.7%，是全国“14个亿吨级大型煤炭基地”之“云贵基地”的重要组成部分，是长江以南最大的主焦煤基地，素有“西南煤海”、“江南煤都”之称。

六盘水煤炭资源包括六枝矿区、盘江矿区、水城矿区三大矿区。盘州市所在的盘江矿区煤炭资源富集、品种齐全、品质优良、埋藏较浅，是长江以南最好的主焦煤基地，全市已探明储量105亿吨，远景储量380亿吨。

至2022年，盘州市共有煤矿89个、设计产能6684万吨/年；其中生产煤矿51个、设计产能4620万吨/年，试运转煤矿1个、设计产能45万吨/年，停产停建设煤矿19个、设计产能924万吨/年，建设煤矿18个、设计产能1095万吨/年，2022年盘州市全市原煤产量7409.4万吨。

六盘水盘南化工园区产业发展规划完成后洗精煤年需求量约520万吨，折合原煤需要约840万吨/年，盘州当地丰富的煤炭资源可以为规划实施提供有效的煤炭资源保障。

11.2 土地资源

按照国家、省关于建立国土空间规划体系并监督实施，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”的重大决策部署。根据《六盘水盘南产业园区总体规划（2013-2030）》，盘南产业园区规划总面积约4049.92公顷，其中城市建设用地面积约为2205.36公顷，城市建设用地中占比最高的为工业用地，面积约为919.32公顷，约占城市建设用地的41.69%。根据《贵州省国土空间规划（2021-2035年）》、《六盘水市国土空间总体规划（2021-2035年）》、《盘州市国土空间总体规划（2021-2035年）》，盘南产业园区规划的主导产业为煤化工，规划的工业用地均属于有条件建设区域或允许建设区域，不占用永久基本农田，建设用地空间巨大，地形相对比较平缓。

盘南化工园区位于盘南产业园区内西南部，用地范围均在城镇开发边界内，均属于有条件建设区域或允许建设区域，不占用永久基本农田。因此，六盘水盘南化工园区的规划和建设具有良好的土地资源条件。

11.3 技术及产业基础条件

在盘南化工园区内，400万吨/年焦化生产装置包括焦化、干熄焦、焦炉气加工生产液化天然气，粗苯加氢，干熄焦余热发电等生产装置，同时焦化和发电装置密切结合，实现了完整的循环经济运行模式，提高了煤炭资源的高效利用。

该装置的建设采用了焦化产业比较先进的技术和装置，其技术和装备和管理方面在全国，特别是在贵州省处于较高水平。较好的技术及产业基础条件为今后园区建设大型焦化配套后加工项目打下了非常好的技术和产业基础，对规划的后期化产综合利用和深加工产业项目的实施提供了良好的支撑。
11.4 环境及生态保护

1、环境现状

2022年，盘州市环境空气质量共监测364天，环境空气质量综合指数（AQI）优良天数363天，优良率99.7%，所有监测指标均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2018）二级标准；全市集中式饮用水水源地水质达标率100%；地表水黄泥河国控断面水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准，地表水乌都河国控断面水质分别达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质要求，拖长江小云尚大桥国控断面水质分别达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求，地表水监测断面功能区达标率100%，水质达到“水十条”考核和功能区划要求；园区声环境质量现状平均值为昼间49.4分贝、夜间38.6分贝，达到《声环境质量标准》（GB3098-2008）3类标准限值。

2、主要污染物治理及影响

（1）废气

本规划发展的产业主要的污染物为SO2、NO2、PM2.5、PM10和苯并[a]芘等。通过妥善的废气治理，各污染物排放量应能满足相应污染物排放标准，环境空气能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。园区内企业在营运过程中，需加强环境管理，尽量减少非正常排放情况的发生。因此，大气污染物对各保护目标的影响应该在其承受能力范围内，具体应依照规划环评结果为准。

（2）废水

煤焦化项目产生的废水均自行处理后全部回用不外排；化产及煤焦油下游深加工项目，要求引进污/废水零排放企业入驻，企业污废水自行处理后全部回用，项目的正常运行不会对区域地表水环境造成影响。
（3）固体废物

固体废物包括工业固体废物和生活垃圾，其中工业固体废物分为一般工业固体废物和危险废物。对一般工业固体废物，设收存设施，可综合利用的固废外售综合利用，部分由厂家回收，其余则回用于配煤中炼焦不外排。 对于危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设危废暂存间对其进行无害化贮存，可由厂家回收的建议厂家回收，部分掺混于配煤中炼焦，剩余则定期交由有危废处置资质的单位处置；生活垃圾收集后，交由当地环卫部门统一清运。规划的园区产生的固体废物经妥善处置后对周围环境的影响不大。

盘南化工园区的规划和建设，要严格按照当地环境容量，控制容量不超标。在规划实施和建设过程中要重点引进绿色、低碳项目，大力发展低碳循环经济，提高产品附加值，实现产品精细化、高端化，降低单位产值能耗；合理设计、规划产业链，提高资源利用率，减少废弃物排放；采用绿色环保生产工艺，减少二氧化硫和氮氧化物排放；园区统一建设“三废”集中处理设施，集中处理废水、废气、废渣，采用先进高效绿色工艺、提高“三废”处理技术水平，降低排污总量，确实保护当地环境和生态质量。

11.5 水资源

盘州市水资源丰富，境内河流分布广泛，境内河流水系分南、北盘江两个水系，均属珠江流域西江水系，境内大致以老厂、珠东、苍龙、山岚、火铺、平关、石脑一线为南、北盘江流域的分水岭。南、北盘江的支流呈放射状分布全境，全市集水面积20km2以上的河流有34条。

六盘水盘南化工园区涉及的河流为小黄泥河，小黄泥河（新桥河）为珠江流域南盘江一级支流黄泥河的一级支流，发源于盘州市石桥镇中寨，河源高程2304.0m。由西北向东南流，经关平、乐民、响水镇等，在保田镇岔河处进入兴义市境，经阿依、新坪田，又在威舍镇杨家冲流入云南省境内，于黄泥河镇汇入黄泥河。全流域集水面积1450km2，其中盘州市境内流域集水面和495km2。小黄泥河上游河段称响水河，中游河段称新桥河，下游河段称巴马河等，全长45.25km。新桥水库以上流域面积502km2，多年平均流量12.8m3/s。

园区生活供水主要来自保田水厂（设计3000m3/d，实际供水1000m3/d），水源来自清底河水库（总库容1050万m3，设计供水能力2047万m3/a）。工业供水水源为出水洞水库和响水水库。出水洞水库（总库容6884万m3，设计工业供水量7595万m3/a）、响水水库（总库容4114万m3，设计供水量5832万m3/a）供应响水电厂等实际用水量2351万m3/a，剩余用水量3481万m3/a。
园区需新鲜水量为28357m3/d（需原水量为1035万m3/年），供水工程实施后，可满足开发区用水需求。

11.6 节能降耗及能耗指标

国家发展改革委印发的《完善能源消费强度和总量双控制度方案》中明确提出：“实行能源消费强度和总量双控（以下称能耗双控）是落实生态文明建设要求、促进节能降耗、推动高质量发展的一项重要制度性安排”；“以能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高为导向，以建立科学管理制度为手段，以提升基础能力为支撑，强化和完善能耗双控制度，深化能源生产和消费革命，推进能源总量管理、科学配置、全面节约，推动能源清洁低碳安全高效利用，倒逼产业结构、能源结构调整，助力实现碳达峰、碳中和目标，促进经济社会发展全面绿色转型和生态文明建设实现新进步”；“坚决管控高耗能高排放项目。各省（自治区、直辖市）要建立在建、拟建、存量高耗能高排放项目（以下称“两高”项目）清单，明确处置意见，调整情况及时报送国家发展改革委。对新增能耗5万吨标准煤及以上的“两高”项目，国家发展改革委会同有关部门对照能效水平、环保要求、产业政策、相关规划等要求加强窗口指导。对新增能耗5万吨标准煤以下的“两高”项目，各地区根据能耗双控目标任务加强管理，严格把关。对不符合要求的“两高”项目，各地区要严把节能审查、环评审批等准入关，金融机构不得提供信贷支持”。

《完善能源消费强度和总量双控制度方案》可以看出，国家相关部门对非常重视能耗的双控工作，对下一步项目的建设特别是高能耗项目的实施和推进会产生极为深刻的影响。

本规划的盘南化工园区煤焦化及其化产深加工项目是高能耗项目，初步估算，规划项目的能耗情况见下表。

表11-1  盘南化工园区规划项目能耗估算

	序号
	产品
	单位能耗（tce/t）
	近期项目规模（万吨/年）
	已获得能耗指标（万tce/t）
	远期新增项目规模（万吨/年）
	远期拟新增能耗指标（万tce/t）
	远期规模（万吨/年）
	远期能耗指标（万tce/t）

	1
	焦炭
	0.127
	400
	50.8
	0
	0
	400
	50.8

	2
	煤焦油加工
	0.04
	0
	0
	50
	2
	50
	2

	3
	LNG
	1.4
	8
	11.2
	0
	0
	8
	11.2

	4
	炭黑
	2.25
	0
	0
	12.5
	28.125
	12.5
	28.125

	5
	其他化产深加工产品
	
	
	
	
	20
	
	20

	
	合计
	
	
	62
	
	30.125
	
	112.125


初步估算，至2035年能耗指标达到112.125万吨标煤/年，其中2025年化工园区近期项目已获得能耗指标62万吨标煤/年，远期拟新增项目能耗指标30.125万吨标煤/年。能源消耗对于园区项目的审批和建设带来一定的影响，在能耗指标申请方面需要地方各部门给予大力支持，使得规划项目尽快落地。

第十二章  规划效果

12.1 总体效果

依托六盘水丰富的煤炭资源，经过2年左右的时间，成功将园区申报为化工园区，并在新光片区引进入住焦化企业。到2035年，努力把六盘水盘南化工园区建设成为贵州省新型煤化工基地。建设成产业链完整、生产技术先进、产业高端化、产品精细化程度高、产品市场前景好，经济效益好、循环经济发展措施得当、基础设施齐全、公用工程配套完善、高效、绿色的化工园区。

六盘水盘南化工园区规划400万吨/年焦化项目、规划化产综合利用项目等项目，包括400万吨/年焦炭、19万吨/年煤焦油、6万吨/年液态二氧化碳、6万吨/年粗苯、5.2万吨/年硫铵、0.92万吨/年硫磺、8万吨/年LNG、5.8万m3/h发电用净化焦炉煤气、12.6万吨/年纯苯、2.4万吨/年甲苯、0.7万吨/年二甲苯、0.125万吨/年溶剂油、0.375万吨/年精酚油、0.01万吨/年吡啶、0.06万吨/年二甲酚、0.06万吨/年苯酚、0.035万吨/年邻甲酚、0.05万吨/年间对位甲酚、0.5万吨/年K酸、0.5万吨/年H酸、0.1万吨/年甲萘胺、0.75万吨/年苯酐、0.15万吨/年喹啉、0.115万吨/年甲氧基芴、0.5万吨/年蒽醌、0.25万吨/年咔唑、1万吨/年轻质白油、5万吨/年针状焦、6.25万吨/年炭黑等产品。
到2035年，新增投资达到41.1亿元，年产值新增118亿元，年利税新增5.55亿元。园区清洁生产水平大大提高，确保实现安全环保发展，全部污染物达标排放，主要污染物排放满足总量控制要求，固废实现充分综合利用。

12.2 产业规模

六盘水盘南化工园区规划项目及产业规模如下表所示。

表12-1 化工园区规划项目及产业规模

	序号
	产业
	项目名称
	产品
	规模（万吨）
	总投资（万元）
	产值（万元）
	利税（万元）
	规划时限
	所在片区

	1
	新型煤化工
	400万吨/年焦化项目
	焦炭
	400
	300000
	760000
	35720
	近期
	新光片区

	
	
	
	焦油
	19
	
	53200
	2500.4
	
	

	
	
	
	粗苯
	6
	
	32400
	1522.8
	
	

	
	
	
	液体二氧化碳
	6
	
	1380
	64.86
	
	

	
	
	
	硫磺
	0.92
	
	800
	37.6
	
	

	
	
	
	硫铵
	5.2
	
	4420
	207.74
	
	

	
	
	
	发电用净化焦炉煤气
	5.8万m3/h
	
	18400
	864.8
	
	

	
	
	
	LNG
	8
	
	32000
	1504
	
	

	2
	
	化产综合利用项目
	纯苯
	12.6
	111000
	78120
	3671.64
	远期
	高山片区

	
	
	
	甲苯
	2.4
	
	18000
	846
	
	

	
	
	
	二甲苯
	0.7
	
	5390
	253.33
	
	

	
	
	
	酚油（中间产品）
	5
	
	－
	－
	
	

	
	
	
	溶剂油
	0.125
	
	1120
	52.64
	
	

	
	
	
	精酚油
	0.375
	
	3150
	148.05
	
	

	
	
	
	吡啶
	0.01
	
	200
	9.4
	
	

	
	
	
	二甲酚
	0.06
	
	600
	28.2
	
	

	
	
	
	苯酚
	0.06
	
	460
	21.62
	
	

	
	
	
	邻甲酚
	0.035
	
	300
	14.1
	
	

	
	
	
	间对位甲酚
	0.05
	
	500
	23.5
	
	

	
	
	
	K酸
	0.5
	
	15000
	705
	
	

	
	
	
	H酸
	0.5
	
	15000
	705
	
	

	
	
	
	甲萘胺
	0.1
	
	7000
	329
	
	

	
	
	
	苯酐
	0.75
	
	6370
	299.39
	
	

	
	
	
	喹啉
	0.15
	
	1650
	77.55
	
	

	
	
	
	甲氧基芴
	0.115
	
	4020
	188.94
	
	

	
	
	
	蒽油（中间产品）
	4.5
	
	－
	－
	
	

	
	
	
	蒽醌
	0.5
	
	16500
	775.5
	
	

	
	
	
	咔唑
	0.25
	
	8000
	376
	
	

	
	
	
	轻质白油
	1
	
	4000
	188
	
	

	
	
	
	沥青(中间产品)
	14
	
	－
	－
	
	

	
	
	
	针状焦
	5
	
	55000
	2585
	
	

	
	
	
	炭黑
	6.25
	
	37500
	1762.5
	
	


12.3 投资及经济效益

到2035年，新增投资达到41.1亿元，年产值新增118亿元，年利税新增5.55亿元。

12.4 社会效益

12.4.1 提高资源利用效率，促进地方经济可持续发展

盘州市盘南化工产业的发展和化工园区的建设，充分利用当地优势的资源进行深加工，采取高端化产业发展和循环经济生态工业建设模式，大大提高了当地资源的综合利用和有效利用，使资源物尽其用，发挥了最大的资源效益，有力地提高了盘州市工业产业的综合实力，促进了全市经济的可持续性发展。

12.4.2 促进工业产业高质量发展，带动了相关产业的良性发展

园区化工产业的发展，将有效带动全市经济结构的调整，壮大了第二产业的发展，大大改善了三次产业结构的比例，促进了全市工业产业的高质量发展。

初步测算，化学工业对当地经济的带动系数为2.7，带动度系数表示当基础化学工业增加一个单位最终产品时，促使国民经济增长的程度。因此，化工园区的建设将充分带动采掘、能源、建材、机械、服务等相关配套行业的发展，预计可以促进区域生产总值增长约数十亿元。因此，化工园区的建设将有力推动区域经济的快速、良性发展。

12.4.3 改善就业状况，推动社会和谐发展

预计规划项目全部建成后，新增直接生产人员约4227人，加上销售、辅助后勤服务及其它相关服务性行业等人员，则大约增加就业近11412人。同时，通过引进先进的企业和一流的技术人才，聚集人气，吸引投资，将大大提高当地的科技水平，促进投资环境的改善，将为地方经济增加大量税收，增加就业机会，提高当地居民收入，带动当地经济发展，促进社会稳定和和谐发展做出贡献。

12.5 环境生态效益分析

化工园区的建设和产业项目生产过程中，通过采用先进、生产工艺技术和装备，并对区内产生的排放物进行有效的治理和综合利用，使园区总体技术装备水平和能耗、水耗水平显著提高，真正实现了化工产业的发展与良好环境生态的和谐、统一。主要环境效益分析如下。

一、园区的发展使各项目聚集在一个相对集中的区域，既节约了土地，又有利于供水、供电、运输等公共基础设施的集中配套和管理，提高了资源利用率和集约化程度；同时，便于“三废”的集中治理，集中排放，有利于污染防治和环境保护。

二、园区内通过加强对各“三废”污染物的集中治理，使主要污染物排放总量始终控制在规定的标准范围内，确保区域内空气、水环境质量达标。

三、园区通过加强生态建设，防治水土流失，加大地质灾害防治，以及绿色企业和绿色园区的建设，促进了园区的生态恢复和环境美化，为把化工园区建设成为一个人与自然和谐、环境友好型的循环经济示范园区提供了可能。

四、化工园区通过新技术、新材料、新工艺的开发和应用，积极推行清洁生产，杜绝严重污染，生产环境友好型产品，有效改善工业对环境的影响；同时，通过原料、产品上下游一体化、公用工程一体化、产业横向耦合化，实现了各种原料、中间产品的有效利用，大大减少生产过程中的原料消耗和废物排放，相互充分利用产生的副产物和废弃物，大大减少了能源和资源消耗，提高了资源综合利用率。

通过建立产业共生循环经济发展模式，采取有效的方法和途径，使园区的工业固体废物利用处置率达到100%，工业废水处理达标率达100%，工业废气处理达标率100%，能耗和水耗达到全省行业平均水平以下。

第十三章  重点项目研究

13.1 400万吨/年焦炭项目

13.1.1 产品概述

焦炭是炼焦煤经过高温干馏，脱除了挥发分以后的可燃固体，是质地坚硬、多孔、有裂纹，呈银灰色的块状炭质材料。焦炭是冶金、机械、化工等行业的主要原料和燃料。由于生产方法和用途不同，焦炭的品种和质量也有所不同。焦炭按其生产方法可分为机焦、改良焦、型焦等。按其用途可分为冶金焦、铸造焦、化工焦、电石焦、铁合金焦等。

焦炭的用途不同，对质量的要求也不尽相同。焦炭的质量好坏对冶金工业等有关工业的生产和产品质量起着很大的作用。一般要求焦炭的硫分和灰分越低越好，机械强度则越高越好。

冶金焦主要用途是作为高炉冶炼的燃料和还原剂，同时也用做高炉料柱的支撑剂和疏松剂。冶金焦质量的好坏，将直接影响到高炉冶炼的主要技术经济指标。一般来讲，每炼一吨生铁则需要冶金焦400公斤～500公斤。我国焦炭总量的80%～85%都为冶金焦，主要用于钢铁企业。随着我国钢铁工业的发展，高质量的冶金焦需求量将越来越大。

13.1.2 产品市场分析

13.1.2.1 国际焦炭市场分析

专家预测，在未来20~30年内，世界钢铁生产主要以高炉炼铁接转炉炼钢的传统流程为主。焦炭生产仍是钢铁冶炼过程不可缺少的原料。专家们认为：在近期的钢铁生产工艺中，高炉冶炼依然是炼铁的主要手段。因此焦炭的需求量取决于钢的需求量。世界主要焦炭生产国有中国、日本、俄罗斯、美国、乌克兰、印度、德国、波兰、韩国、巴西。这些生产国中除中国、俄罗斯、乌克兰、韩国等外，大多数国家都有不同程度的减产，除中国和俄罗斯外，美国、日本、德国、法国和英国都成为焦炭进口国。

13.1.2.2 国内焦炭市场分析

改革开放四十年，我国经济由高速增长向高质量发展转型，调整产业结构、优化发展模式，正当其时。乘借国家对煤炭和钢铁行业供给侧结构性改革的东风，中国焦化行业逐渐从产能严重过剩、行业亏损的泥淖中走出，近两年行业过剩压力有所缓解，盈利情况逐步得到改善。同时在大气污染防治条例长效机制的建立及《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的指导下，焦化行业环保设施不断健全、装备水平不断升级，行业发展整体呈现出积极、良好的发展趋势。

2015年，新的《中华人民共和国环境保护法》开始执行，随之一系列环保政策法规的相继完善出台，使得焦化企业环保标准日益提高。为加快改善环境空气质量，进一步引导和规范焦化行业健康发展。2019年，国家发展改革委发布了《产业结构调整指导目录（2019年本）》，旨在优化存量资源配置，扩大优质增量供给，促进我国产业迈向全球价值链中高端，推动经济高质量发展。为进一步加快我国焦化行业转型升级，促进焦化行业技术进步，提升资源综合利用率和节能环保水平，推动焦化行业高质量发展。2020年6月，工信部修订并发布了《焦化行业规范条件》，以鼓励和引导我国焦化行业技术进步和规范发展。国家将持续推动供给侧结构性改革，我国焦化行业仍以淘汰过剩及落后产能、加强装备水平升级、推广使用干熄焦节能技术、园区化及集约化发展、完善并延伸产业链等为重点发展方向，从而推动实现焦化行业的绿色转型升级。

需求方面，从焦炭下游应用来看，主要有钢铁、化工、机械、有色、化纤、非金属等应用领域，其中钢铁占比约85%，是最主要的需求来源，因此焦炭的市场需求与下游钢铁产量高度相关。由于废钢回用炼钢存在生产成本高、难以大批量生产等限制，对焦炭需求的影响有限，焦炭需求与钢铁产量的强绑定关系将长期维持。

国内粗钢产量短期内受房地产、基建等下游刺激，将出现小幅度的增长，将于2025年前后达到峰值，年总产量将达到10.6亿吨；中长期随国内经济增速放缓、新旧动能转换等因素影响，国内粗钢产量将有所下行，但总量规模仍维持较高水平，预计2035年国内粗钢产量将维持在10亿吨左右水平。焦炭需求短期内受粗钢产量增长刺激将以年均0.6%的增速上涨至接近每年4.7亿吨；中长期来看虽受粗钢产量下行影响进入平台期，但国内需求总量规模依旧较大，将维持在4亿吨以上，且在全球焦炭需求普遍缩水的背景下，国内焦炭需求占比持续上升，全球占比将从2019年约58%上升至2035年约60%。

13.1.2.3 焦炭市场价格分析

2017年，国内焦炭市场起起伏伏，整体呈现震荡偏强走势，年均价同比涨幅高达50%。安全检查使得焦化行业的开工受到限制，从而造成供应出现阶段性紧张局面。进入三季度焦煤供应偏紧，而钢铁行业去产能效果明显，利好刺激下钢材价格扶摇直上，高利润驱动下钢厂开足马力生产，原料需求旺盛，焦炭价格持续攀升。

2018年，受环保因素影响，焦钢企业限产常态化，焦炭供需下半年近半年整体呈现紧平衡，焦价高位，整体起伏较大，调整较频繁受供给侧改革政策影响，焦化行业全年淘汰产能接近1500 万吨，焦企议价能力增强，全年焦炭平均盈利水平达近几年最高位。

2019年，焦价相对低位，整体波动范围较小，相对抗跌，焦化厂焦炭库存全年控制低位运行，钢厂焦炭库存运行平稳，处多年高位，港口焦炭库存波动较小且高位运行，焦企去产能任务部分落地，新增产能量大，焦炭产量增幅明显，全年吨焦平均盈利水平较去年下降，焦企利润以量取胜。

13.1.3 生产规模及产品方案

本项目年产400万吨焦炭，年操作时间8760小时。

13.1.4 工艺技术选择

由备煤作业区送来的配合好的炼焦用煤装入煤塔。装煤车按作业计划从煤塔取煤，经计量后装入炭化室内，煤料在炭化室内经过一个结焦周期的高温干馏炼制成焦炭和荒煤气。

炭化室内的焦炭成熟后，用推焦机推出，经拦焦机导入焦罐车内，焦罐车进入干熄焦区域进行熄焦。经过干熄焦装置处理的焦炭直接上皮带送往筛贮焦设施。焦炉出焦时产生的烟尘，由拦焦机集尘罩将其收集，并通过集尘干管进入地面站，经除尘净化后排入大气。

煤在炭化室干馏过程中产生的荒煤气汇集到炭化室顶部空间，采用单孔炭化室稳定技术，经过上升管和桥管进入集气管，约800℃左右的荒煤气经余热回收后，温度降至500~600℃，再经桥管内经氨水喷洒冷却至82℃左右，荒煤气中的焦油等同时被冷凝下来。煤气和冷凝下来的焦油同氨水一起经吸煤气管道送入煤气净化系统。

焦炉加热用的焦炉煤气，由外部管道架空引入。焦炉煤气经预热后送到焦炉地下室。通过下喷管把煤气送入燃烧室立火道底部与由废气交换开闭器进入的空气分别在三级入口处汇合燃烧。燃烧后的废气通过立火道顶部跨越孔进入下降气流的立火道，再经过蓄热室，由格子砖把废气的部分显热回收后，经过小烟道、废气交换开闭器、分烟道、总烟道、烟囱，排入大气。

13.1.5 经济效益指标

项目投产后可实现年销售收入76亿元，年利税3.57亿元。

13.2 8万吨/年LNG项目

13.2.1 产品概述

LNG是英语液化天然气的缩写，主要成分是甲烷。LNG无色、无味、无毒且无腐蚀性，其体积约为同质量气态天然气体积的1/600，LNG的重量仅为同体积水的45%左右，热值为52MMBtu/t(1MMBtu=2.52×108cal)。常规天然气是在气田中自然开采出来的可燃气体，主要成分由甲烷组成，而液化天然气（LNG）是天然气通过在常压下气态的天然气冷却至-162℃使之凝结成液体的产物，是一种高效、低碳、使用简便且资源潜力巨大的清洁能源，受到全世界能源开发商的广泛重视与消费者的普遍欢迎。天然气液化后可以大大节约储运空间，而且具有热值大、性能好等特点。

13.2.2 产品市场分析

2020年，在环保政策持续推进及需求拉动的双重作用下，中国天然气市场快速发展。全年天然气产量1888.5亿立方米，同比增长8.8%，其中常规气产量1546亿立方米，同比增长3.9%；页岩气产量200亿立方米，同比增长33.6%；煤层气产量102亿立方米，同比增长15.2%；煤制气产量40亿立方米，同比增长14.3%。全年天然气进口1406.6亿立方米，同比增长5.6%，其中管道气进口476.5亿立方米，同比下降4.9%；LNG进口930.0亿立方米，同比增长11.9%。全年天然气消费量约3200亿立方米，同比增长5.3%。

接收站建设和进口退税政策为海外资源引进创造条件，随着天然气进口基础设施的陆续建成投产和不断完善，管道气和LNG进口实现快速增长，中国天然气供应能力有效提升。

2020年中国天然气消费量3200亿立方米，供需缺口1312立方米，天然气对外依存度44%，较上年上升0.2个百分点。2020年，上半年受疫情限制经济增速下滑，天然气消费创有史来最大降幅，下半年随着工业生产逐步恢复，季节性电力需求增长，特别是年底冷冬拉动天然气需求暴涨，推动了天然气需求回升。天然气市场需求高速增长，全年供需基本平衡，季节性供需紧张局面有效缓解，国内天然气市场呈现淡季不淡、需求持续快速增长的势头。全年天然气消费同比增长160亿立方米，消费增速有所放缓。
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图13-1  我国天然气消费量

中国天然气以管道天然气（PNG）和液化天然气（LNG）两种形式进口。2020年中国天然气进口量1406.6亿立方米，同比增长5.6%；天然气对外依存度44.0%。其中，PNG进口476.5亿立方米，同比下降4.9%，占总进口量的33.9%；LNG进口930.0亿立方米，同比增长11.9%，占总进口量的66.1%。
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图13-2  我国天然气进口量
2008年金融危机前，中国进口LNG澳大利亚的长期合同约占85%，阿曼、阿尔及利亚和尼日利亚的即期合同约占15%。2020年，中国LNG进口来源地已扩充至24个国家。中国从澳大利亚进口LNG量占总进口量的43.3%，澳大利亚为中国最大的LNG进口来源地；中国从东南亚地区进口LNG量明显上升，从印度尼西亚和马来西亚进口的LNG占中国LNG总进口量的16.7%，东南亚地区已经超过卡塔尔成为中国第二大LNG进口来源地，中国LNG进口来源多元化的趋势日趋明显。

2020年，疫情影响经济下行，国内天然气消费增速放缓，全年供需基本平衡，季节性供需矛盾有效缓解，全年天然气消费量3200亿立方米，同比增长5.3％，增速滑落至个位数。

分消费领域来看，城市燃气用气全年消费量1211亿立方米，同比增长7.2%。天然气基础日益完善，用气人口稳定增加，城市燃气公司销售量快速增加，2020 年昆仑、华润、新奥、港华四家燃气公司燃气销量合计1007亿立方米，同比增长15.7%；受疫情影响，交通用气量下滑较大，至2020年底，全国天然气汽车约582万辆，同比增长1.6%；2020年，交通、航务等相关部门出台政策推动LNG船舶发展，诸如优先受理LNG动力船过闸申请、减排补贴等，长江上游第一座LNG加注码头重庆麻柳码头投运，实现长江上下游均有在运水上LNG加注站。

工业用气全年消费量1116亿立方米，同比增长5.3%。多省市持续开展环保督察，工业煤改气工程稳步推进，但在宏观经济下行的大环境下，加之清洁煤炭利用，致使工业用气增速放缓。

发电用气全年消费量558亿立方米，同比3.35%。2020年，受全社会用电量增速下降、多地实施两部制上网电价、一般工商业电价降低、可再生能源发电量提升等影响，天然气发电用气增速显著放缓。

化工用气全年消费量315亿立方米，同比增加1.6%。2020年下半年随着工业生产逐步恢复，化肥、化工企业积极生产，开工率提升。2020年甲醇产量同比增长7.5%、氮肥产量3679.1万吨，增长2.7%。

中国天然气需求将继续增长，但增速放缓，天然气市场供需紧平衡局面，季节性供需矛盾将有效缓解。随着天然气供应能力提升，天然气市场需求基本能够得到满足。但是在“煤改气”等政策推动下，部分地区需求增长超过基础设施建设速度，部分地区需求高峰期仍将存在供应紧张局势。考虑到经济下行压力加大，消费增速预计将有所放缓，预计到2023年全国天然气消费3732亿立方米。

城镇化水平提升及“煤改气”工程继续推动城市燃气用气需求。预计2023国内城市燃气用气消费需求将达到1425亿立方米。根据《北方地区清洁取暖规划（2017-2021）》，2017-2021年天然气供暖新增用气230亿立方米，2021～2022年取暖用气新增需求约50亿立方米，取暖用气需求增速放缓。

工业领域天然气替代煤炭发展仍将继续，是天然气需求增长的主要动力。预计2022年国内工业用气消费需求将达到1356亿立方米。供暖季“压非保民”政策还将继续，市场化定价及供气成本上升提高企业用气价格，价格承受能力较低行业用气需求受到挤压，考虑到经济下行压力增大，工业用气将呈平稳增长势头。

发电用气受制于经济性条件约束，需求增长有放缓趋势。预计2022年国内工业用气消费需求将达到606亿立方米。《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中提出“原则上不再新建天然气热电联产项目”，新建热电项目减少将削减部分发电用气需求。当前中国南方及沿海气电项目多依靠政府补贴，随着地方政府扶持力度逐步减弱，高气价导致的气电经济性价较差问题将逐渐显现，气电发展有放缓趋势。。
13.2.3 生产规模及产品方案

本项目年产8万吨LNG，年操作时间8760小时。

13.2.4 工艺技术选择

由焦化装置送来的焦炉气进入气柜缓冲稳压，焦炉气压缩机从气柜抽气并经过两级压缩增压后进入TSA-除焦油、萘装置；除去焦油、萘后进入压缩机的II段，继续增压至3.2MPa(g）进入精脱硫装置，将气体中的总硫脱至0.1ppm以下；再经过变换装置进行CO的变换，而后经过MDEA脱碳进行CO2脱除，送入甲烷深冷分离装置将气体中的甲烷分离出作为LNG产品。

13.2.5 经济效益指标

项目投产后可实现年销售收入3.2亿元，年利税0.15亿元。

13.3 25万吨/年焦油深加工

13.3.1 产品概述

煤焦油是炼焦装置的副产品，产率一般占炼焦干煤的4-6%。煤焦油中含有上万种有机化合物，主要是芳烃和多环与杂环有机化合物，目前可以鉴定出的就有500余种，其中含量高于1%的组分有：萘、菲、荧蒽、芘、蒽、咔唑、芴、苊、1－甲基萘、2－甲基萘、氧芴、甲酚等。通常情况下，煤焦油初蒸馏可以得到轻油、酚油、萘油、洗油、蒽油和沥青六种馏分。对上述馏获取份进行加工可得到纯苯、邻甲酚、工业萘、工业苊、精蒽、咔唑、改质沥青等产品。煤焦油加工业产品有着非常好的市场前景。

13.3.2 产品市场分析

目前，焦化副产品实现规模化生产的品种已有约70多种，产率一般占炼焦干煤的4~6%。煤焦油蒸馏分离可以得到轻油（0.5%）、酚油（1.5%）、萘油（9.0%）、蒽油（23%）、洗油（9.0%）和沥青（57.0%），通过进一步加工可以得到中性组分、酸性组分和碱性组分，部分产品是不可能或不能经济地从石油化工原料中取得的。从煤焦油中分离得到的咔唑、甲基萘、炭黑油、酚油、沥青均是十分重要的化工原材料或炭素加工用材料，用其加工生产的有机颜料、分散剂、炭黑、碳素制品等在塑料、油墨、染料、电解铝及炼钢工业都有着重要的用途，在国民经济建设中起到重要作用，有着较好的发展前景。

2019年，我国高温煤焦油产能2330万吨/年，产量1658万吨，行业开工率约71%。我国煤焦油产能分布与焦化产业保持一致，受焦化行业开工率影响，我国煤焦油产量在2016年后持续两年下降后，在2019年显著回升。

表13-1 我国高温煤焦油产能产量情况

	年份
	产能（万吨/年）
	产量（万吨/年）

	2010
	1800
	1379

	2015
	2354
	1571

	2016
	2621
	1670

	2017
	2225
	1563

	2018
	2177
	1552

	2019
	2330
	1658


高温煤焦油深加工行业的主产区及公司为山西省、河北省、山东省和上海宝化、景德镇黑猫，东北鞍钢等。从集中度看，华北地区产能占比为39%，华东产能占比为27%，二者合计占比达66%，为煤焦油加工行业的主产区。中低温煤焦油加氢则以陕西、内蒙古、河南、甘肃、新疆等地区为多。

我国煤焦油重点后加工产品包括煤沥青、工业萘、蒽油、酚油、洗油等产品，这些产品近年来产量情况如下表所示：

表13-2 煤焦油重点后加工产品产量

	年份
	沥青（万吨/年）
	工业萘（万吨/年）
	蒽油（万吨/年）
	酚油（万吨/年）
	洗油（万吨/年）

	2010
	508
	92
	203
	14
	55

	2015
	611
	122
	244
	17
	67

	2016
	546
	109
	218
	18
	60

	2017
	630
	126
	218
	22
	69

	2018
	646
	124
	270
	23
	61

	2019
	684
	126
	303
	37
	74


13.3.3 生产规模及产品方案

本项目产品如下表所示，年操作时间8000小时。

表13-3 焦油深加工产品方案及规模

	序号
	馏分及产品名称
	数量（万吨/年）

	1
	溶剂油
	0.125

	2
	精酚油
	0.375

	3
	吡啶
	0.01

	4
	二甲酚
	0.06

	5
	苯酚
	0.06

	6
	邻甲酚
	0.035

	7
	间对位甲酚
	0.05

	8
	K酸
	0.5

	9
	H酸
	0.5

	10
	甲萘胺
	0.1

	11
	苯酐
	0.75

	12
	喹啉
	0.15

	13
	甲氧基芴
	0.115

	14
	蒽醌
	0.5

	15
	咔唑
	0.25

	16
	轻质白油
	1

	17
	针状焦
	5

	18
	炭黑
	6.25


13.3.4 工艺技术选择

煤焦油加工工艺主要分为蒸馏路线和加氢路线。蒸馏路线是逐级分离煤焦油所含组分，主要是从中提取的苯酚、甲酚、二甲酚等。焦油加氢与石油化工渣油加氢技术类似，以渣油为原料加氢精制或加氢裂化生产油品在国内已有比较成熟的技术，目前焦油加氢多借鉴石油化工相应技术。

以煤焦油通过切分预处理和（或）延迟焦化后的轻组分为原料、进行加氢精制或加氢处理，脱除原料油中的硫、氮、氧、金属等杂原子和杂质以及饱和烯烃和芳烃，生产出石脑油、柴油、低硫低氮重质燃料油或碳材料的原料等目标产品。通过蒽油加工得到精蒽、精咔唑、脱晶蒽油和萘油，对精蒽进一步氧化，得到氧化蒽醌，用于生产高端的燃料中间体。将脱晶蒽油、Ⅱ蒽油和针状焦装置得到的炭黑原料油，作为炭黑原料。对工业萘进行精制，得到精萘产品。通过对洗油进行加工，可以得到甲基萘馏分、轻质洗油、工业苊和重质洗油。甲基萘馏分含甲基萘约85%，通过冷冻结晶或蒸馏结合结晶的方法分离得到α甲基萘和β甲基萘产品。轻质洗油中的二甲基萘含量可达到55%，可作为洗苯的优质原料，也可替代轻柴油作为精脱萘的吸收剂。苊馏分的含苊量约55%，通过结晶，可以得到95%纯度以上的工业苊。重质洗油中含苊6.7%，含芴27.4%，是进一步生产芴和氧芴的原料。重质沥青组分进一步加工生产针状焦、超高功率石墨电极和改质道路沥青等产品。

13.3.5 经济效益指标

项目投产后可实现年销售收入17.64亿元，年税金0.83亿元。

第十四章  规划实施建议

六盘水盘南化工园区的产业发展充分利用区域的煤炭资源及产业优势，以焦化产业为基础，大力发展以焦炉煤气制LNG、化产深加工等为代表的新型煤化工产业，打造特色化工园区。产业规划的顺利实施需要资源、技术、基础设施、高端人才、优惠政策等各种要素的有效配置、协调和统一。对于规划的实施提出如下建议：

14.1 严格矿产资源的管理和科学利用，确保资源的供应

化工园区产业发展所需的主要矿产资源是煤炭资源，煤炭资源是区域具有优势的资源。如何利用好这些资源，保证资源的供应，发挥最大的资源价值，在资源管理和开发、保护方面还要做大量工作。

建议区直相关部门对全县矿产的资源状况、开采情况进行详细调研，制定科学的资源保护、开发、利用政策，对不合理的开采企业整合、重组或关停，对合规的矿山企业通过政策支持做大做强。同时制定科学的资源开发、利用政策，严格资源的开发和利用管理，确保资源得到有效保护和高效利用。对有加工产业的企业进行有效的相关资源的配套供应，形成有规模效应的、采矿-加工一体化的综合性企业，实现矿产资源的高效利用。确保园区产业发展所需矿产资源的有效供应和规划的顺利实施。

14.2 优化招商引资的管理，严把项目关

规划的实施离不开外来技术、资金的支持，特别是高端产品的发展，对技术、市场及投资商有其特殊性的要求，不是任何投资商都能参与建设的，应挑选生产、经营管理水平高，能够带来先进技术、新产品，甚至可带来市场的投资商参与化工园区的建设。建议各级政府在招商引资过程中严加注意，优化招商引资方案，提高对技术、市场、管理水平等的要求，不能一味地引入资金，制订严格的园区产业发展指导目录、化工产业发展禁限控目录、投资商标准和投资商参与产业园建设的模式标准，并按此标准严格把关、招商。

按照《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》（应急[2022]52号）的要求，开展项目决策咨询服务，制定项目安全准入条件。对于招商的项目，应提高项目质量，不符合国家产业政策、技术落后、经济效益差、污染严重、对生态有不利影响的化工项目要禁止引入。对发展前景好、无环境污染、占地少、高技术含量、高附加值的产业项目的土地供应，在用地上重点向“三高三低”（高技术、高投入、高产出，低能耗、低材耗、低污染）项目倾斜；禁止向不符合国家产业政策项目供地。

14.3 坚持多措并举，推进盘州市化工产业“一体化”进程

化工产业具有产业链长、产品关联度高、规模效应明显等特点，决定了化工产业上下游之间和相关辅助行业之间的高协同性、高集成性。化工产业在发展过程中要努力实现五个“一体化”：一是产业发展一体化，利用化工产品上下游关联的特点，延伸产业链；二是公共设施一体化，对能源供应进行统一规划、集中建设，形成一体化的公共工程体系；三是物流运输一体化，通过输送管网、仓库、铁路和道路等，形成区内一体化的物流运输系统；四是环境保护一体化，园区内实现废水、废气、废渣统一处理；五是管理服务一体化，为入驻企业提供一站式服务，寓管理于服务之中。
14.4 强化环保、安全、绿色、生态发展的管理

在目前国家、各省对环保、安全和生态的政策趋于严格，监管力度加大的背景下，特别是国家对长江流域实施“大保护”和对“三磷”严格管理的情况下，环保和安全将会倍受重视，政策和监管更加严格，长江流域的化工和磷化工产业的发展和环保、安全也会引起各级有关部门的高度关注。

盘州市发展化工产业为主的工业应该更加重视环保和安全的管理和监督。建议县直各部门制定严格的环保、安全监管政策，强化管理，确保全县工业产业的发展符合环保、安全方面的要求。

14.5 加快园区信息、智能化发展，促进“两化”深度融合

信息化、智能化是我国战略新兴产业的内容之一，以物联网、云计算、大数据、人工智能等技术为基础，与产业融合发展是信息化、智能化发展的方向。

化工园区在规划实施过程中要重视信息化、智能化的管理和建设，加快发展智能化管井体系，充分利用贵州省是国家大数据基地的优势和资源，积极在园区内使用省内、国内成熟可靠的信息化、产业化融合技术和装备，建设智能化的工厂和智能化园区，加快信息、智能化发展和“两化”整合发展，实现园区管理的转型升级。

14.6 重视技术和管理人才的引进和培养

化工园区规划发展的产业和产品精细度高，需要高端的生产和管理方面的人才，盘州市在高端、精细化工方面的人才比较短缺，为了更好地实施规划，建议提前关注这方面技术和管理人才的引进和培育，以确保转型产业顺利地发展。

14.7 完善创新机制，提高创新发展水平

化工产业的健康、可持续、稳定发展离不开创新，园区规划产业的发展离不开创新，只有创新发展，才能保持产业的健康、良性发展。建议化工园区充分利用借鉴省内外的创新成果和管理经验，发挥贵州省的资源优势条件，创新化管理园区，在全县工业产业发展模式、体制、管理以及新产品新技术创新等方面提高水平，以创新来驱动全区化工产业的高质量发展。

14.8 完善土地利用和基础设施建设，提升园区承载能力

六盘水盘南化工园区目前处于建设初期，较好的基础设施条件非常重要。随着产业的发展，有更多的投资商和投资项目加入，对土地的需求量更大，对基础设施的需要更高。因此，为了产业将来更好的发展，建议区里及地方政府优化土地利用政策，及时安排居民搬迁，以确保目前园区建设用地；另外，由于园区地形以山区为主，基础设施的建设比较需要克服的困难多，应尽快对规划区内的基础设施进行必要完善和建设，如园区内和周边的水、电、路运等设施的建设，确保园区能及时开展工作并顺利建设。
14.9 化工园区企业入驻要求

（一）入园项目符合国家产业政策、环保政策和安全生产标准的要求。

（二）禁止引入产业国家淘汰类项目，制类项目入驻必须进行产能置换。

（三）入园项目需符合园区产业发展规划，重点进入新型煤化工、精细化工等方面的项目。

（四）入园项目的选址需满足土地利用规划、安全及环保方面的要求；入园项目需开展安全及环保“三同时”工作。
（五）禁止引入涉及应急管理部发布的有关淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录中工艺技术或设备的化工项目。

（六）新建危险化学品生产建设项目采用的生产工艺技术应当来源合法、可靠；属于国内首次使用的化工工艺，应经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证。

（七）新建危险化学品生产建设项目应满足法律法规、规章及标准规范关于自动化水平建设的要求，装备自动化控制系统、紧急停车系统、可燃有毒气体检测报警系统、视频监控系统等，配备符合要求的安全仪表系统。

（八）新建危险化学品生产建设项目应严格落实化学品鉴定评估与登记有关规定，科学准确鉴定评估化学品的物理危险性、毒性，未落实风险防控措施严禁投入生产。

（九）按规定需要进行反应安全风险评估的精细化工项目，应完成反应安全风险评估，并确定反应工艺危险度等级。

（十）入园项目需采取可行的污染防治措施，确保污染物的达标排放；“两高”项目需符合国家和省级关于“两高”的相关政策，落实区域削减方案。

（十一）落实国家“碳达峰碳中和”政策，强化能耗双控、污染物排放双控，依法依规推动落后产能退出；鼓励龙头企业联合上下游企业，构建首尾相连、互为供需、互联互通的产业链，促进企业间协同节能降碳提效；对标能效标杆水平，推动入园企业技术工艺升级，提升重点用能设备能效，实施终端用能电气化、余热余压尾气利用等技术改造。鼓励中小企业优化资源配置和建立绿色低碳发展模式，探索开展绿色低碳发展评价，引导中小企业提升节能降碳能力。

（十二）以清洁生产审核为抓手，推动入园企业实施清洁生产改造，降低重点行业主要污染物和二氧化碳排放强度，提升清洁生产水平，实现节能、降耗、减污、低碳、增效；优化资源配置结构，通过低碳原料替代利用、工业固废综合利用、再生资源循环利用、机电产品再制造等资源循环利用方式降低工业领域碳排放。

（十三）入园项目投资强度、容积率、建筑系数、行政办公及生活服务设施用地所占比重、绿地率指标均应符合国家关于工业项目建设用地控制性指标的规定。

（十四）入园项目需符合《六盘水盘南化工园区危险化学品禁限控目录》。

（十五）建立企业退出机制和禁限控目录，对不符合国家产业政策、安全环保及园区禁限控目录的企业应及时退出园区。
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