附件1 

报告统计期：2018年1-12月
2018年度水泥行业能耗专项节能监察

××企业自查报告
一、企业概况
企业简介（含生产规模、生产线数量、生产线投产日期、主机装备、余热发电设施套数及装机容量等信息）；统计核查年度（如2018年）年企业能源消耗总量及能源消耗种类和数量；统计核查年度（如2018年）企业生产经营情况。（填表1-1）

例：

×公司是由×与×出资设立的中外合资企业（企业性质包括国企、私企、中外合资企业）。企业位于×市×县×，创建于×年（历史沿革），占地面积×平方米。企业现有员工×人，其中管理人员×人，技术人员×人。目前已形成了年产××产品××万吨的能力，生产线有×条，其中××生产线于×年投产，××生产线于×年投产。主机装备、余热发电设施套数及余热发电装机容量。

2018年企业累计生产各类水泥产品×万吨，其中：生产××产品×万吨，××产品×万吨，××产品×万吨。综合能源消费量为×吨标准煤，消耗电力×万千瓦时。完成工业总产值×万元。 实现销售收入×万元，上缴利税×万元。（填表1-1）

二、能耗情况
统计核查年度（如2018年）企业全年各类产品产量和各产品消耗能源情况。企业应提供全年1~12月生产台帐和能源消耗台帐备查。（填表1-2,1-3）

例：

2018年消耗的能源种类包括原煤、电力、柴油，耗能工质为新水。
（1）原煤

原煤购自国外和山西省，由船舶运至铁山港，通过汽车运输进厂。燃煤主要用于熟料烧成工序，供分解炉、窑煅烧所需热量，产生的余热用于发电和原料磨物料烘干。审计期内原煤的购入量为×吨，消耗量为×吨。

（2）电力

电力的供应来自广西电网公司来宾市供电局管网，经变压后进入各车间及部门。电力主要用于原、燃材料、混合材及水泥等粉磨系统以及与生产过程直接相关的附属和辅助系统。审计期内电力的购入量为×万kWh，消耗量为×万kWh（包括余热发电），其中余热发电为×万kWh。

（3）柴油

柴油主要用于回转窑启停时点火和矿山工矿设备铲运，由中石油或中石化加油站提供。审计期内柴油的购入量为×吨，消耗量为×吨。

（4）新水

新水主要用于余热发电锅炉蒸发补充、粉磨设备冷却、烧成窑头、窑中、窑尾冷却、余热发电设备冷却及生料磨磨内喷水、篦冷机喷水、增湿塔喷水等方面。水的供应均通过电能进行加工转换，能耗已折入电耗。

表2－2企业能源消费结构表
	能源种类
	计量单位
	实物量
	当量值

	
	
	
	吨标煤
	各能源消耗量占总能耗的百分比%

	原煤
	吨
	
	
	

	外购电
	万kWh
	
	
	

	柴油
	吨
	
	
	

	合计
	
	总能耗
	
	


三、能耗限额标准达标情况
请严格按照《水泥企业电耗核算办法》（工信厅联节〔2016〕139号）的计算方法和《水泥单位产品能源消耗限额》（GB16780-2012）的计算步骤，结合表1-1中的数据，逐项指标计算，写出详细的计算过程，并说明产品折标、可比参数修正、能源折标准煤等系数的采用依据及取值原则，以及生产辅助、附属系统用能分摊、系统外供能源情况等。

注：按照GB16780-2012要求：
仅生产孰料的企业需计算可比孰料综合煤耗、可比孰料综合电耗、可比孰料综合能耗3个指标；

生产水泥和孰料的企业需计算可比孰料综合煤耗、可比孰料综合电耗、可比孰料综合能耗、可比水泥综合电耗、可比水泥综合能耗5个指标。

水泥粉磨站企业需计算可比水泥综合电耗、可比水泥综合能耗2个指标。

分析说明企业能耗达标情况。

例：

1、可比熟料综合煤耗计算
入窑及入分解炉的实物煤总量（PC）286905.63t，实物煤加权平均低位发热量（Qnet.ar）21413.26kJ/kg，每千克标准煤发热量（QBM）29307kJ/kg，熟料总产量（PCL）2015618t，熟料综合煤耗(ecl)计算如下：
ecl =PCQnet.ar/QBMPCL

        =(286905.63t×21413.26kJ/kg)/( 29307kJ/kg×2015618t)

   =104.00kgce/t

余热电站总发电量（qhe）7039.91万kW·h，余热电站自用电量（qo）373.36万kW·h，余热发电折算标准煤量(ehe)计算如下：

ehe=0.1229kgce/kW·h×（qhe-qo）/PCL
   =0.1229kgce/kW·h×（7039.91万kW·h-373.36万kW·h）/2015618t

=4.06kgce/t

企业熟料28天平均抗压强度(A)63.4MPa，熟料强度等级修正系数(α)计算如下：

α=[image: image1.wmf]4
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  =0.9539

企业所在地海拔高度未超过1000米，海拔修正系数（K）=1。

企业没有其它余热利用热量，因此余热利用折算标准煤量（ehu）=0。企业没有采用替代物作为替代燃料，因此处理废弃物消耗的燃料折算到每吨熟料的标准煤耗（efc）=0，审计期可比熟料综合煤耗（ekcl）计算如下：

ekcl=αK（ecl-ehe-ehu-efc）
=0.9539×1×(104.00kgce/t-4.06kgce/t-0-0)

=95.33kgce/t

2、可比熟料综合电耗计算

企业生料电耗5387.03万kW·h，熟料烧成电耗5080.85万kW·h，熟料发运耗电6.03万kW·h，熟料生产综合电力消耗量总计10473.91万kW·h。熟料综合电耗(QCL)计算如下：

QCL=熟料生产综合电力消耗量/ PCL
  =10473.91万kW·h/2015618t

  =51.96kW·h/t

可比熟料综合电耗(QKCL)计算如下：

QKCL=αKQCL
=0.9539×1×51.96kW·h/t

=49.56kW·h/t

3、可比熟料综合能耗计算

可比熟料综合能耗(ECL)计算如下：

ECL= ekcl+0.1229×QKCL

=95.33kgce/t+0.1229kgce/kW·h×49.56kW·h/t

  =101.42kgce/t

4、可比水泥综合电耗计算

水泥粉磨、包装、混合材耗电、石膏耗电、分摊辅助用电（qfm+qmpm+qgpg+ qfz）总计为6882.33万kW·h。熟料消耗量（pcl）1597561t，水泥总产量（PC）2247015t。水泥综合电耗（QS）计算如下：

QS =（qfm+QCLpcl+qmpm+qgpg+qfz）/PC
=(6882.33万kW·h+51.96kW·h/t×1597561t)/ 2247015t

=67.57kW·h/t

水泥加权平均强度（B）54.30MPa，水泥强度等级修正系数（d）计算如下：
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=0.9406

可比水泥综合电耗(QKS)计算如下：

QKS=dKQS
=0.9406×1×67.57kW·h/t

=63.56kW·h/t

5、可比水泥综合能耗计算

企业水泥中熟料平均配比(g)70.15%（其中生产水泥消耗熟料1597561t，混合材596576t，石膏83212t），烘干混合材消耗燃料折算的单位水泥标准煤量（eh）=0。可比水泥综合能耗(EKS)计算如下：

EKS=ekcl×g+eh+0.1229×QKS
=95.33kgce/t×70.15%+0+0.1229×63.56kW·h/t

=74.68kgce/t

四、生产计量、能源计量器具配备情况
对照《建筑材料行业能源计量器具配备和管理要求》（GB/T 24851），填报企业进出用能单位、进出主要次级用能单位、主要用能设备三级能源计量器具配备和管理情况。（填写表1-4）

例：

我公司制定了《能源计量统计制度》、《能源计量管理制度》、《×××××制度》，×××设备配备了三级能源计量器具有××、××、××，计量器具由专员负责管理，定期校正，计量数据按月报统计员整理。，

五、能源管理情况
企业填写能源管理体系建设及认证、能源管理有关规章制度建立、能源管控中心建设和运营情况等。

例：

我公司于20××年的制定了《能源管理制度》，下发了《关于××××××的通知》、《关于×××的任免通知》等，公司成立了×××领导小组，设立了能源管理岗位，聘任中级工程师×××为专职的能源管理岗位负责人。
六、节能措施和节能项目情况
企业填写统计核查年度（如2018年）已经实施和正在建设的主要节能措施和项目及具体建设内容。（填写表1-5）

例：

公司制定了《×××》，把年度节能目标纳入员工工作年度绩效目标，鼓励员工完成企业年度节能目标。公司于2018年开展了××××、×××、×××节能技术改造工作，实现了企业节能×××吨标煤，较少了××、××的排放。

七、存在问题及整改措施
企业能源利用存在的问题以及相应的整改措施，特别是达不到强制性能耗限额标准和阶梯电价政策要求的企业，应提出明确的节能改造等整改措施。

表1-1  水泥企业基本信息表

                                                          年度：2018

	一、企业基本信息

	企业名称（盖章）
	

	营业执照号码
	
	邮编
	

	详细地址
	

	法定代表人
	
	法人代表联系电话
	

	联系部门
	
	联系人
	

	联系电话
	
	电子邮箱
	

	企业类型
	内资（□国有□集体□民营）□中外合资□港澳台

□外商独资□其他

	企业注册时间
	

	生产线规模和投产时间
	生产线1
	

	
	生产线2
	

	
	……
	

	二、企业基本指标

	企业熟料设计产能（万t）
	

	企业水泥设计产能（万t）
	

	余热发电设施套数及装机容量（MW）
	

	熟料产量（t）
	

	熟料销售量（t）
	

	熟料外购量（t）
	

	水泥品种1产量（t）
	

	水泥品种2产量（t）
	

	水泥品种3产量（t）
	

	……
	

	水泥总产量（t）
	

	原煤消耗总量折标煤（tce）
	

	其他燃料消耗总量（油、气）折标煤（tce）
	

	总电耗（万kW·h）
	

	能源消耗总量折标煤（tce）
	

	单位产品综合能耗
	可比熟料综合煤耗（kgce/t）
	

	
	可比熟料综合电耗（kW·h/t）
	

	
	可比水泥综合电耗（kW·h/t）
	

	
	可比熟料综合能耗（kgce/t）
	

	
	可比水泥综合能耗（kgce/t）
	


填报人：          填报负责人：                         填报日期：   年     月     日

表1-2  水泥企业能源消耗情况表

企业名称：（盖章）                                                                            年度：2018

	（1）水泥生产线(含熟料生产)

	序号
	生产线名称
	规模(t/d)
	主机设备型号
	年设计产能
（万t）
	投产时间
	年产量（万t）
	原煤消耗总量

（万t）
	电力消耗

总量

（万kW·h）
	能源消耗总量

（万tce）
	可比熟料综合煤耗
（kgce/t）
	可比熟料综合电耗（kW·h/t）
	可比水泥综合电耗（kW·h/t）
	可比熟料综合能耗
（kgce/t）
	可比水泥综合能耗
（kgce/t）

	1
	生产线1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	生产线2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（2）熟料生产线

	序号
	生产线名称
	规模
(t/d)
	主机设备型号
	年设计产能（万t）
	投产时间
	年产量（万t）
	原煤消耗总量

（万t）
	电力消耗

总量

（万kW·h）
	能源消耗总量
（万tce）
	可比熟料综合煤耗
（kgce/t）
	可比熟料综合电耗（kW·h/t）
	可比熟料综合能耗
（kgce/t）

	1
	生产线1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	生产线2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（3）水泥粉磨站

	序号
	生产线名称
	规模
(t/d)
	磨机设备型号
	年设计产能
（万t）
	投产时间
	年产量（万t）
	原煤消耗总量（万t）
	电力消耗

总量

（万kW·h）
	能源消耗总量

（万tce）
	可比水泥综合电耗（kW·h/t）
	可比水泥综合能耗
（kgce/t）

	1
	生产线1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	生产线2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填报人：                    填报负责人：                                             填报时间：    年    月    日

注：当年有非正常停机等情况应说明；原煤和电力消耗量不包括标准中明确的不含内容。

表1-3 水泥生产企业主要用能设备表

企业名称（盖章）：                                                                                年度： 2018

	序号
	设备名称
	规格型号
	配套电机功率

（kW）
	设备数量
	年运行时间

（h）
	备注

	1
	破碎设备
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	

	2
	煅烧设备
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	

	3
	粉磨设备
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	

	4
	余热发电

装置
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	

	5
	风机
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	


填报人：                    填报负责人：                                       填报时间：    年     月     日 

表1-4  水泥企业能源计量器具情况表

企业名称（盖章）：                                                                               年度：2018 

	等级
	序号
	能源种类
	计量器具类别
	运行状态
	安装使用地点
	是否在检定周期内
	备注

	进出用能单位
	1
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	小计
	应配数量(台)
	实配数量(台)
	配备率(%)
	完好率(%)
	检定率(%)

	
	
	
	
	
	

	

	等级
	序号
	能源种类
	计量器具类别
	运行状态
	安装使用地点
	是否在检定周期内
	备注

	进出主要

次级用能单位
	1
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	小计
	应配数量(台)
	实配数量(台)
	配备率(%)
	完好率(%)
	检定率(%)

	
	
	
	
	
	

	

	等级
	序号
	能源种类
	应配数
	实配数
	完好数
	备注

	主要用能设备
	1
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	小计
	应配数量(台)
	实配数量(台)
	配备率(%)
	完好率(%)

	
	
	
	
	

	能源计量制度
	是否建立能源计量管理体系，并形成文件
	

	能源计量人员
	是否有专人负责能源计量器具的管理
	

	
	是否有专人负责主要次级用能单位和主要用能设备能源计量器具的管理
	

	能源计量器具
	是否有完整的能源计量器具一览表
	

	
	是否建立符合规定的能源计量器具档案
	

	能源计量数据
	是否建立能源统计报表制度
	

	
	是否有用于能源计量数据记录的标准表格样式
	

	
	是否利用计算机和网络技术建立了能源计量数据中心
	


填报人：                   填报负责人：                                           填报日期：     年     月     日

注：1.主要次级用能单位、主要用能设备应按照《建筑材料行业能源计量器具配备和管理要求》（GB/T 24851）中有关主要次级用能单位、主要用能设备能耗（或功率）限定值进行判定。

2.计量器具类别：衡器、电能表、油流量表（装置）、气体流量表（装置）、水流量表（装置）等。

3.运行状态：正常、维护、停用。

4.能源种类：主要指原煤、电力、柴油、天然气、热力、生物质能和其他直接或通过加工、转换而取得有用能的各种资源。

5.填报单位应详细注明计量器具安装使用地点。

6.能源计量器具管理依据《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）和《建筑材料行业能源计量器具配备和管理要求》（GB/T 24851）的要求。

表1-5  水泥企业节能措施和项目情况表

企业名称（盖章）：                                                                                 年度： 2018

	序号
	措施和项目名称
	主要内容
	主要节能效果

（含节能量）
	实施情况

（立项、在建、完成）
	投资额（万元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


填报人：                填报负责人：               单位负责人：            填报时间：   年  月  日

注：包括已实施或正在实施的节能措施和节能项目。
— 8 —
                                                 — 7 —



_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

