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六枝特区化工园区产业发展规划（2022-2035）

[bookmark: _Toc126591844]第一章总论
[bookmark: _Toc126591845]1.1 规划背景
六枝特区属贵州省六盘水市辖区域，地处东经105°08'-105°43'，北纬 25°59'-26°22’，距离贵州省会贵阳172公里，距离六盘水市城区98公里，东临贵州省的普定、镇宁两县，西接普安、晴隆、水城三县，南连关岭县，北靠织金、纳雍县，全区国土面积1799.48平方公里。六枝特区辖3个街道、9个镇、6个乡（其中5个民族乡），共253个村（居），境内居住32个民族。根据第七次人口普查数据，六枝特区总人口75.84万人，其中常住人口为53.69万人。
六枝特区能源资源富集。境内有煤炭、萤石、锂矿石、铁、硫、砷、铅、锌、冰洲石、重晶石、水晶石、石膏、石灰石、硅石、粘土等20余种矿产资源。已探明煤炭储量33亿吨，煤层中蕴藏着丰富可供开发利用的煤层气，储量达650亿立方米。萤石矿和锂矿属于共生矿，其中萤石矿估算矿石量287.73万吨，平均品位28.40%，氟化钙（CaF2）矿物量81.73万吨；锂粘土矿厚70-143m，Li2O含量0.2%-1.19%，估算氧化锂（Li2O）矿物量超50万吨。六枝特区化工园区依托区域丰富的煤炭及锂矿石资源，主要发展现代煤化工、精细化工等产业。其中煤化工发展以煤—焦—氢为主体的现代煤化工产业；精细化工发展依托锂矿石资源开发的碳酸锂中间产品，发展锂电池储能精细化学品为代表的精细化工产业，同时适度发展其他精细化学品。将六枝化工园区打造全国现代化工循环经济示范基地、国家绿色化工产业示范基地、贵州省低碳化工创新试验基地，助推六枝城市经济的升级发展。
为顺应国家相关产业发展政策，优化六盘水市化工产业集聚，结合六盘水市化工产业发展特点，建设化工园区，合理布局化工上游和下游产业，延长化工产业链，适应六枝特区产业转型升级需求，为合理确定六枝特区化工园区（以下简称园区）发展的产业、规模和发展方向，指导今后一段时期内化工园区产业高质量发展，特编制《六枝特区化工园区产业发展规划》。
[bookmark: _Toc126591846]1.2 规划的必要性和意义
1.2.1 规划是具体落实贵州省千亿级工业产业振兴行动方案的需要
贵州省十大千亿级工业产业振兴行动方案提出：“(五)现代化工产业。大力发展化工新材料、精细磷化工、现代煤化工、橡胶制品、钡盐等现代化工产业，加快提升产学研深度融合水平和技术竞争力，着力推进全行业清洁生产和关联行业的耦合联产，努力建设全国主要的磷化工产业基地、重要的现代煤化工基地和新兴的精细化工基地。1.持续优化产品结构。推动煤化工产品高端化，大力发展烯烃/芳烃产品、煤制清洁燃料，优化发展焦化产品。”。
六枝特区化工园区现代煤化工产业、精细化学品产业的高质量和绿色发展是当地经济发展的需要，也是推动全省十大千亿级工业产业振兴的具体措施，对区域工业产业和全省整体现代化工产业的振兴发展均具有非常重要的意义。
1.2.2 规划是《贵州省“十四五”工业发展规划》、《贵州省现代化工产业发展规划（2019-2025）》和《贵州省煤化工产业发展规划（2019－2025年）》的具体落实
《贵州省“十四五”工业发展规划》提出：积极推进煤化工新型化。以煤炭资源高效利用为主攻方向，改造提升传统煤化工产业，应用先进原煤气化技术重点改造传统甲醇、合成氨装置，采用先进技术改造现有生产装置。加快发展煤制聚乙醇酸（PGA）、煤制烯烃、芳烃、乙二醇等煤基材料及聚酯材料、可降解塑料等产品。
《贵州省现代化工产业发展规划（2019－2025年）》提出：“推动煤化工产业新型化。按照生态优先、有序开发、规范发展的要求，优化存量，培育增量，推进煤炭资源的高效清洁转化。改造提升传统煤化工产业，应用先进煤气化技术重点改造传统甲醇、合成氨装置；采用先进的干法熄焦、焦炉气利用技术改造现有生产装置。培育发展现代煤化工产业，重点发展煤制烯烃、乙二醇、聚酯类新材料等精深加工产品。实现全省煤化工发展从过度依赖资源向市场主导转变、从资源消耗向创新驱动转变，从低附加值向高附加值转变、从耗能污染向环境友好转变，提高企业经济效益和市场竞争力，促进贵州省煤化工产业健康有序发展。
《贵州省煤化工产业发展规划（2019－2025年）》提出：“（一）推动产业集聚融合发展。根据“量力而行、量水而行、量环境承载能力而行”的布局要求，依托合成氨气化装置改造、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤焦化一体化等重大项目建设，按照“产业园区化、装置大型化、生产柔性化、产品多元化”的模式，合理控制总量，突出技术特色，努力建设具有先进水平的煤化工产业集聚区和生产基地。鼓励煤化电热一体化、多联产发展，促进煤化工与煤炭开采、电力、石油化工、冶金建材、磷化工、氟化工、化纤等产业融合发展，构建循环经济产业链和产业集群，提升资源能源利用效率。（三）培育壮大现代煤化工。充分利用贵州省煤炭、水、交通区位等要素资源优势，坚持高起点谋划、差异化发展，加快发展一批市场需求旺盛、技术含量较高的现代煤化工产品，加快构建具有市场竞争力的现代煤化工产业体系。稳步推进现代煤化工关键技术产业化示范工程，加快煤制烯烃及后加工有机产品、煤制乙二醇及聚酯纤维、煤焦油精深加工等现代煤化工项目建设，适时推进芳烃项目建设，弥补产业短板。”
六枝特区化工园区的产业发展是落实《贵州省现代化工产业发展规划（2019－2025年）》和《贵州省煤化工产业发展规划（2019－2025年）》的具体举措。
1.2.3规划是落实《2022年推进贵州省新能源电池及材料产业高质量发展行动方案》和《关于推进锂电池材料产业高质量发展的指导意见》（黔新工[2021]2号）的需要
《2022年推进贵州省新能源电池及材料产业高质量发展行动方案》指出：“‘黔西南—六盘水’新能源电池及材料产业聚集区。充分发挥黔西南州地方电网和六盘水市煤炭资源禀赋优势，以义龙新区为重点，兴仁经开区、盘北经开区、六枝经开区等为支撑，加快培育以三元正极材料及原辅料为代表的电池材料及原辅料产业集聚区，重点补齐锂盐材料短板，着力突破“煤焦油—针状焦—负极材料”产业路径，适度布局负极材料项目。”
《关于推进锂电池材料产业高质量发展的指导意见》（黔新工[2021]2号）指出，“提升锰酸锂、磷酸锰铁锂等正极材料生产能力，有序提升锂电池负极材料生产供应和配套能力，加快提升电解液生产能力，稳步提高隔膜等锂电池主要原料配套能力，补齐碳酸锂等锂盐材料短板；推进贵州六盘水产业结构转型升级示范区建设，统筹考虑要素资源优势和环境承载能力，依托六盘水煤焦化产业基础，延伸煤系针状焦、煤沥青等煤焦化副产品产业链条，大力发展人造石墨、硅碳、合金等负极材料，以盘北经开区、大龙经开区、六枝经开区、黔西南高新区等为重点，培育打造锂电池负极材料产业集群。”
六枝特区化工园区产业规划布局有“煤焦油—针状焦—负极材料”、“碳酸锂—锂电正极材料”等产业链，是落实《2022年推进贵州省新能源电池及材料产业高质量发展行动方案》和《关于推进锂电池材料产业高质量发展的指导意见》（黔新工[2021]2号）的重要举措。
1.2.4 规划是落实《六枝特区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的需要
《六枝特区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出：“培育壮大新兴产业：融入新发展格局，立足优势资源，突出发展新型能源化工、新材料、新型建材、大医药健康等新兴产业，加快新旧动能转换，推动产业转型升级。加快发展新型能源化工。以深化能源供给侧结构性改革为主线，立足全区资源优势，重点围绕锂电新能源产业、氢能源产业、生物质能产业做好能源产业转型工作，推动全区新型能源产业方面取得新突破。发展壮大锂电产业。在规划期内，建成六枝含锂多金属矿山、锂矿高效综合利用选矿厂、2万吨/年锂电材料厂。抢抓锂电等新能源产业转型政策机遇，积极引进企业（央企）进驻，实施重大项目谋划，推动锂电新能源快速发展，重点建设贵州首个碳酸锂生产基地，将六枝打造为“西南重要锂生产示范基地”。发展氢能源产业。积极探索煤制氢术工艺，加快氢能源产业发展，启动建设加氢站2座。”
本规划对于落实实施《六枝特区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，打造具有产业特色的化工园区，又快又好的发展六枝特区地方经济具有极其重要的意义。
1.2.5 规划是具体落实《六盘水市“十四五”焦化产业发展规划（2020-2025）》的需要
《六盘水市“十四五”焦化产业发展规划（2020-2025）》指出“充分利用六盘水市煤炭、交通区位等要素优势，坚持高起点谋划、差异化发展，加快发展一批市场需求旺盛、技术含量较高的焦化下游产品，加快构建具有市场竞争力的焦化产业体系。转化煤焦油、粗苯、焦炉煤气等焦化副产品，生产精细化学品、高附加值碳材料、LNG及氢能等清洁能源材料，以及重要的化工原料，实现传统焦化产业向精细化工、清洁能源的转型升级。大力发展基础焦化产品深加工，提升产品附加值和经济效益；根据六盘水市科技、经济、社会发展需要，围绕焦化产业重点规划项目，着力实现资源的合理配置，不断优化以调整产业结构、提高发展质量，建立结构合理、优化组合、多维支撑的六盘水市焦化产业布局体系。综合考虑国土空间规划布局、产业集聚发展、园区功能建设、环保、安全等因素谋划六盘水市煤焦化产业布局，着重在六盘水路喜循环经济产业园、盘北经济开发区、盘南产业园、水城经济开发区、钟山产业园等重点工业园区发展煤焦化产业。”
本规划按照“一园两区”（一园：六枝特区化工园区；两区：现代煤化工产业区、精细化工产业区）的产业布局推动全市焦化产业协同发展。因此，本规划是具体落实《六盘水市“十四五”焦化产业发展规划（2020-2025）》的重要体现。
1.2.6 充分利用优势资源和产业基础，发展地方经济
六枝特区能源资源富集。境内有煤炭、萤石、锂矿石、铁、硫、砷、铅、锌、冰洲石、重晶石、水晶石、石膏、石灰石、硅石、粘土等20余种矿产资源。已探明煤炭储量33亿吨，煤层中蕴藏着丰富可供开发利用的煤层气，储量达650亿立方米。萤石矿和锂矿属于共生矿，其中萤石矿估算矿石量287.73万吨，平均品位28.40%，氟化钙（CaF2）矿物量81.73万吨；锂粘土矿厚70-143m，Li2O含量0.2%-1.19%，估算氧化锂（Li2O）矿物量超50万吨。六枝特区煤种全、煤质好，且易开采，丰富的煤炭、锂矿石资源为园区现代煤化工产业、精细化工产业发展提供了强有力的资源保障。
本规划充分利用当地及周边的资源，发展现代煤化工产业、以锂电池储能化学品为主的精细化工产业，提高产品附加值，提高资源的利用效率，可最大限度的体现资源的使用价值，变资源优势为经济优势，对于提升地方化学工业发展水平、促进地方经济的快速发展非常重要。
[bookmark: _Toc126591847]1.3 规划编制依据
国务院《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》国发〔2022〕2号；
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》（国发〔2021〕23号）；
《化工园区建设标准和认定管理办法（试行）》（工信部联原〔2021〕220号）；
《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》（工信部联原〔2022〕34号）；
国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年版）》；
《锂离子电池行业规范条件（2021 年本）》；
《关于〈焦化行业规范条件〉的公告》（工业和信息化部公告 2020 年第 28 号）；
《贵州省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
《贵州省十大千亿级工业产业振兴行动方案》（黔府发〔2018〕33号）；
《贵州省“十四五”工业发展规划》；
《贵州省现代化工产业发展规划（2019-2025年）》；
《贵州省煤化工产业发展规划（2019－2025年）》（2022年修订）；
《2022年推进贵州省新能源电池及材料产业高质量发展行动方案》；
《关于推进锂电池材料产业高质量发展的指导意见》（黔新工[2021]2号）；
《贵州省化工园区认定办法（试行）》（黔工信原材料〔2021〕21号）；
《贵州省产业转移指导目录（2016年本）》；
《六盘水市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
《六盘水市“十四五”煤焦化产业发展规划（2021-2025）；
《六枝特区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
《六枝特区国土空间总体规划（2021-2035年）》。
[bookmark: _Toc126591848]1.4 规划范围及时限
1.4.1 规划范围
六枝特区化工园区位于六枝特区新窑镇，东至新窑镇那玉村、上营盘村，南抵新窑镇那秀村、六枝特区塔山街道高峰村，西至新窑镇那秀村、上营盘村、新河村，北抵新窑镇新河村。
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图1-1  化工园区规划范围图
1.4.2规划面积
六枝特区化工园区总规划面积约3.11平方公里。
1.4.3规划时限
规划按照“统一规划，分期实施”的原则，规划期限为2022～2035年。
（1）近期2022～2028年。产业园区基础设施建设和产业集聚形成阶段。
（2）远期2029～2035年。产业发展期，是进一步提升和拓展工业园区阶段。

[bookmark: _Toc126591849]第二章产业发展基础
[bookmark: _Toc126591850]2.1 六枝特区国民经济发展概况
2021年，在区委区政府的坚强领导下，全区上下深入贯彻习近平总书记视察贵州重要讲话和对贵州对六盘水对六枝重要指示批示精神，坚持以高质量发展统揽全局，守好发展和生态两条底线，深入实施乡村振兴、大数据、大生态三大战略行动，围绕“四新”主攻“四化”，全力做好“六稳”工作、落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全区经济发展稳中向好、稳中提质，高质量发展迈出了坚实步伐，实现“十四五”良好开局。
2021年，六枝特区全年地区生产总值142.13亿元，按可比价格计算，比上年增长6.5%。其中，第一产业增加值44.01亿元，比上年增长6.7%；第二产业增加值29.15亿元，增长5.6%；第三产业增加值68.98亿元，增长6.8%。
2021年，全年农林牧渔业总产值达75.90亿元，同比增长1.24%。其中，农业总产值53.05亿元，同比下降3.67%；林业总产值3.59亿元，同比下降19.87%；牧业总产值14.51亿元，同比增长30.25%；渔业总产值0.45亿元，同比增长25%；农林牧渔服务业产值4.31亿元，同比增长9.67%。
2021年，全年工业增加值20.03亿元，同比增长3.9%，其中，规模(2000万元)以上工业增加值同比增长7.0%，增速较2020年提高0.4个百分点。
[bookmark: _Toc126591851]2.2 六枝经开区现状
2.2.1 规范范围及定位
1、规划范围
六枝经济开发区规划范围面积共35.84平方公里，由岩脚园区、路喜园区、木岗园区三大园区组成，总体形成“一区三园”的空间布局。核心区范围面积11.73平方公里。
岩脚园区范围：规划范围面积11.61平方公里（东至岩脚镇新寨村，南至廻龙溪，西至岩脚镇民兴村，北至梭戛乡沙子村、安柱村（三岔河）），核心区范围3.4826平方公里。
路喜园区范围：规划范围面积14.02平方公里，分为那玉片区9.97平方公里（东至新窑镇那玉村，南至新窑镇上营盘村，西至新窑镇上营盘村，北至新窑镇新河村）、平桥片区4.05平方公里。核心区范围3.2375平方公里。
木岗园区范围：规划范围面积10.21平方公里，分为木岗片区6.95平方公里（东至木岗镇小黄桶村、木岗场村，南至木岗镇把仕村，西至木岗镇小木岗村，北至木岗镇小黄桶村）、索考片区3.26平方公里（东至落别乡木厂村，南至落别乡牛角村，西至都香高速，北至落别乡抵耳村）。核心区范围5.0099平方公里。
2、规划定位
根据贵州省人民政府批复的总体规划，明确六枝经开区的产业定位为“坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻省委、省政府决策部署，围绕“四新”主攻“四化”，强化高质量发展导向，加强安全生产和生态环境保护，打造新型工业化发展的引领区、开放型经济建设的先行区、深化“放管服”改革的示范区。”
2.2.2 产业发展情况
2021年六枝经开区工业总产值38.64亿元，完成工业投资34.3亿元，完成税收收入1.6亿元，招商引资到位资金21.6亿元。现经开区内共有60家企业，其中规上企业共14家。按照“一区三园”布局，充分发挥各园区优势，科学合理地配置各类资源，各园区主导产业逐渐清晰。
2021年岩脚园区工业总产值17.21亿元，累计税收1109万元。园区以第二产业为主，现园区内共有11家企业，其中规上企业共3家。主要以福能电力有限公司（岩脚电厂）为龙头企业，通过福能电力产出的粉煤灰，煤蒸汽，下游企业进行再利用的能源、食品为主的产业集群。一产以传统种植为主，三产主要为小城镇的生活性服务产业。
2021年路喜园区规上工业总产值达11.42亿元。现有企业16个，位于园区规划范围内企业6个，主要为规上企业，集中在能源化工和新型建材业，围绕全区萤石（锂）矿资源优势，积极推进锂电新能源（磷酸铁锂）产业发展。
2021年，木岗园区完成固定资产投资5.33亿元 ，完成工业总产值8.43亿元。目前，共有入驻企业33家，规上企业7家。其中木岗片区入驻企业27家，规上企业5家。
园区已完成市政二级道路建设10余公里，铺设给排水管网35公里、通讯光缆23公里、燃气管网25公里、架设输电线路23公里、基本实现“七通一平”。现在在建的由污水处理厂、自来水厂、20万平米厂房、岩脚园区产业大道等一批基础设施项目。“十四五”期间，六枝经开区的目标是建成优势工业突出、产业布局优化、综合服务功能完善的现代经济开发区；贵州西部地区面向沿海及东南亚地区的重点产业转移承载地；贵州新型能源化工循环经济示范基地；贵州省重点新材料生产集聚区；贵州省纺织产业示范基地。
2.2.3存在问题
1、经济总量小，在市内省内排名靠后、创新能力不足。经开区内企业研发经费占生产总值比重、规模以上企业研发经费占主营业务收入比重偏低，企业投入科技创新的动力不足。截至2020年底，经开区内高新技术企业仅有六枝特区华兴管业公司和贵州金指纹科技有限公司2家企业，仅占经开区入驻企业总数约1.5%，实现高新技术企业产值7208.7万元，仅占经开区工业总产值约2.4%。
2、土地集约化水平不高，闲置厂房、企业多。
土地的产出效益较低：经开区三大园区开发面积35.42平方公里，实际建设用地面积5.06平方公里，园区工业用地面积2.32平方公里，亩均工业产值86.95万元，约为全省平均水平（每亩123万元）的70%，远低于全国平均水平（每亩10000万元）。
土地集约化水平不高：村庄布局分散，工业用地布局分散，存量用地较多，存在较多闲置用地，土地集约化水平不高。
园区闲置厂房、企业较多：路喜园区范围内15家企业，5家处于破产重组，木岗园区园区内共有企业34家，其中24家正常运营，5家处于在建，5家已经停产，部分厂房闲置。
3、产业结构有待提升，产业链延伸不足
产业结构不合理，有待提升。从工业产值来看，经开区能源电力、建材等传统产业占工业总量比重仍然较大，占比达60%以上，且大部分处于产业链、价值链低端。新能源、医药大健康、装备制造、新材料、纺织业等新兴产业有所发展，但体量过小。仓储物流、科技服务、金融服务等配套产业发展滞后。产业结构不优，整体产业发展后劲不足。
产业链延伸不足：经开区内产业间相互关联度较低，产品单一性极强，产业链较短。岩脚园区福能电厂、六矿瑞安水泥缺少下游配套产业；木岗纺织产业、智能装备制造业，路喜园区煤焦化产业大多为工业生产的初级产品，均处于产业链的低端，延伸不足。
产业集聚度不高，缺少龙头企业带动。产业布局分散，未能形成产业集群，部分产业医药大健康、装备制造、新材料缺少龙头企业。
4、基础设施还有待进一步完善。生活性配套设施总量缺乏，经开区内文体设施缺乏，商业服务设施较少。生产性服务业缺乏，后续发展动力不足，创新研究、人才培育、仓储物流等功能缺失。基础设施总量不足，缺少物流集散中心、货运停车场、污水处理厂、给水厂等设施。
5、与周边区域协调发展较弱。经开区与周边区域在经济、产业、基础设施共建等方面的联系均还比较弱，未能充分有效的利用黄桶的交通物流优势，提升区域辐射能力，路喜园区与中心城区的产城融合还不强，没有形成推进城乡统筹建设以及区域资源整合、利益共享、互联互动、共同发展的体制、机制和政策环境。区内配套设施较落后，尚需进一步完善。
[bookmark: _Toc126591852]2.3 资源条件
2.3.1 交通条件
六盘水市六枝特区位于贵州省西部，行政上属六盘水市管辖。特区东邻普定、镇宁，西接水城、普安及晴隆，南连关岭，北毗织金、纳雍。南北长61km，东西宽60km，总面积约1790.11km2，地理坐标：东经105°08′～105°43′，北纬25°59′～26°33′。六枝特区是“江南煤都、中国凉都”六盘水市的东大门，古夜郎腹地，距贵阳市 172 公里，距六盘水市中心 98 公里。
六枝特区内交通四通八达，纵横交错，贵昆及株六电气化铁路横穿六枝，黄桶编组站是株六复线铁路与隆（四川隆昌）百（广西百色）铁路十字交汇点；国道G356和省道S214纵贯南北；六盘水至镇宁高速公路建成通车，六枝经纳雍至睛隆、六枝至安龙、安顺至盘县高速公路开工建设，六枝高速公路网络四通八达；安六高铁建成通车，“四横两纵多连接”的铁路、公路网络逐步形成，已成为贵州西部重要的物资集散地和交通枢纽。
2.3.2 矿产资源
六枝特区能源资源富集。境内有煤炭、萤石、锂矿石、铁、硫、砷、铅、锌、冰洲石、重晶石、水晶石、石膏、石灰石、硅石、粘土等20余种矿产资源。已探明煤炭储量33亿吨，煤层中蕴藏着丰富可供开发利用的煤层气，储量达650亿立方米。平桥片区萤石矿和锂矿属于共生矿，其中萤石矿估算矿石量287.73万吨，平均品位28.40%，氟化钙（CaF2）矿物量81.73万吨；锂粘土矿厚70-143m，Li2O含量0.2%-1.19%，估算氧化锂（Li2O）矿物量超50万吨。六枝特区煤种全、煤质好，且易开采，丰富的煤炭、锂矿石资源为园区现代煤化工产业、精细化工产业发展提供了资源保障。
2.3.3水资源
六枝特区处于三岔河及北盘江两水系上游的分水岭地带，境内河流分别流入长江和珠江水系，大小河流共40 余条。其中主河道长10km 以上的河流有25条，河流总长度361.20km。五指山主脉的老、马大山～老黑山，是境内的主要分水岭，北部为三岔河流域，属长江水系，南部为北盘江流域，属珠江水系。
北盘江从水城流入，在水城、普安和六枝特区三县交界处入境内，流经湾河后出境流入关岭自治县。北盘江境内河段从水城县獭猫河(渡口)起至六枝特区流出止，全长31.7km，经阿朗坪、鲁戛、毛口等地，是六枝特区与普安县、晴隆县的界河，河道狭窄，深切呈“V”型河谷，全段河床平均比降为1.6%。北盘江在六枝境内流域面积为648.6km2，六枝境内段主要支流有月亮河、磨盘河、花德河等。
打邦河为北盘江的一级支流，发源于六枝特区新窑乡头塘，流经六枝、平寨、那克、玉黑、纳果、板梅、在可布处落别河汇入后出境，全长107km，流域面积2864km2。其中六枝境内流域面积495.9km2，打邦河在六枝境内段主要的支流有郎岱河、落别河、六枝河等。
三岔河为乌江上游，三岔河干流全长325.6km，流域集水面积7264km2。其中六枝境内流域面积647.6km2，六枝境内段主要支流有懒龙河、黑塘河、岩脚河、木贡河、雨亥河、岱翁河、岔河、沙子河、倮木河。本流域内(除三岔河段外)流域面积在100km2以上的河流有岩脚河、懒龙河。
六枝特区化工园区涉及的地表水为岱翁河，属三岔河一级支流，发源于沙子坡，河长为11km，流域面积为29.11km2，最枯流量为0.12m3/s，多年平均流量为0.72m3/s，河水自西向东流，流经茨脚、那秀约2.4km，在杨家寨处折向北，流经10km后汇入岩脚河，再流经约9km后进入阿珠水库，最终进入夜郎湖。
2.3.4土地资源
经开区城乡建设用地（含村庄建设用地）约为711.07公顷，约占规划区总面积的19.84%。城市建设用地约为495.07公顷，其中占比最高的为工业用地，面积约为238.49公顷，约占城市建设用地的48.17% 。
[image: 六枝园区与基本保护农田、城镇开发边界关系图]六枝特区化工园区总规划面积约3.11平方公里，依据六枝特区国土空间规划，园区内部存在少量非城镇开发边界。园区内不涉及生态保护红线和基本保护农田，不涉及自然保护区，水源保护地等约束性内容。园区应与上级主管部门协调，调整不符合国土空间规划的用地性质，以保障园区未来发展的用地使用。







图2-1  化工园区与城镇开发边界、基本保护农田关系

2.3.5环境容量
（1）大气环境质量现状
根据《2021年六盘水市生态环境状况公报》，2021年，六枝特区环境空气质量共监测363天，环境空气质量综合指数（AQI）优良天数351天，优良率96.7%，二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、臭氧和一氧化碳六项基本污染物的年平均浓度和特定百分位数浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。环境空气质量综合指数（AQI）为2.94。区域大气环境质量良好，大气环境容量较充足。
（2）水环境质量现状
六枝特区化工园区涉及的主要河流为岱翁河，属于Ⅲ类水体。根据园区内贵州美锦六枝煤焦氢综合利用示范项目环境现状监测资料，岱翁河水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类要求，区域地表水环境质量良好。
（3）声环境质量现状
园区现状噪声主要为工业生产噪声，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准要求。
（4）生态环境质量现状
六枝经济开发区属于山地地貌类型，低丘缓坡绵延整个经开区，植被覆盖率较高，形成空间上非常连贯的生态屏障和绿色走廊。现状建设用地大部分为一般农田以及农户宅基地，属半人工化的农业生态系统，处于人类开发活动范围内，并无原始植被生长和珍贵野生动物活动。
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3.1.1 国内化工行业发展现状及趋势
3.1.1.1 总体发展形势
我国化学工业经过三十多年发展取得了巨大成就，全行业生产总值已占据世界第二位，其中化学工业总产值已居世界首位，为我国经济和社会发展做出了重要贡献。但与发达国家相比，在技术创新、产业结构、绿色发展等方面仍有一定差距。
2021年，我国化工行业运行总体平稳有序，主要经济指标较快增长。从走势看，呈现出“前高后低”特征，上半年高位增长，为全年实现良好业绩和全面复苏打下坚实基础，下半年增速回落，市场波动性和下行压力加大，需求增速放缓、原料成本上升、能效约束加强、阶段性供需失衡等矛盾和问题逐步显现。
3.1.1.2 行业运行情况
2021年，化工行业增加值同比增长7.5%，回升3.9个百分点；化工行业9大子行业中，除煤化工外其他8大子行业增加值都实现同比增长，且增速都比上年不同程度回升；化工行业累计实现营收和利润分别为8.7万亿和7932.2亿元，创历史新高，同比分别增长31.1%和85.4%。化工行业中，煤化工亏损扩大，其他子行业均实现盈利，除橡胶制品外，利润同比都实现增长，其中基础化学原料利润增速超过2倍。化肥和化学矿制造利润增速超过1倍。
主要产品产量平稳增长。2021年，我国主要化学品生产总量同比增长约5.7%，增速较上年加快2.1个百分点；化工行业产能利用率为78.1%，同比上升3.6个百分点。其中基础化学品总量增长约6.7%，乙烯产量2825.7万吨，同比增长18.3%；合成材料总产量增长6.9%；化肥产量基本持平，总产量（折纯，下同）5446万吨，同比增长0.8%，上年为下降0.9%；农药原药同比增长7.8%。
价格上涨明显。2021年，在供需复苏错位、货币总量超发等因素推动下，全球能源和大宗商品价格大幅攀升，国内化工产品价格上涨明显，一些主要大宗化学品价格创历史新高。2021年，化工产品涨幅大，范围广。在46种主要无机化学原料中，全年市场均价同比上涨的有39种，占比84.8%；在87种主要有机化学原料中，全年市场均价同比上涨的有80种，占比92.0%；在43种主要合成材料中，全年市场均价同比上涨的有41种，占比95.3%；尿素、液氨等氮肥价格创历史新高，磷肥、钾肥、复合肥等价格达到近十年来最高水平；轮胎价格同样受成本推动上涨，但全年来看涨势相对温和。
外贸进出口全年保持强劲增长。2021年，我国石油和化工行业对外贸易持续高速增长，进出口总额创历史新高。海关数据显示，全行业进出口总额8600.8亿美元，占全国进出口总额的14.2%，同比增长38.7%。其中，出口总额2955.5亿美元，增长41.8%；进口总额5645.4亿美元，增长37.1%；贸易逆差2689.9亿美元，增长32.3%。外贸结构优化，有机化学品和合成材料进口下降，出口大增，净进口量下降明显。2021年，有机化学品进口量同比下降13.7%，出口量同比增长30.1%，净进口量4200.8万吨，同比下降26.4%；合成材料进口量同比下降18%，出口量同比增长68.1%，净进口量2820.9万吨，同比下降39.1%。
投资恢复全面增长态势。2021年，化学原料和化学制品制造业完成投资同比增长15.7%，上年为下降1.2%；石油、煤炭及其他燃料加工业完成投资同比增长8.0%，较上年回落1.4个百分点。2021年，全国工业投资同比增长11.4%，比上年加快11.3个百分点，化工投资增速超出全国工业平均水平。
3.1.1.3 省内化工行业运行情况
贵州省依托丰富的磷、煤、重晶石、锰矿、汞等矿产资源，经过多年的发展，已经初步形成了以磷化工、煤化工、钡盐、汞回收、橡胶加工等为主体的产业基础，其中磷化工产业在国际国内具有重要影响，为国内磷化工行业发展做出重要贡献；煤化工产业在我国南方地区具有重要地位，煤气化装置在国内处于领先水平；钡盐、汞回收和橡胶加工是贵州省特色化工产业，产业规模均位居全国前列。贵州省化工产业已经形成了以磷矿采选、磷酸、磷肥、合成氨、乙二醇、醇醚、钡盐及其下游加工系列产品为主的产品结构体系。近年来，贵州省化工产业保持平稳增长态势，产业规模和效益不断提升，综合实力显著增强。其中，湿法净化磷酸生产规模及市场占有率居全国第一；从磷矿加工过程中回收碘、氟资源加工无水氟化氢技术为世界首创，生产规模全国第一；磷肥产量位居全国第二。
贵州省煤化工产业经多年发展，具备了较好的产业基础，形成了以煤焦化、煤制合成氨、尿素等为主的传统煤化工产业体系，初步形成了以煤制乙二醇、煤制甲醇等为重点的现代煤化工产业体系。现有煤化工企业主要分布在六盘水、毕节和黔西南等地。同时，为配套化肥产业发展，开阳县、息烽县、桐梓县、福泉市等地布局有较大规模合成氨生产企业。据统计，2021年，全省规模以上煤化工企业完成总产值253.88亿元，同比增长31.21%，占全省规模以上现代化工企业总产值的21.36%，实现利润8.84亿元，完成税收5.43亿元，规模以上煤化工企业61个，用工人数1.21万人。煤化工已成为贵州省化工行业的重要支柱。
3.1.1.4 产业布局及结构调整
“十三五”以来，我国化工行业产业布局结构调整成果显著。传统煤化工布局分散状况得到改善，现代煤化工产业向资源地集中；原料产地化肥比重提高到70%，专用化肥等深加工产品和精细化学品向消费地集中；从地域分布看，山东、江苏、广东、浙江、上海、福建等沿海六省市的化工行业产值占全国化工行业总产值的一半以上。中部、西北和西南地区依靠资源优势，在本地企业持续壮大的同时，积极吸引东部地区企业产业转移，化工产业迅速发展，整体增速超过全国平均水平，在全国的地位显著上升。
近年来，我国化工行业结构调整逐步加快。新型材料、专用化学品、精细化学品等附加值较高的行业引领增长。其中，新型材料、专用化学品制造、涂（颜）料制造业增速明显高于其它行业。基础化学原料增速明显放缓。部分行业产品结构进一步优化。安全环保方面监管趋严，城镇人口密集区高风险危险化学品生产企业搬迁改造加速，化工生产企业进入化工园区的比例进一步提升。
3.1.3.5 面临的形势
化学工业投资大、产品链长，受新冠疫情和原材料大幅度波动的影响更为突出。突出表现在以下方面：
一是金融系统性风险加大。世界银行、联合国、国际货币基金组织等国际权威机构发布的报告显示，2020年全球经济增速为10年来最低，目前处于十年制造业的低位，同时受疫情影响的叠加效应，可用的金融工具调节空间不大，导致金融系统性风险加大。
二是地缘政治面临严峻挑战。贸易摩擦仍将持续。美国利用种种手段扼制中国发展的势头愈燃愈烈，短期内问题很难解决；美欧仍在僵持之中；一些深层次问题难以化解。俄罗斯和乌克兰战争使各方矛盾进一步激化。化工行业作为全球配置资源和市场的行业，地缘政治将极大影响行业的发展。
三是我国化工行业处于行业调整恢复阶段。从行业周期来看，“十四五”将是我国化工行业的恢复增长阶段，2021年主要化学品市场价格大幅波动，导致化工行业效益波动。疫情对消费的影响逐步向化工行业蔓延，同时全球经济系统性风险的叠加效应，化工行业受到较大影响。
3.1.1.6 存在主要问题
化工行业除了面临宏观经济的共性矛盾外，还要面对行业自身的特殊困难，集中体现以下方面。
➢结构性矛盾十分突出
化工行业的供大于求是结构性过剩。结构性矛盾突出表现在三个方面：
（1）行业贸易逆差十分严重。2020年以来，贸易逆差加大，国内市场仍有着巨大的产品需求，只是行业供给能力出现了问题。（2）基础产业产能过剩的矛盾十分突出。化肥、烧碱、纯碱、轮胎、电石等行业企业多，推进绿色发展的工作十分艰巨。（3）企业和行业创新能力还十分薄弱。目前制约行业转型升级的主要是创新能力薄弱，而创新能力提升又不可能一蹴而就，必须循序渐进。
（2）大部分基础产业供大于求的矛盾十分突出，部分产品国内供应能力不足。化肥、烧碱、纯碱、轮胎、电石等行业企业量大人多，“僵尸”企业多、控制发展总量的难度大，化解供大于求矛盾的工作十分艰巨。
（3）企业和行业创新能力还十分薄弱。目前制约行业转型升级的主要是创新能力薄弱，而创新能力的提升又不可能一蹴而就，必须循序渐进，需要一个过程。
➢资源、环境和安全的严峻考验
化工企业通过加大环保措施力度，污染物减排已经取得了良好效果。化工行业万元产值污染物排放强度逐年下降，但由于资源约束和产业总体规模不断扩大，污染物总量减排难度加大。另外，我国化工行业结构调整持续开展，能耗相对较高的现代煤化工加速发展，因此节能和二氧化碳减排的压力依然很大。此外，化工园区安全、环保问题持续受到关注。整体而言行业面对的社会舆论压力大，行业形象亟待重塑。
3.1.1.7 发展趋势
党的十九届五中全会提出，“十四五”我国经济发展高质量发展，要全实现创新能力显著提升，产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高的目标。化工行业的发展将紧紧围绕这一目标发展。
A、行业规模进一步发展扩大
我国化工行业规模将进一步扩大生产，以满足不断增加的市场需求。与同时期发达国家和地区相比，我国大部分的化工产品消费能力还有一定的增长空间，特别是化工新材料和高端专用化学品。预计今后几年，国内大多数化工产品的消费量可保持年均3～5%以上增长速度，其中化工新材料、高端专用化学品等的年均增长率在5～8%，将是今后一段时间内的投资热点。因此，尽管一些产品已供大于求，但化工行业仍需进一步扩大生产，加快发展自我满足率偏低的化工新材料、精细化工等高端化学品等，以此来满足不断增长的市场需求。
B、供给能力进一步优化提升
当前，国内化工行业发展的主要影响因素在于供给侧。全行业将进一步通过淘汰“僵尸企业”等措施，化解过剩产能，同时进一步促进产业优化重组，加快发展新能源、新材料等战略性新兴产业和生产性服务业，着力培育新的行业经济增长点，从而提高优质产品和服务的供给能力，更好地满足正在快速升级的市场需求。
C、产业结构进一步优化调整
优化调整产品结构，提升高端产品供应能力。大力开拓化工新材料、专用化学品、高端装备制造、新能源、节能环保、信息生物等高端市场。需要努力突破高端产品制约的瓶颈，在化工新材料、信息用电子化学品、食品添加剂和保鲜包装材料、纺织后处理剂、印染助剂、新型涂料、医药原材料、日用化学品等专用化学品的供给能力方面取得大的突破，进一步提高自给率和占有率，加大产品升级调整的力度，努力缩小同发达国家的差距，实现“中国制造2025”的规划目标。国家战略性新兴产业需要品种繁多的精细化工和专用化工产品与之配套，配套的新型化工产品（化工新型材料、化工新能源、储能材料、纳米材料、高端专用化学品等）需求呈明显上升趋势，这些将成为化工行业新的经济增长点。
D、产业布局进一步合理配置，化工园区发展逐步走向科学化
化工行业结合《全国主体功能区规划》，通过重大项目建设，统筹优化全国产业布局。综合资源、市场、生态环境和交通运输等生产力要素条件，使我国化工行业逐步向优势地区集中。
化工行业将进一步推进产业布局园区化、聚集化，规范园区建设标准，强化园区一体化发展水平，提高园区的安全与环保水平，实现园区与周边环境的协调发展，使园区成为化工行业健康发展的载体。
E、节能减排、绿色发展、环保要求更加严格
我国化工行业过去一直是工业污染大户，废水排放量占全国工业废水排放量之首，废渣、废气排放量近几年仍以较高的增长速度在增长，对环境的污染日益严重，有相当一部分企业走的是先污染后治理、甚至不治理之路，因此化工行业环保问题较为突出。
“绿色化工”从源头上消除污染，合理利用资源和能源、降低生产成本，实现可持续发展，符合循环经济发展要求。
化工行业为高耗能行业，对全国节能减排具有重要的影响。同时石化化工行业三废排放量大，也是环境保护重点关注行业。根据当前行业的发展水平和存在的问题，今后一段时期，行业的节能减排和环境保护将面临更高的要求。
F、创新发展持续深入
化工行业的创新发展的将更加深入开展，行业内将涌现出一大批优秀科技成果，自主创新能力继续提高，行业关键技术、共性技术和核心技术与重大装备的创新能力和水平不断提高。同时，绿色发展日趋向好，一批新的标准体系出台，绿色工厂、绿色园区建设持续前行。生产技术水平进一步提升，物耗能耗继续降低，装置规模和集中度都明显改善。创新继续成为化工行业发展的第一动力。
3.1.2  国内焦化行业发展现状及趋势
3.1.2.1 发展现状
3.1.2.1.1 产能现状
2020年我国焦炭总产能6.52亿吨/年（包含半焦和热回收焦炉），其中机械化焦炉1284座，产能57190万吨/年，占焦炭总产能的87.7%；半焦炉160余组，形成生产能力约6500万吨/年，占10%；热回收焦炉18座，形成生产能力1500万吨/年，占2.3%。全国333家重点焦化企业合计产能5.16亿吨/年，占全国总产能的79.4%，区域分布详见下表。
表3-1重点焦化企业区域分布
	全国333家重点焦化企业产能分区域统计（万吨/年）地区
	合计
	联合企业（75家，按分公司计）
	独立焦化(258家)

	全国
	51598
	18105
	33493

	华北地区
	20580
	4861
	15719

	东北地区
	4183
	2525
	1658

	华东地区
	11825
	4714
	7111

	中南地区
	5608
	2932
	2676

	西南地区
	4588
	2063
	2525

	西北地区
	1010
	3804
	4814


2020年我国领先水平焦炉64座，合计产能5760万吨/年，产能占比达到10%，先进水平焦炉500座，产能为28630万吨/年，占比50%，国内一般水平焦炉座数720座，产能为22800万吨/年、占比40%；落后水平产能为零。
3.1.2.1.2 去产能情况
近十年来，我国加快推进焦化淘汰落后产能工作。“十二五”期间，我国共淘汰落后焦炭产能8016万吨/年，“十三五”化解过剩产能超过5000万吨/年。从2010年开始我国焦炉大型化建设步伐加快，一部分落后装备被先进装备替代。2014年开始焦炭产能呈现下降趋势，机械化焦炉、热回收焦炉、半焦炉等产能均出现不同程度的减少。在去产能、环保、市场等多重因素倒逼下竞争力弱的焦炭产能逐渐退出。
2014年4月1日起实施的《焦化行业准入条件（2014年修订）》规定了炼焦项目建设要落实新增产能与淘汰产能等量或减量置换方案，至此焦化行业全面进入减量化发展时期。2020年6月11日《焦化行业规范条件》实施，替代《焦化行业准入条件2014年修订》，没有产能指标要求，但是煤炭指标、能耗指标、环保容量等对新增项目限制。目前河北明确焦化产能置换比例为1:1.25，山西、江苏、河南严格控制新增产能，内蒙古于2021年初叫停了焦化项目审批。
自2018年6月27日国务院发布《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）以来，重点区域加大独立焦化企业淘汰力度，京津冀及周边地区实施“以钢定焦”，严防“地条钢”死灰复燃。在《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》政策指导下，河北省于2018年-2020年共淘汰1000万吨/年焦化产能，总产能控制在8000万吨/年左右。在《京津冀及周边地区秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》指导下，京津冀及周边地区2018-2019年列入去产能的钢铁企业，一并退出配套的烧结、焦炉、高炉等设备。2018年，河北省钢铁产能压减1000万吨/年以上，山西省压减225万吨/年，山东省压减355万吨/年，河南省压减150万吨/年以上。河北、山西省全面启动炭化室高度在4.3米及以下、运行寿命超过10年的焦炉淘汰工作；河北、山东、河南省要按照2020年底前炼焦产能与钢铁产能比达到0.4左右的目标，制定“以钢定焦”方案，加大独立焦化企业淘汰力度。
与此同时，越来越严格环保政策也促使淘汰了一批一般水平（4.3m）焦炉，减量置换了一批先进水平焦炉。据初步统计，2020年先进水平（包含领先水平）焦炉产能相比2019年所占比例上升了4.5个百分点。
3.1.2.1.3 产量情况
2020年我国焦炭产量47116万吨，同比基本持平，主要受新冠肺炎疫情、环保等因素制约影响。受钢铁产量以及入炉焦比下降影响，我国焦炭产量从2014年开始增产乏力，2015年产量急剧下降，2016年有所企稳，2017年下行，2018年企稳，2019年增长，2020年持平。
3.1.2.1.4 进出口情况
2020年，我国进口焦炭250万吨，同比增长6倍以上；出口焦炭349万吨，同比下降46.5%，主要受国外需求疲弱、国内供应偏紧的影响。冶金焦炭进口是国内外两种资源供需变化的一个新情况，应给予必要的关注，但总体上看，进口焦炭数量与国内产量相比数量较小，对国内焦炭市场供需状况影响较小。
3.1.2.1.5 消费情况
我国焦炭产品主要应用于钢铁、化工、机械、有色等行业。2020年，焦炭表观消费量47017万吨，同比增加1.2%钢铁行业消费40700万吨，占86.6%；化工行业消费3900万吨，占8.3%；机械行业消费950万吨，占2%；有色行业消费860万吨，占1.83%；其他行业消费及损耗607万吨，占1.3%。
钢铁行业消费中，炼铁（含铸造铁）消费焦炭32540万吨（占钢铁行业焦炭消费总量比例80%），铁合金生产消费焦炭2010万吨，烧结生产消费焦炭6150万吨。
3.1.2.2 发展趋势
面向“十四五”及今后更长期的高质量发展要求，我国焦化行业将不断深入贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，加快落实去产能、提水平、调布局、促集群，促进全行业技术水平提升和整体转型升级。
（1）去产能。“十三五”期间我国已化解焦化过剩产能5000-7000万吨/年，预计到2025年将再退出7000-8000万吨/年过剩产能，主要促进因素是环保退出、以钢定焦、减量置换等。
（2）提水平。主要体现在焦炉炉型的大型化、装备先进化、生产高效化、污染防治全流程协同化。主要措施包括:增加炭化室高度(顶装7m-8m，捣固6.25m-6.78m），改善焦炉整体密封及隔热，提高弱粘结性炼焦煤配入比例以降低生产成本，减少焦炉生产时氮氧化物产生量，减少烟尘和粉尘排放，对无组织排放有效治理、实现清洁生产。
（3）调布局。根据市场需求，结合各省区节能政策调整，制定行业布局调整规划，促进产能布局优化和合理转移。
（4）促集群。焦化企业与上下游企业间整合重组，建成大型煤焦化工集团，焦化循环经济园区发展模式成为主流方向。
（5）产业升级及延伸加工。强化化产的回收及精深加工，延伸焦化深加工产业链，优化产品结构，生产市场前景较好的化工新材料及专用、精细化学品，促进焦化产业的延伸发展和产业的转型升级。
（6）绿色发展。全面实施环保提升工程，环保、节能、高标准、高效率。主要措施包括：进一步强化煤气净化脱硫，选用合适的催化剂和吸收液，增加脱硫塔能力或增加二、三级脱硫，增加碱洗，增加有机硫去除装置等；提高干熄焦热效率，促进装置大型化等；加强上升管余热利用；加强烟道气脱硫脱硝及余热回收利用；加强酚氰污水（废水）深度处理和循环利用等。
（7）协同发展。鼓励“煤-焦-钢”和“煤-焦-化”联合发展模式，与钢铁、化工、轻工建筑、交通运输、装备制造等相关产业间耦合发展，实现借力转型升级。
（8）创新发展。利用“互联网+焦化业”创新生产模式和商业模式，降低生产、经营等各环节成本，发展供应链金融、云仓储物流等新业态。
（9）低碳发展。加快摸清焦化行业碳排放家底，及时开展节能低碳诊断，制定碳达峰行动计划，完善能源管控体系，建设能源管控中心。
3.1.3 锂电储能化学品行业发展现状及趋势
3.1.3.1 概述
电能是清洁、高效、便利的终端能源载体，储电是解决能源供应和能源利用重要的储能方式之一。从主要储能技术发展阶段来看，在发电领域，抽水储能仍是现在及将来最大的储能领域；燃料电池、超级电容器的产业化程度不高，钠硫电池、液流电池、压缩空气储能由于其特点具有局限性，而传统干电池、铅酸蓄电池、镍铬镍氢电池又存在较重的环境污染和使用寿命不高等问题。未来相当长时间内，各方面表现相对平衡的锂离子电池仍将是电池领域的最佳选择。
锂离子电池的主要构成材料包括电解液、隔离材料、正负极材料等。正极材料占有较大比例（正负极材料的质量比为3:1~4:1），因为正极材料的性能直接影响着锂离子电池的性能，其成本也直接决定电池成本高低。
3.1.3.2 发展现状
（1）发电侧
1）发电容量
降低发电容量可以节约火电等常规发电项目的建设投资。储能电站的投运可以增加电力系统应对尖峰负荷的发电容量。火力发电单位造价约4500元/kW，陆上风电单位造价区间6600-8780元/kW，光伏单位造价约6000元/kW。
从单位容量造价来看，铅蓄电池、钠硫电池、液流电池、锂电池单位容量造价都在5000元/kW以下，能够满足储能经济性要求。全国发电装机容量180000万千瓦，尖峰负荷以2%计算，则储能可以替代的发电容量空间在3600万kW，考虑到化学能电池成本逐渐下降，以化学能电池单位造价3000元/kW计算，市场容量在1000亿元-1500亿元，可节省建设费用约300亿元-500亿元。
表3-2不同储能技术主要特点及造价预估单位：元/kWh，年
	储能技术
	功率
	综合效率
	循环寿命（次）
	单位容量造价
	典型储存期
	使用寿命

	抽水储能
	100-5000MW
	71-80%
	寿命期间无限制
	500-1500
	4-10h
	46-60

	空气储能
	1-300MW
	60-70%
	寿命期间无限制
	300-1200
	1-4h
	30-40

	飞轮储能
	1kW-1MW
	80-90%
	十万次以上
	7000-30000
	1s-1min
	15

	超导储能
	100kW-10MW级
	95-97%
	1000-5000
	7000-70000
	1s-8s
	20+

	超级电容
	1-500kW
	90-97%
	十万次以上
	2000-14000
	1s-30min
	20+

	铅蓄电池
	0.1kW-1MW
	75-90%
	500-1200
	2000-2500
	1min-3h
	5

	钠硫电池
	10kW-10MW
	75-90%
	4000-5000
	3300-5000
	0.1-10h
	5-15

	液流电池
	30kW-10MW
	75-85%
	8000-12000
	3500-5000
	1-20h
	5-10

	锂电池
	1kW-10MW
	90-95%
	1000-4000
	3000-5000
	1min-5h
	5-15


2）削峰填谷
储能系统在谷段或平段充电，峰段将电全部放光，高峰放电时获得售电收益，谷段和平段的充电可参与辅助服务市场调峰，获得调峰收益。假设一套储能系统的成本为3000元/kWh，10MW/4h的储能系统总成本为1.2亿元。则整个系统的投资回收期为5.2年。每天2次循环，5.2年共计循环3744次（2次×360天×5.2年），锂离子电池、钠硫电池、液流电池的循环寿命基本都能满足此要求。如果储能不参与调峰辅助服务，仅仅削峰填谷，使用风电场电力充电，仅能获得高峰售电收益。全年收益为1440万（40000元×360天），投资回收期8.3年，调峰服务的放开，回收期变为5.2年，储能参与调峰辅助服务，可以大大缩短投资回收期。
调峰辅助服务对储能开放，可以为储能提供一笔较大的收益。尤其在津京唐电网，其修订的两个细则中，以调节幅度来衡量、计算补偿收益，调峰补偿因此大幅增加，考虑到储能可获得正负100%的调节幅度，在津京唐市场中，储能是非常占优的调峰资源，可以获得更高的收益。
3）提高发电效率
若储能系统得到广泛应用，火电可以在最优的工况下运行，进而降低火电标煤耗。煤耗在火力发电成本中约占70%，以浙江省1GW的某火电厂为例，若应用储能，从50%的输出功率到满发，供电煤耗可降低10%，因而总的成本降低约7%。抽蓄电站可为火电降低5%的供电煤耗。标煤耗在火力发电成本中约占70%，年可节省成本约5%~7%，折算到电量电价约为0.10元/kWh。
4）缓解“弃风弃电”
现阶段全球油气资源储采比已处于较高水平。预计2030年以前，新能源可以作为传统能源的有效补充。我国的法律、法规及产业政策均大力支持太阳能产业加快发展。《中华人民共和国可再生能源法》第十七条明确提出，国家鼓励单位和个人安装和使用太阳能热水系统、太阳能供热采暖和制冷系统、太阳能光伏发电系统等太阳能利用系统。
表3-3我国光伏发电、风电市场空间
	年份
	光伏发电
	风电

	2020年
	光伏发电1亿千瓦，光热发电500万千瓦
	累计装机容量达到2亿千瓦

	2030年
	光伏发电4亿千瓦，光热发电3000万千瓦
	累计装机容量达到4亿千瓦

	2050年
	光伏发电10亿千瓦，光热发电1.8亿千瓦
	累计装机容量达到10亿千瓦



20%储能可以解决风电并网问题，光伏发电储电在4小时能够满足电网要求，预计2030年左右，按照相对理想的状态计算新能源产业可带动储能产业约1500-2000亿元。
（2）移动类型消费的影响
《汽车产业中长期发展规划》指出，未来十年我国汽车市场仍将保持适度稳定增长；到2020年我国汽车生产达到3000万辆左右，其中新能源汽车生产200万辆；到2025年我国汽车生产将达到3500万辆左右，其中新能源汽车生产700万辆。
考虑到能源结构，以煤炭为原料生产电力，电厂能源利用效率取40%，进一步应用到新能源汽车，全生命周期能源效率约27.4%；以原油为原料，燃油汽车能源效率取20%，全生命周期能源效率约为16.7%，从能源利用效率来说，电动汽车具有较强的竞争优势。
从制造成本来看，汽车发动机价格差别较大，由于电池原料成本较高，制造成本不占优势。从装备成本来看，燃油发动机装配成本相对于发动机制造成本在3倍左右，电动车电池装备费用约1.6倍，电动汽车具有优势；由于发动机属于制造短板，新能源汽车属于我国汽车行业弯道超车的重要内容之一。综合分析两者的制造成本和装备成本，电动汽车和燃油汽车在同一水平线上。
从运营成本来看，燃油汽车百公里油耗6-10L，油价7.5元/L左右，则每公里油价格在0.6元左右；电动车消耗10-20kwh/百公里，电价按照0.6元左右，每公里单价在0.1元左右。电动汽车运行成本具有明显优势。
由于我国受限于锂电池原料资源，因此预测新能源汽车产量低于《汽车产业中长期发展规划》，2025年生产电动汽车约500万辆，根据电动汽车预测化学能电池材料需求量如下表所示。
表3-4我国化学能电池材料需求一览表
	年份
	正极材料（万吨）
	负极材料（万吨）
	隔膜（万平方米）
	铜箔（万吨）
	电解液（万吨）

	2012
	0.18
	0.108
	1440
	0.0648
	0.1224

	2017
	11.088
	6.468
	92400
	4.158
	7.392

	2020
	33.6
	19.6
	280000
	12.6
	21

	2025
	150
	75
	120000
	54
	78

	2030
	400
	230
	400000
	190
	270


据此测算，不考虑3C等传统领域对化学能电池的需求，2025年我国新能源汽车领域储能市场约在1500亿元左右。
表3-5我国储能市场经济规模预测单位：亿元
	序号
	应用类型
	市场规模
	备注

	1
	传统发电领域
	～3000亿元
	发电容量可有效降低建设成本，削峰填谷政策在储能领域尚未落实不利于推广；提高发电效率具有一定经济性；

	2
	新能源发电配套
	～2000亿元
	解决并网问题，有效降低发电成本

	3
	应用领域
	1500亿元
	500万辆新能源汽车即可带动约1500亿元市场空间


3.1.3.3 发展趋势
1、新能源汽车和3C产品的发展带动新型电池材料的快速发展，而储能材料的性能提升可能引起能源结构发生重大变化。
2、锂电池正极材料种类较多，但已知的能够投入实际生产的主要是钴酸锂（LCO）、锰酸锂（LMO）、磷酸铁锂（LFP）和三元材料[镍钴锰酸锂（NCM）和镍钴铝酸锂（NCA）]四种类型。现阶段正在各领域进行大规模商业应用，而且各自具有适合自己的细分市场，钴酸锂由于在密度、抗可充电压上限的提高使其在智能手机为代表的小型锂离子电池应用中的地位不可动摇，二元及三元材料在小型电池领域也占据部分市场。以动力及储能锂离子电池为代表的大型锂离子电池材料应用领域中，4V尖晶石锰酸锂、磷酸亚铁锂、三元材料形成三足鼎立之势，因各自的优劣势在大型电池细分市场中都占据一席之地。从技术进步的角度看，三元材料由于具有高能量密度、较长循环寿命、较高可靠性等优点，逐渐成为动力锂电正极材料的主流。
3、负极材料种类繁多，人造石墨及天然石墨为商业化应用主流。负极材料在锂电池充电过程中主要起储锂作用，其脱嵌锂电压和比容量对电池能量密度影响较大。优异的负极材料需同时具备低的脱嵌锂电压、高的比容量以及良好的倍率特征和循环性能。负极材料种类较多，可分类碳材料和非碳材料两大类。前者包括人造石墨、天然石墨等石墨类碳材料以及软碳、硬碳等无定型碳材料。后者包括锡基、硅基、钛基等合金型材料。能源汽车所用锂电池负极材料多数使用石墨材料，主要分为人造石墨和天然石墨，但是其能量上限受到限制，通常为372mAh/g。所以而近年来电池厂商和车企不断通过正极材料的改进，以实现电池能量密度、安全性、循环寿命等多方面的提高。而在负极材料方面，石墨烯、硅碳材料通常被认为是提升电池性能的首选。这两种材料在对电池性能具有不同作用。
4、电解液包括三大块——有机溶剂、锂盐、添加剂，目前我国溶剂的生产已经远远满足现有电池的需求，但是随着电池能量密度、安全密度、一致性的提高，容量还有待进一步开发。目前研究最多的都是一些含氟的溶剂。锂盐方面，在未来10年之内六氟磷酸锂还是主要的锂盐，尽管现在研究了非常多的锂盐，希望代替六氟磷酸锂，但目前任何一种锂盐都有它致命的缺陷，综合起来还是六氟磷酸锂性能最好。
5、新型锂电池隔膜材料和隔膜发展趋势。根据不同的物理、化学特性，锂电池隔膜材料可以分为：织造膜、非织造膜、微孔膜、复合膜、隔膜纸、碾压膜等几类。高孔隙率、高热阻、高熔点、高强度、对电解液具有良好浸润性是今后锂电池隔膜材料的发展方向。
综上所述，国家储能技术的发展和新能源汽车的推广，新能源领域所需的正极材料、负极材料、电解液等储能材料需求量会进一步增加，制造这些储能材料所需的上游储能化学品的需求量也会随之进一步提升。利用矿产资源或废锂电池等固废资源开发生产新能源材料制造所需的锰系、镍系、钴系、锂系等上游储能化学品，具有较为广阔的市场前景。
[bookmark: _Toc126591855]3.2政策符合性
化工行业产业政策主要依照国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》（2019年本），其中对鼓励类、限制类和淘汰类产品、规模和技术都有详细规定。同时，针对石化化工各子行业如炼化、煤化工、天然气化工、化肥、农药、新材料等也出台了一系列产业政策。本规划主要涉及煤化工、储能化学品、精细化学品，下面分别描述。
3.2.1 现代煤化工产业
本规划通过企业重组以400万吨/年煤焦化装置为龙头，发展焦炉煤气制LNG、PSA制氢、合成氨、化产深加工、高纯氢等产业，依据《产业结构调整指导目录》（2019本），不属于限制类和淘汰类项目。
表3-6煤化工产业政策
	序号
	文件
	内容

	1
	《产业结构调整指导目录》（2019 本，国家发展改革委令第29 号）
	限制类：
顶装焦炉炭化室高度<6.0米、捣固焦炉炭化室高度<5.5米，100万吨/年以下焦化项目；热回收焦炉捣固煤饼体积<35立方米，企业生产能力<100万吨/年(铸造焦<60万吨/年)焦化项目；半焦炉单炉生产能力<10万吨/年，企业生产能力<100万吨/年焦化项目
新建以石油、天然气为原料的氮肥，采用固定层间歇气化技术合成氨，磷铵生产装置，铜洗法氨合成原料气净化工艺


3.2.2 精细化工产业
本规划依托锂矿石资源开发的碳酸锂中间产品，发展钴酸锂（LCO）、锰酸锂（LMO）、磷酸铁锂（LFP）、镍钴锰酸锂（NCM）和镍钴铝酸锂（NCA）、超高功率石墨电极、聚偏氟乙烯等精细化学品材料，依据《产业结构调整指导目录》（2019本），不属于限制类和淘汰类项目。
表3-7精细化工相关产业政策
	序号
	文件
	内容

	1
	《产业结构调整指导目录》（2019 本，国家发展改革委令第29 号）
	鼓励类：
硫、钾、硼、锂、溴等短缺化工矿产资源勘探开发及综合利用，磷矿选矿尾矿综合利用技术开发与应用，中低品位磷矿、萤石矿采选与利用，磷矿、萤石矿伴生资源综合利用
锂离子电池用三元和多元、磷酸铁锂等正极材料、中间相炭微球和硅碳等负极材料、单层与三层复合锂离子电池隔膜、氟代碳酸乙烯酯( FEC)等电解质与添加剂；废旧电池资源化和绿色循环生产工艺及其装备制造
直径600毫米及以上超高功率电极、高炉用微孔和超微孔碳砖、特种石墨（高强、高密、高纯、高模量）、石墨（质）化阴极、内串石墨化炉开发与生产，环保均质化凉料设备开发与生产应用
全氟烯醚等特种含氟单体，聚全氟乙丙烯、聚偏氟乙烯、聚三氟氯乙烯、乙烯-四氟乙烯共聚物等高品质氟树脂，氟醚橡胶、氟硅橡胶、四丙氟橡胶、高含氟量246氟橡胶等高性能氟橡胶，含氟润滑油脂，消耗臭氧潜能值（ODP）为零、全球变暖潜能值（GWP）低的消耗臭氧层物质（ODS）替代品，全氟辛基磺酰化合物（PFOS）和全氟辛酸（PFOA）及其盐类的替代品和替代技术开发和应用，含氟精细化学品和高品质含氟无机盐

	2
	《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23 号）
	氢氧化锂、碳酸锂、硫酸镍、硫酸钴、六氟磷酸锂、层状材料（如镍钴铝和镍钴锰等）




[bookmark: _Toc126591856]第四章规划总体要求
[bookmark: _Toc126591857]4.1 指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察贵州重要讲话精神和对六枝重要批示精神，全面落实省委省政府、市委市政府关于新型工业化暨开发区高质量发展工作决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，围绕“四新”主攻“四化”，以化工园区绿色低碳循环发展为导向，牢牢守住发展和生态两条底线，以高端化、绿色化、集约化为主攻方向，以化工园区为载体，以化工龙头企业和示范项目为抓手，以科技创新为驱动，着力培育现代煤化工、精细化工产业，大力建设特色鲜明的化工组团，不断夯实六枝特区化工产业发展基础，精准优化化工园区产业布局，持续释放化工园区发展动能，奋力打造绿色低碳循环化工试验示范区，引领六枝特区产业绿色转型发展，助力六盘水市及六枝特区工业倍增，为六盘水市及六枝特区在闯新路、开新局、抢新机、出新绩中彰显担当、贡献力量。
[bookmark: _Toc126591858]4.2 基本原则
——坚持绿色发展。秉持绿水青山就是金山银山理念，将生态优先、绿色低碳发展思想全面贯穿于新型工业化全过程，推动传统化工产业绿色升级，引导新型化工产业低碳循环，牢牢守住发展和生态两条底线，探索城市绿色转型新路。
——坚持安全发展。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，全面加强安全发展意识，强化化工安全生产责任制，完善和优化安全发展制度体系，进一步加强化工安全生产基础能力和安全事故应急处理能力建设，切实降低安全风险，提升安全生产水平。
——坚持创新驱动。坚持将创新作为化工园区建设和化工产业发展的核心驱动力，高度重视技术创新、产品创新、管理创新、模式创新、服务创新、体制机制创新，坚持问题导向，加强资源整合，推动形成产学研、产业链协同创新格局。
——坚持产业融合。坚持融合聚集要素、融合带动发展思路，依托化工园区首位产业和主导产业，持续推动建联、延链、补链、强链，不断提升化工产业链发展水平，构建横向成链、纵向成面的化工产业发展格局，积极推动化工产业与六盘水市新能源材料产业联动发展，以产业融合培育化工产业生态圈。


[bookmark: _Toc126591859]第五章产业发展规划
[bookmark: _Toc126591860]5.1 发展思路
六枝特区化工园区的产业发展充分利用区域的煤炭资源及产业优势，以焦化为基础，大力发展以焦炉煤气制LNG、PSA制氢、合成氨、化产深加工等为代表的现代煤化工产业；利用区域锂矿石资源，大力发展锂电池储能精细化学品为代表的精细化工产业；适度发展市场前景好、产品附加值高的其他精细化学品，打造特色六枝特区化工园区。
[bookmark: _Toc126591861]5.2 发展目标
到2028年六枝特区化工园区转型升级取得决定性成果，产业链条不断完整，产业结构不断优化，在产业布局上形成“一园两区”的结构，即现代煤化工产业区和精细化工两大片区。初步形成以现代煤化工、锂电池储能化学品为龙头，其它精细化学品为支撑的产业结构。现代煤化工方面，六枝特区化工园区规划400万吨/年焦炭、20万吨/年煤焦油、20万吨/年LNG、30万吨/年液氨、15万吨/年液态二氧化碳、5.5万吨/年粗苯、5.4万吨/年硫铵、11000m3/h高纯氢项目；精细化工方面，建成2.3万吨/年碳酸锂、10万吨/年磷酸铁锂项目。园区累计新增投资达到135.0亿元，年产值新增271.46亿元，年利税新增27.76亿元。园区清洁生产水平大大提高，确保实现安全环保发展，全部污染物达标排放，主要污染物排放满足总量控制要求，固废实现充分综合利用。
展望2029-2035年，六枝特区化工园区高质量发展进入新阶段，以煤焦化产品为原料开展精深加工，同时延伸锂电池储能化学品产业链，将资源优势变化为产品和技术优势。现代现代煤化工和锂电储能精细化学品成为六枝特区完成基本实现新型工业化目标的重要支撑，并适度发展其他精细化学品。现代煤化工方面，建成11.6万吨/年纯苯、2.2万吨/年甲苯、0.6万吨/年二甲苯、1.5万吨/年古马隆、0.12万吨/年二甲酚、0.12万吨/年苯酚、0.07万吨/年邻苯酚、0.1万吨/年间对位甲酚、3.5万吨/年精萘、1.5万吨/年苯酐、0.45万吨/年喹啉、0.25万吨/年工业芴、1万吨/年精蒽、2万吨/年轻质白油、10万吨/年针状焦、12.5万吨/年炭黑；精细化工方面，建成6.7万吨/年碳酸锂、20万吨/年磷酸铁锂、5万吨/年锰酸锂、0.5万吨/年钴酸锂、1万吨/年镍钴锰酸锂、0.5万吨/年镍钴铝酸锂、8万吨/年六氟磷酸锂电解液、0.5万吨/年聚偏氟乙烯、10万吨/年石墨电极。远期园区新增投资达到110.6亿元，年产值新增478.68亿元，年利税新增66.67亿元。园区累计新增投资达到245.6亿元，年产值累计新增750.14亿元，年利税累计新增94.43亿元。
[bookmark: _Toc126591862]5.3 产业定位及发展方向
六枝特区在探明储量的矿产资源中，优势资源首先是煤炭资源，其次是锂矿资源，其它储量资源与目前国内其它地方相比较不具备明显优势。六枝特区化工园区发展的产业应首先定位于煤炭资源、锂矿资源的深加工产业，即大力发展现代煤化工产业和以锂电池储能化学品为代表的精细化工产业，同时适度发展其他高附加值的精细化学品。产业发展方向如下：
[bookmark: _Toc19157]5.3.1 现代煤化工产业
结合园区现代煤化工产业定位，以贵州美锦华宇新能源有限公司为龙头，围绕焦炉煤气综合利用、化工新材料生产和化产深加工等产业发展方向，重点发展煤焦化及其下游关联产业，布局焦炉煤气制LNG、PSA制氢、合成氨、化产深加工等项目，打造现代煤化工产业链。
[bookmark: _Toc3827]六枝特区化工园区在现代煤化工方面，规划400万吨/年焦炭、20万吨/年LNG、30万吨/年液氨、15万吨/年液态二氧化碳、5.5万吨/年粗苯、5.4万吨/年硫铵、11.6万吨/年纯苯、2.2万吨/年甲苯、0.6万吨/年二甲苯、1.5万吨/年古马隆、0.12万吨/年二甲酚、0.12万吨/年苯酚、0.07万吨/年邻苯酚、0.1万吨/年间对位甲酚、3.5万吨/年精萘、1.5万吨/年苯酐、0.45万吨/年喹啉、0.25万吨/年工业芴、1万吨/年精蒽、2万吨/年轻质白油、10万吨/年针状焦、12.5万吨/年炭黑及11000m3/h高纯氢项目。
5.3.2 精细化工产业
发展以锂电池储能化学品为代表的精细化工产业，锂电池储能材料包括锂电池正极材料、负极材料、电解液和隔膜材料等。锂电池正极材料包括钴酸锂（LCO）、锰酸锂（LMO）、磷酸铁锂（LFP）、镍钴锰酸锂（NCM）和镍钴铝酸锂（NCA）等产品；负极材料主要以石墨为主；电解液主要由有机溶剂、六氟磷酸锂、添加剂组成，隔膜材料主要以聚偏氟乙烯为主。六枝特区化工园区依托区域锂矿石资源，耦合园区内现代煤化工产业，大力发展锂电池正极材料、负极材料、电解液、隔膜材料等锂电池储能精细化学品。同时适度发展市场前景好、产品附加值高的其他精细化学品。
六枝特区化工园区在锂电池储能材料方面，规划9万吨/年碳酸锂、30万吨/年磷酸铁锂、5万吨/年锰酸锂、0.5万吨/年钴酸锂、1万吨/年镍钴锰酸锂、0.5万吨/年镍钴铝酸锂、8万吨/年六氟磷酸锂电解液、0.5万吨/年聚偏氟乙烯、10万吨/年石墨电极项目。


[bookmark: _Toc126591863]5.4发展产业链
5.4.1 现代煤化工产业链图
[image: D:\Documents\导图\煤化工产业路线图13..jpg]
图5-1 现代煤化工产业链图（单位：万吨/年）

5.4.2 精细化工产业链图
[image: QQ图片20221227161403]



















图5-2精细化工产业链图（单位：万吨/年）

[bookmark: _Toc126591864]5.5园区规划项目
表5-1 化工园区规划项目表
	序号
	项目名称
	产品
	规模(万吨)
	总投资（万元）
	销售收入（万元）
	利税（万元）
	规划时限

	1
	现代煤化工
	焦化
	焦炭
	400
	930000
	800000
	37600
	近期

	
	
	焦炉气综合利用及化产深加工
	焦油
	20
	
	112000
	5264
	

	
	
	
	粗苯
	5.5
	
	35750
	1680.25
	

	
	
	
	LNG
	20
	
	140000
	6580
	

	
	
	
	液氨
	30
	
	90000
	4230
	

	
	
	
	液态二氧化碳
	15
	
	4200
	197.4
	

	
	
	
	硫磺
	0.88
	
	1320
	62.04
	

	
	
	
	硫铵
	5.4
	
	7560
	355.32
	

	
	
	
	高纯氢
	11000m3/h
	
	23760
	1116.72
	

	
	
	
	纯苯
	11.6
	
	81200
	3816.4
	远期

	
	
	
	甲苯
	2.2
	
	16500
	775.5
	

	
	
	
	二甲苯
	0.6
	
	4920
	231.24
	

	
	
	
	古马隆
	1.5
	
	5250
	246.75
	

	
	
	
	二甲酚
	0.12
	
	1200
	56.4
	

	
	
	
	苯酚
	0.12
	
	1200
	56.4
	

	
	
	
	邻苯酚
	0.07
	
	700
	32.9
	

	
	
	
	间对位甲酚
	0.1
	
	1000
	47
	

	
	
	
	精萘
	3.5
	
	26250
	1233.75
	

	
	
	
	苯酐
	1.5
	
	12750
	599.25
	

	
	
	
	喹啉
	0.45
	
	4950
	232.65
	

	
	
	
	工业芴
	0.25
	
	7000
	329
	

	
	
	
	精蒽
	1
	
	16000
	752
	

	
	
	
	轻质白油
	2
	
	8000
	376
	

	
	
	
	针状焦
	10
	
	45000
	2115
	

	
	
	
	炭黑
	12.5
	
	137500
	6462.5
	

	2
	精细化工
	磷酸铁锂
	10
	300000
	1500000
	220500
	近期

	
	
	
	20
	500000
	3000000
	441000
	远期

	
	
	碳酸锂(中间产品)
	2.3
	120000
	-
	-
	近期

	
	
	
	6.7
	180000
	-
	-
	远期

	
	
	锰酸锂
	5
	140000
	390000
	57330
	远期

	
	
	钴酸锂
	0.5
	
	210000
	30870
	

	
	
	镍钴锰酸锂
	1
	
	210000
	30870
	

	
	
	镍钴铝酸锂
	0.5
	
	125000
	18375
	

	
	
	六氟磷酸锂电解液
	8
	42000
	270400
	39748.8
	

	
	
	聚偏氟乙烯
	0.4
	30000
	32000
	4704
	

	
	
	超高功率石墨电极
	10
	214000
	180000
	26460
	




[bookmark: _Toc126591865]第六章初步空间规划
[bookmark: _Toc126591866][bookmark: _Toc24710]6.1空间结构
[bookmark: _Toc25080][bookmark: _Toc7717]六枝特区化工园区为“一园两区”的空间结构。 
“一园”即六枝特区化工园区。 
“两区”即现代煤化工产业区、精细化工产业区。 
园区规划面积约3.11平方公里。
[bookmark: _Toc126591867]6.2产业功能区
6.2.1 现代煤化工产业区
现代煤化工产业区规划面积1.6164平方公里。现代煤化工产业区利用区域的煤炭资源及产业优势，以焦化为基础，以贵州美锦华宇新能源有限公司为龙头，围绕焦炉煤气综合利用、化工新材料生产和化产深加工等产业发展方向，重点发展煤焦化及其下游关联产业，布局焦炉煤气制LNG、PSA制氢、合成氨、化产深加工等项目，打造现代煤化工产业链。
6.2.2精细化工产业区
精细化工产业区规划面积1.1352平方公里。精细化工产业区依托区域锂矿石资源，耦合园区内现代煤化工产业，大力发展锂电池正极材料、负极材料、电解液、隔膜材料等锂电池储能精细化学品。同时适度发展市场前景好、产品附加值高的其他精细化学品。
[bookmark: _Toc126591868][bookmark: _Toc22071][bookmark: _Toc29421]6.3公共管理服务设施
园区管理服务设施需满足整个园区的行政管理、信息咨询、金融服务、环境监测、应急响应、医疗急救、小型商贸服务等功能，形成园区公共管理与公共服务中心，同时依托先进化工企业优越的人才与设备条件，提供人才培训、信息服务等，适时建设具有影响力的产业研发中心和专业孵化器，通过产业技术创新提高园区核心竞争力。
[bookmark: _Toc126591869][bookmark: _Toc20643][bookmark: _Toc26099]6.4安全防护距离和缓冲带
化工园区与城市建成区、人口密集区、重要设施等防护目标之间应保持足够的安全防护距离，留有适当的缓冲带，将化工园区安全与周边公共安全的相互影响降至风险可以接受。化工园区应进行选址安全评估，化工园区与城市建成区、人口密集区、重要设施等防护目标之间安全防护距离应满足要求。缓冲带建议大于等于200米，条件允许可大于等于500米。缓冲带范围内严禁建设居住区、学校、医院等环境敏感设施，同时应控制园区周围村庄及城镇进一步向园区靠近发展。
[bookmark: _Toc7280][bookmark: _Toc126591870][bookmark: _Toc2843]6.5土地开发控制
6.5.1 建设用地控制指标
园区内工业项目建设用地控制指标应符合当地关于投资强度、容积率、建筑系数、行政办公及生活服务设施用地所占比重、绿地率、亩均产值、亩均税收等控制指标的有关规定。
6.5.2 土地开发计划
[bookmark: _Toc6785]化工园区土地资源宝贵，应集约节约利用，可根据招商情况和项目实际需求进行滚动开发。园区项目落地应符合各功能区规划的产业发展方向，不得随意布局。园区近期建设重点应放在公用工程设施和重大交通设施建设上，并做好园区的专项规划工作，为随后项目建设创造良好的条件。




[bookmark: _Toc126591871][bookmark: _Toc7][bookmark: _Toc13056]第七章环境保护规划
[bookmark: _Toc126591872][bookmark: _Toc108385280]7.1 国家相关政策
7.1.1 绿色、低碳、节能减排发展
2015年4月25日，中共中央、国务院发布《关于加快推进生态文明建设的意见》，《意见》中要求把生态文明建设放在突出的战略位置，全面促进资源节约利用，加大自然生态系统和环境保护力度，大力推进绿色发展、循环发展、低碳发展。十八届五中全会中提出要坚持绿色发展，必须坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚持可持续发展，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，加快建设资源节约型、环境友好型社会，形成人与自然和谐发展现代化建设新格局，推进美丽中国建设，为全球生态安全做出新贡献。
二十大报告上也提出推动绿色低碳发展是国际潮流所向、大势所趋，绿色经济已成为全球产业竞争制高点。加快发展方式绿色转型，就是要尽快彻底改变过去那种以牺牲生态环境为代价换取一时一地经济增长的做法，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式，从根本上缓解经济发展与资源环境约束的矛盾。发展绿色低碳产业是发展方式绿色转型的重要方向，培育壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业，加快发展氢能、新材料、新能源汽车、绿色智能船舶等产业。发展高效节能与先进环保装备制造业，壮大新能源与清洁能源装备制造业，大力推进太阳能、风能、潮流能、储能等新能源与清洁能源装备制造发展。
2021年9月11日，国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，指出“国家继续将能耗强度降低作为国民经济和社会发展五年规划的约束性指标，合理设置能源消费总量指标，并向各省（自治区、直辖市）分解下达能耗双控五年目标”。能耗双控方案的实施，对于能源化工产业的发展面临巨大的挑战，须严肃认真地对待。
7.1.2 “碳达峰、碳中和”
[bookmark: _GoBack]国家主席习近平在第75届联合国大会上宣布“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060 年前实现碳中和”。做好碳达峰、碳中和工作，是中央经济工作会议确定的八项重点任务之一，是我国积极应对全球气候变化，推动构建人类命运共同体的责任担当，是我国贯彻习近平生态文明思想，构建低碳发展新格局、推进经济高质量发展的新要求。
2021年3月，我国发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，其中对生态文明建设、能源消费和结构、资源节约利用，提出了更为明确的方向和目标。
——生态文明建设实现新进步。能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%，主要污染物排放总量持续减少。
——推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举。建设一批多能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。推动煤炭生产向资源富集地区集中，合理控制煤电建设规模和发展节奏，推进以电代煤。
——落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标，制定2030年前碳排放达峰行动方案。完善能源消费总量和强度双控制度，重点控制化石能源消费。
——实施重大节能低碳技术产业化示范工程，开展近零能耗建筑、近零碳排放、碳捕集利用与封存（CCUS）等重大项目示范。
短期看，碳排放的约束会加大经济运行成本；但长期看，低碳循环节能产业将成为新一轮经济增长的重要动能，促进经济更快发展。
7.1.3 绿色发展具有以下内涵
推动低碳循环发展，推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系；推进资源全面节约和高效利用，树立节约集约循环利用的资源观，建立健全用能权、用水权、排污权、碳排放权初始分配制度，降低能耗、物耗，实现生产系统和生活系统循环链接；加大环境治理力度，以提高环境质量为核心，实行最严格的环境保护制度，深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划。
[bookmark: _Toc126591873][bookmark: _Toc108385281]7.2 环保及绿色发展原则
（1）统筹规划，科学发展。在科学发展的前提下做好环境保护工作，从整体上对园区开发建设过程中的生态环境影响进行分析，采取有针对性的措施进行宏观管理。依靠科技进步，发展循环经济，倡导生态文明和绿色发展，强化环境法治，完善安全监管体制，建立长效机制，建设资源节约型、环境友好型社会。
（2）生态保护和生态建设并重。园区开发建设过程中，通过科学规划布局、优化使用功能等措施最大限度的保护原有生态环境，通过园区内部绿化等措施进行生态建设。
（3）强化环境、安全监管。对投资项目实行负面清单管理，严禁不符合要求的项目落地，加强对园区现有企业的监管，对存在安全隐患、污染物超标和违规排放的企业坚决进行停产和整改，建立安全、环保风险防控体系。
（4）清洁生产原则。各项目的建设及工艺技术的选择要设置门槛，提高入驻项目的科技含量，选择能耗低、综合利用好、转换率高、无污染或少污染的工艺，满足清洁生产的需要。在生产环节，要严格执行排放强度准入制度，鼓励节能降耗，实行清洁生产并依法强制审核。
（5）资源节约原则。要以资源保障能力为前提，构建有序开发、有偿利用、供需平衡、结构优化、集约高效的资源保护与合理利用新格局。通过采用先进工艺、优化项目流程、选用节能环保装置，降低矿产、水、一次能源的消耗，实现资源高效利用效率，实现可持续发展。
（6）废物综合利用原则。对废气、废水、废渣等通过回用、综合利用等措施实现循环利用，实现工业废气达标后排放，一般工业固废全部综合利用或合理处置。
（7）循环经济及产业耦合原则。结合园区产业的特点，推进企业和项目的耦合发展，形成“资源、产品、再生资源”循环经济模式，使不同企业和项目之间形成能源和资源互相依存、互相依靠，废料、废能互相利用局面，构建上下游一体延伸、多元互补、融合发展的产业链，实现能源、原料、产品、信息的有效沟通和互利共享，建立循环经济产业体系。
[bookmark: _Toc126591874][bookmark: _Toc108385282]7.3 园区环境保护及绿色发展措施
7.3.1 发展目标
通过推进清洁生产，强化末端治理，废物循环利用、生态绿化隔离等措施，最大限度减少污染物的排放量；加强园区开发建设过程中的生态环境保护，落实“三线一单”要求，以改善环境质量为抓手，实现经济发展与生态环境保护协同发展。
1、水环境保护目标
不仅要求规划区内的企业的污染源要达标排放，而且要强调企业中水重复利用率及资源的综合利用，实行达标和总量指标双控制。处理后的污水要达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。
2、空气环境保护目标
环境空气质量达到《环境空气质量标准》二级标准。废气处理达标率100%。
3、声环境保护目标
规划区各类区域噪声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）。规划将规划区的区域环境噪声分成四类：居民住宅、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域执行1类标准；商业金融、集市贸易为主要功能，或者居民、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域执行2类标准；工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对环境产生严重影响的区域执行3类标准；交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响区域执行4类标准。其中，二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路两侧区域执行4a类标准。铁路干线两侧区域执行4b类标准。规划区域环境噪声近期达标区覆盖率为70%，远期达标区覆盖率为90%。
4、固废处置目标
规划区内固废和生活垃圾收集率达到100%，基地内危险固废收集率达到100%。
5、环境绿化目标
规划区绿地率近期不高于20%，远期不高于25%。
7.3.2 环境保护措施
7.3.2.1 大气环境保护措施
1、有组织废气
（1）化工项目工艺装置中的污染物排放等都与生产过程中的净化处理密不可分，应首先结合生产装置减少气态污染物排放。
（2）根据排放废气所含污染物种类及特点，采用有效的废气治理措施（包括除尘、脱硫、低氮燃烧、催化氧化、洗涤、汽提、焚烧等）确保废气达标排放。烟气和有组织工艺废气均由管道收集处理后，统一由排气筒高空排放。工业废气处理达标率100%。
2、无组织废气
（1）加强烟尘粉尘治理，加强无组织尘源的密封和除尘，加强裸露土壤绿化与硬化。
（2）加强工艺装置挥发性有机物治理，采用火炬或焚烧炉，对生产废气中的有机污染物或恶臭物质及事故状态下排出的可燃气体等进行焚烧处理。
（3）减少废气污染物无组织排放，执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）。园区边界大气污染物对照《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）厂界一级标准、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放标准，执行最低浓度限值。
（4）对各企业工艺废气污染源，应配置废气收集与处理净化装置，确保达标排放。加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少园区内工艺废气的无组织排放。
（5）原料输送管线及设备采用高效密封措施，制订必要的严格操作规程，自控系统设置联锁保护，避免设备故障或操作失误造成的跑、冒、滴、漏，以减少有害挥发气体进入大气量，减少废气污染物无组织排放。
（6）已建及新建装置需开展“泄漏检测与修复”技术改造，减少由于泄漏造成的无组织排放。
（7）污水处理场进行封闭，各处产生的废气经加盖收集后，采用生物除臭工艺或催化焚烧法进行处理。
7.3.2.2 水环境保护措施
1、地表水环境保护措施
（1）推进清洁生产，选择生产工艺和设备时，应尽量采用不产生或少产生污染物的生产工艺，从源头上降低污水产生。
（2）煤焦化项目产生的废水包括生产废水、生活污水和初期雨水，均自行处理后回用不外排，项目不设废水排放口。
（3）新材料及专用化学品项目根据产业布局及污水水质特点设置统一的接管标准，企业可在厂区内预处理达到接管标准后送至园区污水处理厂进行集中处理。
（4）园区应配套建设专业的污水处理厂，严禁化工废水接入城镇污水处理厂；严格控制区外非化工污水接入，特殊情况下如有接入，比例不得超过20%。污水处理厂原则上需设置高级氧化等强化处理工艺，提高难降解有毒有害污染物去除效率。
（5）接纳化工废水的集中式污水处理厂主要污染物排放浓度不得高于《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准。对于以上标准中没有包含的有毒有害物质，须开展特征污染物筛查，建立特征污染物名录库，参照《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）制定排放限值。
（6）为保证事故状态下污水收集，规划区内企业需在厂区内设置事故池等应急储存设施。
（7）为避免外排雨水污染区外水环境，规划区内企业需设置初期雨水池收集初期雨水，经过处理后排放。
（8）规划区企业内雨水管道总排放口设置监测与截断设施，一旦发现雨排水水质超标及时阻截在厂区内处理，避免污染扩大。
2、地下水环境保护措施
（1）加强园区内企业排污管网建设及污染源监督管理，防止污染物的跑、冒、滴、漏等现象的出现。
（2）规划布局的产业减少工业“三废”排放量：园区落户企业应采用清洁生产工艺，提高资源、能源和废物的利用率以及废水循环使用率，控制园区废水排放量，防止各类工业废物通过地表渗漏和冲刷污染地下水。
（3）对易造成地下水水质污染的企业，提高标准，从严要求。在设计时应考虑环境保护的要求，把防治地下水污染的工程与其他工程同时设计、同时施工、同时运营。
（4）防止污染物渗入地下水：园区企业的固废暂存场、污水收集和处理设施，以及可能对地下水产生污染的设施、场所均应进行防渗处理，并应注意地质条件的选择等；危废的临时堆放场所其地表的处理按《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)中的要求进行设置。
（5）生态防护：园区内企业厂区地面硬化，避免企业生产过程中污染物的跑、冒、滴、漏污染地下水；加强园区内的绿化，强化植被对污染物质的净化作用，减少污染物质直接进入地下水系统的可能途径。
（6）加强地下水跟踪监测工作，观察地下水的污染动态，适时提出保护措施。一旦发生地下水污染，立即启动地下水污染应急预案，采取有效的措施，保证在最短的时间内解决污染事故。
（7）严格执行规划采用地表水供水，园区供水设施完善后禁止采用地下水。
（8）严格执行化工项目准入门槛，提高危险化学品项目准入门槛，严格限制新增剧毒化学品项目。工业废水和液体输送管线必须建设地上管廊，实现“可视化”，建立工业废水分道收集、分质处理的“一企一管”模式；按照《石油化工工程防渗技术规范(GB/T50934)》及相关规定要求建设防渗设施，对污水池、罐区、地下管道等易发生渗漏区域按照不低于重点污染防治区的要求进行防渗处理，防止新的地下水污染产生；新建化工生产装置全部装备自动化控制系统，大型生产装置和涉及危险工艺的装置全部装备紧急停车系统。
（9）按照《中华人民共和国水污染防治法》《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等法律标准要求，开展园区地下水环境监测；园区企业按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）以及排污许可证要求，制定土壤和地下水环境自行监测方案，依法开展地下水环境自行监测。
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（1）加强对工业噪声的监督管理，强化工业企矿业噪声污染防治设施建设，积极推广低噪声生产工艺。
（2）区域环境噪声综合整治，采用登记许可、目标管理、定量考核等办法，提高检测技术水平，强化对辖区内建筑噪声、文化娱乐噪声、商业噪声、社会噪声等的监督管理。
（3）加强交通噪声污染防治工作，六枝特区现代化工产业园内严禁鸣笛，降低交通噪音污染。
7.3.2.4 土壤环境保护措施
（1）保护优先，源头减量。加强空间布局管控，开展污染源排查整治，切断污染物进入土壤、地下水环境的途径，防范新增污染。
（2）加强企业污染管理。动态更新土壤环境重点监管企业名单，强化监察执法、监督监测、信息公开、清洁生产等日常监督管理，督促其开展用地土壤环境自行监测并公开结果、接受社会监督。制定重点监管企业和园区周边区域土壤监测计划，监测结果作为环境执法和风险预警的重要依据。
（3）禁止企业在废水、废气和废渣处置过程中将污染物向土壤环境转移。
（4）严防矿产资源开发污染。矿产资源开发利用活动集中的区域要严格执行重点污染物特别排放限值。
（5）加强涉重金属行业污染防控。严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，加大对涉重金属企业的监督检查力度，对整改后仍不达标的企业，依法责令其停业、关闭，并将企业名单向社会公开。
（6）规范工业废物处置。加强园区固体废物堆存场所存在问题企业“防扬散、防流失、防渗漏”三防整治任务。
7.3.2.5 固体废物防治措施
根据固体废物的性质特点，本着“减量化、资源化、无害化”的处理原则，提出如下固废污染防治措施：
1、一般工业固体废物处置
积极推行清洁生产，减少固体废物的产生量。同时依据循环经济原则，鼓励工业固体废物的资源利用，加快固体废物资源化进程，提高综合利用率。规划区焦化装置，焦炉机侧、推焦地面除尘站收集的粉尘回用于配煤中炼焦不外排，干熄焦粉尘外售综合利用，烟道气脱硫系统产生的脱硫渣外售综合利用；碳酸锂装置产生的锂渣部分用于矿采回填，部分外售给水泥厂、砖厂等企业综合利用。园区一般固废的处置利用率达到100%。
2、危险废物
（1）危险废物安全贮存
规划区内企业应规范建设危废暂存间，危废暂存间的建设和管理须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001及2013年修改单）中的要求进行。危废间应有防风、防雨设施，以及事故废液导流、收集设施，地面和裙角的防渗要满足规范的要求，贮存设施规格应满足各类危险废物暂存的需要。
（2）危险废物的处置
规划区危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物管理暂行办法》、《危险废物转移管理办法》等有关规定文件的要求以及“减量化、资源化和无害化”的原则进行管理，在保证最大回收利用率和资源化的条件下，不能综合利用的危险废物按照国家及地方化工园区危废处置的政策要求，立足于就近安全处置的原则，委托有资质的危废处理单位进行最终处置，安全处置率必须达到100%。
3、生活垃圾
园区内生活垃圾通过市政环卫系统进行集中收集处置。
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1、成立园区专门环境保护管理机构
园区成立专门环境保护管理机构，依据园区周边区域的环境承载能力实施环境管理，在综合考虑污染排放密度的基础上，加大环境监管和执法力度，实现环境保护精细化管理。园区内企业通过清洁生产验收率100%，企业环评和“三同时”执行率100%。
2、建立园区一体化风险防控体系
组织编制园区突发环境事件应急预案，按规定报所在地的环保部门备案。组织对环境应急预案进行专项培训，定期组织开展应急演练。建立园区综合性或者专业环境应急救援队伍，储备必要的环境应急物资和装备。在污染源、风险源、环境质量监控等平台的基础上建立应急平台，实现企业、园区、政府互联互通、应急联动。
3、畅通公众沟通渠道，实施责任关怀
园区建成后，应向社会公开环境污染举报电话、电子邮箱，开辟微博、微信公众号等方式加强与公众的沟通交流，对于涉及园区的环境信访、投诉案件要及时调查、处理，向举报人反馈结果。园区和园区内重点企业应建立与周边群众的常态化沟通机制，聘请群众监督员、设立公众开放日，开展公众满意度调查，通过网络征集等多种形式听取群众对园区环境质量、重大决策和建设项目的建议意见，建设和谐关系。
[bookmark: _Toc11388][bookmark: _Toc24525]7.4.2环境监测
建设园区一体化环境监测、监控体系，具体包括：
（1）根据监测规范，结合园区规划环评要求，制定园区环境监测方案，组织开展园区地下水、排污受纳地表水体、边界大气、园区及周边土壤环境质量监测和环境噪声监测。
（2）在开展常规污染监测的同时，逐步加强对特征污染物的监测。园区管理机构应积极创造条件，逐步建立、完善集污染源监控、工况监控、环境质量监控和图像监控于一体的开发区数字化在线监控平台，并与市环保部门联网。
（3）园区污水总排口、接管口，应当设置在线监控、视频监控系统，并与当地环保部门联网。重点排污企业逐步安装排水自控阀门，实现自动留样、刷卡排污和自动截污。园区排污口按照主管行政部门要求设置排污口标志牌且排污口位置符合相关要求。
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园区要针对环境安全风险建设预警体系。根据《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函（2014）119号），园区环境风险预警体系包括：预警分级、预警信息发布、预警行动、预警级别调整和解除等内容。此外，园区管理机构应该组织建设有毒有害气体环境风险预警体系，建设园区环境风险防范设施。
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园区内建设应急指挥中心，以各企业监控平台、园区在线监控中心、大气自动监测预警点及地表水自动监测预警点等污染源、风险源、环境质量监控平台为基础，建立数字化、信息化的园区应急响应平台。同时建立环境应急处置队伍，包括应急指挥部、通讯联络队、侦检抢修队、医疗救护队、应急消防队、治安队、物资供应队和环境应急监测队等。
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园区管理机构应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2015]4号）和《贵州省环境保护厅关于进一步加强突发环境事件应急预案管理的通知》（黔环通[2018]110号）的要求，编制突发环境事件应急预案，并及时向市环保部门备案。园区内所有投产（含试生产）企业应开展应急预案的编制、评估、发布、备案、演练工作，并做好与园区整体应急预案的对接。
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1、隔离/缓冲措施
在园区规划边界外与居民区之间设置“隔离带”。园区建成范围和“隔离带”内不得规划建设学校、医院、居民住宅等环境敏感目标。并根据园区周边环境情况在隔离带内建设不少于50米宽的绿化防护林，绿化防护林应以常绿树种为主，并考虑种植对园区特征污染物吸附能力较强的乔木、灌木等。
2、水环境风险防范措施
园区发生风险事故时，如不采取及时有效的措施，会造成水环境污染。因此入区企业应做好水环境风险防范措施。
规划在园区内设立“装置—企业—园区”的三级防控体系。
3、大气环境风险防范措施
园区涉及的易燃易爆、有毒有害化学品种类较多，事故状况下，有毒有害物质的挥发对周围大气环境造成污染，对人身健康造成伤害。各企业应根据项目环评要求落实各项环境风险的防控措施，采取必要的防火、防爆、防泄漏措施，建立严格的安全生产制度，大力提高操作人员的素质和水平，以最大限度地降低事故的发生率。园区在总体规划、区域开发和营运期中，应科学规划、合理布局，涉及易燃易爆、有毒有害化学品较多的企业项目应远离敏感目标。各入区企业应保证项目防护距离内无敏感点，做好大气风险防范工作，制定应急预案，预防风险事故的发生。
4、地下水风险防范措施
园区建立完善的地下水监测系统，加强地下水水质监测。园区及周围范围内选取一定数量井孔作为长期观测点，每年丰、枯水期各取样一次，进行全分析，水样送有水质化验资质的实验室进行水质分析。特殊情况下（如遇到突发事故）补充取样。
为避免厂区内泄漏的污染物通过渗漏进入地下并污染地下水，各企业应按《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）要求采取有效的防渗措施，并采取有效的地下水监控措施。园区内各企业厂区内管理，防止“跑、冒、滴、漏”，要有事故排放的应急措施。对损坏的管道及时修复，以防形成渗坑。
制定地下水风险事故应急响应预案，明确风险事故状态下应采取的封闭、截流等措施，提出防止受污染的地下水扩散和对受污染的地下水进行治理的具体方案。
[bookmark: _Toc126591877][bookmark: _Toc4485][bookmark: _Toc6162]7.6园区生态环境保护一体化措施建议
（1）实现源头规划控制、过程清洁生产、后期末端治理的全程管控。通过区域综合治理，腾出环境容量，统筹协调重点污染物排放总量控制指标，形成园区环境保护与生态发展的和谐统一。建立环境污染公共监测预警机制，园区统筹应对突发环境事件，做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。
（2）实行园区重点污染物排放总量控制。进一步明确重点污染物排放总量，将园区重点污染物控制指标和项目重点污染物控制指标作为入园项目环评审批的前置条件，确保项目建成后，园区重点污染物排放总量符合总量控制目标要求。鼓励通过技术升级、结构调整、循环经济和技术创新等措施减少园区重点污染物排放总量。通过先进技术改造提升，加快节能减排循环利用，推进固废资源化利用，全面提升园区环保水平。



[bookmark: _Toc126591878]第八章安全防灾规划
[bookmark: _Toc126591879][bookmark: _Toc190918822][bookmark: _Toc261614305][bookmark: _Toc261674971][bookmark: _Toc190919148][bookmark: _Toc256177039][bookmark: _Toc261686199][bookmark: _Toc261612503][bookmark: _Toc261617950][bookmark: _Toc190919474]8.1消防规划
8.1.1规划目标
⑴围绕经济建设以及西部大开发战略的全面实施，建立与社会主义市场发展相适应的消防安全运行机制。
⑵建立与六枝特区城市现代化进程相配套、水平相当的消防安全系统，并使其具备较强的防御和处置灾害事故快速反应的能力。
⑶确定区内消防体系的构成、功能和发展目标，并保证其发展的可持续性。
⑷从实际出发，建立满足工业园区消防安全需要的消防体系，为消防安全布局和消防设施的建设提供合理的建设依据。
8.1.2规划依据
⑴《中华人民共和国城乡规划法》
⑵《中华人民共和国消防法》
⑶《城市消防站建设标准》
⑷有关消防的技术标准
8.1.3消防站规划
根据《城市消防站建设标准》（建标152-2017），消防站的布局以接到出动指令后5分钟内消防队可以到达辖区边缘为原则确定。消防站的辖区面积：设在城市的消防站，一级站不宜大于7平方公里，二级站不宜大于4平方公里，小型站不宜大于2平方公里，设在近郊区的普通站不应大于15平方公里；特勤站兼有辖区灭火救援任务的，其辖区面积同一级消防站。
根据《石油化工企业设计防火标准》第4.2.10条规定：消防站的服务范围应按行车路程计，行车路程不宜大于2.5公里，并且接火警后消防车到达火场的时间不宜超过5分钟，对丁、戊类的局部场所，消防站的服务范围可加大到4公里。
规划按照“全面覆盖、重点保护”的原则，消防站服务范围按照接到火警后消防车到达火场的时间不超过5分钟，行车路程不宜大于2.5公里确定，同时消防站服务范围不大于7平方公里。
按照上述标准规范要求，结合规划区产业性质、所在地理位置及周边协作条件，规划在园区附近建设1座消防站。根据《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》要求，消防站应参照不低于《城市消防站建设标准》中特勤消防站的标准进行设置。园区应急物资储备库结合消防站建设。
8.1.4消防设施规划
1、消防通道
消防通道是指可供消防车行驶，净宽度不小于6米、净空高度不小于5米的道路，消防车通道依靠园区道路网系统，停车场应设置在疏散条件较好处，并加强园内交通道路管理，坚持取缔各种违章占道行为；
道路建设标准（宽度、负载、净空高度、转弯半径）须保证火灾时各种消防车辆能够快速行驶，及时赶到火灾现场，为灭火救援赢得时间；
消防道路不得设置路障或影响道路通行的其它设施；
化学危险品运输须实现人货分流、专道运输；
园区消防道路的建设应与装置建设同步。
2、消防给水及消火栓系统
（1）园区配备完善的水消防设施，包括消防管网、消防栓等。
（2）按照规范要求配置室外消火栓。按照《城市消防站建设标准》的要求，园区内各主次干道的消火栓间距严格按照120~150米要求布置，各厂区的消火栓的保护半径不应超过120米，并且在园区给水中保证消防用水。消火栓尽量靠近十字路口。辅助生活和办公区内消火栓间距一般不得大于120米，保护半径不超过150米，宽度在60米以上的道路应在两侧均设置消火栓。无市政消火栓、无消防车通道建筑密集区应修建消防蓄水池。
（3）根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014），建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定，保护半径不应大于150米，每个室外消火栓的出流量宜按10~15升/秒计算。工艺装置区等采用高压或临时高压消防给水系统的场所，其周围应设置室外消火栓，数量应根据设计流量经计算确定，且间距不应大于60米。当工艺装置区宽度大于120米时，宜在该装置区内的路边设置室外消火栓。甲、乙、丙类液体储罐区等构筑物的室外消火栓，应设在防火堤或防护墙外，数量应根据每个罐的设计流量经计算确定，但距罐壁15米范围内的消火栓，不应计算在该罐可使用的数量内。
（4）在园区内消防水管网设计成环状，并形成低压消防和局部高压结合的消防水系统。稳高压消防水环状管网的供水压力维持在0.7-1.2兆帕，低压消防水系统可以利用生产水供水系统。
（5）可燃气体、可燃液体量大的甲、乙类设备的高大框架和设备群宜设置水炮保护，设置位置距保护对象不宜小于15米。
（6）在罐区设固定式喷淋冷却水系统，以满足工业区内消防要求。
（7）配套建设一定数量的消防泵房等设施。每个消防水泵站宜配套设置稳高压消防水泵、消防水储罐。消防水泵房应设双动力源，当采用内燃机作为备用动力源时，内燃机的油料储备量应满足机组连续运转6小时的要求。消防泵站可以与生产或生活的水泵房合建。
（8）消防用水采取城市给水管网供水方式。园区由徐家桥水厂和那心水厂联合供水，取水水源主要为旧院水库输水管来水。
按照《建筑设计防火规范》的要求，在城市给水中应满足消防给水需要。园区消防用水主要由给水管网供给，给水管网的管径要满足生产、生活和消防用水量要求。
3、消防体系
园区消防规划应纳入上位规划与其他市政基础设施统一规划、统一设计、统一建设的要求，结合园区发展的具体情况，本着布局合理、急需先行、分期分批逐步实施的原则，建成设备、功能齐全、指挥灵活、反应迅速的消防体系，形成由区域、园区、企业三级组成的完善的消防体系。形成区域、园区和企业三级联防、联控、联消的管理机制；根据火灾事故重大性等级，影响区域范围和处理事故所涉及到的消防机构和资源进行分级，各行其责。
[bookmark: _Toc126591880]8.2防灾减灾规划
[bookmark: _Toc10524][bookmark: _Toc27068]8.2.1抗震防灾规划
8.2.1.1 抗震防灾指导思想
根据六枝特区历史上地震情况，结合化工生产特点，贯彻“预防为主，防、抗、避、救相结合”的方针，结合实际，因地制宜，突出重点，制定切实可行的防震抗震措施，力求把地震灾害及次生灾害减小到最低程度。
[bookmark: _Toc1527][bookmark: _Toc27261]8.2.1.2 抗震防灾应达到的基本目标
（1）当遭受多遇地震时，园区一般功能正常；
（2）当遭受相当于抗震设防烈度的地震时，园区一般功能及生命系统基本正常，重要企业能正常或者很快恢复生产；
（3）当遭受罕遇地震时，园区功能不瘫痪，要害系统和生命线工程不遭受破坏，不发生严重的次生灾害。
[bookmark: _Toc25690][bookmark: _Toc31923]8.2.1.3 抗震设防标准
园区所处地区抗震设防地震烈度为6度，设计基本地震加速度值0.05g，设计地震分组为第二组。园区生命线工程、易引发次生灾害工程及重要公共设施工程应按提高一度，按7度设计。
[bookmark: _Toc19722][bookmark: _Toc32023]8.2.1.4抗震措施
1、地震安全性评价
园区内以下建设工程须按规定进行地震安全性评价：
（1）国家重大建设工程；
（2）受地震破坏后可能引起水灾、火灾、爆炸或者强腐蚀性物质大量泄漏或者其它严重次生灾害的建设工程，包括堤防和贮存易燃易爆、剧毒或者强腐蚀性物质的设施以及其它可能发生严重次生灾害的建设工程；
（3）对本行政区域有重大价值或者有重大影响的其它建设工程。
根据《地震安全性评价管理条例》第十一条第二款：受地震破坏后可能引发水灾、火灾、爆炸、剧毒或者强腐蚀性物质大量泄露或者其他严重次生灾害的建设工程，包括水库大坝、堤防和贮油、贮气、贮存易燃易爆、剧毒或者强腐蚀性物质的设施以及其他可能发生严重次生灾害的建设工程，必须进行地震安全性评价。因此建议园区应进行地震安全性评价，得出准确的工程场地地质情况，确保本区域抗震安全。
2、抗震救援交通系统建设
构建以区域交通干线、园区主干路为骨架的抗震救援对外交通系统。同时区域内要增加次干路和支路的密度，完善园区道路网络系统，形成完整的抗震救援交通系统。
3、基础设施建设
园区供水、供电、通讯、供热等基础设施是一个庞大的防护体系，应采用多水源、多电源、多线路、多套管网等手段提高区域安全可靠性。同时须建立相应抢修专业队伍，防止震灾时次生灾害蔓延。
4、次生灾害控制
重点保护次生灾害危险源，如生产易燃、易爆、剧毒化学品的单元和储存库等。避震疏散场所距次生灾害危险源的距离应满足国家现行重大危险源和防火的有关标准规范要求；四周有次生火灾或爆炸危险源时，应设防火隔离带或防火树林带。
5、建设工程抗震规划
区内重要建设工程须按规定进行地震安全性评价，并保证安全评价提出的防震措施得到贯彻。建设工程应严格按抗震要求进行设计兴建，且抗震设防要贯穿建设的全过程。生命线系统的主要设备进行抗震加固，达到抗震设防标准。
针对化工项目“易燃、易爆、剧毒”等特点，制定相应防震抗震措施，加强建设工程抗震设防技术审查制度，力求把地震影响减少到最小程度。
建立健全地震防灾指挥系统，统管地震预防、安全教育及救助等工作，提高对抗震防灾工作的认识。
制定抗震防灾规划，防止次生灾害规划，震前应急准备及震后救灾规划，避震疏散计划等。
[bookmark: _Toc8062][bookmark: _Toc28629][bookmark: _Toc26900]8.2.2防洪、防涝规划
[bookmark: _Toc12519][bookmark: _Toc11704]8.2.2.1 规划目标
防治洪水，防御、减轻洪涝灾害，维护职工的生命安全和企业财产安全，保障园区生产正常进行。
[bookmark: _Toc28986][bookmark: _Toc5555]8.2.2.2 规划原则
防洪工作坚持贯彻“以防为主、防排结合、坚持标准、汛期安全”的总原则。实行全面规划、统筹兼顾、预防为主、综合治理、局部利益服从全局利益的原则。确保园区不受洪水的威胁。
[bookmark: _Toc30553][bookmark: _Toc31608]8.2.2.3 设防标准
园区内企业为大中型的化工企业，当遭受洪灾害或堤防失事后，对化工企业等将造成巨大损失，影响十分严重，对环境也会造成难于恢复的影响，因此根据《防洪标准》（GB 50201-2014）规定的工矿企业防护区的等级和防洪标准，园区防洪标准为100年一遇设防。
防涝按照10年一遇标准，防山洪按照20年一遇标准。
[bookmark: _Toc23211][bookmark: _Toc29372]8.2.2.4 防洪措施
（1）沿附近临靠山体道路设置截洪沟，山洪排入截洪沟后，在标高最低点通过规划导洪沟，再排入区域内雨水排洪干管和水系。
（2）加固原有的泄洪河道，增加排水设施，提高河岸线抗御风险的能力。“上游蓄水”：利用主行洪河道上游水库、塘坝，对其进行加固、挖深，发挥其滞洪、削峰的作用，在汛期中能够对流域内洪水进行截流，分批定时溢洪，避免在同一时间段、短时间内所有洪水同时进入主行洪河道。封山育林，合理耕种，做好水土保持工作，从根本上控制洪水径流。“下游泄洪”：应对河道进行彻底清障、清淤，对不满足要求的河道、冲沟进行拓宽、加深、加固，沿河两岸留足绿化带和防汛通道。
（3）沿河重要地段修建安全可靠的防洪堤，植树造林，减少水土流失。
（4）对可能发生的各种不同类型的洪水预先制定防御对策和计划安排，以备在防汛抢险中做到有计划、有准备、有措施，并在实施中，结合工情，水情变化情况，不断进行修订和完善。
（5）建立预警预报系统，根据实时雨情信息和降雨预报过程，及时接收重要河流重点防洪地区的洪水预报。
（6）建立决策支持系统，根据所收集的实时降雨量、内外河水位，及计算预报的洪涝流量与水位资料，结合区域防洪治涝工程情况，作出不同洪涝情况下的防洪治涝决策；对超标准洪涝制订不同的应急措施，供区域防洪治涝领导小组决策，保证决策的科学性、准确性与经济性。
（7）防洪及治涝预案应由园区统一指挥，按六枝特区防洪预案的有关规定操作。
8.2.3人防建设规划
人防建设应贯彻统一规划、综合开发、合理利用、依法管理的原则，在确保人防的要求下，做好地下空间的开发、利用和管理。新型大型公建、公共设施等应依国家相关规定建设人防设施。
⑴人防工程按《国家人防委（1994）9号》文件规定，结合民用建筑修建防空地下室，须按总建筑面积的2%配建地下人防，人防工程建设与电力、给水、通信和行政中心等重要目标保持500米以上的距离。
⑵人防工程相对分散，局部集中；便于开发利用，便于连通，单建式和结建式结合、地上地下统一安排，注意工程经济效益的充分发挥。
⑶合理开发地下空间，协调地上与地下、地下与地面建设的活动，从而全面提高城镇的综合防护能力，实现可持续发展。
⑷工业园区内各防空区的各类人防工程应形成相对独立的体系，人防工程建设应充分利用开发区内绿地、广场地下空间修建。暂时不能修建人防工程的绿地和广场，可作为人防工程储备项目规划。
⑸人防工程主干路原则上每300米留设一个出入口，易设在人流多、临街显著的位置，有的也可以设在各种绿地及广场。入口部一般要求留设15×15米的管理房位置。
⑹为减轻开发区内各类重要目标和基础设施遭攻击后的毁伤程度，在规划上采取以下防护与保障措施；特别重要的目标应在平时作好临战转入地下的准备，如各级指挥机构、通信枢纽、新闻单位等，应建立有一定抗力的地下防护措施；重要设施应形成多路供电，指挥、通信中心的地下设施应有自备应急电源和水源；各重要能源、水源、交通、工业系统都应建立本系统的抢险、抢修、保障专业队伍，负责对本系统重点设施遭攻击后抢险、抢修。
⑺城区的所有医院都作为工业园区的急救医院。当灾难发生时，急救医院需承担起对受伤人员的紧急求助。医院需配备完善的医疗器械，以及供水、供电、通信等系统。另外还需自备发电机，以防灾难发生时，供电瘫痪，从而救助困难。
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园区坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，加大安全治理力度，淘汰落后工艺，规范危险化学品装卸及运输，实现“生产上规模、工艺上水平、管理上档次”的目标，促进园区安全发展。
8.3.1规划原则
（1）坚持统一规划、合理布局、突出重点、兼顾一般原则。
（2）坚持依靠技术进步原则，推广本质安全性生产工艺，将危险消除在生产过程中，采用先进的安全控制技术，发展经济，保障安全。
（3）坚持实事求是，因地制宜的原则。从实际出发，安全目标要切实可行，规划措施具有可操作性。
（4）构建“政府统一领导、部门依法监管、企业全面负责、群众监督参与、社会广泛支持”的安全生产及劳动防护工作体系。
8.3.2安全生产监管体系
（1）建立适应园区性质的管委会；同时属地政府应在园内设立安全生产监管机构或安全生产执法监察分队，安全执法监察机构或安全生产执法监察分队作为属地政府安全生产执法监察大队的派出机构，实行安全监管职责。逐步在园区内形成政府、企业及生产厂（车间）三级安全生产监管体系，确保企业安全生产工作机制的运行主体得到落实。
（2）通过规章制度，把安全生产责任落实到每一个生产岗位、每一位员工身上。建立有效的监督机制、责任追究制度，特别是对负有直接或间接责任的领导的追究制度。
（3）园区内建设项目中的安全卫生设施应符合国家规定的标准，必须与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”。
（4）政府主管部门在园区开发建设的同时，同步建设相应的安全监管体系。
（5）建设安全宣传教育及培训专业机构；建设安全生产信息化系统，包括政府安全管理信息化和企业安全管理信息化。
8.3.3安全布局和封闭管理
（1）按照“分类控制、分级管理、分步实施”要求，结合产业结构、产业链特点、安全风险类型等实际情况，分区实行封闭化管理，建立门禁系统和视频监控系统，对易燃易爆、有毒有害化学品等物料、人员、车辆进出实施全过程监管。
（2）严格管控运输安全风险，实行专用道路、专用车道、限时限速行驶，并根据需要配套建设危险化学品车辆专用停车场，防止安全风险积聚。
（3）按照有关规定开展园区对外危险货物运输风险论证等工作。
（4）按照工业企业安全卫生防护距离的有关标准规范，根据相关项目的危险特性设置防护距离。
（5）园区内各企业的布局应满足安全防护距离的要求，综合考虑主导风向、地势高低落差、园区内企业、生产装置之间的相互影响、应急救援、产品类别、生产工艺、物料互供、公用设施保障等因素，合理布置园区功能分区，满足安全防护距离的要求。
（6）保障消防安全。依据国家有关消防法规的要求，建设公共消防站和企业消防站。园区内消防队伍应当定期开展消防演练，提高消防队员处理危险化学品事故的能力。
（7）园区项目布局按照同类项目相对集中的原则布置；有可能带来危害的生产装置要充分利用装置所在地的地形地貌、风向、周边环境等合理布局，力求把影响减小到最低程度。
（8）化工园区与城市建成区、人口密集区、重要设施等防护目标之间保持足够的安全防护距离，留有适当的缓冲带。
8.3.4劳动安全和工业卫生
（1）根据自身规模和产业结构需要，建立完善的安全生产和生态环境的监测监控和风险预警体系，相关监测监控数据应接入地方监测预警系统。
（2）贯彻执行《中华人民共和国职业病防治法》和《工业企业设计卫生标准》的要求，体现“预防为主”的卫生工作方针，保证工业企业建设项目的设计符合卫生要求，控制生产过程产生的各类职业危害因素，改善劳动条件，以保障职工的身体健康，促进生产发展。
（3）工程设计应认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，并严格执行《中华人民共和国劳动法》中“劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准。新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”的规定。
（4）劳动安全和工业卫生的防护设施，必须贯彻在各专业设计中，做到安全可靠，保障劳动者在劳动过程中的安全和健康。劳动安全和工业卫生的工程设计，应符合现行的有关国家标准和行业标准的规定。在工业企业建设项目的设计时，应积极采取行之有效的综合防护措施，防止有害因素对工作场所的污染，对于生产过程中尚不能完全消除的有害因素，亦应采取综合预防、治理措施，使设计符合国家标准的有关规定。
（5）为保障和促进职工健康，厂址选择需依据我国现行的卫生、环境保护、国土空间规划等法规、标准和拟建工业企业建设项目生产过程的卫生特征、有害因素危害状况，结合建设地点的规划与现状，水文、地质、气象等因素进行综合分析确定。厂址宜位于邻近城镇或生活区的全年最小频率风向的上风侧。厂区同城镇生活区之间宜设置安全、卫生防护距离。
（6）企业的生产区、生活区、生活饮用水源、工业废水和生活污水排放点、废渣堆放场和废水处理场，以及各类卫生防护、辅助用室等工程用地，应根据工业企业的性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护等要求，结合场地自然条件，经技术经济比较后合理布局。
（7）企业总平面的功能分区应按照厂前区内设置行政办公用房、生产区内布置生产车间和辅助用房的原则确定。产生有害物质的工业企业，在生产区内除值班室、更衣室、盥洗室外，不得设置非生产用房。
（8）企业的总平面布置，在满足主体工程需要的前提下，应将污染危害严重的设施远离非污染设施；产生高噪声的车间与低噪声的车间分开；热加工车间与加工车间分开；产生粉尘的车间与产生毒物的车间分开，并在产生职业危害的车间与其他车间及人员密集区之间设有一定的卫生防护绿化带。
8.3.5安全应急救援
8.3.5.1安全应急体制
化工园区应设置应急指挥机构，统一领导化工园区突发事件的应急处置、事故抢险、社会救援等工作；协调相关镇街、相关单位或部门应急处置机构的关系，指挥应急处置机构成员单位按照各自职责开展应急救援工作。
化工园区应急指挥机构主要履行以下职责：
（1）落实化工园区应急指挥机构工作部署。
（2）协调现场的应急救援工作，组织公安、消防、卫健、气象、生态、专家等相关单位进行先期处置，及时向应急指挥机构报告事态变化情况，传达应急救援指令。
（3）协调指挥有关单位按照职责参与处置工作，包括组织营救、伤员救治、疏散撤离、安置人员、上报事故情况等。
（4）必要时，组织划定危险化学品事故现场的警戒范围，实施必要的群众疏散、交通管制及其他强制性措施。
（5）根据相关规范、导则要求，组织编制园区安全应急预案，并开展应急演练；园区安全应急预案应包括综合应急预案和专项应急预案，并及时向应急管理部门备案。
8.3.5.2应急救援队伍
根据总体规划、功能分区和主要产品特性，建立满足突发生产安全事故、突发环境事件等情形下应急处置需求的体系、预案、平台和专职应急救援队伍，配备符合相关国家标准、行业标准要求的人员和装备。
建立化工园区应急救援队伍，逐步形成以消防应急队伍、应急管理队伍、应急专业队伍、应急专家队伍、医疗救护队伍和社会应急力量相结合的综合应急救援队伍。进一步加强企业应急救援队伍建设，逐步形成专、兼职队伍相结合的突发事件应急救援队伍。没有专职救援队伍的中、小型危险化学品企业，应根据企业可能发生事故的特点，采用共建的方式，与化工园区专职救援队伍签订应急联动协议，建立应急联动机制，提高应急救援能力。
8.3.5.3应急物资储备
按照国家标准和园区应急预案的要求，配备应急物资，主要有卫生药品及医疗器械类、防汛抗旱类、消防救援类、危化防护类、通讯保障类、工程机械类、应急监测类、抢险抢修类等。重点配备化工园区应对重特大、复杂事故救援任务所需要的救援车辆、抢险救援装备、监测侦检设备、通信指挥设备、个人防护装备、后勤保障设备等装备器材。
科学制定应急物资储备计划，按照政府储备与企业储备、实物储备与能力储备、通用物质社会储备与特种物质定点储备相结合的储备模式，合理布局应急救援物资。建立应急物资库信息管理系统，实现对化工园区内各类应急资源统计、查询、数据维护以及紧急情况的快速查询和调用。
8.3.6气防站
园区应根据国家相关的政策及规范设立气防站，气防站的建设规模、建设标准、设计规范、设备设施内容应按照相关标准的规定。
8.3.7实训基地
化工安全技能实训基地对标应急管理部《化工安全技能实训基地建设指南（试行）》相关要求，完善化工实训设施、加大培训教材开发、共享专业师资和数字资源，进一步加大对新《安全生产法》和化工安全相关法律、法规、规范、标准等内容的培训，提升参训人员的理论修养和法律意识。园区管理委员会每年定期召开研讨会，根据培训反馈，更好地、适时地调整合作的各项事宜，稳步推进基地建设。
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（1）《城市给水工程规划规范》（GB 50282-2016）。
（2）《室外给水设计标准》（GB 50013-2018）。
（3）《石油化工企业给水排水系统设计规范》（SH/T 3015-2019）。
（4）《石油化工企业设计防火标准》（GB 50160-2008）（2018年版）。
（5）《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）。
（6）《用水定额》（DB52/T 725-2019）。
（7）项目委托方提供的相关资料。
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（1）园区实施集中供水，给水工程要兼顾现状和未来发展，统筹规划，分期建设，保证给水工程的经济性、安全性和可靠性；
（2）合理配置水资源，以水定产，推行以计划用水和定额管理相结合的严格节水管理制度；
（3）园区设置项目入园准入门槛，要引进技术先进、节水降耗的清洁生产项目，严禁高耗水项目进入园区。挖掘工业节水潜力，采用节水型工艺、设备、建立节水型企业。最终，建立节水型园区。
（4）坚持“节流优先，治污为本，提高用水效率”的工业节水方针，加强水资源的高效利用。遵循分质供水、优水优用原则，坚持一水多用、再生水回用，提高水的重复利用率。
规上工业用水重复利用率达到94%以上。
循环冷却水系统浓缩倍数控制N≥5。
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1、水源现状
园区及周边居民现状生活用水为徐家桥水厂供水，徐家桥水厂取水水源主要为旧院水库输水管来水，设计净水能力达到7万m3/日。此外，路喜片区工业用水为六枝特区河头上水库提供，由于目前园区内企业多未正式投产，河头上水库工业用水供水暂未启用。
六枝特区旧院水库位于六枝特区新场乡旧院村，六枝特区旧院水库为III等中型工程，水库正常蓄水位1451.00m，死水位1428.00m，水库总库容1458万m3，死库容183万m3。水库多年平均供水量为2573.7万m3，其中城市生活供水为1306.7万m3，农业灌溉供水量为1267万m3。
六枝特区河头上水库位于六枝特区岩脚镇西北侧的岩脚河上，六枝特区河头上水库的任务是工业供水，向路喜园区供水量为2148万m3/a（P=95%）。河头上水库正常蓄水位1254.0m，死水位1228.0m，水库库容1602万m3。
2、用水量预测
以工业项目为主的区域用水量预测有两种方法：单位用地指标法和分类加和法。单位用地指标法是确定建设用地用水量指标后，根据规划用地规模推算用水量；分类加和法是根据产业规划确定的产业链及项目，结合同类项目用水量资料计算得出。实际规划工作中，工业项目由于所属产业类别、清洁生产水平等差异，用水量相差很大。园区作为化工产业集聚发展区域，产业类别及规划方案较为具体，根据产业规划方案应用分类加和法预测针对性强，能够更加真实的反映出园区实际用水需求。
1、规划的产业项目，参照国内、国际类似先进工艺用水量指标预测。同时考虑规划弹性，按类似化工园区统计值校核。
2、其它地块按性质测算，执行《城市给水工程规划规范》（GB 50282-2016）的规定，结合园区实际情况确定。
3、生活用水
生活用水指标采用150升/人•天。
经预测，规划期末园区需新鲜水量为27342立方米/天（需原水量为886.28万立方米/年）；考虑再生水回用后，需新鲜水量为10936.8立方米/天（需原水量为354.51万立方米/年），具体如下表所示。
表9.1-1  用水量预测表
	用地分类
	需水总量（立方米/天）

	现代煤化工产业用地
	19806

	精细化工产业用地
	6497

	道路及交通设施用地
	296

	绿地与广场用地
	159.5

	生活用水
	583.5

	合计
	27342
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六枝特区现代化工产业园每年需原水量为886.28万立方米。根据对园区周边供水水源分布及近几年供水水源供水状况，以旧院水库和河头上水库作为园区主要供水水源是有保障的。规划建议园区合理开发配置地表水源，充分利用再生水、雨水等非常规水资源，加强节约用水，保障供水安全，形成“多水源供水、丰枯相济、余缺互补”的水资源优化配置格局。
[bookmark: _Toc2378][bookmark: _Toc11152][bookmark: _Toc28659][bookmark: _Toc9910][bookmark: _Toc12186][bookmark: _Toc6922]9.1.5 给水厂及给水管网规划
9.5.1.1 给水厂规划
根据用水量测算及园区现状供水情况，工业用水现有设施能满足规划远期的供水需求，不需要再规划给水厂。园区由徐家桥水厂与那心水厂联合供水，供水水源为旧院水库和河头上水库。
9.5.1.2给水管网规划
园区给水系统遵循分质供水原则，规划生活给水系统、生产-低压消防给水系统、循环冷却水系统，中水回用系统。
（1）生活水给水系统
生活给水系统应为入园项目提供所需生活用水，主要包括办公室、化验室、浴室等生活及安全淋浴用水、洗眼器用水、化验用水等。给水规格如下：
水质：符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。
水压：应根据最高时用水量及最不利点所需压力计算，通常≥0.28兆帕。
水温：常温。
（2）生产-低压消防给水系统
生产用水应为各项目生产装置及辅助设施提供生产用水，主要包括各生产装置用水、循环冷却水系统补充水、脱盐水系统补充水、地面冲洗水、低压消防用水及场地用水等。由于生产给水管网同时承担低压消防供水任务，火灾消防时的节点压力应不小于0.15兆帕。给水规格如下：
水质：符合《石油化工给水排水水质标准》（SH/T 3099-2021）。
水压：≥0.28兆帕（自地面算起）。
水温：常温。
（3）循环冷却水系统
循环冷却水系统宜向压缩机、冷凝器、冷却器、机泵以及需要直接冷却的物料供给冷却水。
循环冷却水系统布置应满足以下要求：
循环冷却水浓缩倍数不小于5。
循环冷却水按照生产装置布局情况，按照集约、安全、节能的要求相对集中布置。
循环冷却水优先由再生水补充，不足的部分由新鲜水补充。
循环冷却水排水监测合格后集中排放。
（4）再生水给水系统
再生水给水系统应为各项目生产装置提供合格的中水，根据规划项目主要用水特点，通常作为循环冷却水系统补充水。给水规格如下：
水质：按《工业循环冷却水处理设计规范》（GB 50050-2017）规定的再生水用作为循环冷却水补充水指标进行控制。
水压：≥0.25兆帕（项目界区外接管水压）。
水温：常温。
（5）给水管网规划
生活给水管网、生产给水管网、再生水给水管网分别敷设。生活给水管网和再生水给水管网枝状与环状相结合，生产给水管网环状布置。考虑园区地形、占地面积、管网造价和净水成本等因素，规划将生活给水管网和生产给水管网分别布置。
园区管网布设详见《给水工程规划图》。
[bookmark: _Toc17348][bookmark: _Toc126591884][bookmark: _Toc31225][bookmark: _Toc11303][bookmark: _Toc32099][bookmark: _Toc28113][bookmark: _Toc8171][bookmark: _Toc21391]9.2 排水工程规划
[bookmark: _Toc14791][bookmark: _Toc24444][bookmark: _Toc17453][bookmark: _Toc29306][bookmark: _Toc6103][bookmark: _Toc16895]9.2.1 规划依据
（1）《城市排水工程规划规范》（GB 50318-2017）。
（2）《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）。
（3）《石油化工企业给水排水系统设计规范》（SH/T 3015-2019）。
[bookmark: _Toc15016][bookmark: _Toc13009][bookmark: _Toc22140][bookmark: _Toc27254][bookmark: _Toc28490][bookmark: _Toc31812]9.2.2 规划原则
（1）园区实行雨污分流的排水体制。
（2）园区排水实现清污分流，分质处理，按照不同产业类别污水性质的差异采用差别化预处理措施。
（3）推进清洁生产，采用先进技术，从源头减少污水产生量，鼓励企业最大限度污水回用，提高水重复利用率。
（4）加强水污染应急体系建设，建立完善的“三级防控”应急体制，防止事故状态下污水外流。
[bookmark: _Toc4959][bookmark: _Toc15456][bookmark: _Toc30712][bookmark: _Toc6916][bookmark: _Toc22040][bookmark: _Toc10599]9.2.3 污水处理厂现状、污水量预测 
1、污水处理厂现状
规划区目前未建设集中污水处理厂，未敷设污水管线。
2、污水量预测
规划区新增项目污水量根据规划项目生产工艺和生产规模进行加和统计，其他地块根据用地性质选取污水排放系数进行污水量预测，具体如下表所示：
表9.2-1  园区新增污水量预测表
	用地分类
	排污量（立方米/天）

	现代煤化工产业用地
	540

	精细化工产业用地
	2598.8

	道路及交通设施用地
	118.4

	绿地与广场用地
	63.8

	生活用水
	233.4

	合计
	3554.4


注：煤焦化项目废水回用率按100%计，其它废水回用率按60%计。
[bookmark: _Toc9024][bookmark: _Toc24895][bookmark: _Toc27121][bookmark: _Toc22945][bookmark: _Toc2164][bookmark: _Toc30591]9.2.4 污水处理规划
根据《化工园区建设标准和认定管理办法（试行）》（工信部联原〔2021〕220号）等政策标准要求，化工园区应按照分类收集、分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管输送的配套管网，园区内废水做到应纳尽纳、集中处理和达标排放。
（1）污水处理模式
本次规划依据产业特点及企业排污规模拟采用污水处理一体化的模式。园区污废水经厂区预处理达接管标准后进入工业污水处理厂进行深度处理后回用，回用不完的达标尾水通过管道排放至岱翁河。
园区规划设置1 座工业污水处理厂，设计处理规模为 1.5万立方米/天（含美锦华宇新能源有限公司项目污水处理），分期建设，分步实施，主要收集经项目厂区预处理后达接管标准的污废水，回用后达标尾水外排。排污口的设置应经过专家论证并经生态环境主管部门批复。
（2）接管标准
园区接管标准可参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准商定。可参考下表：
表9.2-2  设计接管标准一览表
	项目
	pH
	COD
	BOD5
	SS
	TN
	氨氮
	总磷

	进水
	6.5~9.5
	≤500
	≤250
	≤250
	45
	≤30
	1.5


（3）出水水质
污水处理厂未回用的尾水（以及经反渗透浓缩后的含盐废水）和清净下水出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准，通过主管部门行政审批的污水总排口外排。
[bookmark: _Toc28803][bookmark: _Toc7986][bookmark: _Toc10993][bookmark: _Toc17999][bookmark: _Toc22902][bookmark: _Toc19123]9.2.5 再生水回用
污水处理厂建议污水回用率按60%计，新建的工业污水处理厂配套建设再生水回用设施，园区设计规模为300立方米/小时（按回用量计），建议分期建设，分步实施。
为鼓励和指导再生水作为循环冷却水系统补充水，国家先后出台多项标准，包括《城镇污水再生利用工程设计规范》（GB 50335-2016）、《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）、《循环冷却水用再生水水质标准》（HG/T 3923-2007）、《工业循环冷却水处理设计规范》（GB 50050-2017）。但各标准对再生水水质要求不尽相同，且部分指标值相差较大。其中《工业循环冷却水处理设计规范》（GB 50050-2017）发布最晚，且对各项指标要求最严，建议选择该标准规定的再生水质作为再生水回用系统的出水水质。
[bookmark: _Toc19756][bookmark: _Toc833][bookmark: _Toc15958][bookmark: _Toc23397][bookmark: _Toc22618]9.2.6 排水系统规划
园区污水系统可划分为：有机污水系统、清净下水系统、初期雨水系统、事故水系统。
（1）有机污水
收集管网按照“一企一管”的原则规划，企业污水预处理至接管标准后排入园区污水管道，通过专管敷设至园区污水处理厂。
（2）清净下水
清净下水主要包括循环冷却水系统排水、化学水站排水、锅炉排水等，企业排放的清净下水优先由企业自行处理后回用，不能回用的部分，由污水排放口集中排放，禁止随意散排。清净下水收集管可由园区集中设置，通过公共管廊敷设。
（3）初期雨水
为防止初期雨水外流造成污染，在各装置区设置初期雨水收集设施，收集的初期雨水与有机污水一并送企业污水预处理站进行处理，达标后送园区污水处理厂集中处理。初期雨水量建议按照《石油化工企业给水排水系统设计规范》（SH 3015-2019）规定计算。
（4）事故水
规划在园区内设立“装置—企业—园区”的三级防控体系，首先在各装置界区内采取有效的防范措施（包括防火堤、围堰及初期雨水收集池等），组成第一级防控体系；企业内部建设雨水监控池、事故水池及事故水收集系统，组成第二级防控体系；园区内雨水管网排放口、达标污水排放口设置截止阀等应急截断设施，构成第三级防控体系。在靠近污水处理厂，且地势较低处设置应急事故水池，收集超负荷污水和事故污水；且在雨水管道进入受纳水体（如河道、沟渠、洼地等）之前。事故应急水池的规模应根据各企业事故源的设备容量、事故时消防水量、可能进入应急储存设施的降雨量等因素综合确定。按园区各企业同一时间只发生1次突发环境事件的原则考虑，其容积不宜小于最大的一个事故源企业超出其防控能力可能排放到园区的事故水量；园区与周边环境敏感区有水利联系的，宜考虑增加一处不利事故源的量。应急事故水池规模的具体计算方法参考《化工园区事故应急设施（池）建设标准》（T/CPCIF 0049-2020）。
本次规划在园区设置公共应急事故水池，公共应急事故水池均建在污水处理厂内部，设计规模分别为5000立方米。
[bookmark: _Toc23045][bookmark: _Toc10897][bookmark: _Toc11274][bookmark: _Toc21071][bookmark: _Toc20846][bookmark: _Toc21349]9.2.7 污水管网规划
污水管网规划应遵循“一企一管”原则，压力流明管输送；经由综合管廊，沿最短路线输送至园区污水处理厂。具体管网走向见《污水管网规划图》。
管道建议采用玻璃钢管、PE管、PVC管等耐腐蚀管材，采用钢管等非耐腐蚀管材的应依据《石油化工设备和管道涂料防腐设计规范》、《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》中的要求进行防腐处理。
[bookmark: _Toc31535][bookmark: _Toc25252][bookmark: _Toc19976][bookmark: _Toc23855][bookmark: _Toc12563][bookmark: _Toc15206][bookmark: _Toc8038][bookmark: _Toc126591885]9.3 雨水工程规划 
[bookmark: _Toc5338][bookmark: _Toc17805][bookmark: _Toc224][bookmark: _Toc413][bookmark: _Toc5497][bookmark: _Toc3481]9.3.1 规划原则 
（1）《治涝标准》（SL 723-2016）。
（2）《城市排水工程规划规范》（GB 50318-2017）。
（3）《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）。
[bookmark: _Toc13890][bookmark: _Toc19118][bookmark: _Toc16085][bookmark: _Toc23363][bookmark: _Toc2747][bookmark: _Toc1885]9.3.2 雨水量预测
（1）应根据园区的地形条件，以及河流水系分布等情况，按照高水高排，低水低排的原则布置雨水管网。雨水分区排放，采用短距离、多出口、分散就近排入河道水系；充分发挥现有河道的排泄能力。
（2）应充分利用现有雨水管道和排水设施，以节约投资。
（3）必要时采用雨水管道+排洪渠道结合的方式排除雨水。
（4）尽量缩短管线的长度，尽量沿现有的或规划道路敷设。
（5）道路宽度大于40m，设置双排雨水管道。
（6）管道路由尽量设置在非车行道下。
[bookmark: _Toc3482][bookmark: _Toc6210][bookmark: _Toc1357][bookmark: _Toc20738][bookmark: _Toc18290][bookmark: _Toc22609]9.3.3 雨水排放模式规划
雨水量按下式计算确定：
Q=q•Ψ•F
其中：
Q——雨水量（L/s）；
q——暴雨强度（L/s·ha）；
Ψ——综合径流系数，经加权平均法计算取0.6；
F——汇水面积（ha）；
设计暴雨重现期Ｐ取3年。
暴雨强度公式如下：
q=167×（42.25+62.60×logP）/（t+35）
q——降雨强度（L/s·ha）
P——设计重现期，本区取P=3年
t=t1+t2
式中：t——降雨历时（min）；
t1——地面集水时间（min），取地面集水时间为10min；
t2——管渠内雨水流行时间（min）；
雨水管渠水力计算，均按满管流计算，即设计充满度h/D采用1.0。
[bookmark: _Toc13813][bookmark: _Toc30856][bookmark: _Toc32396][bookmark: _Toc7196][bookmark: _Toc6062][bookmark: _Toc31886]9.3.4 雨水管网规划
园区雨水管网可采用暗管、暗沟或明渠等形式，应充分考虑地形因素及周边受纳水体，结合地面坡度沿道路敷设，重力流排放。雨水管道采用钢筋混凝土圆管，超过Φ2000的管道采用矩形暗沟。在干管每隔200-300米处设一支管甩头，以便日后园区内企业雨水管线接入。园区内没有污染的雨水通过园区内的雨水收集管道排入河中。
雨水管网采用暗管排水时，覆土深度应尽量控制在0.7米-1.5米左右，覆土不足0.7米的管段应作加固处理。雨水管材可选用钢筋混凝土管，管道接口采用钢丝网水泥砂浆抹带接口；管道基础根据管道不同的埋设深度，采用对应的混凝土基础。
雨水管道应与其他管道协调，详见《雨水管网规划图》。
[bookmark: _Toc31269][bookmark: _Toc2715][bookmark: _Toc22167][bookmark: _Toc10255][bookmark: _Toc965][bookmark: _Toc31691][bookmark: _Toc20141][bookmark: _Toc126591886][bookmark: _Toc23660]9.4 电力工程规划
[bookmark: _Toc22694][bookmark: _Toc30047][bookmark: _Toc26292][bookmark: _Toc21938][bookmark: _Toc8198]9.4.1 规划依据
（1）《城市电力规划规范》（GB/T 50293-2014）。
（2）《城市配电网规划设计规范》（GB 50613-2010）。
（3）《城市电力网规划设计导则》（Q/GDW 156-2006）。
[bookmark: _Toc15032][bookmark: _Toc2763][bookmark: _Toc17097][bookmark: _Toc19721][bookmark: _Toc10229][bookmark: _Toc5904]9.4.2 规划原则
（1）科学合理地进行负荷预测，为供电电源布局及网架结构规划提供依据。
（2）合理规划布置变电站及其用地，适当超前预留相关设施用地。
（3）合理规划变电站及电力设施的用地，充分预留高压走廊和电缆通道，处理好电力设施与规划地段建设的矛盾。
[bookmark: _Toc6514][bookmark: _Toc28367][bookmark: _Toc24651][bookmark: _Toc5742][bookmark: _Toc22928][bookmark: _Toc25198]9.4.3 电源概况、用电负荷预测
1、电源概况
目前六枝经开区为路喜园区供电的有110kV变电站（新窑变）1座，由220kV六枝变为其供电，为双主变变电站，主变容量126MVA，截止2021年底最大负荷为28.3MW，最大负载率为23.6%。
2、用电负荷预测
化工园区用地属于化学工业用地，总体规划包括工业用地、公用工程用地、行政办公用地、仓储用地、道路广场用地及绿化用地等，因此，电力规划属于工业区电力分区规划。
根据《城市电力规划规范》（GB/T50293-2014）和工业区规划的特点，本规划采用负荷密度法和项目相结合的方法进行用电负荷预测。用电负荷预测充分考虑到石化工业用电的特征，并参考国内外现有的化工区单位建设用地用电现状水平，力求准确地预测工业区用电负荷。
根据上述指标和方法，化工园区新增用电负荷总预测值约为67.3万kW。详见电负荷表：
表9.4-1  电负荷表
	项目名称
	用电负荷（万kW）

	现代煤化工产业用地
	9.75

	精细化工产业用地
	57.05

	公用工程及其他
	0.5

	合计
	67.3


[bookmark: _Toc10745][bookmark: _Toc5144][bookmark: _Toc2570][bookmark: _Toc22486][bookmark: _Toc23433][bookmark: _Toc14541]9.4.4 供电设施规划
1、供电电源选择
根据化工园区的用电负荷和地区电力规划，从供电安全性和可靠性的角度，选择110kV新窑变为园区供电，从新窑变引一趟110kV线路和一趟10kV线路至企业。
2、供电规划
园区不新建变电站，对原有110kV新窑变10kV开关室和间隔进行扩建，同时在园区建设多座10kV开关站，可向园区内建设项目提供110kV、10kV等级供电线路。
个别大型企业根据自身用电情况，可直接由国家电网的区域变电站专线供电，供电线路紧张时可考虑采用电缆线路供电。
园区建成后，用电负荷较大且高度集中，建设变电站将使得地区的电源结构趋于合理，使得变电设施更加接近负荷中心，对于提高整个园区的供电安全性和可靠性十分必要，对于更合理地规划园区内电力线路、降低线损也十分有益。
上述供电设施规划宜根据园区开发建设情况分期建设。
规划供电线路沿园区规划的工业管廊架空敷设，无管廊处沿道路埋地敷设。
[bookmark: _Toc22919][bookmark: _Toc24322][bookmark: _Toc25329][bookmark: _Toc12552][bookmark: _Toc7340][bookmark: _Toc2197]9.4.5 化工园区区内电网规划
化工园区内供电电压等级主要为110kV、10kV。
考虑到化工生产对供电可靠性要求较高，园区内各用户均采用双回路电源供电方式。各用户根据需要分别建设110kV、10kV变电所。
[bookmark: _Toc12734][bookmark: _Toc416][bookmark: _Toc10922][bookmark: _Toc26632][bookmark: _Toc14520][bookmark: _Toc27555]9.4.6 高压走廊规划
根据电力规划有关规范，园区110kV及以上高压架空线路均应设置高压保护走廊。
[bookmark: _Toc18469][bookmark: _Toc13283][bookmark: _Toc7708][bookmark: _Toc27327][bookmark: _Toc26595][bookmark: _Toc1508][bookmark: _Toc30773][bookmark: _Toc126591887]9.5 通信工程规划
[bookmark: _Toc27258][bookmark: _Toc8752][bookmark: _Toc27834][bookmark: _Toc16614][bookmark: _Toc5569][bookmark: _Toc4095]9.5.1 现状
化工园区通信建设依托地方电信公司，当地电讯设施齐全，有线电视及数字网络信号已开通。区电信局、联通公司、移动公司均已在园区周边高密度架设信号基站和设立营业机构，网络可覆盖园区，区内通讯状况良好。
[bookmark: _Toc3513][bookmark: _Toc31248][bookmark: _Toc24619][bookmark: _Toc25404][bookmark: _Toc24960][bookmark: _Toc14542]9.5.2 电话量预测
[bookmark: _Toc5098][bookmark: _Toc7239]园区新增总固定电话数量1945部，总移动电话数量为3696部。
[bookmark: _Toc5824][bookmark: _Toc25436][bookmark: _Toc3785][bookmark: _Toc5008]9.5.3 通信设施规划
[bookmark: _Toc18524][bookmark: _Toc14999]根据电话量预测结果及通信现状，本园区电信规划在园区管理服务中心内建设电信局，并设置程控交换机一套，作为园区的信息交换中心。
[bookmark: _Toc16635][bookmark: _Toc3060][bookmark: _Toc15615][bookmark: _Toc4520]9.5.4 数字网络规划
 在园区内构建宽带网，敷设主干光纤，各部门可将其局域网或单个用户端通过光纤与主干网互联，实现图文数字传输和处理，达到资源共享、通信快捷的目的。
上述通信设备配置将保证园区与社会通信网络乃至全球网络便捷的沟通。
[bookmark: _Toc20370][bookmark: _Toc25075][bookmark: _Toc15122][bookmark: _Toc9969][bookmark: _Toc13509][bookmark: _Toc230]9.5.5 通信线路规划
 园区将实现光缆到路边的宽带接入，以适应用户对多媒体通信的需要，并要求各用户积极接入，建设统一、高效的信息高速公路。
园区电话线路一律采用地下管道敷设，主干线路沿区域内干道敷设。
规划有线电视线路与电话线路同沟敷设，占用电话管道中的一孔。通信光缆以道路网为骨架，铺设光缆排管，孔数为6-18孔。
[bookmark: _Toc12153][bookmark: _Toc19410][bookmark: _Toc8800][bookmark: _Toc29261][bookmark: _Toc3056][bookmark: _Toc30075][bookmark: _Toc17356][bookmark: _Toc126591888]9.6 燃气工程规划
[bookmark: _Toc25740][bookmark: _Toc15405][bookmark: _Toc1390][bookmark: _Toc11426][bookmark: _Toc12110][bookmark: _Toc26704]9.6.1 气源规划
本规划化工园区气源来自中缅天然气管道六枝分输站。中缅天然气管道全长2806km，设计压力为10MPa，管径D1016mm，设计输量为120×10m8/a。成分见表9.6.1-1。
表9.6.1-1  中缅天然气管道天然气组分一览表
[image: ]
[bookmark: _Toc2444][bookmark: _Toc32277][bookmark: _Toc11830][bookmark: _Toc23697][bookmark: _Toc2597][bookmark: _Toc25222]9.6.2 燃气设施规划
六枝分输站，位于为贵州省六枝特区落别乡中缅管道38#阀室西北侧200m处，目前已建成六枝分输站至路喜园区DN325管道11.8㎞，设计压力1.6MPa，输气能力可达4.5万方/小时。
[bookmark: _Toc13945][bookmark: _Toc17199][bookmark: _Toc19326][bookmark: _Toc16575][bookmark: _Toc32364][bookmark: _Toc11271]9.6.3 用气量
至规划期末，远期气化率达 100%，用气量约 4 .8万立方米/天。 
[bookmark: _Toc15853][bookmark: _Toc24473][bookmark: _Toc29913][bookmark: _Toc7124][bookmark: _Toc5556][bookmark: _Toc28614]9.6.4 燃气管网布置
园区采用中压---低压两极输配系统进行供应，用户采用区域调压站、楼栋调压箱、专用调压站相结合的方式供气。 
中压管网 0.8-0.3 兆帕（门站-调压箱），低压管网0.3-0.15 兆帕（调压箱-用户）。 
燃气管网建设按照远期需求，统一规划，分期建设。近期中压管网采用枝状布置方式供气，远期逐步将枝状管网建设成小环网供气。管道布置严格遵循《城镇燃气设计规范》，保证其安全距离。
[bookmark: _Toc16744][bookmark: _Toc7247][bookmark: _Toc2416][bookmark: _Toc16404][bookmark: _Toc21606][bookmark: _Toc28658][bookmark: _Toc28709][bookmark: _Toc126591889]9.7 环卫工程规划
[bookmark: _Toc31319][bookmark: _Toc31450][bookmark: _Toc15736][bookmark: _Toc27444][bookmark: _Toc29914][bookmark: _Toc23185]9.7.1 规划目标
通过合理的规划布局以及不同层级的环卫设施的设置，使规划区的生活垃圾、粪便以及其它混合物污染物得以有效处理以及区内的环境卫生得以有效提升和改善。
[bookmark: _Toc26923][bookmark: _Toc15613][bookmark: _Toc11508][bookmark: _Toc19310][bookmark: _Toc10584][bookmark: _Toc4180]9.7.2 垃圾、粪便收集清运方式
垃圾采用分类收集，集中处理的方式，由现状混合垃圾逐步向分类收集过渡。垃圾由小型垃圾收运车运送至垃圾转运站，经转运站简易筛分、回收、压缩后通过大型运输车辆 
转送至城市垃圾处理厂统一处理。 
一般性工业废弃垃圾须经专门收集，集中处理，运输过程应采用封闭式，力求垃圾存放和转运不外露。
[bookmark: _Toc14687][bookmark: _Toc9495][bookmark: _Toc27368][bookmark: _Toc19011][bookmark: _Toc12798][bookmark: _Toc8711]9.7.3环卫设施规划
1、垃圾转运站：根据规划，规划区内布置 1 座小型生活垃圾转运站，转运规模 30 吨/日—80 吨/日，每座转运站面积一般不超过 500 平方米。负责区域内垃圾收集，并转输至规划的城市生活垃圾处理场进行最终处置。垃圾中转站要求与相邻建筑物保持不小于 15 米的防护距离。 
2、公厕：在人流量大的街道和商业区，公共厕所的配置间距为 300～500 米；一般街道上公共厕所的间距不大于 800米；工业区可按间距 800～1000 米设置。公厕主要布置在沿街两侧交通方便处。 
3、车辆清洗站：在规划区内按《城镇环境卫生设施设置标准》的相关规定在进入城区的主要道路附近地段设置车辆清洗站，车辆清洗站宜与加油(气)站、停车场等合并设置。 
规划共需建 1座车辆清洗站。 
4、废物箱 
生活垃圾收集点的服务半径不宜超过 70 米，市场、交通客运枢纽及其他产生生活垃圾量较大的设施附近应单独设置生活垃圾收集点。
[bookmark: _Toc1598][bookmark: _Toc3781][bookmark: _Toc5385][bookmark: _Toc1773][bookmark: _Toc4979][bookmark: _Toc10332][bookmark: _Toc30613][bookmark: _Toc126591890]9.8 工业气体规划
[bookmark: _Toc7833][bookmark: _Toc15549][bookmark: _Toc7776][bookmark: _Toc25432][bookmark: _Toc29456][bookmark: _Toc1678]9.8.1需求预测
园区需要工艺压缩空气、仪表压缩空气、氮气等。 
园区内绝大部分生产装置均需要工艺压缩空气和仪表压缩空气。此外，部分生产装置生产过程中需要氮气供应。
[bookmark: _Toc5042][bookmark: _Toc26571][bookmark: _Toc1769][bookmark: _Toc9158][bookmark: _Toc1833][bookmark: _Toc17628]9.8.2 规划方案
为满足需要，规划在园区内依托大项目集中建设工业气体生产装置，向园区内各生产用户供应氮气和压缩空气，相应空压空分装置的具体规模视项目的进展情况按具体需求量分期建设。
[bookmark: _Toc30184][bookmark: _Toc29092][bookmark: _Toc19288][bookmark: _Toc17233][bookmark: _Toc13822][bookmark: _Toc4693][bookmark: _Toc18802][bookmark: _Toc126591891]9.9 公共管廊规划
[bookmark: _Toc14070][bookmark: _Toc29522]9.9.1 规划目的 
1、为园区内各地块的建设项目提供便捷的架空管道敷设通道； 
2、为园区提供完善的基础设施，创造良好的投资环境； 
3、为园区提供环保基础设施，避免埋地敷设管道发生泄漏时，难以发现，对地下水和土壤 
产生污染等。 
[bookmark: _Toc5529][bookmark: _Toc17964]9.9.2 规划原则 
1、公共管廊的规划严格执行现行国家标准和项目所在地有关政策和法规。 
2、根据园区产业规划和产业布局，公共管廊的规划将以路径规划为主，确保所需地块的公 
共管廊规划到位，管廊的规模可随园区产业规划的调整和招商引资的进展情况，作适应性调整。 
3、公共管廊的规划走向应与主要道路平行布置，减少上述设施的交叉穿越或跨越，局部地 
方必须跨越时，跨越高度符合现行规范要求的同时，尚需满足相关主管部门的要求。 
[bookmark: _Toc2876][bookmark: _Toc9141]9.9.3 规划内容 
1、规划现状 
园区现状未建设公共管廊。 
2、规划范围 
规划园区公共管廊用地面积为 26.6hm2，沿园区主要道路一侧布置公共管廊用地，使园区 
各个用地均由公共管廊覆盖，满足管廊周边企业的使用。将园区内的污水管线、供热管线、燃 
气管线和物料管线利用公共管廊架空敷设。对于现状管廊条件不满足园区未来发展需要的，需 
要进行改建。 
3、规划内容 
（1）管廊的高度及跨越 
公共管廊拟建高管廊为主，各地块进出口通行不受公共管廊的影响，但是由于园区内部高 
压走廊分布凌乱，在管廊与高压走廊交接处，采用低管廊建设，具体建设高度根据高压走廊实 
际情况进行考虑，避免管廊与高压走廊相冲突。在管廊跨越园区内主要运输道路时，净空高度不小于 6m；公共管廊经过道路时应采用跨越通过方式，跨越高度和宽度应满足规范和相关单位要求。 
（2）管廊规模 
根据园区产业布局，结合路网设计，规划公共管廊路径。规划管廊带用地宽度为 10m，其中，检修通道不小于 4m，管廊宽度及管廊层数根据管线需求按需设置；临街管廊可利用管廊周边道路做为检修通道。 
专用管廊：宽度和层数根据地块内项目按需设置。其中专用管廊是为单一用户或地块设置的专用管廊，其位于用户界区外，多利用园区绿地进行布置，具体位置、规模、结构形式等，需与用户界区内的装置同步建设。 
公共管廊的建设周期，可根据沿途地块内项目的落地情况，分阶段实施，管廊的层数可在结构详细设计时考虑分层实施功能，即设置公共管廊的预留层，以利节约并合理使用工程建设投资。 
[bookmark: _Toc20572][bookmark: _Toc30434]9.9.4 实施建议 
园区内企业随着国家政策和经济形势的走向，将逐步淘汰、更新置换新项目，园区建设将是滚动开发的过程，因此在尽可能降低管廊工程建设投资的前提下，管廊规模及走向应充分考虑未定项目地块开发时管廊衔接的灵活性，为园区的可持续发展打下良好的基础。 
考虑到园区现状建设的实际情况，管廊带建设用地比较有限，规划建议在未来园区发展过程中，根据园区的实际建设情况，分期分区域实施公共管廊的建设。 
公共管廊工程作为园区基础设施，其规划路径及规模应尽可能结合园区现行规划和未来发展的需要。因此，公共管廊需根据园区产业规划的落实情况和项目招商引资的进程作适应性调整，以满足园区各预留地块项目开发与实施的需要。使公共管廊规划更趋完善，管廊布置的路径更加合理，管廊的规模更为经济实用。 
园区可以委托具有资质的单位进行园区公共管廊专项论证报告，论证园区是否需要建设公共管廊。
[bookmark: _Toc28845][bookmark: _Toc18629][bookmark: _Toc19526][bookmark: _Toc7249][bookmark: _Toc23841][bookmark: _Toc7317][bookmark: _Toc30308][bookmark: _Toc126591892]9.10 维修规划
园区内企业的大中型维修实行社会化服务。 
园区内企业按照承担小型维修任务和特殊需要设置维修车间，并配备相应的机修、电修、仪修的设备和技术人员，各生产装置配备日常巡检人员，承担巡检任务。
[bookmark: _Toc126591893][bookmark: _Toc31757][bookmark: _Toc27403]9.11 化工园区安全风险智能化管控平台建设
化工园区智能化管控平台建设坚持以有效防范化解重大安全风险为目标，突出安全基础管理、重大危险源安全管理、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制、特殊作业管理、封闭化管理和敏捷应急等基本功能，强化感知、网络、安全等基础设施建设，推进信息共享、上下贯通，推动科技创新、工业互联网产业生态、安全生产在园区内外的渗透及融合发展，实现不同企业、不同部门、不同层级之间的协同联动，助力化工园区安全发展高质量发展。
本园区指挥中心设在消防站内，重点建设大屏显示系统，主要由三大子系统构成：信号源子系统、控制子系统、LED显示屏子系统。除了三大子系统以外，根据具体应用情况还包括配电子系统、通讯传输子系统、视频编辑子系统等。
[bookmark: _Toc3175][bookmark: _Toc7810]9.11.1系统架构设计
（1）总体架构 
平台整体架构由边缘计算层，云端平台层，业务应用层三层组成。 
边缘计算主要接入企业对接所有设备数据、视频等非结构化数据，实现现场各类工业协议的解耦，支持数十种标准工业协议和公约，边缘层能够从数据源采集、解析、转换、预处理数据，然后将数据转发中心平台，满足存储、计算以及业务计算需要。 
云端平台包含“应用平台”、“开放平台”、“使能平台”、“云设施平台”、“运维平台”、“运营平台”等六大子平台。 
应用平台：为业务专家提供了可视化、无门槛、拖拽应用构建模式，为开发者提供了集开发工具、开发流程为一体的一站式扩展开发模式，两者之间可以相互融合，同时无论是可视化配置还是代码开发都可以调用底层平台提供技术能力、业务接口、前端组件，帮助用户敏捷、高效地实现复杂业务应用。
开放平台：提供完整的体系化浸入式云端开发能力，进而可敏捷化调用平台内置的底层技术能力，实现对包含研发、测试、部署、上线在内的全生命周期有效管控，实现各类应用的快速扩展开发。 
使能平台：面向上层应用，对包含物联网、大数据、人工智能等能力体系在内的基础性技术能力进行了统一封装，并按照统一规范向上层应用提供支撑，从而在确保应用级平台在领先性技术体系支撑下稳健运行的同时，为新业务开展、现有业务及技术升级构建了标准化载体，有效辅助客户业务及技术持续迭代。 
物联网平台由边缘计算平台和物联网云平台两大部分组成。边缘端实现各类工业协议接入，支持数据清洗、计算、边缘模型处理等边缘计算能力，提供边缘端运维管理、扩展开发，云边协同功能。云端实现海量的数据接入、存储和解析，提供设备率生、设备行业模型能力，提供云组态设计器和IoT组件，为应用开发提供有效支撑，大大降低定制化开发工作。 
大数据平台支持多种异构数据源（数据库、消息、API等）之间的灵活、快速、无侵入式的数据交换，打破数据孤岛。提供丰富的可视化组件，包括常用的数据图表、图形、控件等，支持拖拽即可完成组件自由配置与布局、所见即所得，帮助用户轻松搭建可视化数据分析报表和大屏。 
人工智能平台提供多样成熟的算法服务，包括图像识别、人脸识别、自然语言处理、数据挖掘、知识图谱、遥感影像分析、视频分析、 模型训练等多个领域的算法服务和产品，覆盖多领域AI能力，满足各种业务场景需求。
云设施平台：根据业务及技术规则实现基于资源的业务功能微服务化封装及分布式调度，提供基于DevOps的CI/CD （持续集成/持续部署）策略，以辅助客户实现业务动态调整、动态发布及持续迭代，满足智慧化工园区业务的持续性迭代要求。 
运维平台：为客户提供IT访问安全、后台作业跟踪、配置管理数据库及IT服务管理能力，辅助客户及第三方运维团队基于该平台实时跟踪系统运转状况，并根据数据及时作出运维决策。 
运营平台：面向封闭管理运营单位，综合考量标准化及个性化要求，运营平台将运营过程所涉及的干系人、系统应用、管控方法及指标纳入统一管控，并提供个性化配置工具，辅助运营团队在科学化运营理念指导下，针对实际情况对系统进行个性化管理及服务。 
[bookmark: _Toc7559][bookmark: _Toc3333]9.11.2平台功能要求 
（1）智慧安全 
①安全基础管理 
园区基础信息管理：建立园区基础信息库，包含但不限于园区规划、园区安全管理体系、“禁限控”目录、园区内化工企业基本情况以及“两重点一重大”、从业人员、值班值守、企业事故事件等信息。 
装置开停车和大检修管理：实现园区内企业装置设施（含重大危险源）开停车和大检修线上备案。备案内容包含装置开停车方案和时间、大检修方案和时间。支持备案信息维护、查询，以及开停车、大检修数据等多维度统计分析和可视化展示。 
第三方单位管理：建立入园/驻园第三方单位信息库，包括但不限于第三方单位基本信息、资质、安全教育培训记录、服务记录、违规记录等，实现第三方单位诚信管理。支持信息维护、核验，诚信评价规则的在线配置，以及园区企业对有关信息的自主填报。 
②重大危险源安全管理 
重大危险源安全包保责任落实监督：实现重大危险源安全包保履职记录电子化、条目化，管理企业每一处重大危险源包保责任落实情况，支持重大危险源主要负责人、技术负责人和操作负责人信息维护，三级包保责任人安全包保履职情况记录检查，以及信息查询、多维度统计分析功能。 
在线监测预警：汇聚现有重大危险源监测监控数据，实现对重大危险源安全在线抽查，支持基于GIS地图的重大危险源浏览，查看储罐、装置、危化品库等处的液位、温度、压力和可燃有毒气体浓度的实时监测数据、报警数据，查询历史数据和对比分析。 
重大风险管控：基于风险预警模型，分为重大风险（红）、较大风险（橙）、一般风险（黄）、低风险（蓝）四个级别，实现重大危险源安全风险的实时评估分析和展示，支持根据预警级别，按照《危险化学品安全生产风险监测预警系统预警信息处置管理办法（试行）》，即时自动完成预警信息的发送、核查、反馈和督办。 
评价/评估报告及隐患管理：汇聚重大危险源的安全评价报告、SIL等级评估报告和重大危险源专项督导检查问题隐患相关数据，实现重大危险源的安全评价报告电子化备案、查阅和问题隐患“三录入”、 整改反馈，支持精确和模糊查询、多维度统计分析及可视化展示。 
重大危险源企业分类监管：贯通安全承诺公告、实时监测数据、安全包保责任人履职、“三录入”、评价/评估报告，基于危险化学品重大危险源企业安全管理现状综合评价体系，分为特别管控、重点关注和一般监管三类，实现对危险化学品重大危险源企业分类精准监管，支持基于GIS地图分类标注、多维度统计分析及可视化展示。 
③双重预防机制 
风险分级管控：安全风险分级，加强对红色、橙色安全风险的分析、评估、预警。 
隐患排查治理：实现隐患治理痕迹化管理，主要包括一般隐患治理、重大隐患治理、风险推送隐患治理以及企业员工举报隐患治理等内容，通过流程设计，实现各类隐患的闭环管理。 
企业双重预防机制信息系统对接：支持层层穿透到企业端双重预防机制信息系统，查看企业生产装置/罐区、风险事件数量、隐患数量等基本信息，并可查询企业风险分级管控清单和隐患排查清单。 
隐患整改情况督办提醒：实现对重大隐患线上督办、整改临期提醒及一般隐患超期警示功能，支持线上下发督办通知书、通过短信向有关人员发送提醒警示信息等功能，确保实现隐患闭环处置，以及不同行业、不同关键装置隐患多维度统计分析和可视化展示。 
企业双重预防机制建设及运行效果抽查检查：实现对园区内企业双重预防机制运行效果线上线下相融合的监督检查，支持对单个企业风险分析完成率、排查任务完成率及隐患整改完成率的信息查询，对企业双重预防机制运行效果、隐患预警情况自动统计分析、原因分析，通过短信等方式定期推送给有关人员，为线下精准执法检查提供支撑。 
④特殊作业管理 
企业特殊作业报备：实现企业特殊作业报备，报备数据包括但不限于作业属地单位、作业类型、作业内容、作业时间等，支持报备信息的维护、查询和统计。 
特殊作业票证统计分析：实现与园区内企业电子作业许可系统的结构化数据对接，支持园区内特殊作业按不同企业、不同时间、不同作业类型等多维度进行统计分析，以及特殊作业信息在园区电子地图上实时显示和快速查询。 
特殊作业在线抽查检查：实现在线抽查检查企业的特殊作业情况，支持与应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台互通，以及企业现场摄像头、现场气体传感器等设备的联动调阅。 
（2）封闭化管理 
封闭档案管理：按照客货分离、优化管理、规避风险、综合考虑停车场容量与园区安全容量的原则，根据园区实际情况分类设置综合、专用、普通、应急门禁/卡口，部署门禁/卡口管理系统，实现对人、车、物进出园管控，支持门禁/卡口视频监控、人脸和车牌智能识别、定位设备登记/发放/返还、自动放行、车道控制等。 
出入园管理：支持人员和车辆出入园申请、审核、长期/临时授权，支持危险化学品运输车辆预约、审核、授权，支持分区授权、异常行为报警和黑名单管理，支持人流、车流统计等。 
危化品运输车辆动态管理：基于危险化学品运输车辆实时定位数据，掌握园区内危险化学品运输车辆的位置、行驶路线等实时动态，借助视频智能分析、测速和车辆定位数据，智能识别危险化学品运输车辆超速、违停、不按车道不按时段通行等不安全行为。支持轨迹回放、不安全驾驶行为报警、车辆运行数据统计等。包括运输路径合理规划、车辆轨迹跟踪、运输风险管控、不安全驾驶行为报警、车辆运行数据统计等功能。 
人员分布管理：接入企业生产区域人员定位分布信息，结合卡口/门禁系统数据，准确显示园区人员分布动态，支持查询展示特定人员实时位置和历史轨迹；支持园区内人员分布异常情况的报警提示、统计分析、视频联动及可视化展示。 
（3）危化品全生命周期 
危化品管理：通过建立分类档案，明确园区内现存的危化品类型，从而帮助园区管理者制定相应的管理策略。 
涉危企业管理：为涉危企业建立专属档案，实现企业危化品数据信息的全面统计，计算分析。 
危化品来源流向分析：主要用于分析园区危化品的流向和来源情况，可用于对园区危化品的流向进行跟踪以及对来源的追溯。 
（4）智慧应急 
主要用于安全生产应急预案管理、应急资源管理，推动园区、企业落实日常应急管理及与各级政府间的应急联动，为事故应急提供技术支持，辅助园区进行快速、精准、科学应急响应。 
（5）移动应用 
基于物联网、大数据、移动互联网等新一代信息化，打造移动业务应用平台，通过平台可实现隐患排查、风险管控、监测预警、作业监管等各类业务移动应用，实现“移动化"安全管理，便捷高效。 
（6）业务系统集成 
综合信息化平台需集成现有应用系统数据，包含安全管理系统、环保管理系统、视频监控系统等。 
系统平台建成后，可通过接口实现数据自动上传至省平台或者第三方其他平台，与贵州省危险化学品安全生产风险监测预警平台进行对接，实现数据的上传下达。

[bookmark: _Toc126591894]第十章 规划支撑条件
六枝特区化工园区发展战略的实施，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察贵州重要讲话精神和对六枝重要批示精神，全面落实省委省政府、市委市政府关于新型工业化暨开发区高质量发展工作决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，围绕“四新”主攻“四化”，以化工园区绿色低碳循环发展为导向，牢牢守住发展和生态两条底线，以高端化、绿色化、集约化为主攻方向，以化工园区为载体，以化工龙头企业和示范项目为抓手，以科技创新为驱动，充分利用区域优势的煤炭资源及产业基础，以焦化为基础，大力发展以焦炉煤气制LNG、PSA制氢、合成氨、化产深加工等为代表的现代煤化工产业；利用区域锂矿石资源，大力发展锂电池储能精细化学品为代表的精细化工产业；适度发展市场前景好、产品附加值高的其他精细化学品，打造特色六枝特区化工园区。同时，还必须大力争取国家、省、市和其它外部力量支持，引导社会资源，保障规划顺利实施。为实现加快工业化进程，根据国家政策及六枝特区化工园区的实际，特制定切实可行的保障措施，并认真加以落实，具体如下：
[bookmark: _Toc316376908][bookmark: _Toc126591895][bookmark: _Toc302677900][bookmark: _Toc295254515][bookmark: _Toc23160]10.1 积极争取省及市政府的政策支持
政策是特殊的资源，要充分加以利用，使其转化为强大的生产力，快速助推六枝特区化工园区的发展。当前国家加大对经济运行宏观调控力度，对各类开发区、经济区执行严格的政策调控，六枝特区有针对性地深入研究国家的产业政策和投资政策，积极主动与上级有关部门进行沟通联系，及时细致地掌握相关的政策信息和政策导向，用足用活用好国家政策，策划有较大影响力的工程项目，最大限度地争取国家的政策和投资支持。在国家政策大环境下，依托六枝特区的具体情况及资源优势，抢抓新时代西部大开发的有利时机，创造性地执行和运用国家政策。
[bookmark: _Toc295254516][bookmark: _Toc126591896][bookmark: _Toc705][bookmark: _Toc316376909][bookmark: _Toc302677901]10.2 按照国家产业政策，严格行业准入
采用经济、行政和法律手段，严格执行行业准入要求，推进技术改造，加快推动产业的结构调整。严格审批项目，按照总量控制、统一布局、技术审查、环保把关、资金论证、择优比选的原则，从建设规模、环境保护、生产工艺、生产技术进步和科技创新方面，避免低水平的重复建设，避免环境污染，确保建设规模和生产工艺符合国家产业政策和环境保护要求。
新上项目必须严格按国家产业政策审查批准备案，着重从工艺技术与装备、生产规模、能源消耗、资源综合利用、环境保护等方面提高行业准入标准，严格市场准入。通过合理配置资源，从而促进园区内各产业健康、有序的发展。
[bookmark: _Toc316376910][bookmark: _Toc302677902][bookmark: _Toc18042][bookmark: _Toc295254517][bookmark: _Toc126591897]10.3 优化投资环境和强化政府服务
近年来，六枝特区政府为加快经济发展，不断在优化投资环境、强化政府的服务上做工作。六枝特区政府自身通过体制机制创新和完善，为激发市场主体的积极性、创造性营造良好的制度和政策环境，最大限度地为壮大六枝特区的产业发展提供有利条件。
政府通过加强和改善经济运行调节。建立并完善科学的决策机制，综合运用规划、财政、金融经济等手段，发挥信贷、物价、税收等经济杠杆作用，解决影响经济社会发展中的重大问题；充分发挥市场配置资源的基础性作用，用规划引导市场主体行为。
优化投资环境，一是各级干部要解放思想、更新观念、勇于探索。其中，干部的开放意识、开放水平是最重要的投资环境。二是要改善硬件设施，要加快工业发展规划区域的水、电、路网等基础设施的建设。政府加大投资力度，或采取其他有效措施，尽快使化工园区的基础设施满足规模化工业生产的需要；三是要搞好软件建设，化工园区的相关配套服务功能部门要尽快完善，如园区管理、工商、税务、银行等部门的服务要及时跟上，方便客商，最大限度地便利于投资者。
[bookmark: _Toc295254518][bookmark: _Toc316376911][bookmark: _Toc22271][bookmark: _Toc302677903][bookmark: _Toc126591898]10.4加强技术创新
以全面提升行业整体素质和国际竞争力为目标，大力增强企业的技术创新能力，确立企业科技创新和投入的主体地位，积极鼓励和支持园区所属产业紧紧围绕循环经济、资源深度加工发展，提高资源利用率，构建多资源共生耦合产业链网的目标，加大先进技术和适用技术的引进、消化、吸收和推广，重点加强关键性技术的攻关和研发，大力推进科技创新和科技成果转化，积极培养发展一批有自主知识产权和专利的企业发展壮大，努力加大科技投入，大力增加政府科技引导资金的投入，采取强有力的政策措施，积极鼓励和扶持园区企业加快研究开发机构建设。积极引导企业和科研院所开展、产、学、研结合，建立多渠道、多形式的紧密合作，建立和完善企业科技创新的极力机制，努力营造有利于企业技术创新的环境。
[bookmark: _Toc295254519][bookmark: _Toc316376912][bookmark: _Toc302677904][bookmark: _Toc7700][bookmark: _Toc126591899]10.5拓宽融资渠道
加强投、融资力度，增强自我发展能力。
一是政府财政投资。园区发展必须是先有投入，后有回报。大力增加地方财政投入，大力支持优势企业的重点项目建设，建立和完善贷款财政贴息制度，多渠道增加园区的发展投入，推进投资主体多元化，力争把基础设施建设项目、骨干企业重点技术改造、争取国家对基础设施建设或重大项目的投入。
二是银行贷款。通过政府的前期投入，充分利用可开发的土地和自有资产等进行融资。积极协调金融机构，加强对重点企业和项目的信贷支持。积极鼓励产业园区内的企业扩大生产规模，采取多种方式，筹集资金。建立优化配置财政性资金的有效机制，支持外来投资企业的科技创新活动。支持落户本地的外来投资企业在国内外资本市场上市融资，增强对本地产业发展的带动能力。
此外，信贷制度作为市场经济的基础，也是优化经济环境的治本之策。要加快建立、健全区域性社会信贷体系，采取政府推动、整合资源、市场运作的方式，以政府信用、企业信用、个人信用为重点，建立健全信用监管体系，形成以道德为支撑、产权为基础、法律为保障的社会信用制度。
三是争资立项。即通过积极争取国家政策性支持和国家开发银行贷款进行融资，以支持开发区基础设施建设和土地开发。
[bookmark: _Toc31709][bookmark: _Toc302677905][bookmark: _Toc295254520][bookmark: _Toc316376913][bookmark: _Toc126591900][bookmark: _Toc316376914][bookmark: _Toc302677906][bookmark: _Toc12952]10.6 加强人才队伍建设
经过多年的发展，六枝特区已培养了一批产业方面的管理、经贸及技术人员等优秀人才队伍，但由于受企业性质、企业规模及装备水平等方面的制约，随着技术进步及全球经济一体化的发展，还需要培育一批满足高效能、技术密集型企业发展的高要求人才。坚持以服务发展、人才优先、以用为本、创新机制、高端引领、整体开发的指导方针，加强六枝特区化工园区发展需要的各类人才队伍建设。大力实施各类优秀人才培养工程，广泛引进重点领域、重点产业、重点学科、重点项目急需人才。创新人才工作体制机制，优化人才培养和使用环境，努力做到人才资源优先开发，人才结构优先调整，人才投资优先保证，人才制度优先创新。建立完善人才评价体系、人才竞争机制、人才激励机制、干部联系专家制度，充分发挥人才在经济社会发展中的基础性、战略性和决定性作用。
企业必须围绕产业发展，积极实施人才强企战略，加快培养一大批职业道德高尚、技术精湛、懂管理、善经营的产业人才队伍。结合重点项目和重点研发建设，采用多种形式，抓好企业职工的培训，特别要培养一批具有较高操作能力的技术工人，形成高素质、多层次的适用人才体系，不断提高产业职工的素质。引导企业重视文化建设，积极创建学习型企业。
[bookmark: _Toc126591901]10.7 大力推动工业技术创新和产业升级
加快构建以企业为主体、产学研相结合、充满活力的工业创新体系，把合作创新、引进消化吸收再创新作为实现科技创新的主要途径，充分发挥企业的主体作用和科研机构、高校的骨干作用。加强科技研发基础平台和科技资源共享平台建设，积极创造有利于新产品开发及行业共性、关键性技术开发和推广应用的平台，市级建立科技创新专项资金，打造科技快速发展助推器。依托大中型企业科技研发中心，培育技术创新“孵化器”，加快科技成果转化鼓励科研院所或大学科研人员建立政府扶持、市场化运作，面向行业、区域的技术服务机构，提升创新服务能力，大力发展技术咨询、评估、转让等中介服务机构，培育发展技术市场，建立较为完善的科技创新服务体系。推进以信息化带动工业化，促进产业不断升级。坚持运用高新技术和信息技术改造传统产业，加快推进工业化和信息化融合。


[bookmark: _Toc126591902]第十一章规划效果
[bookmark: _Toc126591903]11.1 总体效果
到2028年六枝特区化工园区转型升级取得决定性成果，产业链条不断完整，产业结构不断优化，在产业布局上形成“一园两区”的结构，即现代煤化工产业区和精细化工两大片区。初步形成以现代煤化工、锂电池储能化学品为龙头，其它精细化学品为支撑的产业结构。现代煤化工方面，六枝特区化工园区规划400万吨/年焦炭、20万吨/年煤焦油、20万吨/年LNG、30万吨/年液氨、15万吨/年液态二氧化碳、5.5万吨/年粗苯、5.4万吨/年硫铵、11000m3/h高纯氢项目；精细化工方面，建成2.3万吨/年碳酸锂、10万吨/年磷酸铁锂项目。园区累计新增投资达到135.0亿元，年产值新增271.46亿元，年利税新增27.76亿元。园区清洁生产水平大大提高，确保实现安全环保发展，全部污染物达标排放，主要污染物排放满足总量控制要求，固废实现充分综合利用。
展望2029-2035年，六枝特区化工园区高质量发展进入新阶段，以煤焦化产品为原料开展精深加工，同时延伸锂电池储能化学品产业链，将资源优势变化为产品和技术优势。现代现代煤化工和锂电储能精细化学品成为六枝特区完成基本实现新型工业化目标的重要支撑，并适度发展其他精细化学品。现代煤化工方面，建成11.6万吨/年纯苯、2.2万吨/年甲苯、0.6万吨/年二甲苯、1.5万吨/年古马隆、0.12万吨/年二甲酚、0.12万吨/年苯酚、0.07万吨/年邻苯酚、0.1万吨/年间对位甲酚、3.5万吨/年精萘、1.5万吨/年苯酐、0.45万吨/年喹啉、0.25万吨/年工业芴、1万吨/年精蒽、2万吨/年轻质白油、10万吨/年针状焦、12.5万吨/年炭黑；精细化工方面，建成6.7万吨/年碳酸锂、20万吨/年磷酸铁锂、5万吨/年锰酸锂、0.5万吨/年钴酸锂、1万吨/年镍钴锰酸锂、0.5万吨/年镍钴铝酸锂、8万吨/年六氟磷酸锂电解液、0.5万吨/年聚偏氟乙烯、10万吨/年石墨电极。远期园区新增投资达到110.6亿元，年产值新增478.68亿元，年利税新增66.67亿元。园区累计新增投资达到245.6亿元，年产值累计新增750.14亿元，年利税累计新增94.43亿元。
[bookmark: _Toc126591904]11.2 产业规模
六枝特区化工园区规划产业规模如下表所示。
表11-1 化工园区产业规模
	序号
	项目名称
	产品
	规模(万吨)
	总投资（万元）
	销售收入（万元）
	利税（万元）
	规划时限

	1
	现代煤化工
	焦化
	焦炭
	400
	930000
	800000
	37600
	近期

	
	
	焦炉气综合利用及化产深加工
	焦油
	20
	
	112000
	5264
	

	
	
	
	粗苯
	5.5
	
	35750
	1680.25
	

	
	
	
	LNG
	20
	
	140000
	6580
	

	
	
	
	液氨
	30
	
	90000
	4230
	

	
	
	
	液态二氧化碳
	15
	
	4200
	197.4
	

	
	
	
	硫磺
	0.88
	
	1320
	62.04
	

	
	
	
	硫铵
	5.4
	
	7560
	355.32
	

	
	
	
	高纯氢
	11000m3/h
	
	23760
	1116.72
	

	
	
	
	纯苯
	11.6
	
	81200
	3816.4
	远期

	
	
	
	甲苯
	2.2
	
	16500
	775.5
	

	
	
	
	二甲苯
	0.6
	
	4920
	231.24
	

	
	
	
	古马隆
	1.5
	
	5250
	246.75
	

	
	
	
	二甲酚
	0.12
	
	1200
	56.4
	

	
	
	
	苯酚
	0.12
	
	1200
	56.4
	

	
	
	
	邻苯酚
	0.07
	
	700
	32.9
	

	
	
	
	间对位甲酚
	0.1
	
	1000
	47
	

	
	
	
	精萘
	3.5
	
	26250
	1233.75
	

	
	
	
	苯酐
	1.5
	
	12750
	599.25
	

	
	
	
	喹啉
	0.45
	
	4950
	232.65
	

	
	
	
	工业芴
	0.25
	
	7000
	329
	

	
	
	
	精蒽
	1
	
	16000
	752
	

	
	
	
	轻质白油
	2
	
	8000
	376
	

	
	
	
	针状焦
	10
	
	45000
	2115
	

	
	
	
	炭黑
	12.5
	
	137500
	6462.5
	

	2
	精细化工
	磷酸铁锂
	10
	300000
	1500000
	220500
	近期

	
	
	
	20
	500000
	3000000
	441000
	远期

	
	
	碳酸锂(中间产品)
	2.3
	120000
	-
	-
	近期

	
	
	
	6.7
	180000
	-
	-
	远期

	
	
	锰酸锂
	5
	140000
	390000
	57330
	远期

	
	
	钴酸锂
	0.5
	
	210000
	30870
	

	
	
	镍钴锰酸锂
	1
	
	210000
	30870
	

	
	
	镍钴铝酸锂
	0.5
	
	125000
	18375
	

	
	
	六氟磷酸锂电解液
	8
	42000
	270400
	39748.8
	

	
	
	聚偏氟乙烯
	0.4
	30000
	32000
	4704
	

	
	
	超高功率石墨电极
	10
	214000
	180000
	26460
	


[bookmark: _Toc126591905]11.3 投资及经济效益
到2028年园区新增投资达到135.0亿元，2035年远期园区新增投资突破110.6亿元。到2028年园区年产值新增271.46亿元，年利税新增27.76亿元，到2035年园区年产值再进一步新增478.68亿元，年利税新增66.67亿元，园区累计年产值达到750.14亿元，年利税达到94.43亿元。
[bookmark: _Toc126591906]11.4 社会效益
11.4.1 提高资源利用效率，促进地方经济可持续发展
六枝特区化工产业的发展和化工园区的建设，充分利用当地优势的资源进行深加工，采取高端化产业发展和循环经济生态工业建设模式，大大提高了当地资源的综合利用和有效利用，使资源物尽其用，发挥了最大的资源效益，有力地提高了六枝特区工业产业的综合实力，促进了全区经济的可持续性发展。
11.4.2 促进工业产业高质量发展，带动了相关产业的良性发展
园区化工产业的发展，将有效带动全区经济结构的调整，壮大了第二产业的发展，大大改善了三次产业结构的比例，促进了全区工业产业的高质量发展。
初步测算，化学工业对当地经济的带动系数为2.7，带动度系数表示当基础化学工业增加一个单位最终产品时，促使国民经济增长的程度。因此，化工园区的建设将充分带动采掘、能源、建材、机械、服务等相关配套行业的发展，预计可以促进区域生产总值增长约数十亿元。因此，化工园区的建设将有力推动区域经济的快速、良性发展。
11.4.3 改善就业状况，推动社会和谐发展
预计规划项目全部建成后，园区近期可吸纳3890人就业。同时，通过引进先进的企业和一流的技术人才，聚集人气，吸引投资，将大大提高当地的科技水平，促进投资环境的改善，将为地方经济增加大量税收，增加就业机会，提高当地居民收入，带动当地经济发展，促进社会稳定和和谐发展做出贡献。
[bookmark: _Toc126591907]11.5 环境生态效益分析
化工园区的建设和产业项目生产过程中，通过采用先进、生产工艺技术和装备，并对区内产生的排放物进行有效的治理和综合利用，使园区总体技术装备水平和能耗、水耗水平显著提高，真正实现了化工产业的发展与良好环境生态的和谐、统一。主要环境效益分析如下。
一、园区的发展使各项目聚集在一个相对集中的区域，既节约了土地，又有利于供水、供电、运输等公共基础设施的集中配套和管理，提高了资源利用率和集约化程度；同时，便于“三废”的集中治理，集中排放，有利于污染防治和环境保护。
二、园区内通过加强对各“三废”污染物的集中治理，使主要污染物排放总量始终控制在规定的标准范围内，确保区域内空气、水环境质量达标。
三、园区通过加强生态建设，防治水土流失，加大地质灾害防治，以及绿色企业和绿色园区的建设，促进了园区的生态恢复和环境美化，为把化工园区建设成为一个人与自然和谐、环境友好型的循环经济示范园区提供了可能。
四、化工园区通过新技术、新材料、新工艺的开发和应用，积极推行清洁生产，杜绝严重污染，生产环境友好型产品，有效改善工业对环境的影响；同时，通过原料、产品上下游一体化、公用工程一体化、产业横向耦合化，实现了各种原料、中间产品的有效利用，大大减少生产过程中的原料消耗和废物排放，相互充分利用产生的副产物和废弃物，大大减少了能源和资源消耗，提高了资源综合利用率。
通过建立产业共生循环经济发展模式，采取有效的方法和途径，使园区的工业固体废物利用处置率达到100%，工业废水处理达标率达100%，工业废气处理达标率100%，能耗和水耗达到全省行业平均水平以下。


[bookmark: _Toc126591908]第十二章规划实施建议
六枝特区化工园区产业定位依托区域丰富的煤矿、锂矿资源，以焦化为基础，大力发展以焦炉煤气制LNG、PSA制氢、合成氨、化产深加工等为代表的多个产业集群；依托区域锂矿石资源，以开发的碳酸锂中间产品为原料，大力发展锂电池储能精细化学品产业。产业规划的顺利实施需要资源、技术、基础设施、高端人才、优惠政策等各种要素的有效配置、协调和统一。对于规划的实施提出如下建议：
[bookmark: _Toc126591909]12.1 严格矿产资源的管理和科学利用，确保资源的供应
化工园区产业发展所需的主要矿产资源是煤碳和锂矿等资源。这些矿产资源都是区域具有优势的资源。如何利用好这些资源，保证资源的供应，发挥最大的资源价值，在资源管理和开发、保护方面还要做大量工作。
建议区直相关部门对全县矿产的资源状况、开采情况进行详细调研，制定科学的资源保护、开发、利用政策，对不合理的开采企业整合、重组或关停，对合规的矿山企业通过政策支持做大做强。同时制定科学的资源开发、利用政策，严格资源的开发和利用管理，确保资源得到有效保护和高效利用。对有加工产业的企业进行有效的相关资源的配套供应，形成有规模效应的、采矿-加工一体化的综合性企业，实现矿产资源的高效利用。确保园区产业发展所需矿产资源的有效供应和规划的顺利实施。
[bookmark: _Toc126591910]12.2 优化招商引资的管理，严把项目关
规划的实施离不开外来技术、资金的支持，特别是高端产品的发展，对技术、市场及投资商有其特殊性的要求，不是任何投资商都能参与建设的，应挑选生产、经营管理水平高，能够带来先进技术、新产品，甚至可带来市场的投资商参与化工园区的建设。建议各级政府在招商引资过程中严加注意，优化招商引资方案，提高对技术、市场、管理水平等的要求，不能一味地引入资金，制订严格的园区产业发展指导目录、化工产业发展禁限控目录、投资商标准和投资商参与产业园建设的模式标准，并按此标准严格把关、招商。
对于招商的项目，应提高项目质量，不符合国家产业政策、技术落后、经济效益差、污染严重、对生态有不利影响的化工项目要禁止引入。对发展前景好、无环境污染、占地少、高技术含量、高附加值的产业项目的土地供应，在用地上重点向“三高三低”（高技术、高投入、高产出，低能耗、低材耗、低污染）项目倾斜；禁止向不符合国家产业政策以及“两高一低”（高耗能、高污染、低水平重复建设）项目供地。
[bookmark: _Toc126591911]12.3 强化环保、安全、绿色、生态发展的管理
在目前国家、各省对环保、安全和生态的政策趋于严格，监管力度加大的背景下，特别是国家对长江流域实施“大保护”和对“三磷”严格管理的情况下，环保和安全将会倍受重视，政策和监管更加严格，长江流域的化工和磷化工产业的发展和环保、安全也会引起各级有关部门的高度关注。
六枝特区发展化工产业为主的工业应该更加重视环保和安全的管理和监督。建议县直各部门制定严格的环保、安全监管政策，强化管理，确保全县工业产业的发展符合环保、安全方面的要求。
[bookmark: _Toc126591912]12.4 加快园区信息、智能化发展，促进“两化”深度融合
信息化、智能化是我国战略新兴产业的内容之一，以物联网、云计算、大数据、人工智能等技术为基础，与产业融合发展是信息化、智能化发展的方向。
化工园区在规划实施过程中要重视信息化、智能化的管理和建设，加快发展智能化管井体系，充分利用贵州省是国家大数据基地的优势和资源，积极在园区内使用省内、国内成熟可靠的信息化、产业化融合技术和装备，建设智能化的工厂和智能化园区，加快信息、智能化发展和“两化”整合发展，实现园区管理的转型升级。
[bookmark: _Toc126591913]12.5 重视技术和管理人才的引进和培养
化工园区规划发展的产业和产品精细度高，需要高端的生产和管理方面的人才，六枝特区在高端、精细化工方面的人才比较短缺，为了更好地实施规划，建议提前关注这方面技术和管理人才的引进和培育，以确保转型产业顺利地发展。
[bookmark: _Toc126591914]12.6 完善创新机制，提高创新发展水平
化工产业的健康、可持续、稳定发展离不开创新，园区规划产业的发展离不开创新，只有创新发展，才能保持产业的健康、良性发展。建议化工园区充分利用借鉴省内外的创新成果和管理经验，发挥贵州省的资源优势条件，创新化管理园区，在全县工业产业发展模式、体制、管理以及新产品新技术创新等方面提高水平，以创新来驱动全区化工产业的高质量发展。
[bookmark: _Toc126591915]12.7 完善土地利用和基础设施建设，提升园区承载能力
六枝特区化工园区目前处于建设初期，较好的基础设施条件非常重要。随着产业的发展，有更多的投资商和投资项目加入，对土地的需求量更大，对基础设施的需要更高。因此，为了产业将来更好的发展，建议区里及地方政府优化土地利用政策，及时安排居民搬迁，以确保目前园区建设用地；另外，由于园区地形以山区为主，基础设施的建设比较需要克服的困难多，应尽快对规划区内的基础设施进行必要完善和建设，如园区内和周边的水、电、路运等设施的建设，确保园区能及时开展工作并顺利建设。
[bookmark: _Toc126591916]12.8 化工园区企业入驻条件
（一）入驻企业投资规模要求大于2500万元/公顷；生产工艺成熟，可靠，不属于淘汰和限制类生产工艺；根据入驻企业危险化工工艺及其特点，确定重点监控的工艺参数，装备和完善自动控制系统，大型和高度危险化工装置要按照控制方案装备紧急停车系统，开展精细化工反应安全风险评估；新建化工装置必须装备自动化控制系统，涉及“两重点一重大”的化工装置必须装备安全仪表系统，危险化学品重大危险源必须建立健全安全监测监控体系；加速现有企业自动化控制和安全仪表系统改造升级，减少危险岗位作业人员，鼓励有条件的企业建设智能工厂，利用智能化装备改造生产线，全面提升本质安全水平。
（二）入驻企业需建立完善的管理体系，大力应用风险管理、化工过程安全管理等先进管理方法手段；化工企业要配备安全管理机构和安全管理人员，须满足《危险化学品企业重点人员安全资质达标导则》等相关要求，企业员工要进行三级培训。企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本企业所从事的生产经营活动相适应的安全生产和职业卫生知识与能力。安全生产管理人员经考核合格，安全生产管理机构负责人具备化工专业中专及以上学历，特种作业人员应当具备高中及以上文化程度，从业人员应经安全教育培训和职业卫生教育培训合格。
（三）建立企业退出机制和禁限控目录，对不符合国家产业政策、安全环保及园区禁限控目录的企业应及时退出园区。
（四）产业已饱和的行业未按照“减量替代”原则，落实压减产能和能耗指标以及污染物排放区域削减，产品设计能效水平未对标《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》的，需遏制盲目发展。
（五）建设项目必须严格落实国家《产业结构调整指导目录》《贵州省推动长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》要求，符合园区管理规定。对项目产品、工艺、技术、装备等属于限制类或淘汰类的，一律禁止投资新建。对于产能严重过剩或国家有明确规定的行业新上项目，要落实等（减）量置换要求。
（六）建设项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。新建项目应按照要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。
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