青海省煤矿智能化建设验收管理办法（试行）
（征求意见稿）

第一章  总则
第一条 为规范青海省煤矿智能化建设验收工作，根据《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》（发改能源〔2020〕283号）、《国家能源局关于进一步加快煤矿智能化建设促进煤炭高质量发展的通知》(国能发煤炭〔2024〕38号)和《青海省贯彻落实煤矿智能化建设促进煤炭高质量发展的意见》（青能煤油气〔2024〕115号）等要求，参照国家能源局《智能化示范煤矿验收管理办法（暂行）》（国能发煤炭规〔2021〕69号），结合我省实际，制定本办法。
第二条 煤炭企业是煤矿智能化建设的责任主体，应按照国家和青海省煤矿智能化建设有关要求和标准，进行智能化建设。智能化建设煤矿的验收应注重评价智能化对煤矿生产效率、安全水平等的提升效果。
第三条 坚持“减人、提效、增安”原则，智能化煤矿采煤和掘进工作面实现少人或无人操作，主要生产系统固定岗位基本实现无人值守与远程控制。
第四条 本办法适用于青海省所有生产、建设煤矿（含新建、改扩建）和配套选煤厂智能化建设验收工作。
第五条 列入国家智能化示范煤矿和已通过国家智能化示范验收的煤矿，进一步提高智能化等级的，按国家能源局相关规定执行。
第二章 建设基本要求
第六条  建设煤矿（含配套选煤厂，以下同）按智能化标准进行设计和建设，生产煤矿（含配套选煤厂，以下同）制定智能化改造方案，加快升级改造。
[bookmark: _GoBack]第七条 生产煤矿应结合本矿实际，编制智能化建设（改造）实施方案（以下简称方案），有上级公司的煤矿由上级公司按审批权限组织专家进行方案初审，无上级公司的由煤矿自行组织专家进行方案初审。通过后报市（州）能源主管部门进行复审，复审时应会同市（州）相关部门共同开展。复审通过后由市（州）能源主管部门报省能源局审查，批准后实施。长期停产煤矿恢复生产前应完成方案的编制、审批等工作，复产后推动实施。灾害严重矿井、发生较大以上事故的矿井，必须进行智能化改造，通过智能化验收后方可申请复产。
第八条 建设煤矿的智能化建设内容应纳入煤矿项目初步设计和安全设施设计（以下简称项目设计），统一科学规范设计，按规定程序审批后实施。本办法出台前已批复的在建煤矿项目，应编制方案，批准后实施，作为项目设计补充内容。长期停建煤矿恢复建设前，应补充完成方案的编制、审批等工作后，方可恢复建设，与主体工程同步推进智能化建设。
第九条 生产和建设煤矿应依据《青海省煤矿智能化建设验收评分方法》（以下简称《评分方法》）规定的智能化建设条件分类评价指标，确定智能化建设条件类别和对应的智能化建设等级，编制智能化方案，明确建设目标、技术路径、建设内容、资金投入、建设时序等内容，制定建设时间表和路线图，加快提升煤矿各生产系统和作业环节智能化水平。原则上井工煤矿智能化建设条件Ⅰ类的应实现中级及以上智能化，智能化建设条件Ⅱ类的应实现初级及以上智能化，智能化建设条件Ⅲ类的应实现初级智能化；大型露天煤矿应实现初级及以上智能化，中小型露天煤矿应实现初级智能化。煤矿配套选煤厂的智能化建设应与煤矿主体工程同时设计、同时建设、同时验收。
第十条 煤矿应建立智能化建设领导和组织机构，有专门的管理部门，建立健全相应的煤矿智能化建设资金投入、人员培训、运行维护保障等管理制度。
第三章  申请条件及验收程序
第十一条 申请智能化验收的煤矿应具备以下条件：
（一）生产煤矿按智能化建设实施方案完成全部建设内容，处于正常生产状态，各智能化系统稳定运行至少2个月以上；采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效；
（二）建设煤矿按项目设计文件或本矿智能化建设实施方案完成全部建设内容，完成联合试运转并竣工验收，各智能化系统稳定运行至少3个月以上；
（三）具有完善的煤矿智能化组织机构、管理制度和人才队伍；
（四）一年内未发生较大及以上事故，三年内未发生重大及以上事故；
（五）未被列入失信联合惩戒“黑名单”。
第十二条 煤矿和配套选煤厂智能化建设验收工作按照自验、申请、现场验收、公示的程序进行。
（一）自验。符合验收条件的煤矿，组织专家对照《评分方法》进行全面自验，并编制《智能化建设煤矿自验收报告》（以下简称《自验收报告》）。煤矿自验收合格后，将《自验收报告》和验收申请提交至所在市（州）能源主管部门。
（二）申请。市（州）能源主管部门收到煤矿《自验收报告》和验收申请后，应一次性告知需要补齐的全部材料，受理后在15个工作日内完成资料初审，审查通过后向省能源局提出验收申请。
（三）现场验收。省能源局收到验收申请后，会同省应急管理厅、国家矿山安全监察局青海局在30个工作日内组织专家完成现场验收。具体验收工作可委托相关事业单位、社会组织或具有资质的第三方实施。
（四）公示。对通过智能化验收的煤矿和配套选煤厂，省能源局应在门户网站进行公示，公示期不少于7天，接受社会监督。对公示结果如有异议，应组织验收部门现场复核，结果另行公示。公示结束后，由省能源局正式公示智能化煤矿名单。
第四章  验收要求
第十三条 组织现场验收时，由省能源局会同省应急管理厅、国家矿山安全监察局青海局等部门成立验收专家组。验收时专家组成员不少于7名，同一单位（集团）专家不超过2名。专家可从国家煤矿智能化专家库或相关领域抽取，应实现煤矿主体专业全覆盖，专家选取应执行回避制度，并签署专家验收承诺书。已参加煤矿自验收工作的专家不得参与后期验收工作。
第十四条 现场验收专家组应出具《智能化煤矿验收报告》，包括煤矿概况、各系统智能化建设及投资情况、建设效果评价、验收结论等，并由专家签字确认。智能化验收各系统应满足《评分方法》中的必备指标，必备指标未达要求不得通过验收。
第十五条 未通过验收的煤矿，应继续完善智能化建设内容，6个月后可重新申请验收。通过验收的智能化煤矿，可在1年后申请升级验收。
第十六条 新建、改扩建、技术改造等建设矿井的智能化建设项目要与主体工程同时设计、同时建设、同时验收。长期停产停建矿井恢复生产建设前要制定智能化建设方案，恢复生产建设后要积极推进智能化建设，按照分类完成智能化建设目标任务。
第十七条 参与验收的专家和相关人员应遵循标准统一、程序规范、公平公正公开的原则，遵守廉洁自律有关规定。
第五章 监督管理
第十八条 通过智能化验收的煤矿和选煤厂，应加强智能化系统常态化运行管理，提高运行效率。随着煤矿智能化技术进步、装备水平不断提高以及建设标准逐步完善，不同类别的智能化煤矿应按照新的标准迭代升级。
第十九条 各级能源主管部门应对验收通过的智能化煤矿实行跟踪管理，推动煤矿智能化系统常态化和智能化水平持续提升。省能源局会同有关方面根据跟踪情况动态更新智能化煤矿名单。
第六章 附则
第二十条 国家级智能化示范建设煤矿的验收遵照国家有关规定执行。其他法律法规、规章对煤矿智能化建设有明确要求的，从其规定。
第二十一条 本办法由青海省能源局负责解释，并根据国家政策、技术进步等因素适时调整。
第二十二条 本办法自公布之日起施行。
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附件

青海省煤矿智能化建设验收评分方法

第一部分 智能化井工煤矿
一、井工煤矿智能化建设基本内容
井工煤矿智能化建设基本内容包括：信息基础设施、掘进系统、采煤系统、主煤流运输系统、辅助运输系统、通风与压风系统、供电与排水系统、安全监控系统、智能化园区与经营管理系统等9个方面内容。
二、井工煤矿智能化建设条件分类
根据煤矿生产能力、灾害条件及矿井剩余服务年限等对智能化建设条件进行分类，分类结果为：智能化建设条件I类煤矿、智能化建设条件II类煤矿、智能化建设条件III类煤矿，分类评价指标如下：
[bookmark: _Hlk35181560]表1 煤矿智能化建设条件分类评价指标
	序号
	评价指标
	单位
	等级划分
	指标得分
	权重值

	1
	生产能力
	万吨
	≥1500
	100
	0.0564

	
	
	
	1000~1500(不含)
	90
	

	
	
	
	500~1000(不含)
	80
	

	
	
	
	300~500(不含)
	70
	

	
	
	
	100~300(不含)
	60
	

	
	
	
	＜100
	50
	

	2
	煤层埋深
	米
	＜200
	100
	0.0527

	
	
	
	200~500(不含)
	80
	

	
	
	
	500~1000(不含)
	70
	

	
	
	
	1000~1500(不含)
	60
	

	
	
	
	≥1500
	50
	

	3
	采煤工作面倾角
	度
	＜10
	100
	0.094

	
	
	
	10~25(不含)
	80
	

	
	
	
	25~45(不含)
	60
	

	
	
	
	≥45
	50
	

	4
	煤层稳定性
	—
	稳定煤层
	100
	0.0938

	
	
	
	较稳定煤层
	80
	

	
	
	
	不稳定煤层
	70
	

	
	
	
	极不稳定煤层
	50
	

	5
	褶曲影响
	—
	影响很小
	100
	0.0506

	
	
	
	影响较大
	75
	

	
	
	
	影响很大
	60
	

	6
	断层影响
	—
	影响很小
	100
	0.0614

	
	
	
	影响较大
	75
	

	
	
	
	影响很大
	60
	

	7
	陷落柱影响
	—
	影响很小
	100
	0.0611

	
	
	
	影响较大
	75
	

	
	
	
	影响很大
	60
	

	8
	围岩稳定性
	—
	围岩稳定，对采掘影响很小
	100
	0.0748

	
	
	
	围岩较稳定，对采掘有一定影响
	75
	

	
	
	
	围岩不稳定，对采掘影响较大
	60
	

	9
	煤层自燃倾向性
	—
	不易自燃（Ⅲ类）煤层
	100
	0.0438

	
	
	
	自燃（Ⅱ类）煤层
	75
	

	
	
	
	易自燃（Ⅰ类）煤层
	60
	

	10
	瓦斯等级
	—
	低瓦斯矿井
	100
	0.077

	
	
	
	高瓦斯矿井
	75
	

	
	
	
	煤与瓦斯突出矿井
	60
	

	11
	矿井水文地质条件
	—
	水文地质条件简单
	100
	0.076

	
	
	
	水文地质条件中等
	80
	

	
	
	
	水文地质条件复杂
	70
	

	
	
	
	水文地质条件极其复杂
	50
	

	12
	冲击倾向性
	—
	无冲击
	100
	0.086

	
	
	
	弱冲击
	80
	

	
	
	
	强冲击
	60
	

	13
	煤尘爆炸危险性
	—
	无煤尘爆炸危险性
	100
	0.0262

	
	
	
	有煤尘爆炸危险性
	75
	

	14
	热害等级
	—
	无热害矿井
	100
	0.0338

	
	
	
	一级热害矿井
	85
	

	
	
	
	二级热害矿井
	75
	

	
	
	
	三级热害矿井
	60
	

	15
	原煤生产人员工效
	吨/工
	≥30 t/工
	100
	0.0713

	
	
	
	15~30(不含) 吨/工
	85
	

	
	
	
	10~15(不含) 吨/工
	75
	

	
	
	
	6~10(不含) 吨/工
	70
	

	
	
	
	3~6(不含) 吨/工
	60
	

	
	
	
	＜3 吨/工
	50
	

	16
	矿井剩余服务年限
	年
	15年以上
	100
	0.0411

	
	
	
	8~15年（含15年）
	70
	

	
	
	
	8年以下（含8年）
	50
	


根据煤矿实际情况对上表中的煤矿各项指标进行打分，指标得分与权重值的乘积为该项指标的评价值，将各项指标的评分相加则为煤矿的综合评价值。采用百分制原则对煤矿的智能化建设条件进行综合评价，依据评价结果集：{智能化建设条件I类煤矿、智能化建设条件II类煤矿、智能化建设条件III类煤矿}＝{100～85（含），85～70（含），<70}，确定煤矿的智能化建设条件类别。煤矿不同煤层评价指标如果存在不同得分的，以主采煤层得分为准。
三、井工煤矿智能化验收
根据煤矿智能化建设条件分类结果，分别采用不同的智能化分级评价指标体系：智能化建设条件I类煤矿评价指标体系、智能化建设条件II类煤矿评价指标体系、智能化建设条件III类煤矿评价指标体系，将每一类煤矿智能化评价结果细分为：高级智能化煤矿(综合评分值≥90分)、中级智能化煤矿（综合评分值75～90分，不含90分）、初级智能化煤矿（综合评分值60～75分，不含75分）。
煤矿智能化各系统综合评价指标分为必备指标、评分指标、加分指标，系统考核得分等于该系统评分指标与加分指标得分之和，必备指标不具备的不予验收。综合评分值为各系统考核得分乘以系统权重之和，采用式（1）计算：
…………………（1）
式中，——综合评分值；
——系统考核得分（含加分项）；
——系统权重。
四、建设条件I类煤矿评价指标
（一）信息基础设施
1.必备指标
建立稳定的万兆矿井工业网络，各类数据符合《智能化矿山数据融合共享规范》要求，实现矿井工控数据稳定传输。
2.评分指标
按照表2进行评分，总分100分，按照实际考察功能进行扣分，各小项分数直到扣完为止。
表2 煤矿信息基础设施评分指标
	序号
	评分项
	主要评分指标
	分值
	评分方法
	得分

	1
	通信
网络
27分
	煤矿监控及自动化有线网络传输速率不低于10000Mbps，地面网络与井下环网分别布设，生产系统、安全监控系统独立组网（不共用同一芯光纤），满足网络传输速率与安全要求，新建矿井有线主干网络采用自主可控技术与装备
	8
	查现场和资料，每项不符合要求扣2分
	

	
	
	核心设备采用三层交换机，具备路由、冗余功能，新建矿井核心设备采用自主可控技术与装备
	2
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	支持单模、多模光纤，超五类双绞线等多种传输介质
	2
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	井上井下采用4G/5G/wifi6主流无线通信技术，满足无线通信要求
	3
	现场查验，不符合要求扣3分
	

	
	
	无线网络覆盖主要运输大巷、进风大巷、采煤工作面、掘进工作面等区域，单个基站支持不少于32个用户并发
	3
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	无线通信系统可接入基站容量满足矿井无线通信全覆盖的最低要求
	3
	现场查验，不符合要求扣3分
	

	
	
	有线主干网络与无线主干网络相互连通。
	3
	现场查验，不符合要求扣3分
	

	
	
	不同制式通信网络均能通过其通信网关实现终端节点基于IPv4或IPv6进行网络层级访问，实现本网络制式到以太网协议的标准化转换
	3
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	2
	网络
安全

10分
	具备网络安全防护功能，实现专网与外网、控制网与管理网的隔离，网络防火墙具备网络入侵监测功能
	5
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	数据中心具备信息安全防护功能，主要系统满足网络安全等级保护二级要求
	5
	查现场和资料，每项不符合要求扣5分
	

	3
	数据
中心

30分
	数据机房具有环境动态监测、关键设备及系统运行状态监测，具有灾害自动报警、关键设备和系统运行异常报警功能
	4
	现场查验，每项不符合要求扣2分
	

	
	
	私有云或混合云具备非结构化和结构化数据存储能力，且存储容量可实时弹性扩展，满足存储要求
	4
	查现场和资料，不符合要求扣2分
	

	
	
	私有云初始资源不小于20T，且可在线增加硬件存储资源，满足存储要求，新建矿井采用自主可控技术与装备
	4
	查现场和资料，不符合要求扣2分
	

	
	
	私有云具备异地灾备配置（若大型煤炭集团统一建立灾备配置，下属煤矿可不用单独建立灾备配置），具备UPS电源，后备时间不小于2h
	4
	查现场和资料，不符合要求扣2分
	

	
	
	视频监控信息存储系统容量不少于30天的累计信息量，其他信息存储系统容量不少于1年的累计信息量
	3
	查现场和资料，不符合要求扣1分
	

	
	
	服务器计算能力、存储能力满足信息采集与分类存储要求，具备UPS电源，后备时间不小于2h，新建矿井采用自主可控技术与装备
	3
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	建立统一的数据资产管控体系和数据治理系统，统一数据标准，矿井主要业务过程实现了数字化，且数据进行了合理的分类、定义、管理、存储与服务，数据间交互方式合理
	4
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	采用行业统一的数据交换标准规范协议，满足为煤矿主要业务系统提供数据服务的要求
	4
	现场查验，每项不符合要求扣2分
	

	4
	综合管控平台

27分
	基于统一I/O 采集服务设计与实现，自主适配标准／非标准工控设备、VOIP 语音、流媒体视频监控等设备系统；采用行业统一的数据交换标准规范协，满足向煤矿主要业务系统提供数据服务的要求
	3
	查现场及资料，每项不符合要求扣2分
	

	
	
	具有数据采集、治理、集成能力；满足生产控制、安全管控 、生产管理 、经营管理等系统对数据应用的要求。
	4
	查现场及资料，每项不符合要求扣2分
	

	
	
	具备专业数据采集软件 、数据库、数据集成软件 、工业控制 SCADA  软件、操作系统软件 、云平台管
理、网络管理软件、防病毒软件等，采用安全可信技术
	5
	查现场及资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	对“采煤、掘进、运输、通风、排水、供电”等主要生产系统进行全流程的实时监控；根据监测与分析计算结果，实现流程的智能协同控制；具有识别模型、控制模型、预测模型、决策模型，实现模型库管理，宜采用自主可控技术
	5
	查现场及资料，每项不符合要求扣2分
	

	
	
	根据监测与分析计算结果，进行异常信息报警，能够将异常信息自动通过电话语音或短信通知相关人员；实现预警、指挥调度与协同控制
	4
	查现场及资料，每项不符合要求扣2分
	

	
	
	智能集中控制与协同指挥平台，具有生产计划与过程管理能力，可实时感知、精准分析、自主决策、动态调控和协同控制
	4
	查现场及资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	人员精准定位系统能够与安全管控系统实现联动
	2
	查现场及资料，不符合要求扣2分
	

	5
	调度
系统

6分
	建设独立的调度大屏显示系统，支持矿井主要生产环节多数据融合、分析结果可视化展示，页面布局合理，方便用户操作；基于标准化协议实现有线+无线语音调度；具备流媒体视频监控设备及系统
	6
	查现场和资料，每项不符合要求扣2分
	


3.加分指标
（1）实现5G网络通信实现井下采煤工作面、掘进工作面等场景覆盖，每实现一处场景增加1分；
（2）综合管控平台建有GIS三维透明地质模型，精度满足智能化采煤、智能化掘进、智能化通风、智能化安全监控等系统的需要，可增加5分。
（二）掘进系统
1.必备指标
（1）矿井煤巷、半煤岩巷的掘进、支护等工艺流程全部实现了机械化作业（分层开采工作面底层巷道除外），掘进技术、装备适应巷道条件；
（2）具有掘进工作面设备、环境智能监测与报警功能。
2.评分指标
按照表3进行评分，总分100分，按照实际考察功能进行扣分，各小项分数直到扣完为止。
表3 煤矿掘进系统评分指标
	序号
	评分项
	主要评分指标
	分值
	评分方法
	得分

	1
	掘进
设备

50分
	巷道施工作业的掘、支、锚、运等全部工序采用高效机械化或自动化装备，配备自动化运输支护材料设备，掘进速度满足采掘接续要求
	8
	查现场和资料，每项不符合要求扣2分
	

	
	
	采用钻探、物探等技术与设备对巷道待掘进区域的地质构造、水文地质条件、瓦斯等进行超前探测，探测距离、速度、精度满足智能化掘进要求
	6
	查现场和资料，每项不符合要求扣2分
	

	
	
	配备巷道临时支护设备，实现临时支护机械化作业
	6
	查现场和资料，不符合要求扣6分
	

	
	
	掘进设备能够实现远程遥控行走，具有报警功能
	10
	查现场和资料，每项不符合要求扣5分
	

	
	
	实现遥控截割或远程截割
	8
	查现场和资料，不符合要求扣8分
	

	
	
	带式输送机具备状态监测、过载保护、自动张紧、自移系统功能，能够实现多部带式输送机集中控制
	10
	查现场和资料，每项不符合要求扣2分
	

	
	
	具备掘进工作面环境（粉尘、瓦斯等）智能监测功能
	2
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	2
	集中控制中心

42分
	建有地面集中控制中心，集中控制中心能够对掘进设备、支护设备、运输设备等运行状态进行实时监测与控制
	10
	查现场和资料，每项不符合要求扣2.5分
	

	
	
	皮带运输系统实现集中控制、一键启停
	10
	查现场和资料，每项不符合要求扣5分
	

	
	
	掘进头和转载点设置具备视频增强功能的高清摄像仪
	8
	查现场和资料，每项不符合要求扣4分
	

	
	
	实现掘进面人员数量超限报警；掘进设备运行危险区域设置人员接近保护装置，具备人员接近识别与报警功能
	9
	查现场和资料，每项不符合要求扣3分
	

	
	
	掘进工作面正常掘进时作业人员每班原则上不超过9人（转载机机头或二运至工作面迎头）
	5
	查现场和资料，不符合要求扣5分
	

	3
	人员
8分
	掘进工作面作业人员配备经专业培训合格的技术人员≥5人
	8
	查现场和资料，不符合要求扣8分
	


3.加分指标
（1）生产班岗位人员不超过7人（转载机机头或二运至工作面迎头），可增加2分；
（2）2个及以上掘进工作面均实现智能化掘进，可增加5分。
（3）掘进设备具有自主定位、定姿、定向功能，具有偏航提醒，可增加2分。
（4）掘进设备具备自动截割功能，可增加2分。
（三）采煤系统
1.必备指标
除急倾斜煤层外，工作面采用综采或综放工艺，液压支架配置电液控系统。
2.评分指标
按照表4进行评分，总分100分，按照实际考察功能进行扣分，各小项分数直到扣完为止。
表4 煤矿采煤系统评分指标
	序号
	评分项
	主要评分指标
	分值
	评分方法
	得分

	1
	割煤
系统

20分
	采煤机安装有位置监测、摇臂角度感知、摇臂调高、油位、油温、油压、瓦斯监测等传感器，传感器数量、精度满足智能化要求
	2
	查现场和资料，每项不符合要求扣0.3分
	

	
	
	采煤机具备标准通讯接口，开放通讯协议
	2
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	采煤机具备自主定位、姿态监测、远程控制、机载无线遥控功能
	2
	查现场和资料，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	采煤机具备运行工况监测、故障诊断与预警功能
	3
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	采煤机具备记忆截割(自适应截割)功能，运行记录齐全，记忆截割(自适应截割)率大于70％
	3
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	采煤机具备瓦斯、煤尘等感知检测功能，具备瓦斯监控系统联动控制功能
	3
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	采煤工作面和转载点设置具备视频增强功能的高清摄像仪
	3
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	薄煤层及倾角大于25°的工作面配置自动拖缆装置
	2
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	2
	支护
系统

20分
	液压支架配备电液控制系统，具备远程对液压支架的降、移、升进行控制的功能
	4
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	液压支架具备支护高度、立柱压力、支护姿态、推移行程等支护状态监测功能
	4
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	液压支架具备跟机自动移架、自动推溜功能，自动跟机率达到75％以上
	3
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	液压支架具备自动补压、自动喷雾等功能
	4
	查现场和资料，每项不符合要求扣2分
	

	
	
	工作面两端头、超前区域采用液压支架进行支护，配置电液控制系统，具有就地控制与遥控控制功能
	5
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	3
	运输
系统

20分
	刮板输送机采用变频控制，具有煤流负荷检测功能
	2
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	刮板输送机具备运行工况监测、链条自动张紧、断链停机保护等功能
	3
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	具有本地及远程控制，可实现单台运输设备启停控制、多台运输设备组合一键启停控制等功能
	3
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	顺槽可伸缩带式输送机采用变频控制方式，具备带速、温度等监测功能
	3
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	顺槽可伸缩带式输送机具备跑偏、堆煤、撕裂、烟雾等保护功能，且能够正常使用
	2
	查现场和资料，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	顺槽可伸缩带式输送机具备电机高温、减速器轴承高温、润滑油高温、冷却水流量及压力不足、输送带打滑等故障诊断及报警功能
	3
	查现场和资料，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	刮板输送机卸煤点、转载机落煤点、带式输送机搭接点、采煤机割煤点等安装有喷雾降尘装置，实现智能喷雾
	4
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	4
	供液、供电系统

20分
	供液系统具有在线监测功能，可以实现油温、油位、液位、温度、压力、浓度等运行状态参数自动监测、预警功能
	3
	查现场和资料，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	供液系统具有顺序启停、单启停、一键启停功能，乳化液泵站控制要具有自动加卸载控制、主从控制、均衡开机等功能
	3
	查现场和资料，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	乳化液泵站具备进水过滤、高压反冲洗、自动配液、液位自动控制、乳化液浓度在线监测等功能
	3
	查现场和资料，每项不符合要求扣0.6分
	

	
	
	供电系统具有过流、短路、过压、欠压、漏电等故障监测和保护功能
	3
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	移变、组合开关等具有数据采集、上传功能，在权限范围内能够进行远程分合闸操作
	4
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	有冲击地压风险的工作面，采用远距离供液，泵站布置在冲击地压风险区域外或停采线外
	2
	现场查验，不符合要求扣2分
	

	
	
	冲击地压矿井采用远距离供电，配电点布置在冲击地压风险区域外或停采线外
	2
	现场查验，不符合要求扣2分
	

	5
	集中控制中心

15分
	地面配置监控中心，具备对工作面设备“一键启停”功能，工作面配置可视化监控系统，具备采煤机、液压支架、刮板输送机、转载机、破碎机、带式输送机、供液系统等远程集中控制，具有设备运行工况、故障报警等信息显示功能
	5
	查现场和资料，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	工作面视频监控系统，监控画面清晰、稳定、无卡顿
	3
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	配备语音通话系统，具有与回采工作面语音通话的功能
	1
	查现场和资料，不符合要求扣1分
	


	
	
	综采工作面工作区域内常态化作业人员≤8人；（工作面超前支护范围以内）
综放工作面工作区域内常态化作业人员≤10人。（工作面超前支护范围以内）
	6
	8人得满分，8~10人得3分，11人及以上不得分
	

	6
	人员

5分
	综采面作业人员配备经培训合格的技术人员≥5人
	5
	查现场和资料，不符合要求扣5分
	


注：（1）验收煤矿相关开采方法指标（放顶煤、大采高等）按实际情况进行评分，未涉及的开采方法指标按满分计算；若验收煤矿不涉及冲击地压灾害，则按缺项指标分值的60%得分。
（2）急倾斜煤层的采煤工作面暂不纳入智能采煤专业考核，智能化验收的采煤系统按照60%分值计算。
3.加分指标
（1）2个及以上采煤工作面均实现智能化采煤，可增加5分；
（2） 综采工作面工作区域内常态化作业人员≤5人（工作面超前支护范围以内）；综放工作面工作区域内常态化作业人员≤7人（工作面超前支护范围以内），可增加2分；
（3）液压支架具备自动找直功能，可增加1分；
（4）顺槽带式输送机具备基于AI实现异物识别，以及人员违规穿越带式输送机等识别功能，每处可增加1分，最多3分。
（四）主煤流运输系统
1.必备指标
（1）采用带式输送机作为矿井的主煤流运输设备，实现单机自动控制、远程集中控制；
（2）采用立井箕斗进行煤炭提升，具备对提升速度、提升重量等进行远程实时在线监测。
2.评分指标
按照表5进行评分，总分100分，按照实际考察功能进行扣分，各小项分数直到扣完为止。
表5 煤矿主煤流运输系统评分指标
	序号
	评分项
	主要评分指标
	分值
	评分方法
	得分

	1
	带式输送机运输系统

100分
	带式输送机运输系统实现无人值守作业
	10
	查现场和资料，每项不符合要求扣10分
	

	
	
	单条带式输送机具备完善的传感器、执行器及控制器，实现单台设备的自动控制
	10
	查现场和资料，每项不符合要求扣5分
	

	
	
	带式输送机采用变频或CST等软启动方式
	10
	查现场和资料，不符合要求扣10分
	

	
	
	具备防滑、堆煤、跑偏、温度、速度、烟雾、撕裂、张力等综合保护装置，能够根据监测结果实现综合保护装置的联动保护控制
	20
	查现场和资料，每项不符合要求扣10分
	

	
	
	具有煤仓的矿井，应结合煤仓煤位信号，实现煤仓、给煤机、带式输送机的联动控制
	10
	查现场和资料，每项不符合要求扣5分
	

	
	
	多部带式输送机搭接实现集中协同控制，装载、卸载位置视频全覆盖，具备语音预警功能
	15
	查现场和资料，每项不符合要求扣5分
	

	
	
	集控系统具备各部带式输送机驱动部电机电流、温度、振动以及减速器轴承温度、润滑油温度等参数的实时采集、状态监测
	15
	查现场和资料，每项不符合要求扣3分
	

	
	
	具备主煤流运输系统环境监测功能，实现烟雾、温度等的监测功能
	10
	查现场和资料，每项不符合要求扣5分
	

	2
	立井提升系统

100分
	配备数字化控制系统，实时采集、传输高低压控制柜、主电机等重点部位的电流、电压等信息
	25
	查现场和资料，每项不符合要求扣5分
	

	
	
	具备智能综合保护系统，能够对提升速度、提升高度、提升重量等进行远程实时在线监测
	20
	查现场和资料，每项不符合要求扣10分
	

	
	
	主井提升系统实现全自动运行，具备无人值守条件
	10
	查现场和资料，每项不符合要求扣5分
	

	
	
	立井提升系统能够与煤仓放煤系统进行智能联动
	10
	查现场和资料，不符合要求扣10分
	

	
	
	立井提升系统安装煤仓堆煤保护、尾绳、装载点、卸载点、井口视频监控等装置
	15
	查现场和资料，每项不符合要求扣3分
	

	
	
	立井提升系统具有智能装载和卸载功能
	10
	查现场和资料，每项不符合要求扣5分
	

	
	
	提升机房设置烟雾、温度等环境监测，电控室、高低压室等处设置视频监视
	10
	查现场和资料，每项不符合要求扣2分
	


注：若煤矿仅采用带式输送机作为主煤流运输系统，则仅考核带式输送机相关指标；若煤矿采用带式输送机、箕斗联合运输，则带式输送机运输系统、立井提升系统的得分各占50％。
3.加分指标
（1）主煤流运输系统配备机器人进行巡检、作业，每处可增加1分，最多3分；
（2）带式输送机实现顺煤流启动功能，可增加1分，最多2分；
（3）带式输送机具备基于AI实现异物识别，以及人员违规穿越带式输送机等识别功能，每处可增加1分，最多3分；
（4）具备尾绳智能监控系统，实现钢丝绳磨损、断丝、锈蚀等报警功能，可增加1分。
（五）辅助运输系统
1.必备指标
采用无轨胶轮车、单轨吊、电机车等合理的辅助运输方式。
2.评分指标
按照表6进行评分，总分100分，按照实际考察功能进行扣分，各小项分数直到扣完为止。
表6 煤矿辅助运输系统评分指标
	序号
	评分项
	主要评分指标
	分值
	评分方法
	得分

	1
	轨道
运输

25分
	单轨吊采用点到点运输物资，实现无人值守。
	2
	查现场和资料，不符合要求扣1分
	

	
	
	矿井辅助运输巷道运输机车具备无线移动通信功能，实现机车的精准定位
	5
	查现场和资料，不符合要求扣5分
	

	
	
	具备车辆运行状态参数的智能监测功能，实现智能调度
	3
	查现场和资料，不符合要求扣2分
	

	
	
	轨道运输道岔采用信号集中闭锁
	1
	查现场和资料，不符合要求扣1分
	

	
	
	集中装载点、上下人站点、检修硐室等实现视频监控
	2
	查现场和资料，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	主要运输线路的道岔、阻车器等安全设施实现远程控制、司机遥控等，机车通过风门可实现司机遥控或自动控制
	3
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	巷道口、硐室口、弯道处实现声光报警
	1
	查现场和资料，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	主要轨道运输提升斜巷具有防跑车装置，与提升绞车连锁自动控制、自动报警、自动停车
	2
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	绞车房、各车场和跑车防护装置实现视频监控
	2
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	连续牵引绞车具备断绳自动阻车功能，连续牵引绞车保护设施实现自动监测、自动报警、自动停车
	2
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	90kW以上的绞车具有运行状态监测、异常报警、停车等功能
	2
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	2
	无轨胶轮车运输

25分
	运输车辆具备无线移动通信功能，实现车辆精准定位
	8
	查现场和资料，每项不符合要求扣4分
	

	
	
	无轨胶轮车具备智能安全预警系统，具有人员及设备接近防撞预警、防疲劳驾驶、超速预警等功能。
	6
	查现场和资料，每项不符合要求扣2分
	

	
	
	重要运输交叉路口、运输区域实现闯红灯、超速等违章行为自动记录
	3
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	倾斜巷道设置胶轮车自动失速保护装置
	4
	查现场和资料，不符合要求扣4分
	

	
	
	集中装载点、上下人站点、加油检修硐室等实现视频监控
	4
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	3
	架空乘人装置

12分
	架空乘人装置主要架空乘人装置实现自动开停。
	4
	查现场和资料，不符合要求扣4分
	

	
	
	具备完善的综合保护装置，能够根据监测结果实现综合保护装置的智能联动
	4
	查现场和资料，每项不符合要求扣2分
	

	
	
	架空乘人装置沿线具备信息播报系统、环境监测系统
	4
	查现场和资料，每项不符合要求扣2分
	

	4
	副井提升系统

20分



	副井提升系统具备自动控制、安全闭锁等功能，具有无人值守条件
	3
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	立井提升系统安装视频监控等装置
	1
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	配备数字化控制系统，实时采集、传输高低压控制柜、主电机等重点部位的电流、电压等信息
	10
	查现场和资料，不符合要求扣5分
	

	
	
	具备智能综合保护系统，能够对提升速度、提升高度等进行远程实时在线监测
	4
	查现场和资料，不符合要求扣2分
	

	
	
	提升机房设置烟雾、温度等环境监测，电控室、高低压室等处设置视频监视
	2
	查现场和资料，每项不符合要求扣0.5分
	

	5
	运输管理系统

18分
	运输物资建立编码体系，实现物资运输的集装化，能与矿井的仓储管理系统无缝对接
	5
	查现场和资料，每项不符合要求扣2分
	

	
	
	建有辅助运输管理模块，对井下运输车辆、交通状态进行监测，实现精准调度
	4
	现场查验，每项不符合要求扣1.5分
	

	
	
	辅助运输管理模块实现运输设备和信号等动态模拟展示、信息存储、历史记录查询等
	5
	现场查验，每项不符合要求扣2分
	

	
	
	建有完善的井上井下辅助运输管理相关规章制度
	4
	不符合要求扣4分
	


注：验收煤矿若不涉及相关运输方式（例如没有架空乘人装置），则按缺项指标分值的60%得分。
3.加分指标
（1）无轨胶轮车运输实现常态化无人驾驶，可增加5分；
（2）具备尾绳智能监控系统，实现钢丝绳磨损、断丝、锈蚀等报警功能，可增加5分。
（六）通风与压风系统
1.必备指标
（1）矿井通风方式合理、通风设施齐全，主要通风机实现了一键启停及远程控制；
（2）矿井主要通风机实现远程集中监控。
2.评分指标
按照表7进行评分，总分100分，按照实际考察功能进行扣分，各小项分数直到扣完为止。
表7 煤矿通风与压风系统评分指标
	序号
	评分项
	主要评分指标
	分值
	评分方法
	得分

	1
	通风
系统

90分
	矿井主要通风机具有一键式启动、反风、倒机功能（多台主要通风机的矿井，任何一台不符合要求都扣分）
	24
	查现场和资料，每项不符合要求扣8分
	

	
	
	具有完善的通风参数监测装置和系统，能够对井下瓦斯浓度、风压、风速等参数进行实时监测
	16
	查现场和资料，每项不符合要求扣4分
	

	
	
	过车风门、主要行人风门应实现自动开关，应安装视频监控系统、声光报警器
	16
	查现场和资料，每项不符合要求扣2分
	

	
	
	掘进工作面的局部通风机实现双风机、双电源，并能自动切换，根据环境监测结果实现风电闭锁、瓦斯电闭锁等，局部通风机工况参数实现远程实时监测
	24
	查现场和资料，每项不符合要求扣4分
	

	
	
	建有集控系统，实现对通风系统远程监控，具备无人值守条件
	10
	查现场和资料，每项不符合要求扣5分
	


	2
	压风自救系统

10分
	在地面建有压缩空气站，具备无人值守条件
	5
	查现场和资料，不符合要求扣5分
	

	
	
	空气压缩机采用变频调速控制通过自动投切空压机调节风压，压力容器配备温度传感器，具备温度监控功能，对温度超限进行预警
	2
	查现场和资料，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	矿井所有采区避灾线路上（采掘工作面范围内）均应敷设压风自救管道、供气阀门、压风自救装置
	3
	查现场和资料，不符合要求扣1分
	


3.加分指标
（1）关键通风节点的风窗实现远程控制，每处可增加1分，最多2分。
（七）供电与供排水系统
1.必备指标
固定排水作业实现远程集中控制，中央水泵房、采区水泵房实现无人值守。
2.评分指标
按照表8进行评分，总分100分，按照实际考察功能进行扣分，各小项分数直到扣完为止。
表8 煤矿供电与供排水系统评分指标
	序号
	评分项
	主要评分指标
	分值
	评分方法
	得分

	1
	供电
系统

60分
	矿井高压供电系统具备智能防越级跳闸保护功能
	10
	查现场和资料，不符合要求扣10分
	

	
	
	具有对矿井所有变电所进行实时监控与电力调度的功能
	10
	查现场和资料，每处不符合要求扣2分
	

	
	
	具有供电设备监控数据采集、上传功能
	10
	查现场和资料，每项不符合要求扣5分
	

	
	
	中央变电所、采区变电所具有火灾自动监测与报警功能
	10
	查现场和资料，每项不符合要求扣5分
	

	
	
	矿井主变电所、井下中央变电所、采区变电所、重要配电点均应设置电力监控系统，实时监测电气设备运行工况，并实现无人值守，实现状态参数实时显示、巡检故障录波储存、电能质量监测
	20
	查现场和资料，每项不符合要求扣4分
	

	2
	供排水系统

40分
	排水系统根据水位进行固定作业点的智能抽排
	10
	查现场和资料，每项不符合要求扣5分
	

	
	
	具备负荷调控或根据水位自动投切水泵功能
	8
	查现场和资料，不符合要求扣8分
	

	
	
	供水系统具备水量、水压的智能监测与控制功能
	12
	查现场和资料，每项不符合要求扣3分
	

	
	
	建有集控系统，实现对排水系统远程监控
	10
	查现场和资料，不符合要求扣10分
	


3.加分指标
中央水泵房、采区变电所采用机器人进行巡检、作业，每处可增加1分，最多3分。
（八）安全监控系统
1.必备指标
（1）根据矿井灾害类型，建设有完善的瓦斯灾害防治、水灾防治、火灾防治、顶板灾害防治、冲击地压防治等灾害防治系统；
（2）建设有安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制。
2.评分指标
按照表9进行评分，总分100分，按照实际考察功能进行扣分，各小项分数直到扣完为止。
表9 煤矿安全监控系统评分指标
	序号
	评分项
	主要评分指标
	分值
	评分方法
	得分

	1
	瓦斯灾害防治

15分
	建设有完善的瓦斯监测装置，实现对井下主要作业环境瓦斯浓度变化的实时在线监测
	4
	查现场和资料，不符合要求扣4分
	

	
	
	根据瓦斯监测数据对瓦斯积聚区进行预测、预警
	4
	查现场和资料，不符合要求扣4分
	

	
	
	能够根据瓦斯监测数据进行瓦斯超限区域智能断电
	4
	查现场和资料，不符合要求扣4分
	

	
	
	实现对瓦斯抽采作业全过程的管控
	3
	查现场和资料，不符合要求扣3分
	

	2
	水害
防治
10分
	对主要含水层、井下主要出水点、井下重点密闭、中央水仓等重点部位水文变化进行实时动态监测、预警
	4
	查现场和资料，每项不符合要求扣2分
	

	
	
	探放水作业实现钻孔数量、钻孔位置、钻孔角度、钻孔深度、终孔位置、钻杆钻进速度信息的数字化，具备数据自动采集功能
	3
	查现场和资料，不符合要求扣3分
	

	
	
	水害监测系统与排水系统实现智能联动控制
	3
	查现场和资料，不符合要求扣3分
	

	3
	火灾
防治

10分
	建有束管监测或光纤测温等自然发火监测预报系统，实现对井下采空区自然发火情况的监测、数据分析及上传
	4
	查现场和资料，每项不符合要求扣2分
	

	
	
	建设有完善的防灭火系统
	2
	查现场和资料，不符合要求扣2分
	

	
	
	在电气设备、带式输送机等易发生火灾的区域，设有火灾变量监测及防灭火设施，实现火灾参数的智能监测、报警
	4
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	4
	顶板灾害防治

13分
	具备矿山压力监测系统，矿山压力监测数据能够实时自动上传
	5
	查现场和资料，每项不符合要求扣2.5分
	

	
	
	安装有顶板离层仪装置，监测数据实现自动上传
	5
	查现场和资料，每项不符合要求扣2.5分
	

	
	
	建有综采工作面、掘进工作面矿山压力大数据分析系统，能够基于监测数据实现矿山压力的预测与预警
	3
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	5
	冲击地压灾害防治
10分
	具备基于微震监测、应力场监测等技术的冲击地压监测、预测与预警系统，对冲击危险区域进行实时监测
	5
	查现场和资料，不符合要求扣5分
	

	
	
	具有冲击地压数据分析功能，实现冲击地压监测数据的智能分析和预测预警
	2
	查现场和资料，不符合要求扣2分
	

	
	
	冲击地压预测、预警准确率不低于80％，近三年没有发生过因冲击地压造成的人员伤亡事故 
	3
	现场查验，每项不符合要求扣1.5分
	

	6
	粉尘灾害防治
10分
	采煤工作面、掘进工作面具备粉尘浓度自动监测装置，实现对粉尘浓度的实时监测、数据分析、上传及超限自动报警
	6
	查现场和资料，每项不符合要求扣2分
	

	
	
	矿井粉尘易超限区域设有智能喷雾装置，具有基于煤尘监测数据的智能降尘功能，且实现远程集中控制
	4
	现场查验，每项不符合要求扣2分
	

	7
	灾害综合防治

32分
	具有完善的安全风险分级管控和隐患排查治理双重防控机制，实现多种灾害监测数据的融合共享，以及对煤矿安全态势的预测、预警
	6
	现场查验，每项不符合要求扣2分
	

	
	
	具备完善的灾害感知预警系统，实现多种监测数据的统一传输和分类存储
	4
	现场查验，每项不符合要求扣2分
	

	
	
	具有矿井应急救援工作管理及指挥能力，根据灾害监测预警、综合评估结果，自动调用应急救援预案和避灾路线，实现应急救援辅助指挥功能
	4
	现场查验，每项不符合要求扣2分
	

	
	
	矿井环境参数的实时监测信息、重点区域的安全状态实时评估及预警信息具有与人员单兵装备进行实时互联的功能
	6
	现场查验，每项不符合要求扣3分
	

	
	
	具有监测数据的实时分析功能，并具有对整体和主要采掘机运通系统安全运行状态进行实时评估的功能
	4
	现场查验，每项不符合要求扣2分
	

	
	
	能够根据灾害监测与评估信息自动预测事故发生的可能性
	3
	现场查验，每项不符合要求扣3分
	

	
	
	具有对重大应急事件、重大卫生安全事件的应急处置管理能力
	5
	查现场和资料，不符合要求扣5分
	


注：若验收煤矿不涉及上述部分灾害指标，则按缺项指标分值的60%得分。
（九）智能化园区与经营管理系统
1.必备指标
矿井在地面建有智能指挥中心，实现对井上井下各系统的统一协调管控。
2.评分指标
按照表10进行评分，总分100分，按照实际考察功能进行扣分，各小项分数直到扣完为止。
表10 煤矿智能化园区与经营管理系统评分指标
	序号
	评分项
	主要评分指标
	分值
	评分方法
	得分

	1
	智能化园区

10分
	在矿井地面建设智能指挥中心，集成智能化指挥、调度、管控、办公、培训、展示等功能，实现对井上井下各系统的统一协调管控
	5
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	建有智能安防、智能车辆管理、智能门禁闸机管理、智能信息发布及个人移动终端管理系统，实现工业设施保障系统的智能决策和数据共享
	5
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	2
	生产经营管理系统

55分
	大专（含）以上学历占员工总数的比例 40%以上
	7
	查现场和资料，每低于5%扣1分
	

	
	
	建有生产计划及调度管理、生产技术管理、机电设备管理等系统
	12
	查现场和资料，每项不符合要求扣4分
	

	
	
	矿井经营管理系统应包括办公自动化管理、企业管理信息化系统等系统，各系统之间应能交互数据
	12
	查现场和资料，不符合要求扣12分
	

	
	
	企业管理信息化系统应包括财务管理、成本管理、合同管理、物资供应管理、仓储管理等系统，且应提供规范化数据接口
	12
	查现场和资料，不符合要求扣12分
	

	
	
	设置有煤矿智能化专职岗位（智能化办公室等）、专业管理与运维团队
	12
	查现场和资料，不符合要求扣12分
	

	3
	管理
体制

25分
	成立智能化运维团队，包括至少10名经智能化培训合格的专业技术人员，能够完成智能化装备的常态化运行、维护和故障处理
	8
	查现场和资料，不符合要求扣8分
	

	
	
	专业的设计单位编制智能化建设规划，确定矿井智能化建设步骤和目标，制定完善智能化管理制度
	8
	查现场和资料，不符合要求扣8分
	

	
	
	建立完善智能化运行规定和作业标准。确定各业务智能化运行作业人数，控制单班入井总人数
	5
	查现场和资料，每项不符合要求扣3分
	

	
	
	建立完善智能运行考核机制和考核办法。每月对各部门和单位的智能化工作完成情况进行考核落实
	4
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	4
	验收
资料
10分
	煤矿验收相关的资料齐全，验收材料质量符合验收要求以及能证明各系统功能满足验收标准要求的支撑材料等。
	10
	查现场和资料，酌情给分
	


（十）指标权重与评价
根据煤矿实际建设情况对煤矿各系统进行逐项打分，各系统考核得分乘以该系统权重并求和，即为井工煤矿智能化建设考核综合得分，各系统权重见表所示。
表11 I类煤矿各系统评价指标权重
	序号
	评价指标
	权重值

	1
	信息基础设施
	13.42%

	2
	掘进系统
	13.82%

	3
	采煤系统
	15.23%

	4
	主煤流运输系统
	10.82%

	5
	辅助运输系统
	7.83%

	6
	通风与压风系统
	9.93%

	7
	供电与供排水系统
	9.69%

	8
	安全监控系统
	13.06%

	9
	智能化园区与经营管理系统
	6.2%


五、建设条件II类煤矿评价指标
（一）信息基础设施
信息基础设施相关评价指标与智能化建设条件I类煤矿的评价指标相同。
（二）掘进系统
1.必备指标
（1）矿井煤巷、半煤岩巷的掘进、支护等工艺流程全部实现了机械化作业（分层开采工作面底层巷道除外），掘进技术、装备适应巷道条件；
（2）具有掘进工作面设备、环境智能监测与报警功能。
2.评分指标
按照表12进行评分，总分100分，按照实际考察功能进行扣分，各小项分数直到扣完为止。
表12 II类煤矿掘进系统评分指标
	序号
	评分项
	主要评分指标
	分值
	评分方法
	得分

	1
	掘进
设备

50分
	巷道施工作业的掘、支、锚、运等全部工序采用高效机械化或自动化装备，掘进速度满足采掘接续要求
	8
	查现场和资料，每项不符合要求扣2分
	

	
	
	采用钻探、物探等技术与设备对巷道待掘进区域的地质构造、水文地质条件、瓦斯等进行超前探测，探测距离、速度、精度满足智能化掘进要求
	6
	查现场和资料，每项不符合要求扣2分
	

	
	
	配备巷道临时支护设备，实现临时支护机械化作业
	6
	查现场和资料，不符合要求扣6分
	

	
	
	掘进设备能够实现远程遥控行走
	10
	查现场和资料，不符合要求扣10分
	

	
	
	实现遥控截割或远程截割
	8
	查现场和资料，不符合要求扣8分
	

	
	
	带式输送机具备状态监测、过载保护、自动张紧、自移系统功能，能够实现多部带式输送机集中控制
	10
	查现场和资料，每项不符合要求扣2分
	

	
	
	具备掘进工作面环境（粉尘、瓦斯等）智能监测功能
	2
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	2
	集中控制中心

42分
	建有地面集中控制中心，集中控制中心能够对掘进设备、支护设备、运输设备等运行状态进行实时监测与控制
	10
	查现场和资料，每项不符合要求扣3分
	

	
	
	皮带运输系统实现集中控制、一键启停
	10
	查现场和资料，每项不符合要求扣5分
	

	
	
	掘进头和转载点设置具备视频增强功能的高清摄像仪。
	8
	查现场和资料，每项不符合要求扣4分
	

	
	
	实现掘进面人员数量超限报警；掘进设备运行危险区域设置人员接近保护装置，具备人员接近识别与报警功能
	9
	查现场和资料，每项不符合要求扣3分
	

	
	
	掘进工作面正常掘进时作业人员每班原则上不超过9人（转载机机头或二运至工作面迎头）
	5
	查现场和资料，不符合要求扣5分
	

	3
	人员
8分
	掘进工作面作业人员配备经专业培训合格的技术人员≥5人
	8
	查现场和资料，不符合要求扣8分
	


3.加分指标
（1）生产班岗位人员不超过7人（转载机机头或二运至工作面迎头），可增加2分；
（2）2个及以上掘进工作面均实现智能化掘进，可增加5分。
（3）掘进设备具有自主定位、定姿、定向功能，可增加2分。
（4）掘进设备具备自动截割功能，可增加2分。
（3） 采煤系统
1.必备指标
除急倾斜煤层外，液压支架配置电液控系统，采煤机具有记忆截割功能。
  2.评分指标
按照表13进行评分，总分100分，按照实际考察功能进行扣分，各小项分数直到扣完为止。
表13  煤矿采煤系统评分指标
	序号
	评分项
	主要评分指标
	分值
	评分方法
	得分

	1
	割煤
系统
20分
	采煤机安装有位置监测、摇臂角度感知、摇臂调高、油位、油温、油压、瓦斯监测等传感器，传感器数量、精度满足智能化要求
	2
	查现场和资料，每项不符合要求扣0.3分
	

	
	
	采煤机具备标准通讯接口，开放通讯协议
	2
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	采煤机具备自主定位、姿态监测、远程控制、机载无线遥控功能
	2
	查现场和资料，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	采煤机具备运行工况监测、故障诊断与预警功能
	3
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	采煤机具备记忆截割(自适应截割)功能，运行记录齐全，记忆截割(自适应截割)率大于60％
	3
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	采煤机具备瓦斯、煤尘等感知检测功能，具备瓦斯监控系统联动控制功能
	3
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	采煤工作面和转载点设置具备视频增强功能的高清摄像仪
	3
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	薄煤层及倾角大于25°的工作面配置自动拖缆装置
	2
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	2
	支护
系统

20分
	液压支架配备电液控制系统，具备远程对液压支架的降、移、升进行控制的功能
	4
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	液压支架具备支护高度、立柱压力、支护姿态、推移行程等支护状态监测功能
	4
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	液压支架具备跟机自动移架、自动推溜功能，自动跟机率达到65％以上
	3
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	液压支架具备自动补压、自动喷雾等功能
	4
	查现场和资料，每项不符合要求扣2分
	

	
	
	工作面两端头、超前区域采用液压支架进行支护，配置电液控制系统，具有就地控制与遥控控制功能
	5
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	3
	运输
系统

20分
	刮板输送机采用变频控制，具有煤流负荷检测功能
	2
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	刮板输送机具备运行工况监测、链条自动张紧、断链停机保护等功能
	3
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	具有本地及远程控制，可实现单台运输设备启停控制、多台运输设备组合一键启停控制等功能
	4
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	顺槽可伸缩带式输送机采用变频控制方式，具备带速、温度等监测功能
	2
	查现场和资料，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	顺槽可伸缩带式输送机具备跑偏、堆煤、撕裂、烟雾等保护功能，且能够正常使用
	2
	查现场和资料，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	顺槽可伸缩带式输送机具备电机高温、减速器轴承高温、润滑油高温、冷却水流量及压力不足、输送带打滑等故障诊断及报警功能
	3
	查现场和资料，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	刮板输送机卸煤点、转载机落煤点、带式输送机搭接点、采煤机割煤点等安装有喷雾降尘装置，实现智能喷雾
	4
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	4
	供液、供电系统

20分
	供液系统具有在线监测功能，可以实现油温、油位、液位、温度、压力、浓度等运行状态参数自动监测、预警功能
	3
	查现场和资料，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	供液系统具有顺序启停、单启停、一键启停功能，乳化液泵站控制要具有自动加卸载控制、主从控制、均衡开机等功能
	3
	查现场和资料，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	乳化液泵站具备进水过滤、高压反冲洗、自动配液、液位自动控制、乳化液浓度在线监测等功能
	3
	查现场和资料，每项不符合要求扣0.6分
	

	
	
	供电系统具有过流、短路、过压、欠压、漏电等故障监测和保护功能
	3
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	移变、组合开关等具有数据采集、上传功能，在权限范围内能够进行远程分合闸操作
	4
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	有冲击地压风险的工作面，采用远距离供液，泵站布置在冲击地压风险区域外或停采线外
	2
	现场查验，不符合要求扣2分
	

	
	
	冲击地压矿井采用远距离供电，配电点布置在冲击地压风险区域外或停采线外
	2
	现场查验，不符合要求扣2分
	

	5
	集中控制中心

15分
	地面配置监控中心，具备对工作面设备“一键启停”功能，工作面配置可视化监控系统，具备采煤机、液压支架、刮板输送机、转载机、破碎机、带式输送机、供液系统等远程集中控制，具有设备运行工况、故障报警等信息显示功能
	5
	查现场和资料，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	工作面视频监控系统，监控画面清晰、稳定、无卡顿
	3
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	配备语音通话系统，具有与回采工作面语音通话的功能
	1
	查现场和资料，不符合要求扣1分
	


	
	
	综采工作面工作区域内常态化作业人员≤9人；（工作面超前支护范围以内）
综放工作面工作区域内常态化作业人员≤11人。（工作面超前支护范围以内）
	6
	9人得满分，9~11人得3分，12人及以上不得分
	

	6
	人员

5分
	综采面作业人员配备经培训合格的技术人员≥5人
	5
	查现场和资料，不符合要求扣5分
	


注：（1）验收煤矿相关开采方法指标（放顶煤、大采高等）按实际情况进行评分，未涉及的开采方法指标按满分计算；若验收煤矿不涉及冲击地压灾害，则按缺项指标分值的60%得分。
（2）急倾斜煤层的采煤工作面暂不纳入智能采煤专业考核，智能化验收的采煤系统按照60%分值计算。
3. 加分指标
（1）2个及以上采煤工作面均实现智能化采煤，可增加5分；
（2）综采工作面工作区域内常态化作业人员≤5人；（工作面超前支护范围以内），综放工作面工作区域内常态化作业人员≤7人。（工作面超前支护范围以内），可增加2分；
（3）顺槽带式输送机具备基于AI实现异物识别，以及人员违规穿越带式输送机等识别功能，每处可增加1分，最多3分。
（四）主煤流运输系统
主煤流运输系统相关评价指标与智能化建设条件I类煤矿的评价指标相同。
（五）辅助运输系统
辅助运输系统相关评价指标与智能化建设条件I类煤矿的评价指标相同。
（六）通风与压风系统
通风与压风系统相关评价指标与智能化建设条件I类煤矿的评价指标相同。
（七）供电与供排水系统
供电与供排水系统相关评价指标与智能化建设条件I类煤矿的评价指标相同。
（八）安全监控系统
安全监控系统相关评价指标与智能化建设条件I类煤矿的评价指标相同。
（九）智能化园区与经营管理系统
智能化园区与经营管理系统相关评价指标与智能化建设条件I类煤矿的评价指标相同。
（十）指标权重与评价
根据煤矿实际建设情况对煤矿各系统进行逐项打分，各系统考核得分乘以该系统权重并求和，即为井工煤矿智能化建设考核综合得分，各系统权重见表14所示。
表14 II类煤矿各系统评价指标权重
	序号
	评价指标
	权重值

	1
	信息基础设施
	15.42%

	2
	掘进系统
	13.82%

	3
	采煤系统
	14.23%

	4
	主煤流运输系统
	9.82%

	5
	辅助运输系统
	7.83%

	6
	通风与压风系统
	9.93%

	7
	供电与供排水系统
	9.69%

	8
	安全监控系统
	13.06%

	9
	智能化园区与经营管理系统
	6.2%


六、建设条件III类煤矿评价指标
（一）信息基础设施
信息基础设施相关评价指标与智能化建设条件I类煤矿的评价指标相同。
（二）掘进系统
1. 必备指标
（1）矿井煤巷、半煤岩巷的掘进、支护等工艺流程全部实现了机械化作业（分层开采工作面底层巷道除外），掘进技术、装备适应巷道条件；
（2）具有掘进工作面设备、环境智能监测与报警功能。
2. 评分指标
按照表15进行评分，总分100分，按照实际考察功能进行扣分，各小项分数直到扣完为止。
表15 III类煤矿掘进系统评分指标
	序号
	评分项
	主要评分指标
	分值
	评分方法
	得分

	1
	掘进
设备

50分
	巷道施工作业的掘、支、锚、运等全部工序采用高效机械化或自动化装备，掘进速度满足采掘接续要求
	8
	查现场和资料，每项不符合要求扣2分
	

	
	
	采用钻探、物探等技术与设备对巷道待掘进区域的地质构造、水文地质条件、瓦斯等进行超前探测，探测距离、速度、精度满足智能化掘进要求
	6
	查现场和资料，每项不符合要求扣2分
	

	
	
	配备巷道临时支护设备，实现临时支护机械化作业
	6
	查现场和资料，不符合要求扣6分
	

	
	
	掘进设备能够实现远程遥控行走
	10
	查现场和资料，不符合要求扣10分
	

	
	
	实现遥控截割或远程截割
	8
	查现场和资料，不符合要求扣8分
	

	
	
	带式输送机具备状态监测、过载保护、自动张紧、自移系统功能，能够实现多部带式输送机集中控制
	10
	查现场和资料，每项不符合要求扣2分
	

	
	
	具备掘进工作面环境（粉尘、瓦斯等）智能监测功能
	2
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	2
	集中控制中心

42分
	建有地面集中控制中心，集中控制中心能够对掘进设备、支护设备、运输设备等运行状态进行实时监测与控制
	10
	查现场和资料，每项不符合要求扣3分
	

	
	
	皮带运输系统实现集中控制、一键启停
	10
	查现场和资料，每项不符合要求扣5分
	

	
	
	掘进头和转载点设置具备视频增强功能的高清摄像仪。
	8
	查现场和资料，每项不符合要求扣4分
	

	
	
	实现掘进面人员数量超限报警；掘进设备运行危险区域设置人员接近保护装置，具备人员接近识别与报警功能
	9
	查现场和资料，每项不符合要求扣3分
	

	
	
	掘进工作面正常掘进时作业人员每班原则上不超过9人（转载机机头或二运至工作面迎头）
	5
	查现场和资料，不符合要求扣5分
	

	3
	人员
8分
	掘进工作面作业人员配备经专业培训合格的技术人员≥5人
	8
	查现场和资料，不符合要求扣8分
	


3. 加分指标
（1）生产班岗位人员不超过7人（转载机机头或二运至工作面迎头），可增加2分；
（2）2个及以上掘进工作面均实现智能化掘进，可增加5分。
（3）掘进设备具有自主定位、定姿、定向功能，可增加2分。
（4）掘进设备具备自动截割功能，可增加2分。
（三）采煤系统
1. 必备指标
除急倾斜煤层外，液压支架配置电液控系统，采煤机具有记忆截割功能。
2. 评分指标
按照表16进行评分，总分100分，按照实际考察功能进行扣分，各小项分数直到扣完为止。
表16 III类煤矿采煤系统评分指标
	序号
	评分项
	主要评分指标
	分值
	评分方法
	得分

	1
	割煤
系统
20分
	采煤机安装有位置监测、摇臂角度感知、摇臂调高、油位、油温、油压、瓦斯监测等传感器，传感器数量、精度满足智能化要求
	2
	查现场和资料，每项不符合要求扣0.3分
	

	
	
	采煤机具备标准通讯接口，开放通讯协议
	2
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	采煤机具备自主定位、姿态监测、远程控制、机载无线遥控功能
	2
	查现场和资料，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	采煤机具备运行工况监测、故障诊断与预警功能
	3
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	采煤机具备记忆截割(自适应截割)功能，运行记录齐全，记忆截割(自适应截割)率大于55％
	3
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	采煤机具备瓦斯、煤尘等感知检测功能，具备瓦斯监控系统联动控制功能
	3
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	采煤工作面和转载点设置具备视频增强功能的高清摄像仪
	3
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	薄煤层及倾角大于25°的工作面配置自动拖缆装置
	2
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	2
	支护
系统

20分
	液压支架配备电液控制系统，具备远程对液压支架的降、移、升进行控制的功能
	4
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	液压支架具备支护高度、立柱压力、支护姿态、推移行程等支护状态监测功能
	4
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	液压支架具备跟机自动移架、自动推溜功能，自动跟机率达到60％以上
	3
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	液压支架具备自动补压、自动喷雾等功能
	4
	查现场和资料，每项不符合要求扣2分
	

	
	
	工作面两端头、超前区域采用液压支架进行支护，配置电液控制系统，具有就地控制与遥控控制功能
	5
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	3
	运输
系统

20分
	刮板输送机采用变频控制，具有煤流负荷检测功能
	2
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	刮板输送机具备运行工况监测、链条自动张紧、断链停机保护等功能
	3
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	具有本地及远程控制，可实现单台运输设备启停控制、多台运输设备组合一键启停控制等功能
	4
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	顺槽可伸缩带式输送机采用变频控制方式，具备带速、温度等监测功能
	2
	查现场和资料，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	顺槽可伸缩带式输送机具备跑偏、堆煤、撕裂、烟雾等保护功能，且能够正常使用
	2
	查现场和资料，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	顺槽可伸缩带式输送机具备电机高温、减速器轴承高温、润滑油高温、冷却水流量及压力不足、输送带打滑等故障诊断及报警功能
	3
	查现场和资料，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	刮板输送机卸煤点、转载机落煤点、带式输送机搭接点、采煤机割煤点等安装有喷雾降尘装置，实现智能喷雾
	4
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	4
	供液、供电系统

20分
	供液系统具有在线监测功能，可以实现油温、油位、液位、温度、压力、浓度等运行状态参数自动监测、预警功能
	3
	查现场和资料，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	供液系统具有顺序启停、单启停、一键启停功能，乳化液泵站控制要具有自动加卸载控制、主从控制、均衡开机等功能
	3
	查现场和资料，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	乳化液泵站具备进水过滤、高压反冲洗、自动配液、液位自动控制、乳化液浓度在线监测等功能
	3
	查现场和资料，每项不符合要求扣0.6分
	

	
	
	供电系统具有过流、短路、过压、欠压、漏电等故障监测和保护功能
	3
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	移变、组合开关等具有数据采集、上传功能，在权限范围内能够进行远程分合闸操作
	4
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	有冲击地压风险的工作面，采用远距离供液，泵站布置在冲击地压风险区域外或停采线外
	2
	现场查验，不符合要求扣2分
	

	
	
	冲击地压矿井采用远距离供电，配电点布置在冲击地压风险区域外或停采线外
	2
	现场查验，不符合要求扣2分
	

	5
	集中控制中心

15分
	地面配置监控中心，具备对工作面设备“一键启停”功能，工作面配置可视化监控系统，具备采煤机、液压支架、刮板输送机、转载机、破碎机、带式输送机、供液系统等远程集中控制，具有设备运行工况、故障报警等信息显示功能
	5
	查现场和资料，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	工作面视频监控系统，监控画面清晰、稳定、无卡顿
	3
	查现场和资料，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	配备语音通话系统，具有与回采工作面语音通话的功能
	1
	查现场和资料，不符合要求扣1分
	


	
	
	综采工作面工作区域内常态化作业人员≤10人；（工作面超前支护范围以内）
综放工作面工作区域内常态化作业人员≤12人。（工作面超前支护范围以内）
	6
	10人得满分，10~12人得3分，13人及以上不得分
	

	6
	人员

5分
	综采面作业人员配备经培训合格的技术人员≥5人
	5
	查现场和资料，不符合要求扣5分
	


注：（1）验收煤矿相关开采方法项（放顶煤、大采高等）按上述指标进行评分，未涉及的开采方法指标按满分计算；若验收煤矿不涉及冲击地压灾害，则按缺项指标分值的60%得分。
（2）急倾斜煤层的采煤工作面暂不纳入智能采煤专业考核，智能化验收的采煤系统按照60%分值计算。
3. 加分指标
（1）2个及以上采煤工作面均实现智能化采煤，可增加5分；
（2）综采工作面工作区域内常态化作业人员≤5人；（工作面超前支护范围以内），综放工作面工作区域内常态化作业人员≤7人。（工作面超前支护范围以内），可增加2分；
（3）顺槽带式输送机具备基于AI实现异物识别，以及人员违规穿越带式输送机等识别功能，每处可增加1分，最多3分。
（四）主煤流运输系统
主煤流运输系统相关评价指标与智能化建设条件I类煤矿的评价指标相同。
（五）辅助运输系统
辅助运输系统相关评价指标与智能化建设条件I类煤矿的评价指标相同。
（六）通风与压风系统
通风与压风系统相关评价指标与智能化建设条件I类煤矿的评价指标相同。
（七）供电与供排水系统
供电与供排水系统相关评价指标与智能化建设条件I类煤矿的评价指标相同。
（八）安全监控系统
安全监控系统相关评价指标与智能化建设条件I类煤矿的评价指标相同。
（九）智能化园区与经营管理系统
智能化园区与经营管理系统相关评价指标与智能化建设条件II类煤矿的评价指标相同。
（十）指标权重与评价
指标权重与评价和智能化建设条件II类煤矿的评价指标相同。
第二部分 智能化露天煤矿

一、露天煤矿智能化建设基本内容
露天煤矿智能化建设基本内容包括：信息基础设施、矿山设计、智能穿爆、矿山工程、智能辅助、管理与决策、智能化园区7个方面内容。
二、露天煤矿智能化验收评价指标
智能化露天煤矿评价结果分为：高级智能化示范煤矿（综合评分值≥90分）、中级智能化示范煤矿（综合评分值75～90分，不含90分）、初级智能化示范煤矿（综合评分值60～75分，不含75分）。
（一）必备指标
1. 卡车应具有防碰撞预警功能。
2. 建有边坡监测系统，具备边坡安全监测、预警功能。
（二）评分指标
按照表17进行评分，总分100分，按照实际功能进行扣分，各小项分数直到扣完为止。
表17 智能化露天煤矿评分指标
	序号
	项目
	评分项
	主要评分指标
	分值
	评分方法
	得分

	1
	信息基础设施

10分
	通信网络
3分
	矿井部署4G/5G/WiFi6无线通信网络
	1
	现场查验，不符合要求扣1分
	

	
	
	
	核心网络设备应采用三层交换机，具备路由、冗余功能，核心网络设备支持IPv6
	1
	现场查验，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	
	矿区主干网络传输带宽不低于10000Mbps，有线主干网络与无线主干网络相互连通
	1
	现场查验，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	数据中心
3分
	云计算平台支持常用标准IP通信接口，可通过标准各类IP通信网关与传统PSTN、PLMN网络互联互通
	0.5
	现场查验，不符合要求扣0.5分
	

	
	
	
	采用虚拟化或云计算技术，提供基础计算、存储、网络及管理等服务
	0.5
	现场查验，不符合要求扣0.5分
	

	
	
	
	具有结构化或者非结构化数据存储功能，且存储容量可实现弹性扩展，满足存储需求
	0.5
	现场查验，不符合要求扣0.5分
	

	
	
	
	具备专业数据库软件、虚拟化软件、网络管理软件、防病毒软件等
	0.5
	现场查验，不符合要求扣0.5分
	

	
	
	
	操作系统、数据库、大数据平台等基础软件应兼容、可靠、安全、抗干扰，具有标准接口，同时具备二次开发条件
	0.5
	现场查验，不符合要求扣0.5分
	

	
	
	
	具备网络安全防护功能，实现专网与外网、控制网与管理网的隔离，网络防火墙具备网络入侵监测功能，网络安全满足等保二级要求
	0.5
	现场查验，不符合要求扣0.5分
	

	
	
	露天煤矿智能综合管控平台
4分
	实现露天煤矿各系统接口标准统一，对露天煤矿“采剥、运输、供电、调度”等全环节、全周期、全过程实时数据进行统一采集、存储、管理、分析
	2
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	
	具有完善的安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制，实现边坡、水害等多种灾害监测预警与应急救援指挥调度
	1
	现场查验，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	
	智能综合管控平台应支持大屏显示、PC端显示和移动端显示
	1
	现场查验，每项不符合要求扣0.5分
	

	2
	矿山设计

10分
	地质保障
4分
	建立资源储量管理系统，实现地质信息管理
	1
	现场查验，不符合要求扣1分
	

	
	
	
	使用立体化地质勘探技术，准确探测和获取地质信息，实现基于多源数据的综合地质建模，地质模型实现三维可视化，工程量精度误差小于3%
	1
	现场查验，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	
	建立智能化测量管理系统，实现地形数据采集、三维点云或实景模型构建、测量信息三维可视化展示、工程量计算等功能
	2
	现场查验，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	穿孔爆破设计
2分
	应用计算机辅助设计软件，具备绘制露天煤矿穿孔爆破设计图的能力
	0.5
	现场查验，不符合要求扣0.5分
	

	
	
	
	实现爆破作业信息化管理，实现钻机传感器数据、视频音频资料、人员与设备管理数据、测量数据、穿孔爆破设计图纸等数据的随时查阅和调用
	0.5
	现场查验，不符合要求扣0.5分
	

	
	
	
	建立智能化爆破三维设计系统，具备爆破参数智能设计、爆破效果智能模拟预测功能
	1
	现场查验，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	采矿设计
4分
	应用相关三维采矿设计软件建立三维采矿模型，具备辅助完成露天煤矿生产计划设计的能力，可实现开采境界、开采程序、排土场等优化设计功能，以相关设计报告及三维开采模型成果为准
	1
	现场查验，不符合要求扣1分
	

	
	
	
	在三维采矿设计软件中实现虚拟开采，具备三维模拟剥采排工程短期和中长期时空动态演化过程、同步生成工程量报表、按工程位置或年度报告各煤层含矸率和发热量等主要煤质信息的功能，辅助完成采剥进度计划
	1
	现场查验，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	
	建立露天采矿智能设计系统，实现开采境界、开采工艺系统、开采程序、开拓运输系统的综合优化及智能决策，实现中长期开采计划的自动排产功能
	2
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	3
	智能穿爆

10分
	智能穿爆10分
	实现钻机智能精准定位、炮孔设计参数自主接收、自动布孔、护孔、测孔、随钻测量功能
	3
	现场查验，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	
	实现钻机运行状态参数实时监测、异常报警、故障智能诊断、故障预测功能
	2
	现场查验，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	
	实现炮孔倾角、深度、孔温等炮孔参数的自动化采集，替代人工测量
	2
	现场查验，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	
	具备爆破警戒区域的远程监控和及时预警功能
	1
	现场查验，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	
	实现炸药混装车辆自动寻孔和装药机构与炮孔的自动精准对接
	1
	现场查验，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	
	实现炮孔装药结构的精准控制和药量的自动精准计量
	1
	现场查验，每项不符合要求扣0.5分
	

	4
	矿山工程

50分
	单斗—卡车间断工艺
50分
	单斗挖掘机具备智能远程操控功能
	5
	现场查验，不符合要求扣5分
	

	
	
	
	实现单斗挖掘机智能精准定位、轨迹回放、铲齿健康状态监测及预警、能耗监测、运行状态参数实时监测异常报警、故障诊断、故障预测功能
	7
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	
	实现卡车防碰撞、防疲劳驾驶、超速报警等安全保障功能；实现胎压、能耗、运行状态参数实时监测异常报警、故障诊断、故障预测功能
	8
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	
	建立卡车智能调度管理系统，实现自动精确计量、调度—终端通信、智能配车、高精地图显示、路径智能规划、智能导航、轨迹回放、调度图表、统计查询、系统运行数据分析报告等功能
	10
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	
	实现车联网，具备单斗挖掘机—无人驾驶卡车协同作业功能
	5
	现场查验，不符合要求扣5分
	

	
	
	
	无人驾驶卡车应具备障碍识别、自主分析、自动避障、远程应急接管等功能
	10
	现场查验，不符合要求扣10分
	

	
	
	
	推土机实现走行安全预警、运行状态监测及预警、自主保护、远程可视化监控、远程操控功能
	5
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	半连续工艺
50分
	单斗挖掘机具备智能远程操控功能
	3
	现场查验，不符合要求扣3分
	

	
	
	
	实现单斗挖掘机智能精准定位、轨迹回放、铲齿健康状态监测及预警、能耗监测、运行状态参数实时监测异常报警、故障诊断、故障预测功能
	3
	现场查验，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	
	实现卡车防碰撞、防疲劳驾驶、超速报警等安全保障功能；实现胎压、能耗、运行状态参数实时监测异常报警、故障诊断、故障预测功能
	4
	现场查验，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	
	建立卡车智能调度管理系统，实现自动精确计量、调度—终端通信、智能配车、高精地图显示、路径智能规划、智能导航、轨迹回放、调度图表、统计查询、系统运行数据分析报告等功能
	6
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	
	实现车联网，具备单斗挖掘机—无人驾驶卡车协同作业功能
	3
	现场查验，不符合要求扣3分
	

	
	
	
	无人驾驶卡车应具备障碍识别、自主分析、自动避障、远程应急接管等功能
	8
	现场查验，每项不符合要求扣2分
	

	
	
	
	破碎站实现温度、压力、油位等运行参数的在线实时监测，具备异常信号报警功能
	1
	现场查验，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	
	破碎机具备断电、过载、失速、堵料、卡料反转等状态实时监测、自主保护功能
	1
	现场查验，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	
	实现破碎站、带式输送机、排土机等设备实时能耗的自动化计量，数据异常自主预警
	1
	现场查验，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	
	给料机实现无极调速，具备过载、失速等异常情况自主分析调节功能
	2
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	
	破碎站（包括半移动和自移动）具备远程智能操控功能，实现无人值守
	2
	现场查验，不符合要求扣2分
	

	
	
	
	建立带式输送机远程视频监控、运行状态在线监测及预警系统，实现堵料、打滑、拉绳、撕裂、跑偏、温度、振动、功率等数据的接入与预警保护
	2
	现场查验，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	
	排土机实现走行安全预警、运行状态监测及预警、自主保护、远程可视化监控、远程操控功能
	2
	现场查验，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	
	具备料仓物料量、温度、可燃性气体浓度的实时监测预警功能
	1
	现场查验，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	
	建立多机协同智能操作系统，具备包括单斗挖掘机—破碎站自主协同、卡车—破碎站自主协同、破碎站—带式输送机自主协同等功能
	3
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	
	建立无人巡检系统，具备自动行走、自主定位，温度、烟雾、异常声音等环境要素感知，料流速度实时监测，物料分布状态实时监测，视频回放，异常状态识别及自动报警功能
	3
	现场查验，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	
	实现工作区域人员定位及智能识别，具备非工作人员闯入及时报警功能
	2
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	
	半连续工艺系统中的破碎站、带式输送机和排土机等可实现一键启停功能
	3
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	全连续工艺
50分
	轮斗挖掘机、转载机、排土机等设备实现能耗、温度、压力、油位等全方位运行参数的实时监控，具备安全预警、运行状态监测及预警、可视化远程监控、远程操控、无人值守功能
	5
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	
	实现轮斗挖掘机、转载机、排土机的精准定位、多机联动、自动对中功能
	6
	现场查验，每项不符合要求扣2分
	

	
	
	
	实现轮斗挖掘机、排土机、转载机的纠偏控制、滑转率控制、防倾翻控制及功率自动匹配控制功能
	4
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	
	轮斗挖掘机具备斗齿健康状态监测及预警、整机稳定性监测、自适应记忆切割、自动驾驶、自主保护功能
	5
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	
	建立带式输送机远程视频监控、运行状态在线监测及预警系统，实现堵料、打滑、拉绳、撕裂、跑偏、温度、振动、功率等数据的接入与预警保护
	5
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	
	具备料仓物料量、温度、可燃性气体浓度的实时监测预警功能
	2
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	
	建立多机协同智能操作系统，具体包括轮斗挖掘机—转载机智能协同、轮斗挖掘机—带式输送机智能协同、转载机—带式输送机智能协同、带式输送机—排土机智能协同
	4
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	
	实现轮斗挖掘机、转载机、排土机等设备故障的在线监测、自主分析诊断、预测功能
	5
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	
	建立无人巡检系统，具备自动行走、自主定位，温度、烟雾、异常声音等环境要素感知，料流速度实时监测，物料分布状态实时监测，视频回放，异常状态识别及自动报警功能
	7
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	
	实现工作区域工作人员定位及智能识别，具备非工作人员闯入及时报警功能
	2
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	
	连续开采工艺系统可实现一键启停功能
	5
	现场查验，不符合要求扣5分
	

	
	
	拉斗铲倒堆工艺
50分
	抛掷爆破采用无人机、远程摄像头等技术实现爆破警戒区域的远程监控
	4
	现场查验，每项不符合要求扣2分
	

	
	
	
	抛掷爆破应用相关软件，具备基于历史数据统计的模拟仿真功能，实现方案施行效果的预估，提高工程的控制能力
	6
	现场查验，每项不符合要求扣2分
	

	
	
	
	抛掷爆破应用激光扫描仪、无人机倾斜摄影技术等，实现抛掷爆破的三维建模，为爆破优化设计提供依据
	6
	现场查验，每项不符合要求扣2分
	

	
	
	
	抛掷爆破构建专门的资料电子管理档案，实现人员与设备数据、穿孔爆破设计方案、设计图纸等信息的电子化查询与展示
	6
	现场查验，每项不符合要求扣2分
	

	
	
	
	拉斗铲电气系统故障自动报警
	6
	现场查验，不符合要求扣6分
	

	
	
	
	拉斗铲具备作业工作面和行走路线的坡度检测功能
	4
	现场查验，不符合要求扣4分
	

	
	
	
	拉斗铲实现作业盲区高清视频监控
	4
	现场查验，不符合要求扣4分
	

	
	
	
	拉斗铲具备自动灭火系统
	4
	现场查验，不符合要求扣4分
	

	
	
	
	拉斗铲具备监控各部动态运行参数功能，如运行小时、油泵压力、供气压力、温度等
	6
	现场查验，每项不符合要求扣2分
	

	
	
	
	利用北斗等技术实现拉斗铲位置的动态实时监测功能，实现设备精准定位
	4
	现场查验，不符合要求扣4分
	

	5
	智能辅助

10分
	数字孪生体
3分
	建立智能矿山数字孪生系统，实现矿山地测采、地面生产系统及辅助设施数字模型的集成、一体化展示及与工程档案的关联
	2
	现场查验，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	
	通过数字孪生体与集控系统的融合，实现工程溯源和虚实映射
	1
	现场查验，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	边坡
2分
	边坡监测预警报警功能应接入调度中心
	0.5
	现场查验，不符合要求扣0.5分
	

	
	
	
	采场、排土场危险边坡实现在线实时监测
	0.5
	现场查验，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	
	具有监测数据综合分析、预警报警功能的边坡监测能力
	1
	现场查验，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	防排水
1.5分
	排水泵站应具有水位自动监测功能和根据水位情况自动选择水泵启停
	0.5
	现场查验，不符合要求扣0.5分
	

	
	
	
	排水泵站应具备集中监控、无人值守功能
	0.5
	现场查验，不符合要求扣0.5分
	

	
	
	
	对集水坑、水池水量进行实施监控，实现根据水量自动抽排水
	0.5
	现场查验，不符合要求扣0.5分
	

	
	
	防灭火
1分
	建立煤层自燃监测系统，实现对采场煤层温度的监测及预警功能
	0.5
	现场查验，不符合要求扣0.5分
	

	
	
	
	指标性气体监测，实现温度和气体的远程监测功能
	0.5
	现场查验，不符合要求扣0.5分
	

	
	
	道路养护
1分
	实现路面平整度、粉尘浓度监测
	0.5
	现场查验，不符合要求扣0.5分
	

	
	
	
	实现道路养护设备运行状态监测及预警
	0.5
	现场查验，不符合要求扣0.5分
	

	
	
	供配电
1.5分
	变电所应具备集中监控、无人值守功能
	0.5
	现场查验，不符合要求扣0.5分
	

	
	
	
	供配电系统具备智能开关和关键负荷电缆的测温、报警、自动防灭火功能
	0.5
	现场查验，不符合要求扣0.5分
	

	
	
	
	露天煤矿主变电所配备智能巡检机器人
	0.5
	现场查验，不符合要求扣0.5分
	

	6
	管理与决策

6分
	生产信息管理
2分
	实现生产计划、设备维修、工程质量、材料消耗、设备运维和配件库存信息管理、辅助分析和预测功能
	2
	现场查验，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	经营信息管理
2分
	实现销售和采购、资金信息和经营指标、投资和成本信息管理、辅助分析和预测功能
	2
	现场查验，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	决策支持管理
2分
	实现生产信息、经营信息和人力资源信息管理的辅助分析、预测功能
	2
	现场查验，每项不符合要求扣0.5分
	

	7
	智能化园区

4分
	智能指挥中心
2分
	在矿山地面建设智能指挥中心，集成智能化指挥、调度、管控、办公、培训、展示等功能，实现对露天煤矿作业现场各系统的统一协调管控
	2
	现场查验，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	综合管理系统
2分
	建有智能安防、智能仓储、智能车辆管理、智能门禁闸机管理、智能信息发布及个人移动终端管理系统，实现工业设施保障系统的智能决策和数据共享
	1
	现场查验，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	
	综合管理系统应包括办公自动化管理、企业ERP等系统，各系统数据实现交互
	1
	现场查验，每项不符合要求扣0.5分
	


注：若涉及到两种及以上的露天开采工艺，则在验收时应同时验收，各工艺的算数平均值作为工艺项的最终得分：
L=（L1+…+Ln）÷n………………………………（2）
式中：L——露天煤矿智能化验收考核得分；L1——第1种生产工艺考核得分；Ln——第n种生产工艺考核得分。
若因生产工艺等原因导致缺少相关指标（如连续式开采工艺可能不涉及智能穿爆），则取该项指标总分值的60％作为该项得分。
（三）加分指标
1.无人值守巡检机器人（2种以上应用场景）实现常态化使用，可酌情增加1分；
2.钻机无人值守实现常态化使用，可酌情增加1分；
3.矿用自卸卡车实现常态化无人驾驶（5台以上编组），可酌情增加1分。
第三部分 智能化选煤厂

一、智能化选煤厂建设基本内容
智能化选煤厂建设基本内容包括：基础平台、基础自动化、智能控制、智能管理决策4个方面内容。
二、智能化选煤厂验收评价指标
根据选煤厂实际建设情况对选煤厂的各系统进行逐项打分，各系统考核得分之和为选煤厂总得分。根据智能化选煤厂综合评分结果，进行智能化选煤厂分级评价。将综合评分大于60分的选煤厂分为三级：高级智能化选煤厂（综合评分≥90分）、中级智能化选煤厂（综合评分为75～90分，不含90分）、初级智能化选煤厂（综合评分为60～75分，不含75分）。
（一）必备指标
1.网络带宽应能满足后续大数据传输的需求，主干网传输速率不应低于1000Mbps；
2.建有数据中心，满足选煤厂数据服务与安全要求；
3.主要生产流程设备实现远程或集中联锁控制，主要生产环节的计质计量和安全监控系统齐全有效，主要选煤工艺参数监控设施齐全准确。
（二）评分指标
按照表18进行评分，总分100分，按照实际考察功能进行扣分，各小项分数直到扣完为止。
表18 智能化选煤厂评分指标
	序号
	项目
	评分项
	主要评分指标
	分值
	评分方法
	得分

	1
	基础平台

30分
	网络
系统
6分
	网络带宽应能满足大数据传输的需求，主干网传输速率不应低于1000Mbps，应通过硬件防火墙接入矿井工业网络、办公网(互联网)
	2
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	
	跨配电室、建筑物时应采用光缆传输；网线超过100米时应采用光缆传输
	2
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	
	工业有线网络在组网时应符合MT/T 1131的相关规定；采用现场总线组网时，应符合MT/T 1130的相关规定
	2
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	2
	
	云平台
3分
	具有包含各种数据算法、基础服务、系统管理等内容的云平台
	3
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	3
	
	数据
中心
18分

	生产系统及设备的运行信息和各种生产数据应分系统通过集控系统显示、现场各类传感器在线采集以及人工巡检实时获取
	3
	现场查验，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	
	消耗信息应分系统在线计量，并传输至数据中心
	2
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	
	产品的基础煤质信息（水分、灰分等）应通过在线分析仪直接获取，全程无需人工检测及录入数据，以保证数据的实时性、可靠性和准确性；暂时还不能直接在线采集的离线化验数据（如粘结指数、胶质层指数、有害元素等）及工艺研究的实验数据（如筛分浮沉曲线、可选性曲线等）应录入选煤数据中心
	4
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	
	选煤厂煤质、设备、图纸、方案、生产、机电、技术、安全、职工教育等主要基础资料全部实现电子化，设有厂级电子资料存储查询终端，资料时间跨度不低于一年；设备的日常维护数据、大中修记录、设备润滑记录、故障记录及处理方式应录入选煤数据中心
	3
	现场查验，每项不符合要求扣0.5分
	

	
	
	
	数据中心应有统一对外接口，所有数据统一数据标准格式。应建立与矿井其他专业系统的数据通讯接口，实现数据共享
	2
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	
	在线数据和离线数据在数据库中分别储存，在调用的时候，二者的时间维度应同步，在线生产工艺数据应设置实时数据库和历史数据库
	2
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	
	工艺数据、化验结果等结构化数据应保留10年以上，视频、图像等数据应保留不少于30天
	2
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	4
	
	系统
安全
3分
	系统安全符合GB/T 36323要求，满足等保二级要求
	3
	现场查验，不符合要求扣3分
	

	5
	基础自动化

42分
	设备及仪表监测与保护
13分
	设备保护应符合AQ 1010要求，配备齐全，关键设备及仪表检测与保护建设应实现电机、减速机等设备及仪器的电流检测、温度检测、振动检测、故障预警及信息共享
	3
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	
	胶带输送机均按规程配置齐全的保护装置，各类信息接入集控信息系统
	3
	
	

	
	
	
	刮板机应设置过载预警、异物识别、断链和拉偏等故障检测
	2
	
	

	
	
	
	关键筛分设备应配置温度、振动传感器
	2
	
	

	
	
	
	泵类设备功率≥200kW，轴承体应配置温度和振动传感器；对于特别重要或特殊用途的可按需配置温度、振动传感器。应按需配置机械密封冷却水监测装置
	3
	
	

	6
	
	工艺生产环节自动化
26分
	主要生产环节实现自动化控制与检测，对关键设备和关键环节实现监控
	5
	现场查验，每项不符合要求扣2分
	

	
	
	
	应实现各种流程的启停操作，动态显示各系统机械设备运行状态、工艺、参数、数质量、仓位、保护信号、阀门/闸板的位置信息;对主要参数自动调节、自动形成各主要参数的变化趋势和历史曲线，对各工艺参数进行制表、打印，对各种报警自动记录
	5
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	
	视频监控系统：选煤厂重要设备及场所应安装数字网络摄像机，防爆场所安装的摄像机应满足防爆要求。工业视频监控主干传输介质应采用光纤，编码、储存、解码全部采用网络化设备，可实现对摄像头的远程访问。可以通过移动终端进行视频查看
	4
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	
	设备状态在线检测系统：重要及关键设备应具备在线温振状态检测功能，信息在线传输至设备管理系统，并与集中控制系统联动
	4
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	
	配电监控系统：高低压配电室应实现无人值守，应设置温度、湿度、烟雾监测和控制，配电室应安装门禁系统，对进入人员进行严格管理。新建配电室可实现断路器的分合闸远程和就地操作
	4
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	
	在线测灰分析系统或全自动采制化系统：精煤产品应设在线测灰系统或全自动采制化系统，实现原煤及精煤产品的灰分指标在线无人化、准确检测，水分、发热量、硫分等离线数据均传输至数据中心
	2
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	
	产量计量系统：应根据现场条件合理设置原煤与产品皮带秤。皮带秤、动态（静态）称量轨道衡、定量装车仓及汽车衡，应能实时传输数据至生产监控系统。能源计量中的生产用水量、用电量、用风量、用药（油）量、用介量等消耗量自动（或离线）计量，并传输至数据中心；环境安全监测应根据现场情况将检测信息传输至数据中心
	2
	现场查验，每项不符合要求扣0.5分
	

	7
	
	辅助环节自动化
3分
	需要调节的泵类的前后阀门应与泵实现联动控制，根据需要进行调节；扫地泵实现液位自动控制
	3
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	8
	智能控制

20分
	生产过程智能控制
12分
	智能分选：能自主分析加工对象的性质，建立生产组织模型；采用大数据分析方法进行数据建模，利用机器学习算法自主分析、预测工艺参数；重介分选工艺:通过多种控制方法，自主调节操作参数，实现各工艺环节智能控制；水介分选、干选和浮选工艺：实现自动/远程控制；通过对典型选煤工艺的智能控制，实现精准分选，稳定产品质量，提高精煤产率，增加经济效益；根据产品和工艺要求，按照最大产率原则与最大经济效益原则，指导调节各工艺环节生产参数;采用脱粉工艺的选煤厂，应设置脱粉量在线调整机构，建立脱粉量、分选密度的关系模型
	6
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	
	智能浓缩：能够根据需要对入料和底流浓度、流量、药剂添加量、溢流水浊度、澄清水高度等工艺参数进行检测分析，自主预测药剂添加量，实时调节加药量及加药比例
	3
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	
	智能压滤：对压滤上下游信息进行分析，实现压滤机自动入料、智能排队卸料
	3
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	9
	
	生产保障智能化
8分
	智能集控：全生产流程设备应实现远程操控、一键启停
	2
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	
	智能视频：具有重要生产区域入侵、越界报警功能；当出现设备故障或安全监测出异常时，数字大屏幕画面自动切换到故障设备或出现安全异常的画面，并报警提醒或联锁停车，实现视频联动功能；具有利用视频图形识别技术，实时监测关键部位异常状态功能
	3
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	
	
	
	智能停送电：可以利用终端设备进行停送电申请、审批功能；对经过审批的停送电流程，通过控制系统和电操装置实现远程/就地分合闸，可辅助人工操作
	3
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	10
	智能管理决策

8分
	智能
管理
4分
	能够实现生产、机电、技术、节能、协同等管理功能
	4
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	

	11
	
	智能
决策
4分
	能够进行生产情况分析、工艺效果评价、生产指标预测、产品结构优化、经济效益预测、设备健康评价、设备运行分析及不同管理层面的统计分析
	4
	现场查验，每项不符合要求扣1分
	


注：选煤厂评分项目内容中若生产工艺缺项时，则按缺项指标分值的60%得分。
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