附件1

2023年度河南省节能环保技术改造“揭榜挂帅”张榜项目信息表
	序号
	地市
	张榜单位
	项目名称
	技术难点
	拟投资金额（万元）
	拟融资方式
	联系人
	联系方式

	1
	洛阳市
	河南通达新材料有限公司
	熔炼炉系统节能改造项目
	该项目现有熔炼炉气耗80立方米/吨，拟改造后预期达到55立方米/吨，气耗降低需技术支持；退火炉现有排烟系统排出余热300度，拟加装管道回收装置将烟气送回炉体循环，回收装置如何加装，需技术支持。
	260
	/
	徐云飞
	18695887526

	2
	洛阳市
	河南三众智慧城市运营管理有限公司
	公共建筑合同能源管理项目
	该项目拟为公共区域定制化搭建综合智慧能源管控系统，借助数据挖掘与人工智能技术，将电、气、热、冷、水等各类数据实现系统采集与集中监控、协同优化调度和集成化管理。
	200
	合同能源管理
	于力轩
	15201006941

	3
	洛阳市
	洛阳龙鼎铝业有限公司
	VOCs提标治理改造项目
	该项目对涂层分厂2套VOCs治理设备进行提标改造，技术难点为：废气中颗粒物多，处理不彻底会进入活性炭内，堵塞活性炭内部微通道，无法有效长时间循环利用。
	285
	总承包
	黄海涛
	13698887760

	4
	新乡市
	新乡中新化工有限责任公司
	甲醇精馏提质节能改造
	该装置吨精甲醇能耗为：1.05吨甲醇/吨蒸汽，装置能耗较先进水平有较大差距，在甲醇合成催化剂后期，存在乙醇含量高，影响精馏负荷提升，现拟在三塔精馏基础上对甲醇精馏工艺进行优化，提升甲醇品质，降低甲醇精馏能耗
	2000
	合同能源管理
	文培娜
	15893887907

	5
	濮阳市
	中原特种车辆有限公司
	四分厂升级改造项目
	公司现有喷漆房和喷砂房不能满足大气污染防治需求，拟新建高标准防腐车间，配套活性炭高效催化燃烧挥发性有机物集中处理设施，减少VOCs排放。
	260
	总承包
	张亮
	13703485378

	6
	南阳市
	仲景食品（南阳）有限公司
	仲景食品产业园一期污水处理热源回收项目
	该公司1000吨/日污水站一座，采用活性污泥法处理工艺（格栅—沉淀池—调节池—超效浅层气浮—IC反应器—A/O工艺）。其中，IC厌氧反应器为其中重要的处理环节，因采取地上塔式结构，冬季气温下降时对塔体内部厌氧颗粒污泥的活性有很大影响，因此需要给IC反应器提供加热热源，以保证颗粒污泥中微生物活性。正常情况下采取在循环池内部设置蒸汽加热管道，在秋冬季气温下降时进行温度补偿，蒸汽由天然气锅炉提供，需要耗费大量天然气资源。因微生物厌氧反应过程中有沼气产生，按照环保要求，产生的沼气需要收集进行火炬点燃处理，该项目考虑利用火炬点燃产生的热量对IC反应器进水进行加热升温，既可以达到温度补偿作用，又可以节省天然气资源。该项目难点是如何安全利用沼气，提高沼气燃烧效率。
	800
	/
	谭峰
	13949396336

	7
	南阳市
	光大环保能源（南阳）有限公司
	光大南阳项目焚烧炉燃烧自动控制系统（ACC）、脱硫脱硝一体化烟气提标和冷却塔清下水处理系统改造
	该公司采用垃圾焚烧发电，生活垃圾成份复杂，在燃烧调整过程中操作频繁，控制指标多，对运行操作人员要求高。垃圾发酵程度、季节变化、操作人员水平等对燃烧过程影响非常大。进入焚烧炉排上的生活垃圾厚度、配风非常关键，需控制炉膛温度、主汽压力、主汽温度、环保参数等重要指标，自动控制程序是本项目的技术难点。我司拟通过现场数据采集、计算机快速运算并发出指令进行自动调节，降低人员劳动量，提高生活垃圾焚烧自动控制能力，现拟计划进行焚烧炉燃烧自动控制系统（ACC）改造。
	1483
	总承包
	汪承江
	18451929520

	8
	南阳市
	光大城乡再生能源（社旗）有限公司
	垃圾炉烟气超低排放
	该项目超低排放改造项目改造采用SNCR脱硝+炉内干法脱硝+氨逃逸收集系统技术改造等部分组成。技术难点在于污染物排放指标参数控制稳定性。
	450
	总承包
	赵培
	13963218059

	9
	南阳市
	南召县达丰钙业有限责任公司
	彩石砂及建筑材料建设项目
	该公司建设年产腻子粉10万吨生产线，年产钙粉13万吨生产线，年产嵌缝石膏5万吨生产线，年产粉刷石膏5万吨生产线，年产保温砂浆5万吨生产线，年产鸡米石8万吨生产线，年产彩石砂5万吨生产线。生产线软件技术改造问题突出，迫切需要通过加强技术改造来提升自身创新发展能力和竞争力。
	400
	企业自筹
	李忠
	18537757997


