附件

盘锦市2026年有序用电方案

为积极应对电力供需格局的深刻变化，全力保障大电网安全稳定运行，切实维护社会用电秩序正常稳定，有序推动地方经济社会高质量发展，依据辽宁省工信厅《关于组织编制2026年有序用电方案的通知》（辽工信明电〔2026〕7号）相关要求，紧密结合我市具体实际情况，特此制定本实施方案。
一、总体要求
深入贯彻省委省政府关于电力供应保障工作部署要求，依据《电力负荷管理办法（2023年版）》（发改运行规〔2023〕1261号）、《电力需求侧管理办法（2023年版）》（发改运行规〔2023〕1283号）及《辽宁省电力负荷管理实施细则》（辽工信电力〔2024〕20号）等文件规定，全面开展编制、实施等具体工作。综合考虑地区产业结构、用电特性、发电能力等多重因素，精准分析电力供需形势，积极应对电力供需矛盾。坚决杜绝拉闸限电现象，全力确保居民生活、城市运行及基本公共服务用电需求。遵循需求响应优先、有序用电保底、节约用电助力的基本原则，最大限度降低对全市经济社会发展的影响。
二、有序用电工作原则

（一）有序用电方案编制原则

坚持全市统筹、区域协调、行业平衡、用户知情、事先约定，科学有序；要定用户、定负荷，确保可操作、可执行、可考核、可追溯。
1.安全稳定。坚持“总量控制、结构优化”，统筹电网运行安全、电力设备安全、供用电秩序稳定，按照先错峰、后避峰、再限电的顺序实施有序用电。
2.有保有限。坚持“先生活、后生产”，优先保障居民生活和涉及公众利益、国家安全的重要用户用电需求，首先限制高耗能高排放用户用电负荷，压减产能过剩行业用电和不合理用电需求。
3.注重预防。坚持“科学调度、提前准备”，加强电力供需平衡预测分析，及时发布电力供需预警信息，提前做好有序用电各项准备，有效提升应急响应能力。
（二）有序用电实施原则
优先保障居民生活和涉及公众利益、国家安全的重要用户用电需求，遵循安全稳定、有保有限、注重预防的原则，按照先错峰、后避峰、再限电的顺序安排电力平衡，将有序用电影响控制在最小限度。 
1.优先保障以下用电需求
（1）应急指挥和处置部门，主要党政军机关，广播、电视、电信、交通、监狱等关系国家安全和社会秩序的用户。

（2）危险化学品生产、矿井等停电将导致重大人身伤害或设备严重损坏企业的保安负荷。

（3）重大社会活动场所、医院、金融机构、学校等关系群众生命财产安全的用户。

（4）供水、供热、供能等基础设施用户。

（5）居民生活，排灌、化肥生产等农业生产用电。

（6）国家重点工程、军工企业。
2.重点限制以下用电需求
（1）违规建成或在建项目。

（2）产业结构调整目录中淘汰类、限制类企业。

（3）单位产品能耗高于国家或地方强制性能耗限额标准的企业。

（4）景观照明、亮化工程。

（5）其他高耗能、高排放、低水平企业。
三、电力供需形势分析预测
（一）电网供应能力分析

盘锦电网是典型的受端电网，主要受入500千伏鹤乡变、北宁变及220千伏华润盘锦热电厂电源。在正常方式下，盘锦电网电源充足，供电可靠，供电能力较强。

截至3月底，全市发电装机容量为147.6万千瓦，其中火电装机容量96.6万千瓦（包括垃圾焚烧发电装机容量3万千瓦、生物质能发电装机容量0.3万千瓦、化工余热发电装机容量1.5万千瓦），风电装机容量9.9万千瓦，太阳能发电装机容量41.1万千瓦（包括0.4千伏以下光伏并网容量35.37万千瓦）。
度夏期间，依据公用火电发电企业申报的机组年度检修

安排，综合考虑输变电设备检修情况，期间无机组检修计划。正常情况下，盘锦发电能力不会出现大幅波动，能够有效保障供电能力。
（二）用电需求分析
2026年盘锦企业生产经营活跃度持续提升、经济发展新动能不断壮大,用电需求有所增加，主要因素为：一是北方华锦联合石化有限公司预计2026年年中逐步进入正式生产，用电需求大幅上升；二是盘锦北方沥青燃料有限公司大规模检修后，逐步恢复生产，拉高用电负荷增长趋势。
参照上年度总体电力需求情况，预测今年全社会最大用电负荷210万千瓦，同比增长6.92%，度夏期间用电需求不会出现明显波动。  
（三）电力供需平衡情况分析
2026年盘锦各电压等级主变容量没有明显变化，变电站增带负荷能力没有大幅度变化。度夏期间若不发生大规模66千伏及以上主变设备非计划检修或电网事故等情况，盘锦电网全年电力供需可处于平衡态势。如果全省出现极端天气、电网出现大规模机组非计划检修或电网事故等特殊情况，可能出现电力缺口，存在执行有序用电可能。
四、负荷调控指标
（一）预警分级
按照省工信厅下达的有序用电负荷调控指标，盘锦市2026年有序用电预警等级划分为以下6级：

Ⅰ级：电力缺口57万千瓦（按30%考虑）。

Ⅱ级：电力缺口48万千瓦（按25%考虑）。

Ⅲ级：电力缺口38万千瓦（按20%考虑）。

Ⅳ级：电力缺口29万千瓦（按15%考虑）。

Ⅴ级：电力缺口24万千瓦（按10%考虑）。

Ⅵ级：电力缺口12万千瓦（按5%考虑）。
（二）调控指标分解
参照全省有序用电负荷调控指标分解原则，将全市有序用电负荷调控指标按照市直和县区（经济区）进行分解，其中，第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级指标按照用电负荷占全市比例的90%、工业负荷占全市比例的10%加权确定，第Ⅴ、Ⅵ级指标按照工业负荷占全市比例确定，形成盘锦市2026年有序用电负荷调控指标分解表（附件1）。
五、有序用电措施安排
（一）总体安排

有序用电措施，包括高峰时段用电负荷转移到其他时段的错峰措施，高峰时段削减、中断或停止用电负荷的避峰措施和特定时段限制某些用户的部分或全部用电需求的限电措施。

在全市启动Ⅵ级有序用电措施时，对全市重点限制用户实施有序用电，有序用电范围全部为重点限制用户。当全市启动实施Ⅴ级及以上有序用电措施时，仍要先对全市重点限制用户实施有序用电，重点限制用户用电负荷全部限制到位之后仍完不成限制电力指标任务，将对其他用户实施有序用电。同时，针对企业生产特性，考虑在有序用电持续实施期间，安排部分企业采取轮停序限的方式执行有序用电。全市各级有序用电负荷调控措施分别约为Ⅰ级63.49万千瓦，Ⅱ级55.84万千瓦，Ⅲ级44.55万千瓦，Ⅳ级36.12万千瓦，Ⅴ级30.87万千瓦，Ⅵ级18.84万千瓦。扣除镁砂负荷，执行措施分别约为Ⅰ级58.41万千瓦，Ⅱ级50.76万千瓦，Ⅲ级39.47万千瓦，Ⅳ级31.04万千瓦，Ⅴ级25.79万千瓦，Ⅵ级13.76万千瓦。
轮停序限措施安排

在执行有序用电工作过程中,出现长时间、大负荷有序用电时，对部分企业以轮替停产（简称轮停）或有序轮替限制部分生产负荷（简称序限）的方式实施有序用电。按照省级轮停序限方案要求，市级轮停用户15户，可停负荷10.1万千瓦，分为7组作为市级统筹轮停方式参与有序用电措施。序限用户16户，可压限负荷3.19万千瓦，分为7组作为市级统筹序限方式参与有序用电措施（附件2、3）。省工信厅在全省已连续实施有序用电措施2周以上，且预计还将持续实施2周以上、日限电时长超过12小时的情况下，部署各市工信局通知相关企业，启动分层级轮停序限方式实施有序用电。

限制“两高”用户措施安排

统筹本地区“两高”用户执行有序用电措施，首先限制本地区“两高”用户用电需求。当负荷缺口大且持续长时，市工信局依据省工信厅总体安排，在综合研判出负荷缺口趋势基础上，决定对个别高耗能行业整行业实施有序用电措施。

六、有序用电工作方案
（一）方案启动
1.市工信局根据省工信厅关于实施有序用电的通知，向市政府报告后，决定启动有序用电方案。

2.市工信局按照省工信厅下达的《盘锦市执行有序用电限制电力明细表》，按照先错峰、后避峰、再限电的顺序，确定实施有序用电措施级别和执行有序用电用户。
（二）方案执行
1.市工信局根据省工信厅下达给盘锦市的限制电力指标，按照市直和各县区（经济区）下达执行有序用电限制电力指标，首先限制重点限制用户用电负荷，对重点限制用户实施有序用电时，保留必要的保安负荷和承担居民供暖、供气等民生工程负荷。

2.当全市重点限制用户用电负荷全部限制到位后，仍完不成限制电力指标任务，市工信局决定对其他用户执行有序用电。

3.国网盘锦供电公司按照市工信局或国网辽宁省电力有限公司部署，对用户实施、变更、取消有序用电措施前，履行告知义务。其中，对用户实施有序用电措施应至少提前一天告知。
4.相关用户接到有序用电通知后要立即响应，按照要求规范刚性执行，确保本单位负荷调控任务落实到位。

5.有序用电执行期间，国网盘锦供电公司应组织盘锦市电力负荷管理中心及各县区供电分公司开展有序用电执行情况汇总和分析工作，并及时报送各级工信部门，确保有序用电措施执行到位。

6.各县区（经济区）工信部门应对方案执行情况组织监督检查，密切跟踪有序用电执行情况以及对企业生产的影响。对执行方案不力、负荷压降不及预期或擅自超限额用电的电力用户，应责令改正，必要时由电网企业通过新型电力负荷管理系统进行负荷控制，相关后果由用户承担。情节严重并可能影响电网安全的，电网企业履行政府报备并按程序停止供电。国网盘锦供电公司及各县区供电分公司在确保安全的情况下，充分发挥负荷管理作用，保障有序用电执行到位。
（三）情况统计
国网盘锦供电公司应将有序用电影响的用户数、用电负荷、用电量等执行情况进行汇总分析，于当日有序用电结束8 小时内报市工信局。
七、工作要求
（一）强化组织领导。市工信局要加强统筹协调，负责有序用电方案的制定、组织实施与监督管理。县级以上地方人民政府电力运行主管部门及其他相关部门应在各自职责范围内，协同推进相关工作。市工信局与国网盘锦供电公司联合成立有序用电工作领导小组，该领导小组不定期召开会议，研究解决有序用电实施过程中的重大问题，确保各项工作顺利推进。

（二）深化政企协同。市工信局要强化统筹协调与指导，推动全市有序用电工作的有序开展。国网盘锦供电公司、电力用户是有序用电的重要实施主体，要落实好主体责任。国网盘锦供电公司在市工信局的指导下，负责有序用电措施的具体执行、分析等工作，对于符合有序用电执行原则的新上或恢复用电以及用电变更的电力用户，要及时将其纳入有序用电方案。电力用户应依法依规配合实施有序用电工作，加强电能管理，编制具有可操作性的内部负荷控制方案，确保有序用电措施的有效落实。

（三）完善监督考核。市工信局应积极探索建立有序用电执行情况考核机制，通过数据分析和现场检查等方式，对有序用电执行情况进行考评，确保执行程序规范，提升执行质量和效果。各县区（经济区）工信部门应加强对有序用电执行情况的监督，确保各项措施得到有效执行。国网盘锦供电公司对于拒不依法履行有序用电方案的电力用户，应依据《辽宁省电力用户信用管理办法（试行）》（辽信办发〔2020〕3号）规定，将其失信行为上报相关部门，进一步强化信用约束。

（四）提升供电能力。国网盘锦供电公司调度机构应加强发电机组运行考核管理，稳定和挖掘机组出力，努力提高电网供电能力。发电企业应加强电煤库存管理和设备运维，确保机组安全稳定运行和满发满供，并及时发布相关预警信息。同时，国网盘锦供电公司要制定有序用电期间突发事件专项应急预案，进一步提高电力突发事件的快速响应和处置能力，确保电网安全稳定运行。

（五）加强宣传演练。国网盘锦供电公司应组织各县区供电分公司积极配合当地电力管理部门，及时将电力供需形势和有序用电的意义及措施向社会各界宣传解释到位，并发布准确信息，及时回应社会关切，大力推动工商业用户节能增效和全社会节约用电工作。国网盘锦供电公司应进一步提高服务水平，认真听取并妥善解决用户反映的实际问题。此外，国网盘锦供电公司应制定有序用电措施演练计划，并在市工信局的指导下适时组织实施，在迎峰度夏前组织开展一次演练，确保有序用电措施得到有效检验和提升。
八、附则
（一）由于负荷预测存在较多不确定因素，在实际安排市直、县区（经济区）限电指标时，将根据实际缺口情况，以市直、县区（经济区）不同时段负荷预测值为依据，并按实际负荷情况进行指标调整；并将根据实际情况及时调整有序用电方案。

（二）本方案自印发之日起实施。在新的有序用电方案实施前按本方案执行。

（三）本方案由盘锦市工业和信息化局负责解释。

附件：

1.盘锦市2026年有序用电负荷调控指标分解表

2.盘锦市2026年轮停序限有序用电分组汇总表

3.盘锦市2026年轮停序限有序用电措施明细表
附件1
盘锦市2026年有序用电负荷调控指标分解表
	地区名称
	负荷调控指标（万千瓦）

	
	Ⅵ级

（5％）
	Ⅴ级

(10%)
	IV级

(15%)
	III级
(20%)
	II级
（25％）
	I级
（30％）

	市直
	3.42 
	6.85 
	7.92 
	10.37 
	13.10 
	15.56 

	盘山
	1.20 
	2.40 
	2.95 
	3.86 
	4.88 
	5.79 

	兴隆台（高新区）
	1.08 
	2.15 
	2.84 
	3.73 
	4.71 
	5.59 

	大洼
	0.57 
	1.13 
	1.54 
	2.02 
	2.55 
	3.03 

	双台子
	0.44 
	0.89 
	1.22 
	1.60 
	2.02 
	2.40 

	辽东湾
	5.29 
	10.58 
	12.53 
	16.42 
	20.74 
	24.63 

	全市合计
	12.00
	24.00
	29.00
	38.00
	48.00
	57.00


附件2

盘锦市2026年轮停序限有序用电分组汇总表

	分组
	企业数（户）
	停止或限制负荷（万千瓦时）

	轮停A组
	2
	1.43

	轮停B组
	2
	1.03

	轮停C组
	2
	1.13

	轮停D组
	2
	1.32

	轮停E组
	3
	1.68

	轮停F组
	2
	2.31

	轮停G组
	2
	1.2

	轮停小计
	15
	10.1

	序限A组
	1
	1.25

	序限B组
	2
	0.5

	序限C组
	2
	0.1

	序限D组
	3
	0.31

	序限E组
	3
	0.4

	序限F组
	2
	0.17-0.33

	序限G组
	3
	0.1-0.3

	序限小计
	16
	2.83-3.19

	轮停序限合计
	31
	12.93-13.29


附件3

盘锦市2026年轮停序限有序用电措施明细表
	序号
	所在
地区
	用户名称
	用户编号
	行业属性
	最大日负荷
（千瓦）
	参与
方式
	参与负荷（千瓦）
	保安电力容量（千瓦）
	是否有自备电源
	联系人
	联系电话
	组别

	1
	辽东湾
	大洼县海利丰镁砂厂
	2107510005831
	耐火材料制品制造
	14000
	轮停
	14000
	500
	是
	林印海
	18642733360
	轮停A

	2
	大洼
	盘锦昌德合金有限公司
	2108646711478
	有色金属合金制造
	912
	轮停
	360
	550
	否
	胡方永
	15124285588
	轮停A

	3
	大洼
	盘锦盈实耐火材料有限公司
	2150004360497
	耐火材料制品制造
	10315
	轮停
	10315
	0
	否
	熊烈
	13082221685
	轮停B

	4
	大洼
	盘锦盈实耐火材料有限公司
	2150001387213
	耐火材料制品制造
	10500
	轮停
	10500
	0
	否
	熊烈
	13082221685
	轮停B

	5
	兴隆台
	北新禹王防水科技集团有限公司
	2108184347010
	合成纤维制造
	2800
	轮停
	500
	300
	否
	齐亮
	13304274453
	轮停C

	6
	盘山
	盘锦高升玉奇耐火材料有限公司
	2100740002708
	耐火材料制品制造
	4638
	轮停
	10800
	100
	否
	勇顺宇
	13841775166
	轮停C

	7
	大洼
	盘锦山水水泥有限公司
	2107510015568
	水泥制造
	4402.8
	轮停
	3200
	1000
	否
	马勇
	15242796048
	轮停D

	8
	大洼
	大洼县隆盛电熔镁厂
	2100111614963
	 耐火材料制品制造
	10250
	轮停
	10000
	250
	否
	王铁林
	13904271864
	轮停D

	9
	大洼
	盘锦宏达耐火材料有限公司
	2107510008771
	耐火材料制品制造
	7800
	轮停
	7800
	0
	否
	林巨森
	13394173666
	轮停E

	10
	盘山
	盘锦金润水泥有限责任公司
	2100740002696
	水泥制造
	2460
	轮停
	2790
	200
	否
	陈怀峰
	15942797225
	轮停E

	11
	大洼
	大洼区南河沿隆源耐火材料厂
	2100111675106
	耐火材料制品制造
	6500
	轮停
	6200
	630
	否
	吕国富
	18942776691
	轮停E

	12
	盘山
	盘锦辽镁耐火材料有限公司
	2100111674086
	耐火材料制品制造
	14000
	轮停
	13370
	630
	否
	张辉
	13842797980
	轮停F

	13
	盘山
	盘锦华镁耐火材料有限公司
	2100111674099
	耐火材料制品制造
	10000
	轮停
	9800
	200
	否
	李月
	18204262488
	轮停F

	14
	盘山
	盘锦隆祥耐火材料有限公司
	2100740002650
	耐火材料制品制造
	7302
	轮停
	7550
	50
	否
	刘伟
	18342719333
	轮停G

	15
	盘山
	盘锦隆祥耐火材料有限公司
	2100740002667
	耐火材料制品制造
	4311
	轮停
	4480
	50
	否
	刘伟
	18342719333
	轮停G

	16
	大洼
	盘锦鸿宇水泥有限公司
	2108149497819
	水泥制造
	12500
	序限
	12500
	300
	否
	张东军
	15904277022
	序限A

	17
	辽东湾
	盘锦信汇新材料有限公司
	2108076876677
	合成材料制造
	21000
	序限
	3000
	300
	否
	马俊杰
	15842724770
	序限B

	18
	盘山
	辽宁科安隆科技有限公司
	2108249924330
	石墨及其他非金属矿物制品制造
	1365
	序限
	2000
	1500
	否
	侯长亮
	13654194403
	序限B

	19
	辽东湾
	盘锦联成化学工业有限公司
	2108335992377
	精炼石油产品制造
	14950
	序限
	500
	500
	否
	王宇
	13998752529
	序限C

	20
	盘山
	盘锦禾祥新材料科技有限公司
	2108193420908
	有色金属压延加工
	2165
	序限
	500
	630
	否
	李昊哲
	13795040999
	序限C

	21
	双台子
	辽宁北化鲁华化工有限公司
	2108213857204
	合成材料制造
	2700
	序限
	594
	1800
	是
	陈健
	18342731077
	序限D

	22
	双台子
	盘锦鹏鹞生物能源有限公司
	2108065607367
	精炼石油产品制造
	182
	序限
	572
	180
	否
	李凯
	15142787099
	序限D

	23
	双台子
	辽宁佰达佰利科技有限公司
	2108513449617
	基础化学原料制造
	20
	序限
	1913
	10
	否
	关新
	15142744466
	序限D

	24
	大洼
	辽宁亿方石油化工有限公司
	2108151242964
	精炼石油产品制造
	8027
	序限
	401
	1000
	否
	薄明亮
	18609872535
	序限E

	25
	辽东湾
	辽宁华路特种沥青有限公司
	2108423403691
	精炼石油产品制造
	2149
	序限
	650
	600
	是
	孙剑峰
	13842739935
	序限E

	26
	辽东湾
	长春化工(盘锦)有限公司
	2108147919227
	基础化学原料制造
	31000
	序限
	3000
	2000
	是
	林洪兴
	18842757215
	序限E

	27
	兴隆台
	中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司
	2100111674813
	精炼石油产品制造
	57222
	序限
	1560-3127
	20000
	否
	陈威
	13284278612
	序限F

	28
	兴隆台
	盘锦北方沥青股份有限公司
	2108155123650/2108155123748
	精炼石油产品制造
	14000
	序限
	205
	200
	否
	谷洪亮
	13942727226
	序限F

	29
	盘山
	辽宁宝来生物能源有限公司
	2108604074726
	精炼石油产品制造
	46000
	序限
	1000-3000
	2000
	否
	王宪民
	15942768078
	序限G

	30
	大洼
	盘锦蓬驰利石油化工有限公司
	2108628293574
	精炼石油产品制造
	630
	序限
	已停产，为最低负荷
	8000
	是
	徐志武
	13394277191
	序限G

	31
	大洼
	盘锦蓬驰利石油化工有限公司
	2108628300827
	精炼石油产品制造
	250
	序限
	已停产，为最低负荷
	8000
	是
	徐志武
	13394277191
	序限G





