附  件
《河南省工业领域节能、节水和固废综合利用技术装备目录（2024年版）》

	工业领域节能、节水和固废综合利用技术

	序号
	公司名称
	技术名称
	技术原理及简介
	适用范围

	1
	河南银金达控股集团有限公司
	废旧聚酯化学再生高值化利用研发与应用技术
	该技术应用化学法高效醇解关键技术，开发醇解再生工艺、醇解物精制工艺、单体可控重聚核心工艺，实现废旧聚酯的高效醇解、高纯度聚酯级醇解单体精制以及再生聚酯rPETG性能可控聚合，打通了以废旧聚酯为原料制备再生聚酯材料的工艺路线，解决再生聚酯高值化利用关键难题。
	适用于各类废旧聚酯材料的循环利用，制备成高性能再生聚酯制品，可广泛应用于食品包装、洗化、建筑、家居、医疗、电子产品等领域。

	2
	河南一膜环保技术有限公司


	废弃反渗透膜再生利用技术
	该技术根据废弃反渗透膜有机材料构成的特征，通过筛选、清洗、膜材料表面化学转性、化学官能团植入、封装等过程，实现废弃反渗透膜的“脱盐效能”转化为再生膜的“过滤效能”，进而实现膜分级循环再利用。
	适用于电力、化工、电子、钢铁、供水厂、医药、食品、市政等行业的水处理领域。

	3
	桐柏兴源矿业有限公司
	低品位金矿石智能分选与精准分离关键技术
	该技术基于低品位金矿石中有用矿物和脉石矿物相与界面性质差异，采用AI智能识别精准分离技术、针对矿石品味特性智控分选技术以及双层介质控制筛分强化分级技术，通过多能谱X射线智能识别控制机制，实现粗粒级金矿石与废石精准分离。
	适用于低品位矿石生产企业。

	工业领域节能、节水和固废综合利用装备

	序号
	公司名称
	产品名称
	产品型号
	备注

	1
	卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司
	高压隔爆型三相异步电动机
	型号：YBXKK

机座号:H500～H800

额定电压:3kV～11kV

额定功率：200kW～4500kW
	一级能效

	2
	卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司
	高压隔爆型三相异步电动机
	型号：YBX3

机座号:H355～H560

额定电压：6kV、10kV

额定功率：160kW～2240kW
	一级能效

	3
	卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司
	隔爆型三相异步电动机
	型号：YBX5

机座号:H80～H355

额定电压:380、380/660V

功率范围：0.37-375kW
	一级能效

	4
	卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司
	高压三相异步电动机
	型号：YX2

机座号: H315～H630

额定电压：6kV、10kV

额定功率：160kW～6300kW
	一级能效

	5
	卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司
	高压三相异步电动机
	型号：YXKK2

机座号:H 315～H630

额定电压：6kV、10kV

额定功率：160kW～5600kW
	一级能效

	6
	卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司
	三相异步电动机
	型号：YE5

机座号:H80～H355

额定电压:380、380/660V

功率范围：0.37-375kW
	一级能效

	7
	平顶山天晟电气有限公司
	干式变压器
	SCB18-2000-10-NX1
	一级能效

	8
	洛阳北玻三元流风机技术有限公司
	离心通风机
	GASF I -9.5a-SY-A-R0°
	一级能效

	9
	洛阳北玻三元流风机技术有限公司
	离心通风机
	GASF I -14.7a-SY-D-L0°
	一级能效

	10
	洛阳北玻三元流风机技术有限公司
	离心风机
	GASF-14a-SY-D
	一级能效

	11
	河南省四通锅炉有限公司
	贯流式蒸汽锅炉
	LSS4-1.6-Y.Q
	

	12
	中信重工机械股份有限公司
	冶金渣用大型超高比表面积立磨
	LGMS6027
	

	13
	焦作市东盈机械设备制造有限公司
	连续式固废危废热裂解处理装备
	DY-40
	

	14
	焦作市三泰机械制造安装有限公司
	废旧橡胶拓扑变构再生装置
	TPBG-8
	

	15
	河南黎明重工科技股份有限公司
	移动式建筑垃圾破碎筛分站
	NK400S-3
	

	16
	河南黎明重工科技股份有限公司
	集约式塔楼制砂成套装备
	VU-300
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