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为有效应对电力供应不足、突发事件等情况，保障我市电网安全稳定运行、供用电秩序平稳，我委认真总结2025年电力保供工作经验，结合2026年夏、冬季用电特性，特制定本方案。
1、 工作目标
深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实省委十届八次、九次全会部署，按照省发展改革委和市委、市政府关于电力保障供应的工作要求，坚持以人民为中心的发展思想，坚持问题导向，落细落实各项措施，坚持“节约用电引导、需求响应优先、有序用电保底”的原则，结合区域经济结构、发展需求、用电特点等情况，构建日前、日内、快速、实时负荷资源库，在电力供应不足、突发事件等情况下，综合实施经济手段、行政措施和技术方法，确保电网安全稳定运行，严格保障居民生活、农业生产、重要公用事业和公益性服务等用电，优先保障重点产业链供应链企业用电。
二、2026年供需形势
综合考虑经济运行态势、电力电量增长情况以及近几年气温变化等多种因素的影响，夏季预计河北南网早、晚峰最大负荷分别为6000万千瓦、5600万千瓦，电力供需紧平衡，如遇极端情况将出现约100万千瓦的电力供应缺口。冬季预计河北南网早、晚峰最大负荷分别为5800万千瓦、5400万千瓦，供需平衡、略有裕度。
全面预测制冷、灌溉负荷增长情况，今夏邯郸电网最大负荷将达到930万千瓦、同比增长6.4%、创历史新高；极端高温天气下可能达到975万千瓦、同比增长11.6%。依据《河北省2026年电力负荷管理工作方案》河北南网最大有序用电指标为1660万千瓦，其中邯郸地区最大有序用电指标为325万千瓦。
三、重点任务
（一）持续推进节约战略
1.实施景观照明和空调降耗。各县（市、区）电力运行管理部门会同电网企业，全面排查现有景观照明设施，鼓励采用高效节能灯具，合理设置照明时间和亮度，避免过度照明和能源浪费。党政机关、企事业单位、商场超市等单位要严格落实《关于加强电力需求侧管理进一步优化景观照明和空调用电管理的通知》（冀发改运行〔2023〕1013号），强化空调用能管理，夏季空调温度设置不应低于26摄氏度，鼓励在高峰时段（19:00-21:00）间歇式降低空调负荷。
2.实施工业企业节能降耗。各县（市、区）电力运行管理部门要会同电网企业引导“两高”企业节能改造和用电灵活控制改造，组织开展工业企业能效诊断，推动企业淘汰高耗能设备，提升清洁生产水平及能源、资源综合利用水平。坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展，全面提升能源利用率。
3.开展居民节电活动。各县（市、区）电力运行管理部门要广泛开展科学用电、节约用电宣传，组织开展线上线下节电活动。电网企业要开展“e起节电”活动，引导广大群众在用电尖峰时段错避峰用电，降低尖峰负荷，提高全社会运行效率，鼓励居民充电桩参与节电活动。加强峰谷电价、居民阶梯电价宣传力度，引导用户削峰填谷。
（二）前置顶峰错峰资源
1.实施工业企业弹性检修。各县（市、区）电力运行管理部门组织供电企业全面排查用电容量1000千伏安及以上工业企业检修计划，对可安排在度夏、度冬供应紧张时段且具有一定时间弹性的停电检修用户，经供用电双方同意后签署调度协议，在用电负荷高峰期间，由双方协商安排停电检修时间。
2.推进发电资源增发保供。各县（市、区）电力运行管理部门要组织电网企业排查梳理用户侧储能设施，指导用户在电力供应紧张时段优化充放电策略，提升顶峰放电能力，减少尖峰时段用网负荷。鼓励大数据中心等拥有自备应急发电机的用户，在不影响自身安全的条件下，实施离网自供，参与需求响应获得补贴。
3.引导自备电厂调产增发。自备电厂企业用户要做好度夏前检修消缺，供应紧张时段严格按电力调度机构要求应开尽开、应发尽发。电网企业要指导综合利用自备电厂用户结合生产计划动态调整调产增发方案，在电网供应短缺时期，合理减少产能并将节省的三余资源让渡到自备电厂，实现“生产负荷压减+机组出力增加”的叠加效果。电网企业要逐户开展新并网自备电厂调产增发能力测试，引导参与需求响应市场。
（三）坚持需求响应优先
1.持续扩大需求响应市场规模。各县（市、区）电力运行管理部门要会同电网企业广泛开展大中型用户走访，宣传需求响应政策和市场规则，引导纳入需求响应资源池。鼓励虚拟电厂运营商挖掘聚合未签约入市的需求侧小零散资源，引导参与需求响应市场。
2.建立快速、实时负荷资源库。各县（市、区）电力运行管理部门要组织电网企业开展用户侧储能、冷链仓储、充电设施、自备发电机离网自供等典型行业、典型场景资源排查，摸清行业负荷特性、调节机理和响应时效，在具备条件的用户内部分路安装监控设备，建立快速、实时负荷资源库，完善电网—用户协同调用机制，确保外购电通道突发故障、新能源发电严重不足等突发供应缺口且短时无法恢复时，精准置换调度事故拉路资源，保障电网运行安全。
3.开展市场主体可调节能力核定。各县（市、区）电力负荷管理中心要开展需求响应用户走访，服务用户做好负荷压降操作方案和应急预案，确保精准响应日前、日内调节需求。按照河北省电力需求响应市场运营规则建立“用户申报+系统评估”双重校核机制，实现用户签约规模和调节能力动态调整，确保调节能力精准可用。
4.做好虚拟电厂接网服务。在省电力负荷管理中心规范虚拟电厂接网服务流程前提下，市电力负荷管理中心配合做好依托新型电力负荷管理系统虚拟电厂省级管理平台常态化开展资质审核、能力校核、运行监测、市场交易等服务工作。虚拟电厂运营商应严格按照国家、行业标准和相关政策要求开展支持系统建设，确保安全接入虚拟电厂省级管理平台，规范参与电网互动。
5.规范需求响应市场运营。迎峰度夏（冬）期间，市电力负荷管理中心要规范开展需求响应月度竞价出清。预测存在电力缺口时，适时启动需求响应市场，开展响应邀约、过程监测、效果评估、结果公示、补贴发放等工作。提前做好需求响应市场技术支持系统功能核查，保障平稳运转。
（四）落实有序用电保底
1.明确负荷管理指标。在可预知电力供应不足等情况下，依靠提升发电出力、市场组织、需求响应、应急调度等各类措施后，仍无法满足电力电量供需平衡时，依法依规实施有序用电，控制部分用电负荷。落实国家发展改革委电力负荷管理办法要求，按照不低于本地区历史最大负荷的30%，参考各县（市、区）工业负荷及行业分布，细化分解6级指标。
2026年邯郸市电力负荷管理指标
单位：万千瓦
	序号
	地区
	Ⅵ预警
缺口5%
	Ⅴ预警
缺口10%
	Ⅳ预警
缺口15%
	Ⅲ预警
缺口20%
	Ⅱ预警
缺口25%
	Ⅰ预警
缺口30%

	1
	直供区
	24.12
	47.37
	71.49
	95.61
	118.41
	143.41

	2
	武安市
	9.22
	18.10
	27.32
	36.54
	45.25
	54.81

	3
	永年区
	4.93
	9.67
	14.60
	19.53
	24.18
	29.29

	4
	成安县
	2.46
	4.83
	7.30
	9.76
	12.09
	14.64

	5
	鸡泽县
	1.97
	3.86
	5.83
	7.80
	9.66
	10.70

	6
	峰峰矿区
	1.64
	3.23
	4.87
	6.51
	8.06
	9.77

	7
	涉县
	1.56
	3.07
	4.63
	6.20
	7.68
	9.30

	8
	磁县
	1.54
	3.02
	4.56
	6.10
	7.55
	9.15

	9
	魏县
	1.29
	2.53
	3.82
	5.11
	6.33
	7.66

	10
	大名县
	1.23
	2.41
	3.63
	4.86
	6.02
	7.29

	11
	肥乡区
	1.11
	2.17
	3.28
	4.38
	5.43
	5.57

	12
	曲周县
	1.00
	1.97
	2.97
	3.97
	4.91
	5.95

	13
	邱县
	0.92
	1.80
	2.72
	3.64
	4.51
	5.46

	14
	临漳县
	0.87
	1.72
	2.59
	3.47
	4.29
	5.20

	15
	馆陶县
	0.74
	1.45
	2.19
	2.93
	3.63
	4.39

	16
	广平县
	0.41
	0.81
	1.22
	1.63
	2.02
	2.44

	合计
	55
	108
	163
	218
	270
	325


2.指标分解落实到户。各县（市、区）电力运行管理部门要严格落实有保有限原则（保障类和限制类负荷见附件）科学分解指标，确定纳入有序用电方案用户名单，方案及用户明细要在6月9日前报市发展改革委备案。组织电网企业常态化监测用户负荷情况，按照“一用一调整”的原则，及时调整方案用户名单，确保有序用电有效实施。做足电网供电薄弱区域有序用电规模，应对电网故障等造成的局部电网持续性供应不足问题。
3.规范履行告知义务。各县（市、区）电力运行管理部门和电网企业应及时告知相关电力用户有序用电方案，并指导用户按照定设备、定负荷原则制定用户内部操作预案，并组织开展演练，确保负荷管理措施精准执行、压降到位。除极端天气或自然灾害等不可抗力和电网紧急状态下，在对用户实施、变更、取消有序用电措施前，电网企业应通过公告、电话、传真、短信、网络等方式履行告知义务。实施有序用电应至少于前一天告知。
4.完善轮休调休措施。当预测缺口持续时间较长时，各县（市、区）电力运行管理部门要会同电网企业完善周期性轮休轮停方案，安排工业企业分批执行负荷管理措施，做好应对长时期、长时段、大规模负荷管理的准备。工作日突发极端较大电力供需缺口且当天处于全时段缺电时，引导非连续生产企业，将部分工作日用电负荷有效转移至休息日。
5.做好极端停限准备。由于极端雨雪天气或自然灾害等不可抗力因素，导致电力供应缺口超出负荷管理方案执行能力时，各县（市、区）电力运行管理部门要结合本地情况，制定扩大范围的应急预案，实施分行业的大规模负荷管理措施，确保民生供电供暖可靠供应。
6.动态开展可控负荷资源试跳验证。负荷远程控制能力是保障负荷管理措施执行到位的保底手段，各县（市、区）电力运行管理部门要联合电网企业建立可控负荷资源“逢停必校”机制，按年度组织收集电力用户检修计划，并按月更新，在用户生产间隙、停产检修、方式调整期间开展带负荷试跳验证，相关电力用户应主动配合，确保负荷控制能力满足国家政策要求。
（五）做好促新能源消纳措施
1.加强促消纳资源排查和用电引导。电网企业要深挖重点行业、重点用户促消纳潜力，收集典型促消纳案例并强化宣传。春秋季、大型节假日等新能源消纳困难时段来临前，各县（市、区）电力运行管理部门要联合电网企业开展用户走访，引导优化运行方式，增大午后时段用电负荷，降低用能成本，促进新能源消纳。
2.探索市场化调节方式促消纳。市电力负荷管理中心结合虚拟电厂建设契机，配合做好研究引导虚拟电厂聚合需求侧资源参与削峰填谷的电能量市场机制，服务常态参与市场调节。配合做好研究填谷需求响应补贴资金分摊机制，探索建立填谷需求响应市场。
3.引导各类资源参与互动促消纳。加强充电负荷监测分析，强化现货分时电价宣传，引导充电运营商在午间低谷推出充电优惠券、服务费折扣、灵活套餐等激励措施，引导低谷充电。强化自备电厂企业用能成本分析，鼓励在新能源大发时段减少自备电厂出力增加用网电量。鼓励配置用户侧储能用户装表计量，动态提供充放策略优化建议。
四、分级调控措施
电网企业要密切跟踪电力供需走势，当预测可能出现电力供应缺口时，提出负荷管理预警意见，按照河北南网电力缺口情况需执行需求响应、有序用电措施时，应经省发展改革委同意，我市遵照省下达指标组织实施。
（一）河北南网80万千瓦缺口以内，采用景观照明关停、工业企业顶峰检修、用户侧储能调节、自备电厂调产增发等负荷管理前置措施应对。
（二）河北南网80万千瓦—500万千瓦缺口，采用“负荷管理前置措施+需求响应方式”应对。按照需求响应市场运营规则发起用户邀约，形成应约序位。
（三）河北南网500万千瓦缺口以上，采用“负荷管理前置措施+需求响应+有序用电方式”应对。在采取上述措施基础上，报请市政府同意，在政府指导下，统筹双高用户限产、周期性轮休轮停等有序用电策略，制定有序用电实施方案并发布执行。
（四）出现长时间供应缺口，负荷管理前置措施持续时间为3天，在河北南网出现100万千瓦以内缺口且持续3天以上时，需同步启动需求响应措施。需求响应用户响应能力随着持续时间增加不断衰减，当河北南网出现500万千瓦以内缺口持续时间较长用户应约容量不足时，需同步启动有序用电措施。
五、工作要求
（一）规范组织实施。各县（市、区）电力运行管理部门要组织供电企业和配售电公司，结合当地负荷情况和供电薄弱环节，做好电力负荷管理方案修订。各县（市、区）方案及用户明细要在6月9日前报市发展改革委备案。
（二）严格责任落实。负荷管理措施执行期间，各县（市、区）政府（管委会）要认真履行属地管理责任，在Ⅱ、Ⅰ级预警时，各县（市、区）政府（管委会）及相关部门主要负责同志要到负荷管理中心现场指挥。电力用户要落实负荷管理的主体责任，按负荷管理预警通知的时间和负荷调控指标，按时足量将负荷压减到位。
（三）强化执行督导。负荷管理措施执行期间，各县（市、区）发展改革局（经开区经济发展和招商局，冀南新区经济发展局）、工信、宣传等部门要联合组建督导组进行现场督导检查，对执行负荷管理方案不力、擅自超限额用电的电力用户，要立即责令改正，必要时由电网企业采取远程负荷控制措施，相关后果由用户承担；情节严重并可能影响电网安全的，电网企业履行政府报备并按程序停止供电，并在一定范围内进行通报。
（四）做好复盘分析。执行结束后次日8时前，各级电力负荷管理中心应将执行情况报当地电力运行管理部门。各县（市、区）电力运行管理部门要组织开展负荷管理执行情况复盘，分析执行过程中存在的问题，查漏补缺，滚动完善应急保障措施和处置预案，确保负荷管理流程不断规范完善。
该方案有效期至2027年电力负荷管理工作方案发布日。若遇国家政策调整等特殊情况，按最新文件要求执行。



